{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":22,"sheets":["Introducción","Prácticas elegibles y DA","Referencias","HC_Valorización Orgánicos","Tecnologías Biodigestores","Base_datos - Residuos","Base-datos - Emisiones","Dimens_Compostaje","Dropdown_digestores","Parámetros diseño digestor","Parámetros diseño pilas","Dropdown_Dptos","Estrés hídrico (IUA)","IUA_Recomendaciones Inversión","Base_datos_EH","Tecnologías UEA","HC_SCALL","Calculadora SCALL","Recomendaciones diseño techo","Recomendaciones diseño laguna","Dropdown_EH","Base_datos_IUA"],"not_rendered":{"charts":0,"images":41,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":198,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Introducción","index":0,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,6],[5,4,5,6],[1,1,1,2],[1,3,1,6],[2,1,2,6],[9,4,9,6],[3,4,3,6],[3,1,3,2],[6,1,7,2],[4,4,4,6],[6,4,6,6],[7,4,7,6],[8,1,11,2],[10,4,10,6],[8,4,8,6],[11,4,11,6],[4,1,5,2],[13,1,13,6],[14,1,14,6]]}
[]
[null,null,null,"PROXIES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TAXONOMÍA VERDE DE COLOMBIA CON ENFOQUE EN EL SECTOR AGRÍCULTURA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES"]
[null,"Esta herramienta constituye un ejercicio práctico de los planteamientos teóricos basados en ciencia que componen las buenas prácticas e inversiones para la transición hacia la agricultura ecológica, contempladas dentro de la Taxonomía Verde de Colombia (TVC). Este ejercicio responde al proceso de priorización de proxies desarrollado para el sector Agricultura, siendo este el primer ejercicio de aplicación de esta priorización y el segundo ejercicio de desarrollo de la herramientas proxies para complementar el toolkit de la TVC. A continuación se describe brevemente su contenido:"]
[null,"NOMENCLATURA DE PÁGINA",null,"NOMBRE DE LA PESTAÑA","CONTENIDO DE LA PESTAÑA"]
[null,null,null,"Prácticas elegibles y Dimensiones Ambientales (DA)","Esta pestaña incluye la información de las tablas 3.5 a la 3.9 de la TVC, las cuales se relacionan con las buenas prácticas para la agricultura ecológica generales y para los cultivos priorizados por la taxonomía (café, arroz, cultivos frutales y cacao). Adicionalmente, se incluyen las columnas relacionadas al alcance de las buenas prácticas con relación al tipo de productor y a la(s) dimensión(es) ambientales con las que se relacionan. Dicho análisis fue parte del desarrollo metodológico de priorización presentado en la Nota Conceptual para focalización de desarrollos para la implementación de la TVC por el sector Agricultura, con enfoque en los pequeños y medianos productores.",null,null,null,null,"Intelligent IoT-multiagent precision irrigation approach for improving water use efficiency in irrigation systems at farm and district scales,"]
[null,null,null,"Referencias","Esta pestaña contiene el enlace a todas las fuentes y referencias bibliográficas utilizadas para el planteamiento metodológico y desarrollo de las herramientas proxy presentadas dentro de este desarrollo. "]
[null,null,null,"HC_Valoración Orgánicos","Esta pestaña corresponde a la herramienta de cálculo (HC) para estimar el potencial de valorización de residuos orgánicos provenientes de la actividad agropecuaria. Está diseñada para apoyar proyectos enfocados en tecnologías de tratamiento biológico, como la digestión anaeróbica y el compostaje. \n\nEl usuario deberá ingresar información específica del proyecto para la estimación del potencial de biogás y la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), considerando las siguientes secciones:\n\ni. Selección del tipo de proyecto: El usuario debe escoger el tipo de proyecto de valorización que desea evaluar. \nii. Ingreso de datos del proyecto: El usuario deberá ingresar manualmente los datos clave del proyecto, los cuales alimentarán los cálculos de biogás y reducción de GEI. \niii. Visualización de resultados: Los resultados de las estimaciones, como el potencial de valorización y la reducción de GEI, se mostrarán al finalizar el cálculo. Adicional, dependiendo el tipo de residuo seleccionado por el usuario, al obtener los resultados del tratamiento biológico de residuos se habilita una pestaña adicional que brinda recomendaciones de diseño según sea el caso (para la implementación de biodigestores o de pilas de compostaje)."]
[null,null,null,"Tecnologías biodigestores","Listado de tipos de biodigestores que incluyen información de las fichas técnicas de las tecnologías para facilitar al usuario la elección de la tecnología que supla sus necesidades. Adicional, presenta un listado de algunos proveedores de la tecnología a nivel nacional y documentos relacionados para la implementación del equipo."]
[null,null,null,"Estrés Hídrico (IUA)","Esta pestaña presenta la introducción a la herramienta para identificar el estado del uso del agua por municipio para año seco y año medio mediante los datos del Índice de Uso de Agua (IUA) presentados en el Estudio Nacional del Agua (ENA) 2022. Aquí se presenta al usuario la información básica para comprender las categorías de clasificación del IUA y los parámetros para comprender las diferencias entre año medio y año seco. Al final de la pestaña se tiene el botón que redirecciona a la herramienta."]
[null,null,null,"IUA_Recomendaciones Inversión","Esta pestaña corresponde a la herramienta de identificación del estado del uso de agua, relacionando la oferta y demanda hídrica, mediante los datos del IUA para año medio y seco del ENA 2022. Consiste en 3 pasos donde el usuario debe seleccionar el departamento y municipio de interés para obtener la categoría en la que fue clasificada la localización de interés. Adicional, se presenta al usuario las recomendaciones de inversiones viables en la localización de interés con base en la categoría de mayor cuantificación para año seco de la(s) subzonas hidrográfica(s). \n\nLas categorías de clasificación para año seco que presentaron clasificación de alto, muy alto y crítico adicionan la recomendación de priorizar inversiones que hagan uso de agua lluvia, incluyendo un botón de acceso directo a la herramienta de diseño de sistema de captación de aguas lluvia \"HC_SCALL\"."]
[null,null,null,"HC_SCALL","La herramienta de Cálculo (HC) para diseño de sistemas de agua lluvia en zonas rurales con enfoque en pequeños y medianos productores para uso doméstico (agua cruda o con pretratamiento físico) o uso agrícola (para riego) a través de la estimación de la captación a través de dos medios:\n\ni. El volumen de almacenamiento de un tanque de almacenamiento de agua lluvia por captación a través de estructura en techo.\nii. El volumen de almacenamiento de una laguna de almacenamiento de agua lluvia.\n\nAdicionalmente, se brinda un estimado del volumen de agua de lluvia a recolectar anualmente, el volumen del tanque de primer lavado en el caso de captación por estructura en techo y brinda recomendaciones para el diseño para los tipos de captación (estructura en techo o laguna de almacenamiento de agua lluvia) según haya sido la selección del usuario.\n\nNota: un resultado negativo referente al volumen del SCALL indica que no es viable emplear el sistema de captación seleccionado, dado que las condiciones de la cubierta no favorecen la recolección de agua lluvia o la demanda de agua es superior a la oferta hídrica. En este sentido, es recomendable que el usuario realice un cambio en el material de la cubierta favoreciendo materiales cuyo coeficiente de escorrentía sea cercano a uno o considere otros sistemas de captación como los sugeridos en la pestaña \"Tecnologías UEA\". "]
[null,null,null,"Tecnologías UEA","Listado de alternativas de sistemas urbanos y rurales de drenaje para incentivar el uso eficiente del recurso hídrico mediante la optimización de las agua lluvia. Estos listados incluyen información de la Guía de lineamientos para potenciar el uso del agua lluvia desarrollada por el MADS en 2022. Adicional, se relaciona en que departamentos de los 16 priorizados como vulnerables al desabastecimiento hídrico dentro del ENA 2022 (Magdalena, Cesar, La Guajira, Risaralda, Bolívar, Sucre, Córdoba, Guaviare, Tolima, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Quindío, Boyacá, y el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) es factible la implementación de cada alternativa y se listan algunos posibles proveedores de tecnologías en los casos que aplica."]
[]
[null,"ACCESO A LAS HERRAMIENTAS PROXY DESARROLLADAS",null,null,null,null,null,null,null,2022]
[null,"\nDe clic en el botón de la herramienta a la que desea acceder a continuación:"]
[]
[null,"Desarrollado por:",null,null,null,null,null,null,"Arroz","http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v14n26/v14n26a07.pdf"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Acuse de responsabilidad: La información contenida en esta comunicación no constituye asesoramiento de inversión de ningún tipo y Climate Bonds Iniciative ni Ambire Global (el consorcio) son asesores de inversión. Cualquier referencia a una organización financiera o a un instrumento de deuda o producto de inversión se hace únicamente con fines informativos. Los enlaces a sitios web externos son sólo para fines informativos. El consorcio no acepta ninguna responsabilidad por el contenido de sitios web externos. El consorcio no respalda, recomienda o asesora sobre los méritos financieros o de otro tipo de cualquier instrumento de deuda o producto de inversión y ninguna información contenida en esta comunicación debe ser tomada como tal, ni debe confiarse en cualquier información contenida en esta comunicación para tomar cualquier decisión de inversión. La certificación según el Estándar de Climate Bonds sólo refleja los atributos climáticos del uso de los ingresos de un instrumento de deuda designado. No refleja la solvencia del instrumento de deuda designado, ni su conformidad con las leyes nacionales o internacionales. La decisión de invertir en algo es exclusivamente suya. El consorcio no acepta responsabilidad de ningún tipo, por cualquier inversión que un individuo u organización realice, ni por cualquier inversión realizada por terceros en nombre de un individuo u organización, basada total o parcialmente en cualquier información contenida en esta o cualquier otra comunicación pública de Climate Bonds Initiative."]
[]
[null,"Última actualización: 19-02-2025"]

{"sheet":"Prácticas elegibles y DA","index":1,"n_rows":92,"n_cols":11,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,6,39,7],[26,4,26,7],[78,4,78,7],[41,4,41,7],[44,4,44,7],[75,4,75,7],[91,1,91,7],[48,4,48,7],[56,4,56,7],[60,4,60,7],[63,4,63,7],[71,4,71,7],[54,4,54,5],[69,4,69,5],[54,6,54,7],[69,6,69,7],[85,1,85,5],[4,1,83,1],[39,4,39,5],[16,4,16,7],[30,4,30,7],[33,4,33,7],[1,1,1,2],[1,3,1,8],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[20,4,20,7],[4,2,83,2],[7,4,7,7],[13,4,13,7],[2,1,2,8],[3,3,3,8],[83,4,83,5]]}
[]
[null,null,null,"PRÁCTICAS ELEGIBLES DENTRO DEL SECTOR USO DEL SUELO (AFOLU) DE LA TAXONOMÍA VERDE DE COLOMBIA\nAPLICABLES A LA HERRAMIENTA PROXIES PARA EL SECTOR AGRICULTURA"]
[null,"INVERSIONES Y PRÁCTICAS PARA LA TRANSICIÓN A LA AGRÍCULTURA ECOLÓGICA"]
[null,"SECTOR","ACTIVIDAD","PRÁCTICAS ELEGIBLES"]
[null,"AFOLU: Uso del suelo","Inversiones y prácticas para la transición hacia la agricultura ecológica."]
[null,null,null,null,"Tabla 3.5 de la TVC\n INVERSIONES Y PRÁCTICAS PARA LA TRANSICIÓN A LA AGRÍCULTURA ECOLÓGICA",null,"Análisis con enfasís en alcance de la práctica y tipo de productor"]
[null,null,null,null,"Título","Insumos elegibles","Alcance del tipo de productor","Dimensiones Ambientales (DA)"]
[null,null,null,null,"Prácticas básicas"]
[null,null,null,null,"Rotación de cultivos (en cultivos transitorios o de ciclo corto)","Semillas, plántulas, equipamiento y mano de obra que permita la rotación de cultivos.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Gestión de fertilizantes","Equipamiento y materiales de aplicación de fertilizantes, que permitan una dosificación oportuna (cuando el cultivo lo requiera en base al análisis de suelos) y eficiente. Fertirrigación (técnica que permite la aplicación simultanea de agua y fertilizantes a través del sistema de riego).","Pequeños, medianos y grandes productores","Calidad el aire, \nRecurso hídrico,\nResiduos,\nUso del suelo"]
[null,null,null,null,"Control de plagas y enfermedades","Insumos para el control biológico y físico de plagas y enfermedades; p. ej., semillas de plantas repelentes, trampas o redes.","Pequeños, medianos y grandes productores","Residuos,\nUso del suelo"]
[null,null,null,null,"Conservación del suelo","Semillas, abonos, equipamiento ligero para obras de protección del suelo.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Gestión de recursos hídricos","Seguir el plan de mejora de la finca según documento de Planificación Predial o similar.","Pequeños, medianos y grandes productores","Recurso hídrico,\nResiduos,\nUso del suelo"]
[null,null,null,null,"Prácticas intermedias"]
[null,null,null,null,"Gestión de residuos y tratamiento del agua contaminada con desechos orgánicos","Equipo, herramientas, insumos y mano de obra. ","Pequeños, medianos y grandes productores","Recurso hídrico, Residuos"]
[null,null,null,null,"Abonos orgánicos o verdes (uso de coberturas vegetales)","Equipo material, herramientas e insumos (p. ej., composteras, plántulas, mano de obra, lombricompuestos).","Pequeños, medianos y grandes productores","Residuos,\nUso del suelo"]
[null,null,null,null,"Prácticas avanzadas o transformativas"]
[null,null,null,null,"Paso de cultivos transitorios o pasturas a sistemas agroforestales (p. ej., a cacao, frutales o forestería) y agrosilvopastoriles","Semillas, plántulas, material, incluyendo el necesario para el desarrollo de viveros, y otros insumos (equipamiento y mano de obra).","Pequeños, medianos y grandes productores","Recurso hídrico,\nUso del suelo"]
[null,null,null,null,"Introducción de policultivos o cultivos asociados en cultivos permanentes","Semillas, plántulas, material, también para el desarrollo de viveros, y otros insumos (equipamiento y mano de obra).","Pequeños, medianos y grandes productores","Biotecnología, Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Mejoramiento del material genético en semillas y material reproductivo. Biotecnología en cadenas productivas agrícolas","Insumos de estos materiales y asistencia técnica.","Grandes productores","Biotecnología, Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Adopciones tecnológicas complementarias"]
[null,null,null,null,"Biodigestores","Biodigestores, equipamiento e instalación.","Pequeños, medianos y grandes productores","Residuos,\nUso del suelo"]
[null,null,null,null,"Ahorro energético y energías limpias","Compra e instalación de sistemas fotovoltaicos. Servicios de mantenimiento de los equipos para mejorar la eficiencia.","Pequeños, medianos y grandes productores","Eficiencia energética"]
[]
[null,null,null,null,"Tabla 3.6 de la TVC\nRECONVERSIÓN DE CULTIVOS DE CAFÉ",null,"Análisis con enfasís en alcance de la práctica y tipo de productor"]
[null,null,null,null,"Título","Insumos elegibles","Alcance del tipo de productor","Dimensiones Ambientales (DA)"]
[null,null,null,null,"Prácticas básicas"]
[null,null,null,null,"Conservación del suelo","Matraca, sembradoras de tracción mecánica o animal y palo plantador.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Gestión de fertilizantes","Fertiirrigación (técnica que permite la aplicación simultanea de agua y fertilizantes a través del sistema de riego Equipamiento y materiales de aplicación de fertilizantes, que permitan una dosificación oportuna y eficiente (Hardware y sofware).","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Control de plagas y enfermedades","Material vegetal, plántulas nativas y semillas registradas en el ICA.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Prácticas intermedias"]
[null,null,null,null,"Gestión de residuos y tratamiento del agua contaminada con desechos orgánicos","Sistemas aprovechamiento sustratos -abono orgánico, sistemas para canalización aguas mieles a para Fertiirrigación. Canalización para biodigestores, plantas descontaminantes (Osmosis Inversa), tecnologías de tratamiento de aguas residuales producidas por el beneficio húmedo del café.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo, Recurso hídrico, Residuos"]
[null,null,null,null,"Abonos orgánicos o verdes (uso de coberturas vegetales)","Camas de compostaje, lombriz californiana, tanques y equipos para preparación.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Prácticas avanzadas o transformativas"]
[null,null,null,null,"Introducción de policultivos o cultivos asociados en cultivos permanentes","Plántulas y semillas de especies maderables nativas.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Mejoramiento del material genético en semillas y material reproductivo. Biotecnología en cadenas productivas agrícolas","Semillas de variedades mejoradas, resilientes a la variabilidad climática y a plagas. Que sean semillas certificadas por el ICA y por la Federación de Cafeteros.","Pequeños, medianos y grandes productores","Biotecnología, Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Biodigestores","Equipos para biodigestor, geomembranas, tanques, canaletas, generadores eléctricos de metano.","Medianos y grandes productores","Uso del suelo, Residuos"]
[null,null,null,null,"Ahorro energético y energías limpias","Generador de energía de metano, equipos complementarios e instalaciones, paneles solares, baterías e instalaciones, equipos eólicos, hidro generación eléctrica, equipos complementarios e instalaciones de bajo consumo energético.","Medianos y grandes productores","Eficiencia energética"]
[]
[null,null,null,null,"Tabla 3.7 de la TVC\nRECONVERSIÓN DE CULTIVOS DE ARROZ",null,"Análisis con enfasís en alcance de la práctica y tipo de productor"]
[null,null,null,null,"Título","Insumos elegibles","Alcance del tipo de productor","Dimensiones Ambientales (DA)"]
[null,null,null,null,"Prácticas básicas"]
[null,null,null,null,"Conservación del suelo","Herramientas para siembra y cosecha manual o animal.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Gestión del recurso hídrico","Membranas cobertura canales, medidores caudales, equipos de sistematización control y calidad del agua.","Pequeños, medianos y grandes productores","Recurso hídrico"]
[null,null,null,null,"Prácticas intermedias"]
[null,null,null,null,"Control de plagas y enfermedades","Material vegetal, semillas, plántulas nativas, semillas ICA","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Mejoramiento del material genético en semillas y material reproductivo.","Material vegetal certificado por el ICA y Fedearroz.","Pequeños, medianos y grandes productores","Biotecnología, Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Protección de cuerpos de agua, reducción estrés hídrico","Repositorios, pocetas necesarias para el cultivo del arroz secano y para la adecuación de terrenos.","Pequeños, medianos y grandes productores","Recurso hídrico"]
[null,null,null,null,"Prácticas avanzadas o transformativas"]
[null,null,null,null,"Abonos orgánicos o verdes","Equipos para la adecuación de los suelos con abono orgánico: camas de lumbricultura, fertirriegos.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo, Residuos"]
[null,null,null,null,"Control Biológico","Materiales para procesos biológicos requeridos en el control natural (vectores, peces, patos, etc.). P. ej., 150 patos por hectárea.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Biodigestores ","Equipos para biodigestor, geomembranas, tanques, canaletas, generadores eléctricos de metano.","Pequeños, medianos y grandes productores","Residuos, Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Ahorro energético y energías limpias ","Generador de energía de metano, equipos complementarios e instalaciones, paneles solares, baterías e instalaciones, equipos eólicos, hidro generación eléctrica, equipos complementarios e instalaciones de bajo consumo energético.","Medianos y grandes productores","Eficiencia energética"]
[]
[null,null,null,null,"Tabla 3.8 de la TVC\nRECONVERSIÓN DE CULTIVOS DE CULTIVOS FRUTALES",null,"Análisis con enfasís en alcance de la práctica y tipo de productor"]
[null,null,null,null,"Título","Insumos elegibles","Alcance del tipo de productor","Dimensiones Ambientales (DA)"]
[null,null,null,null,"Prácticas básicas"]
[null,null,null,null,"Conservación del suelo","Matraca, sembradoras de tracción mecánica o animal y palo plantador.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Gestión del recurso hídrico","Sistemas de riego eficiente: aspersión, goteo, software irrigación controlada","Pequeños, medianos y grandes productores","Recurso hídrico, Residuos, Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Control de plagas y enfermedades","Material vegetal, semillas, plántulas nativas, semillas ICA.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Prácticas intermedias"]
[null,null,null,null,"Mejoramiento del material genético en semillas y material reproductivo. Biotecnología en cadenas productivas agrícolas","Semillas de variedades mejoradas, resilientes a la variabilidad climática y a plagas. Semillas certificadas por el ICA.","Grandes productores","Biotecnología, Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Introducción de policultivos o cultivos asociados en cultivos permanentes","Frutales: Material vegetal, plántulas y semillas ICA.\n  Maderables: Plántulas, semillas de especies maderables nativas. Los insumos necesarios para implementar un sistema en rectángulo: 3 metros entre hileras y 2 metros entre plantas.","Medianos y grandes productores","Biotecnología, Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Prácticas avanzadas o transformativas"]
[null,null,null,null,"Abonos orgánicos o verdes","Camas de compostaje, lombriz californiana, tanques, equipos para preparación.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo, Residuos"]
[null,null,null,null,"Protección de cuerpos de agua, reducción estrés hídrico","Material necesario para la adecuación del terreno e insumos para pocetas, tanques y sistema hídrico aguas.","Pequeños, medianos y grandes productores","Recurso hídrico"]
[null,null,null,null,"Biodigestores","Equipos e insumos como biodigestor, tanques, geomembranas, canaletas, etc. Generadores eléctricos de biogás.","Pequeños, medianos y grandes productores","Residuos, Eficiencia energética"]
[null,null,null,null,"Ahorro energético y energías limpias","Generador de energía de metano, equipos complementarios e instalaciones, paneles solares ,baterías e instalaciones, equipos eólicos, hidro generación eléctrica, equipos complementarios e instalaciones de bajo consumo energético.","Medianos y grandes productores","Eficiencia energética"]
[]
[null,null,null,null,"Tabla 3.9 de la TVC\nRECONVERSIÓN DE CULTIVOS DE CACAO",null,"Análisis con enfasís en alcance de la práctica y tipo de productor"]
[null,null,null,null,"Título","Insumos elegibles","Alcance del tipo de productor","Dimensiones Ambientales (DA)"]
[null,null,null,null,"Prácticas básicas"]
[null,null,null,null,"Conservación del suelo","Matraca, sembradoras de tracción mecánica o animal y palo plantador.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Gestión de fertilizantes","fertiirrigación (técnica que permite la aplicación simultanea de agua y fertilizantes a través del sistema de riego Equipamiento y materiales de aplicación de fertilizantes, que permitan una dosificación oportuna y eficiente (Hardware y Software).","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo, Residuos"]
[null,null,null,null,"Control de plagas y enfermedades","Material vegetal como semillas y plántulas nativas. Semillas deben estar registradas en el ICA.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Prácticas intermedias"]
[null,null,null,null,"Gestión de residuos y tratamiento del agua contaminada con desechos orgánicos","Sistemas aprovechamiento sustratos -abono orgánico, sistemas para canalización aguas residuales para Fertiirrigación. Canalización para biodigestores, plantas descontaminantes (Osmosis Inversa), Sistema de tratamiento de aguas residuales.","Pequeños, medianos y grandes productores","Residuos, Uso del suelo, Recurso hídrico"]
[null,null,null,null,"Introducción de policultivos o cultivos asociados en cultivos permanentes","Plántulas y semillas de especies maderables nativas. Material vegetal, plántulas y semillas ICA.","Pequeños, medianos y grandes productores","Biotecnología, Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Prácticas avanzadas o transformativas"]
[null,null,null,null,"Abonos Orgánicos","Camas de compostaje, lombriz californiana, tanques y equipos para preparación.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo"]
[null,null,null,null,"Protección de cuerpos de agua, reducción estrés hídrico","Materiales para la adecuación del terreno para pocetas, tanques y sistema hídrico.","Pequeños, medianos y grandes productores","Recurso hídrico"]
[null,null,null,null,"Biodigestores","Equipos para biodigestor, geomembranas, tanques, canaletas, etc., también generadores eléctricos de biogás.","Pequeños, medianos y grandes productores","Uso del suelo, Residuos, Eficiencia energética"]
[null,null,null,null,"Ahorro energético y energías limpias","Generador de energía de metano, equipos complementarios e instalaciones, paneles solares ,baterías e instalaciones, equipos eólicos, hidro generación eléctrica, equipos complementarios e instalaciones de bajo consumo energético.","Medianos y grandes productores","Eficiencia energética"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Volume 192,"]
[null,"Desarrollado por:",null,null,null,null,null,null,null,"Arroz","http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v14n26/v14n26a07.pdf"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Acuse de responsabilidad: La información contenida en esta comunicación no constituye asesoramiento de inversión de ningún tipo y Climate Bonds Iniciative ni Ambire Global (el consorcio) son asesores de inversión. Cualquier referencia a una organización financiera o a un instrumento de deuda o producto de inversión se hace únicamente con fines informativos. Los enlaces a sitios web externos son sólo para fines informativos. El consorcio no acepta ninguna responsabilidad por el contenido de sitios web externos. El consorcio no respalda, recomienda o asesora sobre los méritos financieros o de otro tipo de cualquier instrumento de deuda o producto de inversión y ninguna información contenida en esta comunicación debe ser tomada como tal, ni debe confiarse en cualquier información contenida en esta comunicación para tomar cualquier decisión de inversión. La certificación según el Estándar de Climate Bonds sólo refleja los atributos climáticos del uso de los ingresos de un instrumento de deuda designado. No refleja la solvencia del instrumento de deuda designado, ni su conformidad con las leyes nacionales o internacionales. La decisión de invertir en algo es exclusivamente suya. El consorcio no acepta responsabilidad de ningún tipo, por cualquier inversión que un individuo u organización realice, ni por cualquier inversión realizada por terceros en nombre de un individuo u organización, basada total o parcialmente en cualquier información contenida en esta o cualquier otra comunicación pública de Climate Bonds Initiative."]

{"sheet":"Referencias","index":2,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,2,2,5],[3,2,3,5],[1,2,1,5],[7,2,7,5],[9,2,9,5],[8,2,8,5],[10,2,10,5],[4,2,4,5],[5,2,5,5],[6,2,6,5],[14,2,14,5],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[11,2,11,5],[12,2,12,5],[13,2,13,5],[20,2,20,5],[21,2,21,5],[22,2,22,5],[17,2,17,5],[18,2,18,5],[19,2,19,5],[36,1,36,5],[26,2,26,5],[27,2,27,5],[28,2,28,5],[23,2,23,5],[24,2,24,5],[25,2,25,5]]}
[]
[null,null,"FUENTES RELEVANTES PARA EL DESARROLLO DE LOS SEGUNDOS PROXIES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TVC CON ENFOQUE EN EL SECTOR AGRÍCULTURA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES"]
[null,"Gobierno de Colombia, 2024. Segundo desarrollo de proxies para la implementación de la TVC - sector Agricultura","Manual del usuario anexo a la presente herramienta para contextualización de la navegabilidad y uso de la segunda herramienta de proxies presentada en formato Excel."]
[null,"Gobierno de Colombia, 2024. Proxies de Implementación de la TVC para los sectores Agua, Transporte y AFOLU","Herramienta Excel desarrollada para las actividades A4 (Inversiones para el uso eficiente del agua ), T4 (Transporte interurbano de carga y pasajeros), T5 (Transporte particular) y para las buenas prácticas para la agrícultura ecológica y la ganadería/forestería sostenible (tablas 3.4, 3.5 y 3.10) de la TVC. "]
[null,"Gobierno de Colombia, 2024. Primera versión del desarrollo de proxies para la implementación de la Taxonomía Verde de Colombia","Manual del usuario anexo a la presente herramienta para contextualización de la navegabilidad y uso de la primera herramienta de proxies presentada en formato Excel."]
[null,"CBI-Ambire Global, 2024. Nota Conceptual ","Documento técnico de uso institucional dirigido a la Mesa de Taxonomía Verde y partes interesadas donde se evaluó el estado de las necesidades de desarrollo de herramientas para la priorización de medidas para la implementación de la TVC en el sector Agricultura, con enfoque en los pequeños y medianos productores. "]
[null,"GIZ, 2023. Manual de agricultura sostenible con énfasis en biodiversidad y cambio climático. Ficha categoría B - Reservorios de agua. ","Las fichas Categoría B son medidas de sostenibilidad bioclimáticas con un grado de complejidad técnica Media, que podrían ser complementarias o bien necesarias en la implementación de otras actividades, incluidas en: Manual de agricultura sostenible con énfasis en biodiversidad y cambio climático."]
[null,"Gobierno de Colombia, 2023. Guía general de implementación de la Taxonomía Verde de Colombia","Insumo complementario que hace parte del Toolkit de la TVC e incluye instrumentos de aplicación e implementación de la Taxonomía."]
[null,"IDEAM, 2023. Estudio Nacional del Agua-ENA 2022","Es un informe clave elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Este documento ofrece un análisis exhaustivo sobre la disponibilidad, calidad y uso del recurso hídrico en el país, con el objetivo de apoyar la toma de decisiones para una gestión sostenible del agua."]
[null,"Gobierno de Colombia, 2022. Taxonomía Verde de Colombia","Insumo principal para el cual se realizó el desarrollo de los proxies para implementación de cuatro de sus actividades en tres sectores económicos priorizados. "]
[null," IDEAM.2022. Geomorfologia de Colombia.","Documento técnico sobre la variabilidad geomorfológica del territorio nacional y brinda información sobre variabilidad climática. "]
[null,"MADS, 2022. Guía de los lineamientos para potenciar el uso de agua lluvia","Documento técnico con lineamientos de orientación dirigidos a las autoridades ambientales para su ejercicio de administración del recurso hídrico y a los usuarios en general con el objetivo de orientarlos sobre als posibilidades de uso o de gestión de las aguas lluvias. "]
[null,"FAO, PNUD, Gobierno de Chile, 2021. Manual de Biogás. Santiago de Chile.","Manual teórico sobre el biogás. Este manual contiene información relevante respecto al a las tecnologías del biogás, los principales biodigestores en el medio rural, así como el uso de biogás. "]
[null,"MinAmbiente, 2021. Linea base del Plan Estratégico Macrocuenca Caribe.","Formula el Plan Estratégico (en adelante PE) para la Macrocuenca Caribe. "]
[null,"MinAmbiente, 2021. Linea base del Plan Estratégico Macrocuenca Magdalena Cauca.","Formula el PEpara la Macrocuenca Magdalena Cauca. "]
[null,"Mosquera, 2020. Diseño de un sistema de recolección de aguas lluvia para abastecer el riego de cultivos vegetales en una finca en villa de leyva, Boyacá, Colombia. ","El desarrollo investigativo presenta un modelo del diseño del sistema de recolección de aguas lluvia seleccionado para la finca. El modelo contempla mapas de la finca, materiales y equipos más relevantes, y un plano del diseño del sistema de recolección de aguas lluvia seleccionado."]
[null,"IPCC, 2019. Reajuste de los lineamientos para formulación de Inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero del IPCC","El Reajuste de las Directrices del IPCC de 2019 no tiene por objeto revisar las Directrices del IPCC de 2006, sino actualizar, complementar y/o profundizar sus orientaciones en los casos en que se hayan detectado brechas o datos científicos obsoletos. No sustituirá a las Directrices del IPCC de 2006. Debe utilizarse junto con las Directrices del IPCC de 2006. Para la presente herramienta se usaron los Capítulos 10 y 11 del volumen 4 del reporte. "]
[null,"FAO, 2019. Guía teórico-práctica sobre el biogás y los biodigestores. Colección Documentos Técnicos N° 12. Buenos Aires.","Guía teórico-práctica sobre el biogás y los biodigestores. En este manual se contienen recomendaciones, así como ejemplos de teconologías de biodigestores."]
[null,"CAWST, 2017. Manual técnico para filtro lento de arena intermitente","Guía para posibles implementadores del filtro lento de arena intermitente (FLAI, también conocido como filtro de biorena escolar). Este manual resume los principios y las buenas prácticas para adaptar, instalar, poner en servicio y mantener el sistema de filtrado."]
[null,"MinAmbiente (2017). Estructuración de lineamientos estratégicos Macrocuenca Orinoco","Documento técnico relacionado a los acuerdos, definiciones y linea base para la formulación del Plan Estratégico de la Macrocuenca Orinoco Pemo. "]
[null,"MinAmbiente, 2015. Catálogo de Subzonas  Hidrográficas de las Macrocuencas Magdalena Cauca y Caribe. ","Documento técnico desarrollado para los talleres de \"Análisis Estratégico\" en la formulación de los Planes Estratégicos de las Macrocuencas Magdalena Cauca y Caribe. Brinda información cartográfica sobre los municipios de influencia de cada una de las subcuencas abarcadas dentro de estas macrocuencas. "]
[null,"MinAmbiente, 2015. Documentos de Planificación. Análisis de documentos Fase I y II Macrocuenca Amazonas.","Documento técnico desarrollado para a modo de lecciones aprendidas sobre el Plan Estratégico de la Macrocuenca Magdalena-Cauca y Caribe."]
[null,"FAO, 2014. Compendio sobre la recolección del agua de lluvia para la agricultura en la subregión del Caribe.","Herramienta práctica para formar y desarrollar la capacidad humana en la subregión del Caribe en la práctica de la recolección del agua de lluvia.  La aplicación de técnicas de recolección del agua de lluvia producirá mejoras mensurables en los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria de los hogares, generadas por el acceso a recursos hídricos de calidad para el riego. "]
[null,"FAO, 2013. Manual de compostaje del agricultor - experiencias en América Latina","Es una guía de aprendizaje sobre la producción de compost a nivel familiar y de pequeña agricultura, preparada por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y El Caribe, en colaboración con el Grupo de Investigaciones en Suelo, Agua, Planta y Microorganismos de la Universidad Técnica Federico Santa María."]
[null,"IIAP, 2013. Informe Final - Plan Estratégico de la Macrocuenca del Pacífico. ","Documento técnico que recopila y sistematiza la información ambiental, socioeconómica y cultural existente sobre la macrocuenca y con base en ella identificar los principales conflictos relacionados con el recurso hídrico y los actores clave para la gestión del agua en el área hidrográfica, y la Fase II – Diagnóstico: cuyo propósito fue  elaborar los análisis de la evolución y tendencia del recurso hídrico en la macrocuenca, estimar los servicios ambientales que brinda el agua en la macrocuenca, así como, las variables clave para la transformación del recurso hídrico en esta Región Pacífica. "]
[null,"MinVivienda, 2012. Reglamento técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico - RAS (titulo F)","El titulo F (Sistemas de Aseo Urbano) establece los criterios básicos, los requisitos mínimos y las buenas prácticas técnicas de ingeniería que deben reunir los diferentes procesos involucrados en la conceptualización, el diseño, la implementación y construcción, la supervisión técnica, la puesta en marcha, la operación, el mantenimiento, el cierre, la clausura y la postclausura y las actividades de salvamento de infraestructura de los diferentes componentes y subcomponentes del sistema de aseo urbano que se desarrollen en el país, con el fin de garantizar la seguridad, durabilidad, funcionalidad, calidad, efectividad, sostenibilidad, redundancia e integralidad dentro del nivel de complejidad determinado para el proyecto."]
[null,"SENARA, PFPAS, & MAG. (2010). Manual de especificaciones técnicasbásicas para la elaboración de estructuras de captación de agua lluvia en el sector agropecuario de Costa Rica y recomendaciones para su utilización. ","Dicho manual está orientado a pequeños y medianos productores agropecuarios e, incluye, el diseño de las estructuras que se considera pueden ser utilizables en las distintas regiones del estudio."]
[null,"OPS, 2004. Guía de diseño para captación del agua de lluvia","Guía simplificada para el diseño de sistemas de captación de agua pluvial en techos para consumo humano y/o agrícola."]
[null,"Gobierno de Colombia, 2000. RAS 2000, Titulo F. ","El RAS 2000, en su Título F, hace referencia al Reglamento Técnico para el Diseño y Construcción de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en Colombia. Este documento es emitido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia y establece las normas y directrices para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el país. El Título F del RAS 2000 se centra particularmente en las especificaciones y normas técnicas relacionadas con los sistemas de alcantarillado. "]
[]
[null,"Desarrollado por:",null,null,null,null,null,"Arroz","http://www.scielo.org.co/pdf/nova/v14n26/v14n26a07.pdf"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Acuse de responsabilidad: La información contenida en esta comunicación no constituye asesoramiento de inversión de ningún tipo y Climate Bonds Iniciative ni Ambire Global (el consorcio) son asesores de inversión. Cualquier referencia a una organización financiera o a un instrumento de deuda o producto de inversión se hace únicamente con fines informativos. Los enlaces a sitios web externos son sólo para fines informativos. El consorcio no acepta ninguna responsabilidad por el contenido de sitios web externos. El consorcio no respalda, recomienda o asesora sobre los méritos financieros o de otro tipo de cualquier instrumento de deuda o producto de inversión y ninguna información contenida en esta comunicación debe ser tomada como tal, ni debe confiarse en cualquier información contenida en esta comunicación para tomar cualquier decisión de inversión. La certificación según el Estándar de Climate Bonds sólo refleja los atributos climáticos del uso de los ingresos de un instrumento de deuda designado. No refleja la solvencia del instrumento de deuda designado, ni su conformidad con las leyes nacionales o internacionales. La decisión de invertir en algo es exclusivamente suya. El consorcio no acepta responsabilidad de ningún tipo, por cualquier inversión que un individuo u organización realice, ni por cualquier inversión realizada por terceros en nombre de un individuo u organización, basada total o parcialmente en cualquier información contenida en esta o cualquier otra comunicación pública de Climate Bonds Initiative."]

{"sheet":"HC_Valorización Orgánicos","index":3,"n_rows":104,"n_cols":7,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[93,2,93,5],[99,2,99,5],[105,2,105,5],[95,2,95,5],[100,2,100,5],[94,2,94,5],[96,2,96,5],[101,2,101,5],[102,2,102,5],[97,2,97,5],[103,2,103,5],[8,6,8,8],[16,6,16,8],[17,6,17,8],[18,6,18,8],[19,6,19,8],[87,2,87,5],[44,4,44,5],[45,4,45,5],[46,4,46,5],[35,2,47,2],[47,4,47,5],[48,2,59,2],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[40,4,40,5],[41,4,41,5],[42,4,42,5],[80,2,85,2],[35,4,35,5],[37,4,37,5],[36,4,36,5],[79,2,79,5],[25,4,25,5],[26,4,26,5],[18,4,18,5],[24,2,26,2],[29,4,29,5],[27,4,27,5],[27,2,29,2],[31,2,31,5],[5,2,5,5],[61,2,61,5],[6,4,6,5],[72,2,77,2],[20,2,23,2],[21,4,21,5],[6,2,8,2],[12,2,12,5],[8,4,8,5],[20,4,20,5],[16,4,16,5],[17,4,17,5],[19,4,19,5],[43,4,43,5],[88,2,91,2],[1,3,1,8],[3,6,3,8],[10,2,10,5],[88,6,88,8],[70,2,70,5],[7,4,7,5],[33,2,33,5],[3,2,3,5],[14,2,14,5],[62,2,68,2],[22,4,22,5],[23,4,23,5],[24,4,24,5],[28,4,28,5],[16,2,19,2]]}
[]
[null,null,null,"HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA EL POTENCIAL ENERGÉTICO Y DISEÑO DE BIODIGESTORES Y/O CELDAS DE COMPOSTAJE PARA RESIDUOS SÓLIDOS\n\nPRODUCTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y DOMÉSTICA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES"]
[]
[null,null,"\nInstrucciones de diligenciamiento\n\nBienvenido a la herramienta de cálculo para estimar el potencial de valorización de residuos orgánicos producto de la actividad agropecuaria.  Las celdas en color AZUL corresponden a celdas con listas despleglables donde el usuario debe seleccionar una opción según el tipo de proyecto de su interés. El usuario debe ingresar manualmente los datos del proyecto en cada celda que se encuentre resaltada en color AMARILLO. Estos datos serán usados para la estimación del potencial de biogás de los residuos valorizados así como la estimación de la reducción de los Gases Efecto Invernadero (GEI) por el tratamiento biológico de los residuos a través de las tecnologías de digestión anaeróbica o compostaje. Los resultados de los cálculos serán visibles en las celdas resaltadas en color VERDE. Este análisis recopiló información climática sobre municipios en Colombia y abarca 1039 municipios de los 1101 municipios existentes en el país (94.4%).\n\nNOTA: Recuerde habilitar la ejecución de macros para el funcionamiento de la herramienta de cálculo de emisiones, sin estas la calculadora NO funcionará. ",null,null,null,"\nBotones para el funcionamiento de la herramienta"]
[]
[null,null,"0. Ingreso de información general"]
[null,null,"Paso 0. Información general","Seleccione el departamento donde se desarrollará el proyecto","Dpto_SanAndrés"]
[null,null,null,"Seleccione el municipio donde se desarrollará el proyecto","San Andrés"]
[null,null,null,"¿Qué tipo de residuos orgánico tiene en su finca?","Estiercol pecuario"]
[]
[null,null,"1. Ingreso de información - Sector agropecuario"]
[]
[null,null,"DATOS SECTOR PECUARIO"]
[]
[null,null,"\nInstrucciones:\n\nSeleccione los tipos de ganado con los que cuenta en su finca y el correspondiente tamaño (varía dependiendo si es bovino, porcino o avícola). Una vez ingresados estos datos favor ingrese el número de cabezas tanto por tipo de ganado como por tamaño seleccionado. \n\nListado de tipos de ganado y tamaños:              \n- Ganado bovino:                 ternera (menor 1 año), ganado pequeño (entre 1 a 2 años), ganado mediano (entre 2 a 3 años) y ganado grande (mayor a 3 años).\n- Ganado porcino:              ganado pequeño (lechón 1-60 días), ganado mediano (levante 61-120 días) y ganado grande (ceba 121-180 días, hembras reemplazo 120-240 días, hembras                                                                                                                                                        aaaaaaaaaaaaaaaaaaa   a  cría  más 240 días, machos reproductores más 180 días).\n- Avícola:                             aves pequeñas (levante), aves medianas (engorde) y aves grandes (postura y reproductoras)."]
[]
[1,null,"Información general del sector","¿Cuál es el tipo de sector pecuario presente en su finca?","Sector porcicola"]
[null,null,null,"¿Qué tamaño(s) de ganado bovino tiene?","Seleccione un tamaño"]
[null,null,null,"¿Qué tamaño(s) de ganado porcino tiene?","Mediano"]
[null,null,null,"¿Qué  tamaño(s) de ganado avícola tiene?","Seleccione un tamaño"]
[2,null,"Información ganado bovino","¿Cúantos bovinos de tamaño ternera tiene en su finca?"]
[3,null,null,"¿Cúantos bovinos de tamaño pequeño tiene en su finca?"]
[4,null,null,"¿Cúantos bovinos de tamaño mediano tiene en su finca?"]
[5,null,null,"¿Cúantos bovinos de tamaño grande tiene en su finca?"]
[6,null,"Información ganado porcino","¿Cúantos porcinos de tamaño pequeño tiene en su finca?"]
[7,null,null,"¿Cúantos porcinos de tamaño mediano tiene en su finca?",15]
[8,null,null,"¿Cúantos porcinos de tamaño grande tiene en su finca?"]
[9,null,"Información avícola","¿Cúantas aves de tamaño pequeño tiene en su finca?"]
[10,null,null,"¿Cúantas aves de tamaño mediano tiene en su finca?"]
[11,null,null,"¿Cúantas aves de tamaño grande tiene en su finca?"]
[]
[null,null,"DATOS SECTOR AGRÍCOLA"]
[]
[null,null,"Instrucciones:\nEn esta sección del sector agrícola el usuario deberá seleccionar el tipo de cultivo sembrado en su finca o área de cultivo. Dependiendo del tipo de cultivo, el usuario podrá ingresar la cantidad de producción anual por cúltivo de café como el área de tierra cúltivada anual de los cúltivos seleccionados. \n\nListado de cultivos por producción anual:                                              Listado de cultivos por área cultivada al año:\n- café                                                                                                                   - arroz   \n- banano                                                                                                               - maíz\n- caña de azucar                                                                                                   - trigo\n- caña panelera                                                                                                    - papa\n- platano                                                                                                               - tomate\n                                                                                                                              - cebolla\n                                                                                                                              - cacao\n\n\n\n\n\n"]
[]
[null,null,"Información general sobre número y tipos de cultivos existentes en la finca","Del listado mencionado en el recuadro anterior blanco, ¿Cúantos tiene en su finca? Favor seleccione una opción del listado entre 1 y 12. ","Seleccione la cantidad de cultivos"]
[null,null,null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 1 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,"Seleccione el tipo de cultivo",null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 2 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,"Seleccione el tipo de cultivo",null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 3 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,"Seleccione el tipo de cultivo",null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 4 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,"Seleccione el tipo de cultivo",null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 5 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,"Seleccione el tipo de cultivo",null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 6 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,"Seleccione el tipo de cultivo",null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 7 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,"Seleccione el tipo de cultivo",null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 8 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,"Seleccione el tipo de cultivo",null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 9 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,"Seleccione el tipo de cultivo",null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 10 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,"Seleccione el tipo de cultivo",null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 11 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,null,null,"Seleccione el tipo de cultivo No. 12 que existe en su finca:","Seleccione el tipo de cultivo"]
[null,"Seleccione el tipo de cultivo","Producción anual estimada de cada cultivo seleccionado","Aproximadamente, ¿cúantos kilogramos produce su cúltivo de café al año?",null,"kg/año","Café"]
[null,null,null,"Aproximadamente, ¿cúantos kilogramos produce su cúltivo de banano al año?",null,"kg/año","Banano"]
[null,null,null,"Aproximadamente, ¿cúantos kilogramos produce su cúltivo de caña de azucar al año?",null,"kg/año","Caña de Azucar"]
[null,null,null,"Aproximadamente, ¿cúantos kilogramos produce su cúltivo de caña panelera al año?",null,"kg/año","Caña Panelera"]
[null,null,null,"Aproximadamente, ¿cúantos kilogramos produce su cúltivo de platano al año?",null,"kg/año","Platano"]
[null,null,null,"¿Cúal es el área del cultivo de arroz que siembra al año?",null,"metros cuadrados","Arroz"]
[null,null,null,"¿Cúal es el área del cultivo de maíz que siembra al año?",null,"metros cuadrados","Maíz"]
[null,null,null,"¿Cúal es el área del cultivo de  trigo que  siembra al año?",null,"hectáreas","Trigo"]
[null,null,null,"¿Cúal es el área del cultivo de papa que siembra al año?",null,"hectáreas","Papas"]
[null,null,null,"¿Cúal es el área  del cultivo de tomate que siembra al año?",null,"hectáreas","Tomate"]
[null,null,null,"¿Cúal es el área del cultivo de cebolla que siembra al año?",null,"hectáreas","Cebolla"]
[null,null,null,"¿Cúal es el área del cultivo de cacao que siembra al año?",null,"metros cuadrados","Cacao"]
[]
[null,null,"2. Digestión anaerobia con biodigestores tipo rurales- Resultados"]
[null,null,"RESULTADOS:\n\nDigestión Anaeróbica de residuos pecuarios","Volumen de biogás generado",574.875,"m3/año"]
[null,null,null,"Cantidad de abono orgánico seco",3285,"kg/mes"]
[null,null,null,"Volumen de carga diaria del biodigestor",90,"l/día"]
[null,null,null,"Tiempo de retención en el biodigestor",35,"días"]
[null,null,null,"Volumen estimado del biodigestor",3.15,"m³"]
[null,null,null,"Relación Carbono-Nitrógeno (C/N) de los residuos orgánicos entrantes",16,"C/N"]
[null,null,null,"Porcentaje de Sólidos totales de los residuos orgánicos entrantes",29.2,"%"]
[]
[null,null,"Nota aclaratoria: Las equivalencias mostradas a continuación representan los equipos que podrían ser abastecidos diaríamente por el uso del biogás para una familia colombiana de cinco (5) personas. Si se desea emplear una parte del biogás directamente para cocción, este podrá ser empleado para una estufa de dos hornillas. Además, otra parte del biogás podrá ser empleado para la generación de electricidad con autoconsumo del propio hogar en equipos como: lámparas, calentador de agua, refrigerador, entre otros."]
[]
[null,null,"RESULTADOS:\n\nDos métodos de empleo del biogás generado:\n\nBiogás para cocción ó\nGeneración de energía eléctrica","Volumen de biogás generado",1.575,"m3/día"]
[null,null,null,"El biogás generado alcanza para alimentar este número de estufas de dos hornillas:\n\n(Asumiendo un consumo de biogás de 0.33 m3/h por estufa de dos hornilas)",0,"estufa(s) de dos hornillas"]
[null,null,null,"El biogás generado alcanza para generar esta cantidad de electricidad:\n\n(Asumiendo una capacidad instalada de 600W en la finca)",2.1,"kWh/día de electricidad\n generada"]
[null,null,null,"El biogás generado alcanza para alimentar esta cantidad de lámparas con electricidad:\n\n(Asumiendo un consumo de biogás 0.03 m³/hr por lámpara)",5,"lámpara(s)"]
[null,null,null,"El biogás generado alcanza para alimentar esta cantidad de calentadores de agua promedio con electricidad:\n\n(Asumiendo un consumo de biogás de 2.2 m³/h por calentador)",0,"calentador(es) de agua"]
[null,null,null,"El biogás generado alcanza para alimentar esta cantidad de refrigeradores promedio con electricidad:\n\n(Asumiendo un consumo de biogás de 0.092 m3/h por refrigerador)",0,"refrigerador(es)"]
[]
[null,null,"3. Compostaje en pilas con volteo manual - Resultados"]
[null,null,"RESULTADOS:\n\nCompostaje de residuos agrícolas","Cantidad de abono orgánico generado",null,"kg/mes"]
[null,null,null,"Área de descomposición de residuos requerida",null,"m2"]
[null,null,null,"Área de maduración de residuos requerida",null,"m2"]
[null,null,null,"Área de post-tratamiento de residuos requerida",null,"m2"]
[null,null,null,"Número pilas para proceso de compostaje",null,"Pilas de compostaje"]
[null,null,null,"Longitud de cada pila de compostaje requerida",null,"m/pila"]
[]
[null,null,"4. Estimación de las emisiones de GEI"]
[null,null,"RESULTADOS:\n\nReducción de emisiones de GEI respecto un escenario base","Emisiones de GEI por linea base de disposición de residuos o9rgánicos",9.4949578170047175,"t CO2e/año"]
[null,null,null,"Emisiones de GEI por el tratamiento biológico de los residuos orgánicos",2.1837821156230306,"t CO2e/año"]
[null,null,null,"Potencial reducción de emisiones de GEI",7.3111757013816874,"t CO2e/año"]
[null,null,null,"Porcentaje de potencial reducción de emisiones de GEI",80,"% "]
[]
[null,null,"Descripción de las emisiones de GEI por linea base de disposición de residuos orgánicos"]
[null,null,"Sector bovino: El escenario base es la situación en la que se permite que el estiércol se descomponga anaeróbicamente dentro de los límites del proyecto. Posteriormente, el estiércol se utiliza como abono orgánico sin tratamiento. No hay recuperación de biogás."]
[null,null,"Sector porcicola: El escenario base es la situación en la que se permite que el estiércol se descomponga anaeróbicamente dentro de los límites del proyecto. Posteriormente, el estiércol se utiliza como abono orgánico sin tratamiento. No hay recuperación de biogás."]
[null,null,"Sector avícola: El escenario base es la situación en la que, en ausencia de actividad de proyecto la gallinaza se higieniza en almacenamiento durante un periodo de tiempo en pilas no confinadas para generar seguridad. Posteriormente, el estiércol se utiliza como abono orgánico sin tratamiento. No hay recuperación de biogás."]
[null,null,"Sector agrícola: El escenario base es la situación en la que, en ausencia de actividad de proyecto, los residuos agrícolas se almacenan durante un periodo de tiempo en pilas no confinadas para generar seguridad. No hay generación de abono orgánico."]
[]
[null,null,"Descripción de las emisiones de GEI por el tratamiento biológico de los residuos orgánicos"]
[null,null,"Sector bovino: El escenario proyecto contempla el tratamiento de los residuos orgánicos a través de un sistema de digestión anaerobia con producción de energía electrica a través del aprovechamiento del biogás generado por proceso de cogeneración. Además, también cuenta con producción de digestato para su aprovechamiento."]
[null,null,"Sector porcicola: El escenario proyecto contempla el tratamiento de los residuos orgánicos a través de un sistema de digestión anaerobia con producción de energía electrica a través del aprovechamiento del biogás generado por proceso de cogeneración. Además, también cuenta con producción de digestato para su aprovechamiento."]
[null,null,"Sector avícola: El escenario proyecto contempla el tratamiento de los residuos orgánicos a través de un sistema de digestión anaerobia con producción de energía electrica a través del aprovechamiento del biogás generado por proceso de cogeneración. Además, también cuenta con producción de digestato para su aprovechamiento."]
[null,null,"Sector agrícola: El escenario proyecto contempla la valorización de los residuos agrícolas a través del compostaje en pilas con volteo manual. El abono generado sirve como enmienda de suelo. No hay generación de energía."]

{"sheet":"Tecnologías Biodigestores","index":4,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,2,1,7]]}
[]
[null,null,"TECNOLOGÍAS DE BIODIGESTORES PARA EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS "]
[null,"Tipo de biodigestor","Tipo de material entrante","Tamaño","Material de construcción","Principales características","Principios de funcionamiento","Diagrama de referencia"]
[null,"Modelo indio: Cúpula flotante","Mixto","El tamaño del biodigestor puede variar en función de la cantidad de residuos disponible.","Mampostería o estructura de concreto y un\ndepósito de gas móvil en forma de campana.","Son enterrados y verticales, asemejando a un pozo. Se cargan por gravedad una vez al día, con un volumen de mezcla que depende del tiempo de fermentación o retención y producen una cantidad diaria más o menos constante de biogás si se mantienen las condiciones de operación.","Cúpula flotante que sube con la acumulación de biogás. Genera un abastecimiento continuo de biogás y fertilizante, caracterizándose por funcionar como depósito del gas producido, es decir, es el único tipo de biodigestores que tienen un depósito de biogás interior.\n\nEste tipo de digestor presenta una buena eficiencia de producción de biogás, generándose entre 0.5 y 1.0 volumen de gas/volumen de digestor por día.","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
[null,"Modelo chino: Cúpula fija de volumen constante","Agrícola","El tamaño del biodigestor puede variar en función de la cantidad de residuos disponible.","Mampostería y un domo fijo e inmóvil cerrado donde se almacena el biogás.","Tanques cilíndricos con el techo y el piso en forma de domo y se construyen totalmente enterrados.","El digestor se llena con residuos agrícolas compostados mezclados con lodos activos de otro digestor, a través de la cubierta superior, que es removible. Una vez cargadoí, es alimentado diariamente con los residuos que se encuentren disponibles, provenientes de la letrina y de los animales domésticos, a través del tubo de carga el cual llega a la parte media del digestor.\n\nSe generan entre 0.15 y 0.20 volúmenes de gas por volumen \nde digestor/día.","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
[null,"Biodigestor de bolsa plástica","Mixto","El tamaño del biodigestor puede variar en función de la cantidad de residuos disponible.","Polietileno o PVC","Bolsa flexible que almacena biogás.","Tubos largos que pueden ir enterrados o sobre el piso. Esta característica alargada permite que, cuando se carga, toda la masa de líquido dentro del biodigestor se mueva hacia la salida, lo que provoca que la misma carga constituya una forma de agitación.\n\nEstos biodigestores son de fácil instalación y movilidad.  El grosor de la membrana que se utilizará, debería ser inferior a 0.80 mm, y el tipo de material y aditivos empleados en su fabricación deben ser resistentes al ataque químico y los rayos ultravioleta (UV).","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
[null,"Biodigestor de laguna","Mixto","El tamaño del biodigestor puede variar en función de la cantidad de residuos disponible.","Impermeable, PVC, cubierta flotante","Tapa flotante que permite el control de olores y aprovechamiento de los subproductos. Es un sistema integral de tratamiento de los residuos orgánicos.","El aprovechamiento de los subproductos puede realizarse a través de un generador eléctrico de biogás, para producir energía eléctrica que puede ser usada para iluminación o cercas, Equipos de ordeño, cámara de vacío, cuartos fríos, calentadores de agua, calderas, entre otros.","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
[null,"Biodigestor Tropicalizado","Mixto","El tamaño del biodigestor puede variar en función de la cantidad de residuos disponible.","PVC, cubierta, sistemas de mezcla","Son construcciones de bajo costo, eficientes y fáciles de operar. El dimensionamiento y diseño de los biodigestores tropicalizados se realiza en base a normas técnicas y de seguridad industrial vigentes en Alemania.","Los biodigestores tienen una cubierta de membrana de caucho de 2 mm de espesor, sistema mecánico de agitación, extracción de lodos, control de proceso, extracción y aprovechamiento de biogás, laguna de descarga y lecho de secado de lodos para la producción de fertilizante orgánico."]
[null,"Biodigestor horizontal","Mixto","El tamaño del biodigestor puede variar en función de la cantidad de residuos disponible.","Concreto, acero","Flujo continuo con orientación horizontal para grandes volúmenes","Estos digestores se construyen generalmente enterrados, son poco profundos y alargados, semejando un canal, con relaciones de largo a ancho de 5:1m hasta 8:1m y sección transversal circular, cuadrada o en “V”. \n\nSe operan a régimen semi continuo, entrando la carga por un extremo del digestor y saliendo los lodos por el extremo opuesto. La cúpula puede ser rígida o de algún material flexible que no presente fugas de gas y que resista las condiciones de la intemperie.\n\nEste tipo de digestores se recomiendan cuando se requiere trabajar con volúmenes mayores de 15 m3, para los cuales, la excavación de un pozo vertical comienza a resultar muy problemática.","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]

{"sheet":"Base_datos - Residuos","index":5,"n_rows":99,"n_cols":8,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[23,2,23,6],[4,2,4,7],[18,2,18,7],[29,2,29,6],[1,3,1,7],[19,2,19,7],[52,2,52,6],[31,2,31,6],[41,2,41,6],[39,2,39,6],[97,2,97,3],[56,2,56,6],[47,2,47,6],[82,2,82,3],[90,2,90,7],[76,2,76,3],[73,2,73,6]]}
[]
[null,null,null,"HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA EL POTENCIAL ENERGÉTICO Y DISEÑO DE BIODIGESTORES Y/O CELDAS DE COMPOSTAJE PARA RESIDUOS SÓLIDOS\nPRODUCTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y DOMÉSTICA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES"]
[]
[]
[null,null,"Sector agricultura"]
[null,null,"Cultivos","Tipo de residuo","Origen del residuo","Factor de residuo\n(kg residuo/kg producto principal)","Factor de residuo\n(kg residuo/ha)","Biogás\n(m3/kg residuo)"]
[null,null,"Café","Pulpa","RAC1",0.34799999999999998,"-",{"$f":"25/1000","v":2.5000000000000001E-2}]
[null,null,"Arroz","Paja","RAC","-",{"$f":"4*1000","v":4000},0.35199999999999998]
[null,null,"Banano","Fruto rechazo","RAI2",0.15,"-",1.5E-3]
[null,null,"Caña de azucar","Bagazo","RAI",0.28000000000000003,"-",{"$f":"1.6539/1000","v":1.6539E-3}]
[null,null,"Maiz","Caña","RAC","-",{"$f":"6.4*1000","v":6400},{"$f":"514/1000","v":0.51400000000000001}]
[null,null,"Platano","Fruto rechazo","RAI",0.05,"-",1.5E-3]
[null,null,"Caña Panelera","Bagazo","RAI",0.28000000000000003,"-",{"$f":"0.1642/1000","v":1.6420000000000001E-4}]
[null,null,"Trigo","Paja","RAC","-",{"$f":"3.3*1000","v":3300},0.36699999999999999]
[null,null,"Papas","Hojas","RAC","-",{"$f":"10*1000","v":10000},0.60599999999999998]
[null,null,"Tomate","Hojas","RAC","-",{"$f":"5.5*1000","v":5500},0.60299999999999998]
[null,null,"Cebolla","Hojas","RAC","-",{"$f":"7*1000","v":7000},0.51400000000000001]
[null,null,"Cacao",null,"RAC",null,453.6]
[null,null,"Fuente: \n(1) https://www.fao.org/4/as400s/as400s.pdf\n(2) https://www1.upme.gov.co/siame/Paginas/atlas-del-potencial-energetico-de-la-biomasa.aspx"]
[null,null,"(3) htpps://repository.udistrital.edu.co/server/api/core/bitstreams/90160c70-05da-42c0-ad40-7a22c5f975cd/content"]
[null,null,"1RAC: Residuo Agricola de Cosecha"]
[null,null,"2RAI: Residuo Agricola Industrial"]
[]
[null,null,"Factores de producción de gallinaza y biogás - Sector avicola"]
[null,null,"Actividad","Tamaño","Gallinaza (kg/día)","Biogás (m3/kg gallinaza)","Biogás (m3/ton gallinaza)"]
[null,null,"Engorde","Mediano",0.1,0.06,60]
[null,null,"Levante","Pequeño",0.05,0.06,60]
[null,null,"Postura","Grande",0.15,0.06,60]
[null,null,"Reproductoras","Grande",0.15,0.06,60]
[null,null,"Fuente: \n(3) https://www1.upme.gov.co/siame/Paginas/atlas-del-potencial-energetico-de-la-biomasa.aspx"]
[]
[null,null,"Factores de producción de estiercol y biogás - Sector porcicola"]
[null,null,"Actividad","Tamaño","Estiercol (kg/día)","Biogás (m3/kg estiércol)","Biogás (m3/ton estiércol)"]
[null,null,"Lechón (1-60 días)","Pequeño",1,{"$f":"+G34/1000","v":7.0000000000000007E-2},70]
[null,null,"Levante (61-120 días)","Mediano",1.5,7.0000000000000007E-2,70]
[null,null,"Ceba (121-180 días)","Grande",2,7.0000000000000007E-2,70]
[null,null,"Hembras reemplazo (120-240 días)","Grande",2,7.0000000000000007E-2,70]
[null,null,"Hembras crías (+240 días)","Grande",2,7.0000000000000007E-2,70]
[null,null,"Machos reproductores (+180 días)","Grande",2,7.0000000000000007E-2,70]
[null,null,"Fuente: \n(2) https://www1.upme.gov.co/siame/Paginas/atlas-del-potencial-energetico-de-la-biomasa.aspx"]
[]
[null,null,"Factores de producción de estiercol y biogás - Sector bovino"]
[null,null,"Actividad","Tamaño","Estiercol (kg/día)","Biogás (m3/kg estiércol)","Biogás (m3/ton estiércol)"]
[null,null,"Terneras (<1 año)","Ternera",4,{"$f":"+G44/1000","v":0.04},40]
[null,null,"Hembras (1-2 años)","Pequeño",8,{"$f":"+G45/1000","v":0.04},40]
[null,null,"Hembras (2-3 años)","Mediano",10,{"$f":"+G46/1000","v":0.04},40]
[null,null,"Hembras (> 3 años)","Grande",15,{"$f":"+G47/1000","v":0.04},40]
[null,null,"Fuente: \n(2) https://www1.upme.gov.co/siame/Paginas/atlas-del-potencial-energetico-de-la-biomasa.aspx"]
[]
[null,null,"Conversiones"]
[null,null,"PCI - Biogas(45% CH4)",16,"MJ/m3"]
[null,null,"PCI - Biogas(75% CH4)",28,"MJ/m3"]
[null,null,"Fuente:\n(3) https://www.iea.org/reports/outlook-for-biogas-and-biomethane-prospects-for-organic-growth/an-introduction-to-biogas-and-biomethane"]
[]
[]
[]
[null,null,"Relación C/N, %solidos totales y %N"]
[null,null,"Tipo de animal/cultivo","Residuo","Nombre completo","Relación C/N","Solidos Totales (%)","Nitrogeno (%)"]
[null,null,"Bovino","Estiercol",{"$f":"+CONCATENATE(D59, \" de \", LOWER(C59))","v":"Estiercol de bovino"},25,{"$f":"+((13.4+56.2)/2)/100","v":0.34800000000000003},"-"]
[null,null,"Porcino","Estiercol",{"$f":"+CONCATENATE(D60, \" de \", LOWER(C60))","v":"Estiercol de porcino"},16,{"$f":"+((15+49)/2)/100","v":0.32},"-"]
[null,null,"Gallinas","Gallinaza","Gallinaza de gallinas",23,{"$f":"+((26+92)/2)/100","v":0.59},"-"]
[null,null,"Café7","Pulpa","Pulpa de café7",70,0.58099999999999996,0.02]
[null,null,"Banano8","Fruto rechazo","Fruto rechazo de banano8",26,0.107,8.0000000000000002E-3]
[null,null,"Caña de Azucar6","Bagazo","Bagazo de caña de azucar6",113,0.86599999999999999,2.5000000000000001E-3]
[null,null,"Platano8","Fruto rechazo","Fruto rechazo de platano8",26,0.107,1.4E-2]
[null,null,"Caña Panelera6","Bagazo","Bagazo de caña panelera6",113,0.86599999999999999,2.5000000000000001E-3]
[null,null,"Trigo","Paja","Paja de trigo",87,{"$f":"+((88+90)/2)/100","v":0.89},5.3E-3]
[null,null,"Maíz","Paja","Paja de maíz",45,{"$f":"77/100","v":0.77},7.4999999999999997E-3]
[null,null,"Arroz","Paja","Paja de arroz",67,{"$f":"+((88.8+92.6)/2)/100","v":0.90699999999999992},6.3E-3]
[null,null,"Papas","Hojas","Hojas de papas",20,{"$f":"+((10+20)/2)/100","v":0.15},0.01]
[null,null,"Tomate","Hojas","Hojas de tomate",12,{"$f":"+((10+15)/2)/100","v":0.125},0.01]
[null,null,"Cebolla","Hojas","Hojas de cebolla",15,{"$f":"+((10+15)/2)/100","v":0.125},0.01]
[null,null,"Cacao","Hojas",{"$f":"+CONCATENATE(D73, \" de \", LOWER(C73))","v":"Hojas de cacao"},"N.A.","N.A.","N.A."]
[null,null,"Fuente:\n(5) Biogas Technology\n(6) http://repository.lppm.unila.ac.id/2232/1/Characterization%20and%20Production%20of.pdf\n(8) https://www.researchgate.net/figure/Total-solids-TS-and-volatile-solids-VS-contents-of-the-sole-inoculum-and-of-the_tbl1_299425510\n(7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32039901/\n(9)https://www.researchgate.net/publication/330990435_Effects_of_Appropriate_Composition_of_Sugarcane_Bagasse_Compost_and_Nitrogen_Fertilizer_on_the_Growth_and_Yield_of_Soybean_Glycine_max_L_Merill/fulltext/5c5f84e8299bf1d14cb7ed36/Effects-of-Appropriate-Composition-of-Sugarcane-Bagasse-Compost-and-Nitrogen-Fertilizer-on-the-Growth-and-Yield-of-Soybean-Glycine-max-L-Merill.pdf\n(10) https://www.omicsonline.org/articles-images/2155-9821-5-259-t002.html\n(11) https://scholar.uprm.edu/server/api/core/bitstreams/e79bf43f-fc3c-4a91-8dfb-817dcb83433d/content"]
[]
[]
[null,null,"Sector pecuario - Relación Agua:Estiercol"]
[null,null,"Tipo de animal","Relacion Agua:estiercol"]
[null,null,"Bovino",1]
[null,null,"Porcino",3]
[null,null,"Aves",3]
[null,null,"Residuos agrícolas",0.8]
[null,null,"Fuente:\n(1) https://www.fao.org/4/as400s/as400s.pdf\n(5) Biogas Technology"]
[]
[]
[null,null,"Seleccione si aplica o no"]
[null,null,"Si"]
[null,null,"No"]
[]
[]
[null,null,"Consumo específico de biogás para diferentes tareas"]
[null,null,"Actividad","Dispositivo de conversión","Requerimiento","Consumo de gas (m3/hr)","Consumo de gas (m3/día)","Tiempo operación (hr)"]
[null,null,"Cocinar","560 mm Burner","Cocina a biogás de dos hornillas",0.33,{"$f":"+F93*5","v":1.6500000000000001},5]
[null,null,"Lámpara","Lámpara de manto simple","Lámparas a biogás",7.0000000000000007E-2,{"$f":"+F94*4","v":0.28000000000000003},4]
[null,null,"Calefacción","-","Calentador de agua",2.2000000000000002,{"$f":"+F95*2","v":4.4000000000000004},2]
[null,null,"Generación electricidad*","Potencia 600W","Generador eléctrico (600W)",0.75,{"$f":"0.75*8","v":6},8]
[null,null,"Refrigeración","-","Refrigerador (Capacidad 1m3)",{"$f":"2.2/24","v":9.1666666666666674E-2},{"$f":"+F97*24","v":2.2000000000000002},24]
[null,null,"Fuente:\n(1) https://www.fao.org/4/as400s/as400s.pdf\n(5) Biogas Technology"]
[null,null,"*/kWh"]

{"sheet":"Base-datos - Emisiones","index":6,"n_rows":294,"n_cols":15,"rows_kept":294,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[24,8,24,14],[38,8,38,10],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[36,1,36,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[21,1,21,2],[22,1,22,2],[1,2,1,14],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[18,8,18,13],[4,8,4,13],[11,8,11,13],[8,1,8,2],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[13,1,13,4],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[11,1,11,4],[23,1,23,2],[24,1,24,2],[25,1,25,2],[53,1,53,2],[40,1,40,2],[39,1,39,2],[35,1,35,2],[31,1,31,2],[30,1,30,2],[29,1,29,2],[28,1,28,2],[27,1,27,2],[26,1,26,2],[32,1,32,2],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[52,1,52,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[54,1,54,4],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[81,1,81,2],[82,1,82,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[77,1,77,2],[88,1,88,2],[89,1,89,2],[90,1,90,2],[91,1,91,2],[92,1,92,2],[83,1,83,2],[84,1,84,2],[85,1,85,2],[86,1,86,2],[87,1,87,2],[98,1,98,2],[101,1,101,4],[102,1,102,2],[103,1,103,2],[104,1,104,2],[93,1,93,2],[94,1,94,2],[95,1,95,2],[96,1,96,2],[97,1,97,2],[99,1,99,4],[110,1,110,2],[111,1,111,2],[112,1,112,2],[113,1,113,2],[114,1,114,2],[105,1,105,2],[106,1,106,2],[107,1,107,2],[108,1,108,2],[109,1,109,2],[120,1,120,2],[121,1,121,2],[122,1,122,2],[123,1,123,2],[124,1,124,2],[115,1,115,2],[116,1,116,2],[117,1,117,2],[118,1,118,2],[119,1,119,2],[130,1,130,2],[131,1,131,2],[132,1,132,2],[133,1,133,2],[134,1,134,2],[125,1,125,2],[126,1,126,2],[127,1,127,2],[128,1,128,2],[129,1,129,2],[140,1,140,2],[142,1,142,2],[143,1,143,2],[144,1,144,2],[145,1,145,2],[135,1,135,2],[136,1,136,2],[137,1,137,2],[138,1,138,2],[139,1,139,2],[141,1,141,4],[151,1,151,2],[152,1,152,2],[153,1,153,2],[154,1,154,2],[155,1,155,2],[146,1,146,2],[147,1,147,2],[148,1,148,2],[149,1,149,2],[150,1,150,2],[156,1,156,2],[157,1,157,2],[158,1,158,2],[292,1,292,2],[291,1,291,2],[290,1,290,2],[287,1,287,2],[280,1,280,2],[279,1,279,2],[278,1,278,2],[277,1,277,2],[276,1,276,2],[286,1,286,2],[285,1,285,2],[284,1,284,2],[281,1,281,2],[275,1,275,2],[274,1,274,2],[267,1,267,2],[265,1,265,4],[266,1,266,2],[268,1,268,2],[269,1,269,2],[271,1,271,2],[270,1,270,2],[272,1,272,2],[273,1,273,2],[259,1,259,2],[262,1,262,2],[261,1,261,2],[260,1,260,2],[242,1,242,2],[243,1,243,2],[244,1,244,2],[245,1,245,2],[246,1,246,2],[248,1,248,2],[247,1,247,2],[249,1,249,2],[250,1,250,2],[251,1,251,2],[252,1,252,2],[253,1,253,2],[254,1,254,2],[240,1,240,2],[239,1,239,2],[238,1,238,2],[237,1,237,2],[236,1,236,2],[255,1,255,2],[256,1,256,2],[257,1,257,2],[258,1,258,2],[235,1,235,2],[234,1,234,2],[224,1,224,2],[225,1,225,2],[226,1,226,2],[227,1,227,2],[228,1,228,2],[229,1,229,2],[230,1,230,2],[231,1,231,2],[232,1,232,2],[233,1,233,2],[217,1,217,2],[216,1,216,2],[215,1,215,2],[214,1,214,2],[213,1,213,2],[222,1,222,2],[221,1,221,2],[220,1,220,2],[219,1,219,2],[218,1,218,2],[196,1,196,2],[197,1,197,2],[198,1,198,2],[199,1,199,2],[205,1,205,2],[206,1,206,2],[207,1,207,2],[208,1,208,2],[200,1,200,2],[201,1,201,2],[203,1,203,2],[202,1,202,2],[195,1,195,2],[160,1,160,2],[180,1,180,2],[179,1,179,2],[161,1,161,2],[162,1,162,2],[164,1,164,2],[165,1,165,2],[163,1,163,2],[166,1,166,2],[167,1,167,2],[168,1,168,2],[169,1,169,2],[170,1,170,2],[171,1,171,2],[172,1,172,2],[173,1,173,2],[174,1,174,2],[293,1,293,2],[223,1,223,4],[282,1,282,4],[204,1,204,2],[183,1,183,4],[184,1,184,2],[186,1,186,2],[175,1,175,2],[176,1,176,2],[177,1,177,2],[178,1,178,2],[187,1,187,2],[188,1,188,2],[212,1,212,2],[211,1,211,2],[210,1,210,2],[209,1,209,2],[185,1,185,2],[189,1,189,2],[190,1,190,2],[191,1,191,2],[192,1,192,2],[193,1,193,2],[194,1,194,2]]}
[]
[null,null,"HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA EL POTENCIAL ENERGÉTICO Y DISEÑO DE BIODIGESTORES Y/O CELDAS DE COMPOSTAJE PARA RESIDUOS SÓLIDOS\nPRODUCTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y DOMÉSTICA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES"]
[]
[]
[null,"Parametros e hipótesis - Base",null,"Unidad","Valor",null,null,null,"Sector bovino"]
[null,"GWP_CO2",null,1,"t CO2e/tCO2",null,null,null,"Tamaño","kg estiercol/año","Mezcla (l/año)","m3 biogas/año","Relación C/N (% m/m)","ST (%)"]
[null,"GWP_CH4",null,28,"t CO2e/tCH4",null,null,null,"Ternera",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E21*'Base_datos - Residuos'!E44*365","v":0},{"$f":"+J7*'Base_datos - Residuos'!$D$79+J7","v":0},{"$f":"+J7*'Base_datos - Residuos'!F44","v":0},{"$f":"+J7*'Base_datos - Residuos'!$F$59","v":0},{"$f":"+J7*'Base_datos - Residuos'!$G$59","v":0}]
[null,"CWP_N20",null,265,"t CO2e/tN2O",null,null,null,"Pequeño",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E22*'Base_datos - Residuos'!E45*365","v":0},{"$f":"+J8*'Base_datos - Residuos'!$D$79+J8","v":0},{"$f":"+J8*'Base_datos - Residuos'!F45","v":0},{"$f":"+J8*'Base_datos - Residuos'!$F$59","v":0},{"$f":"+J8*'Base_datos - Residuos'!$G$59","v":0}]
[null,"D_CH4",null,0.67,"kg/m3",null,null,null,"Mediano",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E23*'Base_datos - Residuos'!E46*365","v":0},{"$f":"+J9*'Base_datos - Residuos'!$D$79+J9","v":0},{"$f":"+J9*'Base_datos - Residuos'!F46","v":0},{"$f":"+J9*'Base_datos - Residuos'!$F$59","v":0},{"$f":"+J9*'Base_datos - Residuos'!$G$59","v":0}]
[null,"TDL",null,1.4,"%",null,null,null,"Grande",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E24*'Base_datos - Residuos'!E47*365","v":0},{"$f":"+J10*'Base_datos - Residuos'!$D$79+J10","v":0},{"$f":"+J10*'Base_datos - Residuos'!F47","v":0},{"$f":"+J10*'Base_datos - Residuos'!$F$59","v":0},{"$f":"+J10*'Base_datos - Residuos'!$G$59","v":0}]
[null,"EF_SINCO2e",null,31.519490000000001,"t CO2e/GWh"]
[null,"Fuente: \n- Anthropogenic and Natural Radiative Forcing (https://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf)\n- Escenarios de mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero a 2030 y carbono neutralidad a 2050 (https://pigccme.minenergia.gov.co/public/uploads/web_documentos/61b8b1308832d.pdf )",null,null,null,null,null,null,"Sector porcicola"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Tamaño","kg estiercol/año","Mezcla (l/año)","m3 biogas/año","Relación C/N (% m/m)","ST (%)"]
[null,"Sector avícola",null,null,null,null,null,null,"Pequeño",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E25*'Base_datos - Residuos'!E34*365","v":0},{"$f":"+J14*'Base_datos - Residuos'!$D$80+J14","v":0},{"$f":"+J14*'Base_datos - Residuos'!F34","v":0},{"$f":"+J14*'Base_datos - Residuos'!$F$60","v":0},{"$f":"+J14*'Base_datos - Residuos'!$G$60","v":0}]
[null,"Parametros e hipótesis - Sector avícola",null,"Unidad","Valor",null,null,null,"Mediano",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E26*'Base_datos - Residuos'!E35*365","v":8212.5},{"$f":"+J15*'Base_datos - Residuos'!$D$80+J15","v":32850},{"$f":"+J15*'Base_datos - Residuos'!F35","v":574.875},{"$f":"+J15*'Base_datos - Residuos'!$F$60","v":131400},{"$f":"+J15*'Base_datos - Residuos'!$G$60","v":2628}]
[null,"Número de ganado avícola",null,"#",{"$f":"+SUM('HC_Valorización Orgánicos'!E28:F30)","v":0},null,null,null,"Grande",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E27*'Base_datos - Residuos'!E36*365","v":0},{"$f":"+J16*'Base_datos - Residuos'!$D$80+J16","v":0},{"$f":"+J16*'Base_datos - Residuos'!F36","v":0},{"$f":"+J16*'Base_datos - Residuos'!$F$60","v":0},{"$f":"+J16*'Base_datos - Residuos'!$G$60","v":0}]
[null,"Demanda media de electricidad de la explotación por animal (base-proyecto) - Aves de corral",null,"KWh/head-y",3.7,null,null,null,null,null,{"$f":"+J17*'Base_datos - Residuos'!$D$80+J17","v":0}]
[null,"Excreción volátil de sólidos por día sobre la base de materia orgánica seca",null,"kg_dm/head-d",0.02]
[null,"Capacidad máxima de producción de metano del estiércol",null,"m3_CH4/kg_dm",8.09E-2,null,null,null,"Sector avícola"]
[null,"Factor de conversión de metano por defecto - Almacenamiento de sólidos en zona de clima cálido",null,"%",5,null,null,null,"Tamaño","kg estiercol/año","Mezcla (l/año)","m3 biogas/año","Relación C/N (% m/m)","ST (%)"]
[null,"Fracción de estiércol manipulado mediante sistemas de gestión del estiércol - Almacenamiento de sólidos en zona de clima cálido ",null,"%",100,null,null,null,"Pequeño",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E28*'Base_datos - Residuos'!E27*365","v":0},{"$f":"+J21*'Base_datos - Residuos'!$D$81+J21","v":0},{"$f":"+J21*'Base_datos - Residuos'!F26","v":0},{"$f":"+J21*'Base_datos - Residuos'!$F$61","v":0},{"$f":"+J21*'Base_datos - Residuos'!$G$61","v":0}]
[null,"Factor de emisión - Almacenamiento sólido en zona de clima cálido",null,"kg_CH4/head-y",1.9784095000000002E-2,null,null,null,"Mediano",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E29*'Base_datos - Residuos'!E26*365","v":0},{"$f":"+J22*'Base_datos - Residuos'!$D$81+J22","v":0},{"$f":"+J22*'Base_datos - Residuos'!F27","v":0},{"$f":"+J22*'Base_datos - Residuos'!$F$61","v":0},{"$f":"+J22*'Base_datos - Residuos'!$G$61","v":0}]
[null,"Masa animal típica - Aves de corral",null,"kg_animal/head",1.8,null,null,null,"Grande",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E30*'Base_datos - Residuos'!E28*365","v":0},{"$f":"+J23*'Base_datos - Residuos'!$D$81+J23","v":0},{"$f":"+J23*'Base_datos - Residuos'!F28","v":0},{"$f":"+J23*'Base_datos - Residuos'!$F$61","v":0},{"$f":"+J23*'Base_datos - Residuos'!$G$61","v":0}]
[null,"Tasa de excreción de nitrógeno por masa animal - Aves de corral",null,"kg_N/10E3kg_animal-d",1.2]
[null,"Tasa anual de excreción de nitrógeno por animal - Aves de corral",null,"kg_N/head-y",0.78839999999999999,null,null,null,"Sector agricola"]
[null,"Factor de emisión para emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol - Almacenamiento sólido en zona de clima cálido ",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01,null,null,null,"Tipo de cultivo","kg residuo/año","Mezcla (l/año)","m3 biogas/año","Relación C/N (% m/m)","ST (%)","N (kg)"]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se volatiliza como NH3 y NOx en el sistema de gestión del estiércol - Almacenamiento sólido ",null,"%",20,null,null,null,"Café",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E49*'Base_datos - Residuos'!F7","v":0},{"$f":"+J27*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J27","v":0},{"$f":"+J27*'Base_datos - Residuos'!H7","v":0},{"$f":"+J27*'Base_datos - Residuos'!$F62","v":0},{"$f":"+J27*'Base_datos - Residuos'!$G$62","v":0},{"$f":"+J27*'Base_datos - Residuos'!H62","v":0}]
[null,"Factor de emisión para las emisiones de N2O procedentes de la deposición atmosférica de nitrógeno en los suelos y en la superficie del agua - Almacenamiento sólido",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01,null,null,null,"Banano",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E50*'Base_datos - Residuos'!F9","v":0},{"$f":"+J28*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J28","v":0},{"$f":"+J28*'Base_datos - Residuos'!H9","v":0},{"$f":"+J28*'Base_datos - Residuos'!$F63","v":0},{"$f":"+J28*'Base_datos - Residuos'!$G$62","v":0},{"$f":"+J28*'Base_datos - Residuos'!H63","v":0}]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se lixivia en el sistema de gestión del estiércol - Almacenamiento sólido",null,"%",2,null,null,null,"Caña de Azucar",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E51*'Base_datos - Residuos'!F10","v":0},{"$f":"+J29*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J29","v":0},{"$f":"+J29*'Base_datos - Residuos'!H10","v":0},{"$f":"+J29*'Base_datos - Residuos'!$F64","v":0},{"$f":"+J29*'Base_datos - Residuos'!$G$62","v":0},{"$f":"+J29*'Base_datos - Residuos'!H64","v":0}]
[null,"Factor de emisión de N2O procedente de la lixiviación y escorrentía de nitrógeno - Almacenamiento sólido",null,"kg_N2O-N/kg_N",1.0999999999999999E-2,null,null,null,"Caña Panelera",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E52*'Base_datos - Residuos'!F13","v":0},{"$f":"+J30*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J30","v":0},{"$f":"+J30*'Base_datos - Residuos'!H13","v":0},{"$f":"+J31*'Base_datos - Residuos'!$F66","v":0},{"$f":"+J30*'Base_datos - Residuos'!G66","v":0},{"$f":"+J30*'Base_datos - Residuos'!H66","v":0}]
[null,"Ratio de emisiones de N2 / N2O",null,"kg_N2-N/kg_N2O_N",3,null,null,null,"Platano",{"$f":"+'HC_Valorización Orgánicos'!E53*'Base_datos - Residuos'!F12","v":0},{"$f":"+J31*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J31","v":0},{"$f":"+J31*'Base_datos - Residuos'!H12","v":0},{"$f":"+J31*'Base_datos - Residuos'!$F65","v":0},{"$f":"+J31*'Base_datos - Residuos'!G65","v":0},{"$f":"+J31*'Base_datos - Residuos'!H65","v":0}]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde como N2 en el sistema de gestión del estiércol - Almacenamiento sólido",null,"%",3,null,null,null,"Arroz",{"$f":"IF('HC_Valorización Orgánicos'!F54=\"hectáreas\",'HC_Valorización Orgánicos'!E54*'Base_datos - Residuos'!G8,('HC_Valorización Orgánicos'!E54/10000)*'Base_datos - Residuos'!G8)","v":0},{"$f":"+J32*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J32","v":0},{"$f":"+J32*'Base_datos - Residuos'!H8","v":0},{"$f":"+J32*'Base_datos - Residuos'!$F69","v":0},{"$f":"+J32*'Base_datos - Residuos'!G69","v":0},{"$f":"+J32*'Base_datos - Residuos'!H69","v":0}]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde en el sistema de gestión del estiércol - Almacenamiento sólido",null,"%",46,null,null,null,"Maíz",{"$f":"IF('HC_Valorización Orgánicos'!F55=\"hectáreas\",'HC_Valorización Orgánicos'!E55*'Base_datos - Residuos'!G11,('HC_Valorización Orgánicos'!E55/10000)*'Base_datos - Residuos'!G11)","v":0},{"$f":"+J33*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J33","v":0},{"$f":"+J33*'Base_datos - Residuos'!H11","v":0},{"$f":"+J33*'Base_datos - Residuos'!$F68","v":0},{"$f":"+J33*'Base_datos - Residuos'!G68","v":0},{"$f":"+J33*'Base_datos - Residuos'!H68","v":0}]
[null,"Factor de emisión para adiciones de N procedentes de fertilizantes minerales, enmiendas orgánicas y residuos de cultivos",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01,null,null,null,"Trigo",{"$f":"IF('HC_Valorización Orgánicos'!F56=\"hectáreas\",'HC_Valorización Orgánicos'!E56*'Base_datos - Residuos'!G14,('HC_Valorización Orgánicos'!E56/10000)*'Base_datos - Residuos'!G14)","v":0},{"$f":"+J34*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J34","v":0},{"$f":"+J34*'Base_datos - Residuos'!H14","v":0},{"$f":"+J34*'Base_datos - Residuos'!$F67","v":0},{"$f":"+J34*'Base_datos - Residuos'!G67","v":0},{"$f":"+J34*'Base_datos - Residuos'!H67","v":0}]
[null,"Factor de emisión para volatilización y redepósito",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01,null,null,null,"Papas",{"$f":"IF('HC_Valorización Orgánicos'!F57=\"hectáreas\",'HC_Valorización Orgánicos'!E57*'Base_datos - Residuos'!G15,('HC_Valorización Orgánicos'!E57/10000*'Base_datos - Residuos'!G15))","v":0},{"$f":"+J35*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J35","v":0},{"$f":"+J35*'Base_datos - Residuos'!H15","v":0},{"$f":"+J35*'Base_datos - Residuos'!$F70","v":0},{"$f":"+J35*'Base_datos - Residuos'!G70","v":0},{"$f":"+J35*'Base_datos - Residuos'!H70","v":0}]
[null,"Fracción de volatilización de todos los abonos orgánicos N aplicados",null,"-/-",0.21,null,null,null,"Tomate",{"$f":"IF('HC_Valorización Orgánicos'!F58=\"hectáreas\",'HC_Valorización Orgánicos'!E58*'Base_datos - Residuos'!G16,('HC_Valorización Orgánicos'!E58/10000)*'Base_datos - Residuos'!G16)","v":0},{"$f":"+J36*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J36","v":0},{"$f":"+J36*'Base_datos - Residuos'!H16","v":0},{"$f":"+J36*'Base_datos - Residuos'!$F71","v":0},{"$f":"+J36*'Base_datos - Residuos'!G71","v":0},{"$f":"+J36*'Base_datos - Residuos'!H71","v":0}]
[null,"Factor de emisión para lixiviación/escorrentía",null,"kg_N2O-N/kg_N",1.0999999999999999E-2,null,null,null,"Cebolla",{"$f":"IF('HC_Valorización Orgánicos'!F59=\"hectáreas\",'HC_Valorización Orgánicos'!E59*'Base_datos - Residuos'!G17,('HC_Valorización Orgánicos'!E59/10000)*'Base_datos - Residuos'!G17)","v":0},{"$f":"+J37*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J37","v":0},{"$f":"+J37*'Base_datos - Residuos'!H17","v":0},{"$f":"+J37*'Base_datos - Residuos'!$F72","v":0},{"$f":"+J37*'Base_datos - Residuos'!G72","v":0},{"$f":"+J37*'Base_datos - Residuos'!H72","v":0}]
[null,"Fracción de lixiviación/escorrentía de todos los fertilizantes N aplicados",null,"-/-",0.24,null,null,null,"Cacao",{"$f":"IF('HC_Valorización Orgánicos'!F60=\"hectáreas\",'HC_Valorización Orgánicos'!E60*'Base_datos - Residuos'!G18,('HC_Valorización Orgánicos'!E60/10000)*'Base_datos - Residuos'!G18)","v":0},{"$f":"+J38*'Base_datos - Residuos'!$D$82+J38","v":0},{"$f":"+J38*'Base_datos - Residuos'!H18","v":0},{"$f":"+J38*'Base_datos - Residuos'!$F74","v":0},{"$f":"+J38*'Base_datos - Residuos'!G74","v":0},{"$f":"+J38*'Base_datos - Residuos'!H74","v":0}]
[null,"Demanda media del sistema de gestión del estiércol (proyecto)",null,"%",6,null,null,null,"Resultados"]
[null,"Porcentaje de metano en el biogás - estiércol de aves de corral",null,"%",60,null,null,null,"Residuos",{"$f":"+SUM(J27:J37)+SUM(J21:J23)+SUM(J14:J16)+SUM(J7:J10)","v":8212.5},"kg/año"]
[null,"LHV Biogás",null,"MJ/m3",21.457000000000001,null,null,null,"Biogás generado",{"$f":"+SUM(L27:L37)+SUM(L21:L23)+SUM(L14:L16)+SUM(L7:L10)","v":574.875},"m3/año"]
[null,"Eficiencia térmica de los autogeneradores",null,"%",32,null,null,null,"Abono seco",{"$f":"+J40*0.4","v":3285},"kg/año"]
[null,"Factor de conversión de metano por defecto - Digestor anaeróbico ",null,"%",4.59,null,null,null,"Volumen de carga diaria",{"$f":"(SUM(K27:K37)+SUM(K21:K23)+SUM(K14:K16)+SUM(K7:K10))/365","v":90},"l/día"]
[null,"Fracción de estiércol tratada mediante sistemas de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico ",null,"%",100,null,null,null,"Tiempo de retención",{"$f":"IF(_xlfn.XLOOKUP('HC_Valorización Orgánicos'!$E$8,Dropdown_digestores!K4:K1125,Dropdown_digestores!L4:L1125)=\"Frío\",50,35)","v":35},"días"]
[null,"Factor de emisión - Fugas del digestor anaeróbico",null,"kg_CH4/head-y",1.8161799209999996E-2,null,null,null,"Volumen digestor",{"$f":"+(J43*J44)/1000","v":3.15},"m3"]
[null,"Cantidad de metano generado en el digestor anaeróbico menos las fugas de metano, por cabeza ",null,"m3_CH4/head-y",0.56346283699999988,null,null,null,"Relación C/N",{"$f":"IFERROR((SUM(M27:M37)+SUM(M21:M23)+SUM(M14:M16)+SUM(M7:M11))/$J$40,0)","v":16},"Adimensional"]
[null,"Frecuencia de uso de autogeneradores",null,"%",90,null,null,null,"Sólidos totales",{"$f":"+IFERROR((SUM(N7:N10)+SUM(N14:N16)+SUM(N21:N23)+SUM(N27:N37))/$J$43,0)","v":29.2},"%"]
[null,"Factor de emisión para emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol - Digestor anaeróbico a 20 C",null,"kg_N2O-N/kg_N",5.9999999999999995E-4,null,null,null,"Biogás generado",{"$f":"+J41/365","v":1.575},"m3/día"]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se volatiliza como NH3 y Nox en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico ",null,"%",5,null,null,null,"Cantidad abastecida para una estufa de dos hornillas\n(Consumo de biogás 0,33 m3/hr)",{"$f":"ROUNDDOWN(J48/'Base_datos - Residuos'!$G$93,0)","v":0},"unidad(es)"]
[null,"Factor de emisión para las emisiones de N2O procedentes de la deposición atmosférica de nitrógeno en los suelos y en la superficie del agua - Digestor anaeróbico a 20 C",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01,null,null,null,"Energía electrica generada\n(Capacidad instalada de 600W)",{"$f":"+'Base-datos - Emisiones'!J48/'Base_datos - Residuos'!F96","v":2.1},"kWh/día"]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se lixivia en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico",null,"%",0,null,null,null,"Cantidad abastecida de lámparas a biogás\n(Consumo de biogás 0,03 m3/hr)",{"$f":"ROUNDDOWN('Base-datos - Emisiones'!J48/'Base_datos - Residuos'!G94,0)","v":5},"unidad(es)"]
[null,"Factor de emisión para las emisiones de N2O procedentes de la lixiviación y la escorrentía del nitrógeno - Digestor anaeróbico",null,"kg_N2O-N/kg_N",1.0999999999999999E-2,null,null,null,"Cantidad abastecida de calentador de agua\n(Consumo de biogás 2,2 m3/hr)",{"$f":"ROUNDDOWN(J48/'Base_datos - Residuos'!G95,0)","v":0},"unidad(es)"]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde como N2 en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico",null,"%",0.18,null,null,null,"Cantidad abastecida de refrigerador medio\n(Consumo de biogás 0,092 m3/hr)",{"$f":"ROUNDDOWN(J48/'Base_datos - Residuos'!G97,0)","v":0},"unidad(es)"]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico",null,"%",5.2399999999999993]
[null,"Fuente: \n- IPCC 2006 con refinamiento 2019 Volumen 4 Capítulo 11\n- IPCC 2006 con refinamiento 2019 Volumen 4 Capítulo 10"]
[]
[null,"Escenario base - Sector avícola",null,"Unidad","Valor"]
[null,"Demanda de electricidad tomada de la red (granja + sistema de gestión del estiércol)",null,"MWh",{"$f":"+(E16*E17)/1000","v":0}]
[null,"Excreción anual de nitrógeno",null,"kgN",{"$f":"+(E25*(E21/100)*E16)","v":0}]
[null,"Cantidad de nitrógeno que se volatiliza como NH3 y Nox en el sistema de gestión del estiércol (Almacenamiento de sólidos)",null,"kgN",{"$f":"+E59*E27/100","v":0}]
[null,"Cantidad de nitrógeno que se lixivia en el sistema de gestión del estiércol (Almacenamiento de sólidos)",null,"kgN",{"$f":"+E29/100*E59","v":0}]
[null,"Cantidad de nitrógeno que se pierde en el sistema de gestión del estiércol",null,"kgN",{"$f":"+(1-E33/100)*E59","v":0}]
[null,"Cantidad potencial de fertilizante sintético de nitrógeno que puede sustituirse por digestato",null,"kgN",{"$f":"+E90","v":0}]
[null,"Demanda nacional potencial a la red para ser desplazada por la autogeneración de biogás",null,"MWh",{"$f":"+E86","v":0}]
[null,"(1A1a) Emisiones de la alimentación externa de las granjas avícolas (CO2eq)",null,"t CO2e",{"$f":"+E58*(1+($D$10/100))*$D$11/1000","v":0}]
[null,"(1A1a) Emisiones de la demanda nacional potencial a la red para ser desplazada por la autogeneración de biogás (CO2eq)",null,"t CO2e",{"$f":"+E64*$D$11/1000","v":0}]
[null,"(3A2i) Emisiones directas de CH4 procedentes de la gestión del estiércol (almacenamiento sólido) en granjas avícolas",null,"t CO2e",{"$f":"+(E16*E22/1000)*$D$7","v":0}]
[null,"(3A2i) Emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (almacenamiento sólido) en granjas avícolas",null,"t CO2e",{"$f":"+((E59*E26*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C6i) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (almacenamiento sólido) en explotaciones avícolas (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E60*E50*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C6i) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (almacenamiento sólido) en explotaciones avícolas (lixiviación)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E61*E52*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C4) Emisiones directas de N2O derivadas de la posible aplicación de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) sustituidos por digestato, en suelos gestionados",null,"t CO2e",{"$f":"+((E63*E34*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la posible aplicación de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E63*E35*E36*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la posible aplicación de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados (lixiviación)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E63*E37*E38*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C4) Direct N2O Emissions from sludge deposition on soil in Poultry Farms",null,"t CO2e",{"$f":"+((E62*E34*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Indirect N2O Emissions from sludge deposition on soil in Poultry Farms (Volatilisation)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E62*E35*E36*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Indirect N2O Emissions from sludge deposition on soil in Poultry Farms (Leaching)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E62*E37*E38*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[]
[null,"Escenario proyecto - Sector avícola",null,"Unidad","Valor"]
[null,"Demanda de electricidad (granja + sistema de gestión del estiércol)",null,"MWh",{"$f":"+(E16*E17)/1000*(1+E39/100)","v":0}]
[null,"Cantidad de metano para autogeneración",null,"m3 CH4",{"$f":"+E46*E16","v":0}]
[null,"Cantidad de biogás para autogeneración",null,"m3 Biogas",{"$f":"+E80/(E40/100)","v":0}]
[null,"Energía procedente del biogás",null,"TJ",{"$f":"+(E81*E41)/(1*10^6)","v":0}]
[null,"Cantidad mínima de energía eléctrica generada por autogeneración",null,"MWh",{"$f":"+(E82*E42/100)*277.7778","v":0}]
[null,"Demanda de electricidad suministrada por autogeneración",null,"MWh",{"$f":"+IF(E83>=E79*E47/100,E79*E47/100,E83)","v":0}]
[null,"Demanda de electricidad tomada de la red",null,"MWh",{"$f":"+E79-E84","v":0}]
[null,"Excedente de electricidad suministrado a la red",null,"MWh",{"$f":"+E83-E84","v":0}]
[null,"Excreción anual de nitrógeno",null,"kgN",{"$f":"+E25*(E44/100)*E16","v":0}]
[null,"Cantidad de nitrógeno que se volatiliza como NH3 y Nox en el sistema de gestión del estiércol (digestor anaeróbico)",null,"kgN",{"$f":"+(E49/100)*E87","v":0}]
[null,"Cantidad de nitrógeno que se lixivia en el sistema de gestión del estiércol (digestor anaeróbico)",null,"kgN",{"$f":"+E87*E51/100","v":0}]
[null,"Cantidad de nitrógeno que se pierde en el sistema de gestión del estiércol (digestor anaeróbico)",null,"kgN",{"$f":"+(1-E54/100)*E87","v":0}]
[null,"(1A1a) Emisiones del suministro eléctrico externo para granjas avícolas",null,"t CO2e",{"$f":"+E85*(1+$D$10/100)*$D$11/1000","v":0}]
[null,"(1A1a) Emisiones por demanda nacional abastecida con autogeneración de biogás",null,"t CO2e",{"$f":"+(E64-E86)*$D$11/1000","v":0}]
[null,"(3A2i) Emisiones directas de CH4 procedentes de la gestión del estiércol (fugas de digestores anaerobios) en granjas avícolas",null,"t CO2e",{"$f":"+(E16*E45/1000)*$D$7","v":0}]
[null,"(3A2i) Emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (digestor anaeróbico) en granjas avícolas",null,"t CO2e",{"$f":"+((E87*E48*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C6i) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (digestor anaeróbico) en granjas avícolas (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E88*E50*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C6i) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (digestor anaeróbico) en granjas avícolas (lixiviación)",null,"t CO2e",0]
[null,"(3C4) Emisiones directas de N2O de la aplicación de digestato de granjas avícolas al suelo, tras el desplazamiento de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E90*E34*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O de la aplicación de digestato de granjas avícolas al suelo, tras el desplazamiento de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E90*E35*E36*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O de la aplicación de digestato de granjas avícolas al suelo, tras el desplazamiento de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) (lixiviación)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E90*E37*E38*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[]
[]
[null,"Sector porcicola"]
[null,"Parametros e hipótesis - Sector porcicola",null,"Unidad","Valor"]
[null,"Número de ganado porcino",null,"#",{"$f":"+SUM('HC_Valorización Orgánicos'!E25:F27)","v":15}]
[null,"Demanda media de electricidad de la granja por animal (base-proyecto) - Porcino",null,"KWh/head-y",49.9]
[null,"Demanda media del sistema de gestión del estiércol (base de referencia)",null,"%",8]
[null,"Excreción de sólidos volátiles por día sobre la base de materia orgánica seca",null,"kg_dm/head-d",0.3]
[null,"Capacidad máxima de producción de metano del estiércol",null,"m3_CH4/kg_dm",0.28999999999999998]
[null,"Factor de conversión de metano por defecto - Laguna anaeróbica en zona de clima cálido",null,"%",80]
[null,"Fracción de estiércol manipulado mediante sistemas de gestión del estiércol - Laguna anaeróbica en zona de clima cálido",null,"%",100]
[null,"Factor de emisión - Laguna anaeróbica en zona de clima cálido",null,"kg_CH4/head-y",14.76827668]
[null,"Masa animal típica",null,"kg_animal/head",65]
[null,"Tasa de excreción de nitrógeno por masa animal - Porcino",null,"kg_N/10E3kg_animal-d",0.59]
[null,"Tasa anual de excreción de nitrógeno por animal - Porcino",null,"kg_N/head-y",19.381499999999999]
[null,"Factor de emisión para emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol - Laguna anaeróbica en zona de clima cálido ",null,"kg_N2O-N/kg_N",0]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se volatiliza como NH3 y NOx en el sistema de gestión del estiércol - Laguna anaeróbica",null,"%",40]
[null,"Factor de emisión para las emisiones de N2O procedentes de la deposición atmosférica de nitrógeno en los suelos y en la superficie del agua - Laguna anaeróbica",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se lixivia en el sistema de gestión del estiércol - Laguna anaeróbica",null,"%",0]
[null,"Proporción de emisiones de N2 / N2O",null,"kg_N2-N/kg_N2O_N",3]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde como N2 en el sistema de gestión del estiércol - Laguna Anaeróbica",null,"%",0]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde en el sistema de gestión del estiércol - Laguna anaeróbica",null,"%",40]
[null,"Factor de emisión para adiciones de N procedentes de fertilizantes minerales, enmiendas orgánicas y residuos de cultivos",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01]
[null,"Factor de emisión para volatilización y redepósito",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01]
[null,"Fracción de volatilización de todos los abonos orgánicos N aplicados",null,"-/-",0.21]
[null,"Factor de emisión para lixiviación/escorrentía",null,"kg_N2O-N/kg_N",1.0999999999999999E-2]
[null,"Fracción de lixiviación/escorrentía de todos los fertilizantes N aplicados",null,"-/-",0.24]
[null,"Demanda media del sistema de gestión del estiércol (proyecto)",null,"%",12]
[null,"Porcentaje de metano en el biogás",null,"%",60]
[null,"LHV Biogás",null,"MJ/m3",21.457000000000001]
[null,"Eficiencia térmica de los autogeneradores",null,"%",35]
[null,"Factor de conversión de metano por defecto - Digestor anaeróbico ",null,"%",4.59]
[null,"Fracción de estiércol tratada mediante sistemas de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico ",null,"%",100]
[null,"Factor de emisión - Digestor anaeróbico",null,"kg_CH4/head-y",0.84732987451499986]
[null,"Cantidad de metano generado en el digestor anaeróbico menos las fugas de metano, por cabeza ",null,"m3_CH4/head-y",26.288083545499997]
[null,"Frecuencia de uso de autogeneradores",null,"%",90]
[null,"Factor de emisión para emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol - Digestor anaeróbico a 20 C",null,"kg_N2O-N/kg_N",5.9999999999999995E-4]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se volatiliza como NH3 y Nox en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico ",null,"%",5]
[null,"Factor de emisión para las emisiones de N2O procedentes de la deposición atmosférica de nitrógeno en los suelos y en la superficie del agua - Digestor anaeróbico a 20 C",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se lixivia en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico",null,"%",0]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde como N2 en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico",null,"%",0.18]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico",null,"%",5.1806000000000001]
[null,"Fuente: \n- IPCC 2006 con refinamiento 2019 Volumen 4 Capítulo 11\n- IPCC 2006 con refinamiento 2019 Volumen 4 Capítulo 10"]
[null,"Escenario base - Sector porcicola",null,"Unidad","Valor"]
[null,"Demanda de electricidad tomada de la red (granja + sistema de gestión del estiércol)",null,"MWh",{"$f":"+(E104*E105/1000)*(1+E106/100)","v":0.8083800000000001}]
[null,"Excreción anual de nitrógeno",null,"kgN",{"$f":"+E104*E114*(E110/100)","v":290.72249999999997}]
[null,"Cantidad de nitrógeno que se volatiliza como NH3 y Nox en el sistema de gestión del estiércol (almacenamiento de sólidos)",null,"kgN",{"$f":"+E145*E116/100","v":116.28899999999997}]
[null,"Cantidad de pérdida de nitrógeno del sistema de gestión del estiércol",null,"kgN",{"$f":"+(1-E121/100)*E145","v":174.43349999999998}]
[null,"Cantidad potencial de fertilizante sintético de nitrógeno que se puede sustituir por digestato",null,"kgN",{"$f":"+E172","v":275.66133016499998}]
[null,"Demanda nacional potencial a la red desplazada por la autogeneración de biogás",null,"MWh",{"$f":"+E169","v":0.61649956122432736}]
[null,"(1A1a) Suministro externo de energía para ganado porcino (CO2eq)",null,"t CO2e",{"$f":"+E144*(1+$D$10/100)*$D$11/1000","v":2.58364414807668E-2}]
[null,"(1A1a) Emisiones de la demanda nacional potencial a la red para ser desplazada por la autogeneración de biogás (CO2eq)",null,"t CO2e",{"$f":"+$D$11/1000*E149","v":1.9431751755014576E-2}]
[null,"(3A2h) Emisiones directas de CH4 procedentes de la gestión del estiércol (laguna anaeróbica) en la ganadería porcina ",null,"t CO2e",{"$f":"+(E104*E111/1000)*$D$7","v":6.2026762056000004}]
[null,"(3C6h) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (laguna anaeróbica) en ganado porcino (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E146*E117*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0.4842606214285709}]
[null,"(3C4) Emisiones directas de N2O procedentes de la aplicación potencial de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados.",null,"t CO2e",{"$f":"+((E148*E122*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":1.147932539187106}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la posible aplicación de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E148*E123*E124*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0.24106583322929226}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O derivadas de la posible aplicación de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados (lixiviación)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E148*E125*E126*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0.30305419034539599}]
[null,"(3C4) Emisiones directas de N2O por deposición de lodos en el suelo en ganado porcino",null,"t CO2e",{"$f":"+((E147*E122*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0.72639093214285633}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O derivadas de la deposición de lodos en el suelo en la ganadería porcina (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E147*E123*E124*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0.15254209574999983}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la deposición de lodos en el suelo del ganado porcino (lixiviación)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E147*E125*E126*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0.19176720608571407},null,{"$f":"+SUM(E150:E159)","v":9.4949578170047175}]
[]
[null,"Escenario proyecto - Sector porcicola",null,"Unidad","Valor"]
[null,"Demanda de electricidad (granja + sistema de gestión del estiércol)",null,"MWh",{"$f":"+(E105*E104)*(1+E127/100)/1000","v":0.83832000000000007}]
[null,"Cantidad de metano para autogeneración",null,"m3 CH4",{"$f":"+(E104*E134)","v":394.32125318249996}]
[null,"Cantidad de biogás para autogeneración",null,"m3 Biogas",{"$f":"+E163/(E128/100)","v":657.20208863749997}]
[null,"Energía procedente del biogás",null,"TJ",{"$f":"+E164*E129/(1*10^6)","v":1.4101585215894837E-2}]
[null,"Cantidad mínima de energía eléctrica generada por autogeneración",null,"MWh",{"$f":"+E165*(E130/100)*277.7778","v":1.3709875612243274}]
[null,"Demanda de electricidad suministrada por autogeneración",null,"MWh",{"$f":"+IF(E166>=E162*E135/100,E162*E135/100,E166)","v":0.75448800000000005}]
[null,"Demanda de electricidad tomada de la red",null,"MWh",{"$f":"+E162-E167","v":8.3832000000000018E-2}]
[null,"Excedente de electricidad suministrado a la red",null,"MWh",{"$f":"+E166-E167","v":0.61649956122432736}]
[null,"Excreción anual de nitrógeno",null,"kgN",{"$f":"+E114*(E132/100)*E104","v":290.72249999999997}]
[null,"Cantidad de nitrógeno que se volatiliza como NH3 y Nox en el sistema de gestión del estiércol (digestor anaeróbico)",null,"kgN",{"$f":"+E170*E137/100","v":14.536124999999997}]
[null,"Cantidad de pérdida de nitrógeno del sistema de gestión del estiércol (digestor anaeróbico)",null,"kgN",{"$f":"+(1-E141/100)*E170","v":275.66133016499998}]
[null,"(1A1a) Emisiones procedentes del suministro externo de energía para el ganado porcino (CO2eq)",null,"t CO2e",{"$f":"+E168*(1+$D$10/100)*$D$11/1000","v":2.6793346720795207E-3}]
[null,"(1A1a) Emisiones por demanda nacional abastecida con autogeneración de biogás (CO2eq)",null,"t CO2e",{"$f":"+(E149-E169)*$D$11/1000","v":0}]
[null,"(3A2i) Emisiones directas de CH4 procedentes de la gestión del estiércol (fugas de digestores anaerobios) en ganado porcino",null,"t CO2e",{"$f":"+(E104*E133/1000)*$D$7","v":0.35587854729629997}]
[null,"(3A2i) Emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (digestor anaeróbico) en ganado porcino",null,"t CO2e",{"$f":"+((E170*E136*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":7.2639093214285633E-2}]
[null,"(3C6i) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (digestor anaeróbico) en ganado porcino (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E171*E138*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":6.0532577678571363E-2}]
[null,"(3C6i) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (digestor anaeróbico) en ganado porcino (lixiviación)",null,"t CO2e",0]
[null,"(3C4) Emisiones directas de N2O de la aplicación de digestato de explotaciones porcinas al suelo, tras el desplazamiento de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos)",null,"t CO2e",{"$f":"+(((E172)*E122*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":1.147932539187106}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O de la aplicación de digestato de granjas porcinas al suelo, tras el desplazamiento de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+(((E172)*E123*E124*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0.24106583322929226}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O de la aplicación de digestato procedente de explotaciones porcinas al suelo, tras el desplazamiento de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos)",null,"t CO2e",{"$f":"+(((E172)*E125*E126*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0.30305419034539599},null,{"$f":"+SUM(E173:E181)","v":2.1837821156230306}]
[]
[]
[null,"Sector bovíno"]
[null,"Parametros e hipótesis - Sector bovino",null,"Unidad","Valor",null,null,{"$f":"+G159-G181","v":7.3111757013816874}]
[null,"Número de ganado porcino",null,"#",{"$f":"+SUM('HC_Valorización Orgánicos'!E21:F24)","v":0}]
[null,"Demanda media de electricidad de la granja por animal (base-proyecto) - Porcino",null,"KWh/head-y",49.9]
[null,"Demanda media del sistema de gestión del estiércol (base de referencia)",null,"%",8]
[null,"Excreción de sólidos volátiles por día sobre la base de materia orgánica seca",null,"kg_dm/head-d",2.9]
[null,"Capacidad máxima de producción de metano del estiércol",null,"m3_CH4/kg_dm",0.13]
[null,"Factor de conversión de metano por defecto - Laguna anaeróbica en zona de clima cálido",null,"%",80]
[null,"Fracción de estiércol manipulado mediante sistemas de gestión del estiércol - Laguna anaeróbica en zona de clima cálido",null,"%",100]
[null,"Factor de emisión - Laguna anaeróbica en zona de clima cálido",null,"kg_CH4/head-y",73.756280000000004]
[null,"Masa animal típica",null,"kg_animal/head",508]
[null,"Tasa de excreción de nitrógeno por masa animal - Porcino",null,"kg_N/10E3kg_animal-d",0.39]
[null,"Tasa anual de excreción de nitrógeno por animal - Porcino",null,"kg_N/head-y",72.313800000000001]
[null,"Factor de emisión para emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol - Laguna anaeróbica en zona de clima cálido ",null,"kg_N2O-N/kg_N",0]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se volatiliza como NH3 y NOx en el sistema de gestión del estiércol - Laguna anaeróbica",null,"%",35]
[null,"Factor de emisión para las emisiones de N2O procedentes de la deposición atmosférica de nitrógeno en los suelos y en la superficie del agua - Laguna anaeróbica",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se lixivia en el sistema de gestión del estiércol - Laguna anaeróbica",null,"%",0]
[null,"Proporción de emisiones de N2 / N2O",null,"kg_N2-N/kg_N2O_N",3]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde como N2 en el sistema de gestión del estiércol - Laguna Anaeróbica",null,"%",0]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde en el sistema de gestión del estiércol - Laguna anaeróbica",null,"%",35]
[null,"Factor de emisión para adiciones de N procedentes de fertilizantes minerales, enmiendas orgánicas y residuos de cultivos",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01]
[null,"Factor de emisión para volatilización y redepósito",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01]
[null,"Fracción de volatilización de todos los abonos orgánicos N aplicados",null,"-/-",0.21]
[null,"Factor de emisión para lixiviación/escorrentía",null,"kg_N2O-N/kg_N",1.0999999999999999E-2]
[null,"Fracción de lixiviación/escorrentía de todos los fertilizantes N aplicados",null,"-/-",0.24]
[null,"Demanda media del sistema de gestión del estiércol (proyecto)",null,"%",12]
[null,"Porcentaje de metano en el biogás",null,"%",60]
[null,"LHV Biogás",null,"MJ/m3",21.457000000000001]
[null,"Eficiencia térmica de los autogeneradores",null,"%",35]
[null,"Factor de conversión de metano por defecto - Digestor anaeróbico ",null,"%",4.59]
[null,"Fracción de estiércol tratada mediante sistemas de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico ",null,"%",100]
[null,"Factor de emisión - Digestor anaeróbico",null,"kg_CH4/head-y",4.231766565]
[null,"Cantidad de metano generado en el digestor anaeróbico menos las fugas de metano, por cabeza ",null,"m3_CH4/head-y",131.28893050000002]
[null,"Frecuencia de uso de autogeneradores",null,"%",90]
[null,"Factor de emisión para emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol - Digestor anaeróbico a 20 C",null,"kg_N2O-N/kg_N",5.9999999999999995E-4]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se volatiliza como NH3 y Nox en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico ",null,"%",5]
[null,"Factor de emisión para las emisiones de N2O procedentes de la deposición atmosférica de nitrógeno en los suelos y en la superficie del agua - Digestor anaeróbico a 20 C",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se lixivia en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico",null,"%",0]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde como N2 en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico",null,"%",0.18]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde en el sistema de gestión del estiércol - Digestor anaeróbico",null,"%",5.1806000000000001]
[null,"Fuente: \n- IPCC 2006 con refinamiento 2019 Volumen 4 Capítulo 11\n- IPCC 2006 con refinamiento 2019 Volumen 4 Capítulo 10"]
[null,"Escenario base - Sector bovino",null,"Unidad","Valor"]
[null,"Demanda de electricidad tomada de la red (granja + sistema de gestión del estiércol)",null,"MWh",{"$f":"+(E186*E187/1000)*(1+E188/100)","v":0}]
[null,"Excreción anual de nitrógeno",null,"kgN",{"$f":"+E186*E196*(E192/100)","v":0}]
[null,"Cantidad de nitrógeno que se volatiliza como NH3 y Nox en el sistema de gestión del estiércol (almacenamiento de sólidos)",null,"kgN",{"$f":"+E227*E198/100","v":0}]
[null,"Cantidad de pérdida de nitrógeno del sistema de gestión del estiércol",null,"kgN",{"$f":"+(1-E203/100)*E227","v":0}]
[null,"Cantidad potencial de fertilizante sintético de nitrógeno que se puede sustituir por digestato",null,"kgN",{"$f":"+E254","v":0}]
[null,"Demanda nacional potencial a la red desplazada por la autogeneración de biogás",null,"MWh",{"$f":"+E251","v":0}]
[null,"(1A1a) Suministro externo de energía para ganado porcino (CO2eq)",null,"t CO2e",{"$f":"+E226*(1+$D$10/100)*$D$11/1000","v":0}]
[null,"(1A1a) Emisiones de la demanda nacional potencial a la red para ser desplazada por la autogeneración de biogás (CO2eq)",null,"t CO2e",{"$f":"+$D$11/1000*E231","v":0}]
[null,"(3A2h) Emisiones directas de CH4 procedentes de la gestión del estiércol (laguna anaeróbica) en la ganadería porcina ",null,"t CO2e",{"$f":"+(E186*E193/1000)*$D$7","v":0}]
[null,"(3C6h) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (laguna anaeróbica) en ganado porcino (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E228*E199*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0},null,{"$f":"+SUM(E232:E241)","v":0}]
[null,"(3C4) Emisiones directas de N2O procedentes de la aplicación potencial de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados.",null,"t CO2e",{"$f":"+((E230*E204*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la posible aplicación de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E230*E205*E206*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O derivadas de la posible aplicación de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados (lixiviación)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E230*E207*E208*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C4) Emisiones directas de N2O por deposición de lodos en el suelo en ganado porcino",null,"t CO2e",{"$f":"+((E229*E204*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O derivadas de la deposición de lodos en el suelo en la ganadería porcina (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E229*E205*E206*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la deposición de lodos en el suelo del ganado porcino (lixiviación)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E229*E207*E208*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[]
[null,"Escenario proyecto - Sector bovino",null,"Unidad","Valor"]
[null,"Demanda de electricidad (granja + sistema de gestión del estiércol)",null,"MWh",{"$f":"+(E187*E186)*(1+E209/100)/1000","v":0}]
[null,"Cantidad de metano para autogeneración",null,"m3 CH4",{"$f":"+(E186*E216)","v":0}]
[null,"Cantidad de biogás para autogeneración",null,"m3 Biogas",{"$f":"+E245/(E210/100)","v":0}]
[null,"Energía procedente del biogás",null,"TJ",{"$f":"+E246*E211/(1*10^6)","v":0}]
[null,"Cantidad mínima de energía eléctrica generada por autogeneración",null,"MWh",{"$f":"+E247*(E212/100)*277.7778","v":0}]
[null,"Demanda de electricidad suministrada por autogeneración",null,"MWh",{"$f":"+IF(E248>=E244*E217/100,E244*E217/100,E248)","v":0}]
[null,"Demanda de electricidad tomada de la red",null,"MWh",{"$f":"+E244-E249","v":0}]
[null,"Excedente de electricidad suministrado a la red",null,"MWh",{"$f":"+E248-E249","v":0}]
[null,"Excreción anual de nitrógeno",null,"kgN",{"$f":"+E196*(E214/100)*E186","v":0}]
[null,"Cantidad de nitrógeno que se volatiliza como NH3 y Nox en el sistema de gestión del estiércol (digestor anaeróbico)",null,"kgN",{"$f":"+E252*E219/100","v":0}]
[null,"Cantidad de pérdida de nitrógeno del sistema de gestión del estiércol (digestor anaeróbico)",null,"kgN",{"$f":"+(1-E223/100)*E252","v":0}]
[null,"(1A1a) Emisiones procedentes del suministro externo de energía para el ganado porcino (CO2eq)",null,"t CO2e",{"$f":"+E250*(1+$D$10/100)*$D$11/1000","v":0},null,{"$f":"+SUM(E255:E263)","v":0}]
[null,"(1A1a) Emisiones por demanda nacional abastecida con autogeneración de biogás (CO2eq)",null,"t CO2e",{"$f":"+(E231-E251)*$D$11/1000","v":0}]
[null,"(3A2i) Emisiones directas de CH4 procedentes de la gestión del estiércol (fugas de digestores anaerobios) en ganado porcino",null,"t CO2e",{"$f":"+(E186*E215/1000)*$D$7","v":0}]
[null,"(3A2i) Emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (digestor anaeróbico) en ganado porcino",null,"t CO2e",{"$f":"+((E252*E218*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C6i) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (digestor anaeróbico) en ganado porcino (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+((E253*E220*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C6i) Emisiones indirectas de N2O procedentes de la gestión del estiércol (digestor anaeróbico) en ganado porcino (lixiviación)",null,"t CO2e",0]
[null,"(3C4) Emisiones directas de N2O de la aplicación de digestato de explotaciones porcinas al suelo, tras el desplazamiento de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos)",null,"t CO2e",{"$f":"+(((E254)*E204*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O de la aplicación de digestato de granjas porcinas al suelo, tras el desplazamiento de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos) (volatilización)",null,"t CO2e",{"$f":"+(((E254)*E205*E206*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[null,"(3C5) Emisiones indirectas de N2O de la aplicación de digestato procedente de explotaciones porcinas al suelo, tras el desplazamiento de FNS (Fertilizantes Nitrogenados Sintéticos)",null,"t CO2e",{"$f":"+(((E254)*E207*E208*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[]
[]
[null,"Sector agrícola (Co-digestión)"]
[null,"Parametros e hipótesis - Sector agrícola (Co-digestión)",null,"Unidad","Valor"]
[null,"Cantidad de residuos agrícolas generados",null,"kg residuos",{"$f":"+SUM(J27:J38)","v":0}]
[null,"Capacidad máxima de producción de metano del residuo agrícola",null,"m3_CH4/kg_dm",8.09E-2]
[null,"Factor de conversión de metano por defecto - Almacenamiento de sólidos en zona de clima cálido",null,"%",5]
[null,"Fracción de residuo agrícola manipulado mediante sistemas de gestión de residuos - Almacenamiento de sólidos en zona de clima cálido ",null,"%",100]
[null,"Factor de emisión - Almacenamiento sólido en zona de clima cálido",null,"kg_CH4/waste-y",{"$f":"IFERROR(SUM(L27:L38)/SUM(J27:J38,0),0)*$D$9*(E270/100)*(E271/100)","v":0}]
[null,"Tasa anual de residuo de nitrógeno por cultivo - Residuo agrícola",null,"kg_N/kg_cultivo-y",{"$f":"IFERROR(SUM(O27:O37)/E268,0)","v":0}]
[null,"Factor de emisión para emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del estiércol - Almacenamiento sólido en zona de clima cálido ",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01]
[null,"Factor de emisión para adiciones de N procedentes de fertilizantes minerales, enmiendas orgánicas y residuos de cultivos",null,"kg_N2O-N/kg_N",0.01]
[null,"Factor de conversión de metano por defecto - Digestor anaeróbico ",null,"%",4.59]
[null,"Fracción de residuo agrícola tratada mediante sistemas de gestión de los residuos agrícolas - Digestor anaeróbico ",null,"%",100]
[null,"Factor de emisión - Fugas del digestor anaeróbico",null,"kg_CH4/cultivo-y",{"$f":"IFERROR(SUM(L27:L38)/SUM(J27:J38,0),0)*$D$9*(E276/100)*(E277/100)","v":0}]
[null,"Factor de emisión para emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del residuo agrícola - Digestor anaeróbico a 20 C",null,"kg_N2O-N/kg_N",5.9999999999999995E-4]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se volatiliza como NH3 y Nox en el sistema de gestión del residuo agrícola - Digestor anaeróbico ",null,"%",5]
[null,"Porcentaje de nitrógeno del estiércol gestionado que se lixivia en el sistema de gestión del residuo agrícola - Digestor anaeróbico",null,"%",0]
[null,"Fracción del nitrógeno del estiércol gestionado que se pierde en el sistema de gestión del residuo agrícola - Digestor anaeróbico",null,"%",5.2399999999999993]
[null,"Fuente: \n- IPCC 2006 con refinamiento 2019 Volumen 4 Capítulo 11\n- IPCC 2006 con refinamiento 2019 Volumen 4 Capítulo 10"]
[]
[null,"Escenario base - Sector agrícola (Co-digestión)",null,"Unidad","Valor"]
[null,"Nitrógeno anual de residuos",null,"kgN",{"$f":"+(E273*(E271/100)*E268)","v":0}]
[null,"(3A2i) Emisiones directas de CH4 procedentes de la gestión del residuo agrícola (almacenamiento sólido) en fincas",null,"t CO2e",{"$f":"+(E268*E272/1000)*$D$7","v":0}]
[null,"(3A2i) Emisiones directas de N2O procedentes de la gestión del residuo agrícola (almacenamiento sólido) en fincas",null,"t CO2e",{"$f":"+((E286*E274*1.57142857142857)/1000)*$D$8","v":0}]
[]
[]
[null,"Emisiones - Escenario base",null,{"$f":"+SUM(E232:E241,E150:E159,E65:E76)","v":9.4949578170047175},"t CO2e/año"]
[null,"Emisiones - Escenario proyecto",null,{"$f":"+SUM(E255:E263,E173:E181,E91:E99)","v":2.1837821156230306},"t CO2e/año"]
[null,"Potencial reducción de emisiones",null,{"$f":"+D291-D292","v":7.3111757013816874},"t CO2e/año"]
[null,"Potencial reducción de emisiones",null,{"$f":"IFERROR(ROUND(((D291-D292)/D291),1)*100,0)","v":80},"%"]

{"sheet":"Dimens_Compostaje","index":7,"n_rows":117,"n_cols":6,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,2,1,4],[52,1,52,4],[55,1,55,4],[61,1,61,4],[49,1,49,4],[27,1,27,4],[46,1,46,4],[33,1,33,4]]}
[]
[null,null,"HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA EL POTENCIAL ENERGÉTICO Y DISEÑO DE BIODIGESTORES Y/O CELDAS DE COMPOSTAJE PARA RESIDUOS SÓLIDOS\nPRODUCTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y DOMÉSTICA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES"]
[]
[null,"Datos","Cantidad","Unidades","Fuente"]
[null,"Cantidad RSO de entrada",{"$f":"+SUM('Base-datos - Emisiones'!J27:J37)/1000","v":0},"ton/d"]
[null,"Densidad de RSO",0.4,"ton/m3","RAS, titulo F"]
[null,"Densidad de residuos compostados",0.6,"ton/m3","RAS, titulo F"]
[null,"Tiempo en cámara de recepción",3,"dias"]
[null,"Altura del vehiculo (compactador)",4,"m"]
[null,"Ancho del vehiculo (compactador)",3,"m"]
[null,"Forma de la pila","Triangular"]
[null,"Base de la pila",2.5,"m"]
[null,"Altura de la pila",1.5,"m"]
[null,"Tiempo de descomposición",6,"Semanas"]
[null,"Espacio entre pilas",3,"m"]
[null,"Tiempo de almacenamiento",1,"Semana"]
[null,"Área transversal ",20,"m2"]
[null,"Tiempo de maduración",2,"Semanas"]
[null,"Longitud estandar de la pila",20,"m"]
[null,"Base de la planta",20,"m"]
[null,"Fracción de volumen tratado",0.33]
[null,"Altura de la criba",3,"m"]
[null,"Área de la criba",21,"m2"]
[null,"Área de la ensacadora",1,"m2"]
[null,"Tiempo de almacenamiento para lixiviados",60,"dias"]
[]
[]
[null,"1. Cámara de recepción"]
[]
[null,"Volumen de la cámara","Vc",{"$f":"+(C5*C8)/C6","v":0},"m3"]
[null,"Area de la cámara","Ac",{"$f":"+D30/C9","v":0},"m2"]
[null,"Longitud de la cámara","Lc",{"$f":"+D31/C10","v":0},"m"]
[]
[null,"2. Área de descomposición"]
[null,"Volumen de la planta","Vplanta",{"$f":"+(C5*C14*7)/C7","v":0},"m3"]
[null,"Área transversal de la pila","At",{"$f":"+(C12*C13)/2","v":1.875},"m2"]
[null,"Volumen de la pila","Vpila",{"$f":"+D36*C19","v":37.5},"m3"]
[null,"Número de pilas","N°pilas",{"$f":"ROUNDUP(D35/D37,0)","v":0},"und"]
[null,"Longitud de la pila calculada","Lplantacalculado",{"$f":"IFERROR(D35/(D36*D38),0)","v":0},"m"]
[null,"Área inicial de descomposición (pila)","Acides",{"$f":"+C12*D39","v":0},"m2"]
[null,"Área total de descomposición","Act",{"$f":"+D40*D38*80%","v":0},"m2"]
[null,"Área total de espaciamiento","Ae",{"$f":"+C15*D38*D39","v":0},"m2"]
[null,"Área final de descomposición","Acft",{"$f":"+D41+D42","v":0},"m2"]
[null,"Volumen total de la planta de compostaje diario","Vtpc",{"$f":"+C5/C7","v":0},"m3/dia"]
[null,"Área total de almacenamiento","Ata",{"$f":"+(D44/C17)*C20*(C16*7)","v":0},"m2"]
[]
[null,"3. Área de maduración"]
[null,"Área de maduración en pilas","Am",{"$f":"+(((C18*7*1.1*C5*(C20^2))/(C19+C20))*C21)*80%","v":0},"m2"]
[]
[null,"4. Área de post-tratamiento"]
[null,"Área de post-tratamiento","Apost",{"$f":"+((D35*(1/3))/C22)+C23+C24","v":22},"m2"]
[]
[null,"5. Área de oficina"]
[null,"Área de oficina","Aos",{"$f":"+D45*3","v":0},"m2"]
[]
[null,"6. Área de recepción de lixiviados"]
[null,"Volumen de lixiviados","Vlixiviados",{"$f":"+(C5/7)*5%*1.5*C25","v":0},"m3"]
[null,"Area de un solo tanque","Atanque",{"$f":"8.3*2.3","v":19.09},"m2"]
[null,"Número de tanques","Ntanques",{"$f":"+D57/35","v":0},"adimensional"]
[null,"Area total de tanques","Atotaltanque",{"$f":"+D58*D59","v":0},"m2"]
[]
[null,"7. Área total de la planta de compostaje"]
[null,"Área total de compostaje","Atotal",{"$f":"+D60+D54+D51+D48+D45+D42+D41+D31","v":22},"m2"]
[]
[]
[]
[null,"Abono orgánico",{"$f":"+(C5*1000)*30%","v":0},"kg/mes"]
[null,"Área de descomposición",{"$f":"+D41","v":0},"m2"]
[null,"Área de maduración",{"$f":"+D48","v":0},"m2"]
[null,"Área de post-tratamiento",{"$f":"+D51","v":22},"m2"]
[null,"Número pilas",{"$f":"+D38","v":0},"Adimensional"]
[null,"Longitud de cada pila",{"$f":"ROUNDUP(D39,0)","v":0},"m"]
[]
[null,"Emisiones - Escenario base",{"$f":"+SUM('Base-datos - Emisiones'!E287:E288)+$D$97","v":0},"tCO2e/año"]
[null,"Emisiones - Escenario proyecto",{"$f":"((4/(1*10^6))*'Base-datos - Emisiones'!$D$7)*SUM('Base-datos - Emisiones'!$J$27:$J$38)+$D$117+((0.3/(1*10^6))*'Base-datos - Emisiones'!$D$8)*SUM('Base-datos - Emisiones'!$J$27:$J$38)","v":0},"tCO2e/año"]
[null,"Potencial reducción de emisiones",{"$f":"+C74-C75","v":0},"tCO2e/año"]
[null,"Potencial reducción de emisiones",{"$f":"IFERROR(ROUND(((C74-C75)/C74),1)*100,0)","v":0},"tCO2e/año"]
[]
[null,"Escenario base - compostaje"]
[null,"Descripción","Variable","Valor","Unidad","Comentario"]
[null,"Toneladas generadas de residuos orgánicos","RO",{"$f":"+(SUM('Base-datos - Emisiones'!J27:J38)/12)/1000","v":0},"ton/mes","-"]
[null,"Toneladas a tratar mensuales orgánicos","RO",{"$f":"+D81*0.9","v":0},"ton/mes","-"]
[null,"Toneladas a tratar anuales orgánicos","RO",{"$f":"+D82*12","v":0},"ton/año","-"]
[null,"Generación de abono orgánico","AO",{"$f":"+D83*0.4","v":0},"ton/año","-"]
[null,"Fracción de N","FN_ASW",1.061E-2,"-","Mean of the values reported in Sathish, T., & Prakasham, R. S. (2013). Intensification of Fructosyltransferases and Fructo-Oligosaccharides Production in Solid State Fermentation by Aspergillus awamori GHRTS. Indian Journal of Microbiology, 53(3), 337–342. doi:10.1007/s12088-013-0380-5 "]
[null,"Factor de emisión para adiciones de N procedentes de fertilizantes minerales, enmiendas orgánicas y residuos de cultivos","kg_N2O-N/kg_N",0.01,"kg_N2O-N/kg_N","IPCC 2019 Methodology, Volume 4 Chapter 11 Equation 11.3"]
[null,"Potencial de calentamiento global durante 100 años","GWP_N20",265,"tCO2e/tN2O"]
[null,"Factor de emisión para volatilización y redepósito","EF4_FONA",0.01,"kg_N2O-N/kg_N","IPCC 2019 Methodology, Volume 4 Chapter 11 Equation 11.3"]
[null,"Fracción de volatilización de todos los abonos orgánicos de N aplicados","FRAC_GASMA",0.21,"-","IPCC 2019 Methodology, Volume 4 Chapter 11 Equation 11.3"]
[null,"Factor de emisión para lixiviación/escorrentía","EF5_FONA",1.0999999999999999E-2,"kg_N2O-N/kg_N","IPCC 2019 Methodology, Volume 4 Chapter 11 Equation 11.3"]
[null,"Fracción de lixiviación/escorrentía de todos los fertilizantes N aplicados","FRAC_LEACHA",0.24,"-","IPCC 2019 Methodology, Volume 4 Chapter 11 Equation 11.3"]
[null,"Cantidad de nitrogeno en los residuos orgánicos","NASW",{"$f":"+D81*$D$85*1000*12","v":0},"kg N","-"]
[null,"Cantidad potencial de fertilizante sintético nitrogenado que puede sustituirse por digestato","PPSNA",{"$f":"+D84*$D$85*1000","v":0},"kg N","-"]
[null,"Emisiones directas de N2O procedentes de la posible aplicación de FSN \n(fertilizantes nitrogenados sintéticos) sustituidos por digestato, en suelos gestionados.","EDFNA_BE",{"$f":"+(($D$93*D86*44/28)/1000)*$D$87","v":0},"ton CO2eq","-"]
[null,"Emisiones indirectas de N2O procedentes de la posible aplicación de FSN (fertilizantes nitrogenados sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados (volatilización).","EVFNA_BE",{"$f":"+(($D$93*D88*D89*44/28)/1000)*$D$87","v":0},"ton CO2eq","-"]
[null,"Emisiones indirectas de N2O derivadas de la posible aplicación de FSN (fertilizantes nitrogenados sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados (lixiviación).","ELFNA_BE",{"$f":"+(($D$93*D90*D91*44/28)/1000)*$D$87","v":0},"ton CO2eq","-"]
[null,"Emisiones base totales","Emisiones compost",{"$f":"+SUM(D94:D96)","v":0},"ton CO2eq","-"]
[]
[null,"Escenario proyecto - Compostaje"]
[null,"Descripción","Variable","Valor","Unidad","Comentario"]
[null,"Toneladas generadas de residuos orgánicos","RO",{"$f":"+D81","v":0},"ton/mes"]
[null,"Toneladas a tratar mensuales orgánicos","RO",{"$f":"+D101*0.9","v":0},"ton/mes"]
[null,"Toneladas a tratar anuales orgánicos","RO",{"$f":"+D102*12","v":0},"ton/año"]
[null,"Generación de abono orgánico","AO",{"$f":"+D103*0.4","v":0},"ton/año"]
[null,"Fracción de N","FN_ASW",1.061E-2,"-","Mean of the values reported in Sathish, T., & Prakasham, R. S. (2013). Intensification of Fructosyltransferases and Fructo-Oligosaccharides Production in Solid State Fermentation by Aspergillus awamori GHRTS. Indian Journal of Microbiology, 53(3), 337–342. doi:10.1007/s12088-013-0380-5 "]
[null,"Factor de emisión para adiciones de N procedentes de fertilizantes minerales, enmiendas orgánicas y residuos de cultivos","kg_N2O-N/kg_N",0.01,"kg_N2O-N/kg_N","IPCC 2019 Methodology, Volume 4 Chapter 11 Equation 11.3"]
[null,"Potencial de calentamiento global durante 100 años","GWP_N20",265,"tCO2e/tN2O"]
[null,"Factor de emisión para volatilización y redepósito","EF4_FONA",0.01,"kg_N2O-N/kg_N","IPCC 2019 Methodology, Volume 4 Chapter 11 Equation 11.3"]
[null,"Fracción de volatilización de todos los abonos orgánicos de N aplicados","FRAC_GASMA",0.21,"-","IPCC 2019 Methodology, Volume 4 Chapter 11 Equation 11.3"]
[null,"Factor de emisión para lixiviación/escorrentía","EF5_FONA",1.0999999999999999E-2,"kg_N2O-N/kg_N","IPCC 2019 Methodology, Volume 4 Chapter 11 Equation 11.3"]
[null,"Fracción de lixiviación/escorrentía de todos los fertilizantes N aplicados","FRAC_LEACHA",0.24,"-","IPCC 2019 Methodology, Volume 4 Chapter 11 Equation 11.3"]
[null,"Cantidad de nitrogeno en los residuos orgánicos","NASW",{"$f":"+D101*$D$85*1000*12","v":0},"kg N"]
[null,"Cantidad potencial de fertilizante sintético nitrogenado que puede sustituirse por compost","PPSNA",{"$f":"+D104*$D$85*1000","v":0},"kg N"]
[null,"Emisiones directas de N2O procedentes de la aplicación de FSN \n(fertilizantes nitrogenados sintéticos) sustituidos por digestato, en suelos gestionados.","EDFNA_BE",{"$f":"+(($D$113*D106*44/28)/1000)*$D$107","v":0},"ton CO2eq"]
[null,"Emisiones indirectas de N2O procedentes de la aplicación de FSN (fertilizantes nitrogenados sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados (volatilización).","EVFNA_BE",{"$f":"+(($D$113*D108*D109*44/28)/1000)*$D$107","v":0},"ton CO2eq"]
[null,"Emisiones indirectas de N2O derivadas de la aplicación de FSN (fertilizantes nitrogenados sintéticos) sustituidos por digestato en suelos gestionados (lixiviación).","ELFNA_BE",{"$f":"+(($D$113*D110*D111*44/28)/1000)*$D$107","v":0},"ton CO2eq"]
[null,"Emisiones base totales","Emisiones compost",{"$f":"+SUM(D114:D116)","v":0},"ton CO2eq"]

{"sheet":"Dropdown_digestores","index":8,"n_rows":1037,"n_cols":14,"rows_kept":1037,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Seleccione un departamento de Colombia","Categorías de clima","Tipo de residuos en su finca","Tipo de sector","Tamaño del ganado bovino","Tamaño del ganado porcino","Tamaño del ganado avícola","Cantidad de cultivos","Tipos de cultivos","Departamento","Municipio","Clima",null,"Columna3"]
["Seleccione un departamento","Seleccione el tipo de clima","Seleccione el tipo de residuo","Seleccione el sector","Seleccione un tamaño","Seleccione un tamaño","Seleccione un tamaño","Seleccione la cantidad de cultivos","Seleccione el tipo de cultivo",null,"Seleccióne el municipio"]
["Dpto_Amazonas","Cálido húmedo","Estiercol pecuario","Sector bovino","Ternera","Pequeño","Pequeño",1,"Café","Antioquia","Abejorral","Frío"]
["Dpto_Antioquia","Cálido seco","Residuo agrícola","Sector porcicola","Pequeño","Mediano","Mediano",2,"Arroz","Norte de Santander","Abrego","Templado"]
["Dpto_Arauca","Frío","Estiercol pecuario + residuo agrícola","Sector avícola","Mediano","Grande","Grande",3,"Banano","Antioquia","Abriaquí","Templado"]
["Dpto_SanAndrés","Templado",null,"Sector bovino + porcicola","Grande","Pequeño + Mediano","Pequeño + Mediano",4,"Platano","Meta","Acacías","Templado"]
["Dpto_Atlántico",null,null,"Sector bovino + avícola","Ternera + Pequeño","Pequeño + Grande","Pequeño + Grande",5,"Caña de Azucar","Chocó","Acandí","Cálido húmedo"]
["Bogotá",null,null,"Sector porcicola + avícola","Ternera + Mediano","Mediano + Grande","Mediano + Grande",6,"Caña Panelera","Huila","Acevedo","Templado"]
["Dpto_Bolívar",null,null,"Sector bovino + porcicola + avícola","Ternera + Grande","Pequeño + Mediano + Grande","Pequeño + Mediano + Grande",7,"Tomate","Bolívar","Achí","Cálido húmedo"]
["Dpto_Boyacá",null,null,null,"Pequeño + Mediano",null,null,8,"Cebolla","Huila","Agrado","Cálido seco"]
["Dpto_Caldas",null,null,null,"Pequeño + Grande",null,null,9,"Trigo","Cundinamarca","Agua de Dios","Cálido seco"]
["Dpto_Caquetá",null,null,null,"Mediano + Grande",null,null,10,"Maíz","Cesar","Aguachica","Templado"]
["Dpto_Casanare",null,null,null,"Ternera + Pequeño + Mediano",null,null,11,"Papas","Santander","Aguada, Santander","Templado"]
["Dpto_Cauca",null,null,null,"Ternera + Pequeño + Grande",null,null,12,"Cacao","Caldas","Aguadas","Frío"]
["Dpto_Cesar",null,null,null,"Ternera + Mediano + Grande",null,null,null,null,"Casanare","Aguazul","Cálido húmedo"]
["Dpto_Chocó",null,null,null,"Ternera + Pequeño + Mediano + Grande",null,null,null,null,"Cesar","Agustín Codazzi","Cálido húmedo"]
["Dpto_Córdoba",null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Albán, Nariño","Templado"]
["Dpto_Cundinamarca",null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Albán","Frío"]
["Dpto_Guainía",null,null,null,null,null,null,null,null,"Guajira","Albania, Guajira","Cálido seco"]
["Dpto_Guaviare",null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","Albania","Cálido húmedo"]
["Dpto_Huila",null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Albania, Santander","Templado"]
["Dpto_Guajira",null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Alcalá","Templado"]
["Dpto_Magdalena",null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Aldana","Frío"]
["Dpto_Meta",null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Alejandría","Templado"]
["Dpto_Nariño",null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Algarrobo","Cálido seco"]
["Dpto_Norte_de_Santander",null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Algeciras","Templado"]
["Dpto_Putumayo",null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Almaguer","Frío"]
["Dpto_Quindio",null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Almeida","Templado"]
["Dpto_Risaralda",null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Alpujarra","Templado"]
["Dpto_Santander",null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Altamira","Templado"]
["Dpto_Sucre",null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Alto Baudo","Cálido húmedo"]
["Dpto_Tolima",null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Altos del Rosario","Cálido húmedo"]
["Dpto_Valle_del_Cauca",null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Alvarado","Cálido seco"]
["Dpto_Vaupés",null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Amagá","Templado"]
["Dpto_Vichada",null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Amalfi","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Ambalema","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Anapoima","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Ancuyá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Andalucía","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Andes","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Angelópolis","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Angostura","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Anolaima","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Anorí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Ansermanuevo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Anza","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Anzoátegui","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Apartadó","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","Apía","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Apulo","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Aquitania","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Aracataca","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Aranzazu","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Aratoca","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Arauca","Arauca","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Arauca","Arauquita","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Arbeláez","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Arboleda","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Arboledas","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Arboletes","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Arcabuco","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Arenal","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Argelia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Argelia, VC","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Ariguaní","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Arjona","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quindio","Armenia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Arroyohondo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Astrea","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Carmen de Apicalá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Bagadó","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Bahía Solano","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Bajo Baudó","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Balboa","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","Balboa, Risaralda","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Baranoa","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Baraya","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Barbacoas","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Barbosa","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Barbosa, Santander","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Barichara","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Barranca de Upía","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Barrancabermeja","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guajira","Barrancas","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Barranco de Loba","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guainía","Barranco Minas","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Barranquilla","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Becerril","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Belalcázar","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Belén","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Belén, Nariño","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","Belén de los Andaquies","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","Belén de Umbría","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Bello","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Belmira","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Beltrán","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Berbeo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Betania","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Betéitiva","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Betulia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Betulia, Santander","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Bituima","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Boavita","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Bochalema","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bogotá","Bogotá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Bojacá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Bojaya","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Bolívar","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Bolívar, VC","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Bolívar, Santander","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Bosconia","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Boyacá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Briceño","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Briceño, Boyacá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Bucaramanga","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Bucarasica","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Buenaventura","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Buenavista, Córdoba","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Buenavista, Sucre","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Buenavista","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quindio","Buenavista, Quindío","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Buenos Aires","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Buesaco","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Bugalagrande","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Buriticá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Busbanzá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Cabrera","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Cabrera, Santander","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Cabuyaro","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guainía","Cacahual","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Cachipay","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Cachirá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Cácota","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Caicedo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Caimito","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Cajibío","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Cajicá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Calamar","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guaviare","Calamar, Guaviare","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Miraflores, Guaviare","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","San José del Guaviare","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Caldono","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Santiago de Cali","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","California","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Calima","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Caloto","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Campamento","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Campo de La Cruz","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Campoalegre","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Canalete","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Candelaria, VC","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Candelaria","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Cañasgordas","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Caparrapí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Capitanejo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Caqueza","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Caracolí","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Caramanta","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Carcasí","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Carepa","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Carmen de Carupa","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Carmen del Darien","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Carolina","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Cartagena de Indias","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","Cartagena del Chairá","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Cartago","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vaupés","Caruru","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Casabianca","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Castilla la Nueva","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Caucasia","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Cepitá","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Cereté","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Cerinza","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Cerrito","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Cerro San Antonio","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Cértegui","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Chachagüí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Chaguaní","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Chameza","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Chaparral","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Charalá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Charta","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Chía","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Chigorodó","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Chima","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Chimá","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Chimichagua","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Chinácota","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Chinavita","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Chinchiná","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Chipaque","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Chipatá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Chiquinquirá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Chíquiza","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Chiriguaná","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Chiscas","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Chita","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Chitagá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Chivatá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Chivolo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Chivor","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Choachí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Chocontá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Ciénaga, Magdalena","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Ciénaga de Oro","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Ciénega","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Cimitarra","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quindio","Circasia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Cisneros","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Ciudad Bolívar","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Cocorná","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Coello","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Cogua","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Colombia","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Colón","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","Colón, Putumayo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Cómbita","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Concepción, Santander","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Concepción","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Concordia","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Concordia, Magdalena","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Condoto","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Confines","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Consaca","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Contadero","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Contratación","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Convención","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Copacabana","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Coper","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Córdoba","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quindio","Córdoba, Quindío","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Corinto","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Coromoro","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Corozal","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Corrales","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Cota","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Cotorra","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Coveñas","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Coyaima","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Arauca","Cravo Norte","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Cuaspud","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Cubará","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Cubarral","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Cucaita","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Cucunubá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Cúcuta","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Cucutilla","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Cuítiva","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Cumaral","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vichada","Cumaribo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Cumbal","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Cumbitara","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Cunday","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","Curillo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Curití","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Curumaní","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Dabeiba","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Dagua","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guajira","Dibulla","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guajira","Distracción","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Dolores","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Don Matías","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","Dosquebradas","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Duitama","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Durania","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Ebéjico","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","El Águila","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","El Bagre","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","El Cairo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","El Calvario","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","El Cantón del San Pablo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","El Carmen","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","El Carmen de Atrato","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","El Carmen de Bolívar","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","El Carmen de Chucurí","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","El Carmen de Viboral","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","El Castillo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","El Cerrito","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","El Charco","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","El Cocuy","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","El Colegio","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","El Copey","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","El Doncello","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","El Dorado","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","El Dovio","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amazonas","El Encanto","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","El Espino","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","El Guacamayo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","El Guamo","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","El Paso","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","El Paujil","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","El Peñol","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","El Peñón","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","El Peñón, Santander","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","El Peñón, Cundinamarca","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","El Piñon","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","El Playón","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","El Retén","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guaviare","El Retorno","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","El Roble","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","El Rosal","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","El Rosario","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","El Santuario","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","El Tablón de Gómez","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","El Tambo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","El Tambo, Nariño","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","El Tarra","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","El Zulia","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Elías","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Encino","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Enciso","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Entrerrios","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Envigado","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Espinal","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Facatativá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Falan","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Filadelfia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quindio","Filandia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Firavitoba","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Flandes","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","Florencia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Florencia, Cauca","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Floresta","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Florián","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Florida","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Floridablanca","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Fomeque","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guajira","Fonseca","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Arauca","Fortul","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Fosca","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Francisco Pizarro","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Fredonia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Fresno","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Frontino","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Fuente de Oro","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Fundación","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Funes","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Funza","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Fúquene","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Fusagasugá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Gachala","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Gachancipá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Gachantivá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Gachetá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Galán","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Galapa","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Galeras","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Gama","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Gamarra","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Gambita","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Gameza","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Garagoa","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Garzón","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quindio","Génova","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Gigante","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Ginebra","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Giraldo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Girardot","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Girardota","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Girón","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Gómez Plata","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Gramalote","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Granada, Meta","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Granada","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Granada, Cundinamarca","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Guaca","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Guacamayas","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Guacarí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Guachené","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Guachetá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Guachucal","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Guadalajara de Buga","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Guadalupe, Huila","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Guadalupe","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Guadalupe, Santander","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Guaduas","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Guaitarilla","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Gualmatán","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Guamal","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Guamo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Guapi","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Guapotá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Guaranda","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Guarne","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Guasca","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Guatapé","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Guataquí","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Guatavita","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Guateque","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","Guática","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Guavatá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Guayabal de Siquima","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Guayabetal","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Guayatá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Güepsa","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Güicán","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Gutiérrez","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Hacarí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Hatillo de Loba","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Hato","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Hato Corozal","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guajira","Hatonuevo","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Heliconia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Herrán","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Herveo","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Hispania","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Hobo","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Honda","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Ibagué","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Iles","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Imués","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guainía","Inírida","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Inzá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Ipiales","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Iquira","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Istmina","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Itagui","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Ituango","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Iza","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Jambaló","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Jamundí","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Jardín","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Jenesano","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Jericó","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Jericó, Boyacá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Jerusalén","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Jesús María","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Jordán","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Junín","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Juradó","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","La Apartada","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","La Belleza","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","La Calera","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","La Capilla","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","La Ceja","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","La Celia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amazonas","La Chorrera","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","La Cruz","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","La Cumbre","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","La Dorada","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","La Esperanza","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","La Estrella","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","La Florida","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","La Gloria","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guainía","La Guadalupe","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","La Jagua de Ibirico","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","La Llanada","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","La Macarena","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","La Merced","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","La Mesa","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","La Montañita","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","La Palma","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","La Paz","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","La Paz, Santander","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amazonas","La Pedrera","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","La Peña","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","La Pintada","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","La Playa","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vichada","La Primavera","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","La Salina","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","La Sierra","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quindio","La Tebaida","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","La Tola","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","La Unión, VC","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","La Unión, Nariño","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","La Unión","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","La Unión, Sucre","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","La Uvita","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","La Vega","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","La Vega, Cundinamarca","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","La Victoria, VC","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","La Victoria, Boyacá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amazonas","La Victoria","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","La Virginia","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Labateca","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Labranzagrande","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Landázuri","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Lebríja","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","Leguízamo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Leiva","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Lejanías","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Lenguazaque","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Lérida","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amazonas","Leticia","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Líbano","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Liborina","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Linares","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Litoral de San Juan","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Lloró","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","López","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Lorica","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Los Córdobas","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Los Palmitos","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Los Patios","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Los Santos","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Lourdes","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Macanal","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Macaravita","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Maceo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Macheta","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Madrid","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Magüi","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Mahates","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guajira","Maicao","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Majagual","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Málaga","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Malambo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Mallama","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Manatí","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guajira","Manaure, Guajira","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Manaure","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Maní","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Manizales","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Manta","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Mapiripán","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Margarita","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Marinilla","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Maripí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Mariquita","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Marmato","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Marquetalia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","Marsella","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Marulanda","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Matanza","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Medellín","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Medina","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Medio Baudó","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Medio San Juan","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Melgar","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Mercaderes","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Mesetas","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","Milán","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guaviare","Miraflores, Guaviare","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Miraflores","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Miranda","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amazonas","Miriti - Paraná","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","Mistrató","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vaupés","Mitú","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","Mocoa","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Mogotes","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Molagavita","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Momil","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Mompós","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Mongua","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Monguí","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Moniquirá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Montebello","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Montecristo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Montelíbano","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quindio","Montenegro","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Montería","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Monterrey","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Moñitos","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Morales","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","Morelia","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guainía","Morichal","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Morroa","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Mosquera","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Mosquera, Nariño","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Motavita","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Murillo","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Murindó","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Mutatá","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Mutiscua","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Muzo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Nariño","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Nariño","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Natagaima","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Nechí","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Necoclí","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Neira","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Neiva","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Nemocón","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Nilo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Nimaima","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Nobsa","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Nocaima","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Norcasia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Nóvita","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Nueva Granada","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Nuevo Colón","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Nunchía","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Nuquí","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Obando","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Ocamonte","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Ocaña","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Oiba","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Oicatá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Olaya","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Olaya Herrera","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Onzaga","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Oporapa","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","Orito","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Orocué","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Ortega","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Ospina","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Otanche","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Ovejas","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Pachavita","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Pacho","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vaupés","Pacoa","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Pácora","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Padilla","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Paez","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Páez","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Pailitas","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Paime","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Paipa","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Pajarito","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Palermo","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Palestina","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Palestina, Huila","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Palmar","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Palmar de Varela","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Palmas del Socorro","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Palmira","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Palocabildo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Pamplona","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Pamplonita","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guainía","Pana Pana","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Pandi","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Panqueba","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vaupés","Papunaua","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Páramo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Paratebueno","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Pasca","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Pasto","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Patía","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Pauna","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Paya","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Paz de Ariporo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Paz del Río","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Pedraza","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Pelaya","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Pensilvania","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Peñol","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Peque","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","Pereira","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Pesca","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Piamonte","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Piedecuesta","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Piedras","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Piendamó","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quindio","Pijao","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Pijiño del Carmen","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Pinchote","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Pinillos","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Pisba","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Pital","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Pitalito","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Pivijay","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Planadas","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Planeta Rica","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Plato","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Policarpa","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Polonuevo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Ponedera","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Popayán","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Pore","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Potosí","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Pradera","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Prado","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Providencia, Nariño","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"San Andrés y Providencia","Providencia","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Pueblo Bello","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Pueblo Nuevo","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","Pueblo Rico, Risaralda","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Pueblorrico","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Puebloviejo","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Puente Nacional","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Puerres","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amazonas","Puerto Alegría","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amazonas","Puerto Arica","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","Puerto Asís","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Puerto Berrío","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Puerto Boyacá","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","Puerto Caicedo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vichada","Puerto Carreño","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guainía","Puerto Colombia","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Puerto Concordia","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Puerto Escondido","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Puerto Gaitán","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","Puerto Guzmán","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Puerto Libertador","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Puerto Lleras","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Puerto López","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Puerto Nare","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amazonas","Puerto Nariño","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Puerto Parra","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","Puerto Rico","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Puerto Rico, Meta","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Arauca","Puerto Rondón","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Puerto Santander, NS","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amazonas","Puerto Santander","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Puerto Tejada","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Puerto Triunfo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Puerto Wilches","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Pulí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Pupiales","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Puracé","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Purificación","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Purísima","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Quebradanegra","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Quetame","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Quibdó","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quindio","Quimbaya","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Quípama","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Quipile","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Ragonvalia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Ramiriquí","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Ráquira","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Recetor","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Regidor","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Repelón","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Restrepo, VC","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Restrepo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Retiro","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Ricaurte","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Ricaurte","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Río Viejo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Rioblanco","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Riofrío","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guajira","Riohacha","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Rionegro","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Rionegro, Santander","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Riosucio","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Riosucio, Chocó","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Rivera","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Roberto Payán","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Roldanillo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Roncesvalles","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Rondón","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Rosas","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Rovira","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Sabana de Torres","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Sabanagrande","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Sabanalarga, Atlántico","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Sabanalarga","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Sabanalarga, Casanare","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Sabaneta","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Saboyá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Sácama","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Sáchica","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Sahagún","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Saladoblanco","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Salamina","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Salamina, Magdalena","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Salazar","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Saldaña","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Quindio","Salento","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Salgar","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Samacá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Samaná","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Samaniego","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Sampués","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","San Agustín","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"San Andrés y Providencia","San Andrés","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","San Andrés, Santander","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San Andrés de Cuerquía","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","San Andres de Tumaco","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","San Andrés Sotavento","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","San Antero","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","San Antonio","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","San Antonio del Tequendama","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","San Benito","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","San Benito Abad","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","San Bernardo","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","San Bernardo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","San Bernardo del Viento","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","San Calixto","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","San Carlos, Córdoba","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San Carlos","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","San Carlos de Guaroa","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","San Cayetano","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","San Cayetano, NS","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","San Cristóbal","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","San Eduardo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","San Estanislao","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guainía","San Felipe","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","San Fernando","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","San Francisco, Cundinamarca","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","San Francisco, Putumayo","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San Francisco","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","San Gil","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","San Jacinto","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","San Jacinto del Cauca","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San Jerónimo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","San Joaquín","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","San José","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San José de La Montaña","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","San José de Miranda","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","San José del Fragua","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guaviare","San José del Guaviare","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","San José del Palmar","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","San Juan de Arama","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","San Juan de Betulia","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","San Juan de Río Seco","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San Juan de Urabá","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","San Juan Nepomuceno","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","San Juanito","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","San Lorenzo","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San Luis","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","San Luis de Gaceno","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","San Luis de Palenque","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","San Marcos","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","San Martín, Meta","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","San Martín","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","San Martín de Loba","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","San Mateo","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","San Miguel","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","San Miguel","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","San Miguel de Sema","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","San Onofre","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","San Pablo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","San Pablo, Nariño","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","San Pablo de Borbur","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San Pedro","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","San Pedro, VC","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","San Pedro, Sucre","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","San Pedro de Cartago","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San Pedro de Urabá","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","San Pelayo","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San Rafael","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San Roque","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","San Sebastián","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","San Sebastián de Buenavista","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","San Vicente","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","San Vicente de Chucurí","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","San Vicente del Caguán","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","San Zenón","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Sandoná","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Santa Ana","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Santa Bárbara","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Santa Bárbara, Nariño","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Santa Bárbara, Santander","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Santa Bárbara de Pinto","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Santa Helena del Opón","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Santa Isabel","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Santa María, Huila","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Santa María","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Santa Marta","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Santa Rosa","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","Santa Rosa de Cabal","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Santa Rosa de Osos","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Santa Rosa de Viterbo","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Santa Rosa del Sur","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vichada","Santa Rosalía","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Santa Sofía","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Santafé de Antioquia","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Santander de Quilichao","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","Santiago, Putumayo","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Santiago","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","San Luis de Sincé","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Santo Domingo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Santo Tomás","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Risaralda","Santuario","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Sapuyes","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Arauca","Saravena","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Sardinata","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Sasaima","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Sativanorte","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Sativasur","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Segovia","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Sesquilé","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Sevilla","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Siachoque","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Sibaté","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","Sibundoy","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Silos","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Silvania","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Silvia","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Simacota","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Simijaca","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Simití","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Sincelejo","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Sipí","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Sitionuevo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Soacha","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Soatá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Socha","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Socorro","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Socotá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Sogamoso","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","Solano","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Soledad","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","Solita","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Somondoco","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Sonson","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Sopetrán","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Soplaviento","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Sopó","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Sora","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Soracá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Sotaquirá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Sotara","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Suaita","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Suan","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Suárez","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Suaza","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Subachoque","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Sucre","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Sucre, Santander","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Suesca","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Supía","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Suratá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Susa","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Susacón","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Sutamarchán","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Sutatausa","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Sutatenza","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Tabio","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Tadó","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Tamalameque","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Támara","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Arauca","Tame","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Támesis","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Taminango","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Tangua","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vaupés","Taraira","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Amazonas","Tarapacá","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Tarazá","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Tarqui","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Tarso","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tasco","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Tauramena","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Tausa","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Tello","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Tena","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Magdalena","Tenerife","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Tenjo","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tenza","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Teorama","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Teruel","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Tibacuy","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tibaná","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tibasosa","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Tibirita","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Tibú","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Tierralta","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Timaná","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Timbío","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Timbiquí","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tinjacá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tipacoque","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Titiribí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Toca","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Tocaima","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Tocancipá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Toledo, NS","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Toledo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre","Tolú","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Tona","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tópaga","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Topaipí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Toribio","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Toro","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tota","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Totoró","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Trinidad","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Trujillo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Tuluá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tunja","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tununguá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Túquerres","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Bolívar","Turbaco","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Turbo","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Turmequé","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tuta","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Tutazá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Ubalá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Ubaque","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Ulloa","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Umbita","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Une","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Unguía","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Chocó","Unión Panamericana","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Uramita","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Uribe","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Guajira","Uribia","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Urrao","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Atlántico","Usiacurí","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Útica","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Valdivia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Córdoba","Valencia","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Valle de San José","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Valle de San Juan","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","Valle del Guamuez","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cesar","Valledupar","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caquetá","Valparaíso","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Valparaíso","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Vegachí","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Vélez","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Venadillo","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Venecia","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Ventaquemada","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Vergara","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Versalles, VC","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Vetas","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Vianí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Victoria","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Vigía del Fuerte","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Vijes","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Villa Caro","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Villa de Leyva","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Norte de Santander","Villa del Rosario","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cauca","Villa Rica","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Putumayo","Villagarzón","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Villagómez","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Villahermosa","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Caldas","Villamaría","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Villanueva","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Villanueva, Santander","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Villapinzón","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tolima","Villarrica","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Villavicencio","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Villavieja","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Villeta","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Viotá","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Viracachá","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Meta","Vistahermosa","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Yacopí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nariño","Yacuanquer","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Huila","Yaguará","Cálido seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Yalí","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Yarumal","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vaupés","Yavaraté","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Yolombó","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Casanare","Yopal","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Yotoco","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Yumbo","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santander","Zapatoca","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Antioquia","Zaragoza","Cálido húmedo"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle del Cauca","Zarzal, VC","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Boyacá","Zetaquira","Templado"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Zipacón","Frío"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Cundinamarca","Zipaquirá","Frío"]

{"sheet":"Parámetros diseño digestor","index":9,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[1,3,1,12],[121,0,121,1]]}
[]
[null,null,null,"PARÁMETROS RECOMENDADOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE BIODIGESTORES"]

{"sheet":"Parámetros diseño pilas","index":10,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[1,3,1,12],[121,12,121,14]]}
[]
[null,null,null,"PARÁMETROS RECOMENDADOS A CONSIDERAR PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE PILAS DE COMPOSTAJE"]

{"sheet":"Dropdown_Dptos","index":11,"n_rows":121,"n_cols":33,"rows_kept":121,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
["Dpto_Amazonas","Dpto_Antioquia","Dpto_Arauca","Dpto_SanAndrés","Dpto_Atlántico","Bogotá","Dpto_Bolívar","Dpto_Boyacá","Dpto_Caldas","Dpto_Caquetá","Dpto_Casanare","Dpto_Cauca","Dpto_Cesar","Dpto_Chocó","Dpto_Córdoba","Dpto_Cundinamarca","Dpto_Guainía","Dpto_Guaviare","Dpto_Huila","Dpto_Guajira","Dpto_Magdalena","Dpto_Meta","Dpto_Nariño","Dpto_Norte_de_Santander","Dpto_Putumayo","Dpto_Quindio","Dpto_Risaralda","Dpto_Santander","Dpto_Sucre","Dpto_Tolima","Dpto_Valle_del_Cauca","Dpto_Vaupés","Dpto_Vichada"]
["El Encanto","Abejorral","Arauca","Providencia","Baranoa","Bogotá","Achí","Almeida","Aguadas","Albania","Aguazul","Almaguer","Aguachica","Acandí","Buenavista, Córdoba","Agua de Dios","Barranco Minas","Calamar, Guaviare","Acevedo","Albania, Guajira","Algarrobo","Acacías","Albán, Nariño","Abrego","Colón, Putumayo","Armenia","Apía","Aguada, Santander","Buenavista, Sucre","Alpujarra","Alcalá","Caruru","Cumaribo"]
["La Chorrera","Abriaquí","Arauquita","San Andrés","Barranquilla",null,"Altos del Rosario","Aquitania","Aranzazu","Belén de los Andaquies","Chameza","Argelia","Agustín Codazzi","Alto Baudó","Canalete","Albán","Cacahual","El Retorno","Agrado","Barrancas","Aracataca","Barranca de Upía","Aldana","Arboledas","Leguízamo","Buenavista, Quindío","Balboa, Risaralda","Albania, Santander","Caimito","Alvarado","Andalucía","Mitú","La Primavera"]
["La Pedrera","Alejandría","Cravo Norte",null,"Campo de La Cruz",null,"Arenal","Arcabuco","Belalcázar","Cartagena del Chairá","Hato Corozal","Balboa","Astrea","Bagadó","Cereté","Anapoima","Inírida","Miraflores, Guaviare","Aipe","Dibulla","Ariguaní","Cabuyaro","Ancuyá","Bochalema","Mocoa","Circasia","Belén de Umbría","Aratoca","Corozal","Ambalema","Ansermanuevo","Pacoa","Puerto Carreño"]
["La Victoria","Amagá","Fortul",null,"Candelaria",null,"Arjona","Belén","Chinchiná","Curillo","La Salina","Bolívar","Becerril","Bahía Solano","Chimá","Anolaima","La Guadalupe","San José del Guaviare","Algeciras","Distracción","Cerro San Antonio","Castilla la Nueva","Arboleda","Bucarasica","Orito","Córdoba, Quindío","Dosquebradas","Barbosa, Santander","Coveñas","Anzoátegui","Argelia, VC","Papunaua","Santa Rosalía"]
["Leticia","Amalfi","Puerto Rondón",null,"Galapa",null,"Arroyohondo","Berbeo","Filadelfia","El Doncello","Maní","Buenos Aires","Bosconia","Bajo Baudó","Ciénaga de Oro","Apulo","Morichal",null,"Altamira","Fonseca","Chivolo","Cubarral","Barbacoas","Cachirá","Puerto Asís","Filandia","Guática","Barichara","El Roble","Carmen de Apicalá","Bolívar, VC","Taraira"]
["Miriti - Paraná","Andes","Saravena",null,"Malambo",null,"Barranco de Loba","Betéitiva","La Dorada","El Paujil","Monterrey","Cajibío","Chimichagua","Bojaya","Cotorra","Arbeláez","Pana Pana",null,"Baraya","Hatonuevo","Ciénaga, Magdalena","Cumaral","Belén, Nariño","Cácota","Puerto Caicedo","Génova","La Celia","Barrancabermeja","Galeras","Casabianca","Buenaventura","Yavaraté"]
["Puerto Alegría","Angelópolis","Tame",null,"Manatí",null,"Calamar","Boavita","La Merced","Florencia","Nunchía","Caldono","Chiriguaná","Carmen del Darién","La Apartada","Beltrán","Puerto Colombia",null,"Campoalegre","Maicao","Concordia, Magdalena","El Calvario","Buesaco","Chinácota","Puerto Guzmán","La Tebaida","La Virginia","Betulia, Santander","Guaranda","Chaparral","Bugalagrande"]
["Puerto Arica","Angostura",null,null,"Palmar de Varela",null,"Cartagena de Indias","Boyacá","Manizales","La Montañita","Orocué","Caloto","Curumaní","Cértegui","Lorica","Bituima","San Felipe",null,"Colombia","Manaure, Guajira","El Piñon","El Castillo","Chachagüí","Chitagá","San Francisco, Putumayo","Montenegro","Marsella","Bolívar, Santander","La Unión, Sucre","Coello","Calima"]
["Puerto Nariño","Anorí",null,null,"Polonuevo",null,"Clemencia","Briceño, Boyacá","Marmato","Milán","Paz de Ariporo","Corinto","El Copey","Condoto","Los Córdobas","Bojacá",null,null,"Elías","Riohacha","El Retén","El Dorado","Colón","Convención","San Miguel","Pijao","Mistrató","Bucaramanga","Los Palmitos","Coyaima","Candelaria, VC"]
["Puerto Santander","Anza",null,null,"Ponedera",null,"Córdoba","Buenavista","Marquetalia","Morelia","Pore","El Tambo","El Paso","El Cantón del San Pablo","Momil","Cabrera",null,null,"Garzón","Uribia","Fundación","Fuente de Oro","Consaca","Cúcuta","Santiago, Putumayo","Quimbaya","Pereira","Cabrera, Santander","Majagual","Cunday","Cartago"]
["Tarapacá","Apartadó",null,null,"Puerto Colombia",null,"El Carmen de Bolívar","Busbanzá","Marulanda","Puerto Rico","Recetor","Florencia, Cauca","Gamarra","El Carmen de Atrato","Montelíbano","Cachipay",null,null,"Gigante",null,"Nueva Granada","Granada, Meta","Contadero","Cucutilla","Sibundoy","Salento","Pueblo Rico, Risaralda","California","Morroa","Dolores","Dagua"]
[null,"Arboletes",null,null,"Repelón",null,"El Guamo","Caldas, Boyacá","Neira","San José del Fragua","Sabanalarga, Casanare","Guachené","La Gloria","Litoral de San Juan","Montería","Cajicá",null,null,"Guadalupe, Huila",null,"Pedraza","Guamal","Cuaspud","Durania","Valle del Guamuez",null,"Santa Rosa de Cabal","Capitanejo","Ovejas","Espinal","El Águila"]
[null,"Barbosa",null,null,"Sabanagrande",null,"El Peñón","Cerinza","Norcasia","San Vicente del Caguán","Sácama","Guapi","La Jagua de Ibirico","Istmina","Moñitos","Caparrapí",null,null,"Hobo",null,"Pijiño del Carmen","La Macarena","Cumbal","El Carmen","Villagarzón",null,"Santuario","Carcasí","Sampués","Falan","El Cairo"]
[null,"Bello",null,null,"Sabanalarga, Atlántico",null,"Hatillo de Loba","Chinavita","Pácora","Solano","San Luis de Palenque","Inzá","La Paz","Juradó","Planeta Rica","Caqueza",null,null,"Iquira",null,"Pivijay","Lejanías","Cumbitara","El Tarra",null,null,null,"Cepitá","San Benito Abad","Flandes","El Cerrito"]
[null,"Belmira",null,null,"Santo Tomás",null,"Mahates","Chiquinquirá","Palestina","Solita","Támara","Jambaló","Manaure","Lloró","Pueblo Nuevo","Carmen de Carupa",null,null,"Neiva",null,"Plato","Mapiripán","El Charco","El Zulia",null,null,null,"Cerrito","San Juan de Betulia","Fresno","El Dovio"]
[null,"Betania",null,null,"Soledad",null,"Margarita","Chíquiza","Pensilvania","Valparaíso","Tauramena","La Sierra","Pailitas","Medio Baudó","Puerto Escondido","Chaguaní",null,null,"Oporapa",null,"Puebloviejo","Mesetas","El Peñol","Gramalote",null,null,null,"Charalá","San Luis de Sincé","Guamo","Florida"]
[null,"Betulia",null,null,"Suan",null,"Mompós","Chiscas","Riosucio",null,"Trinidad","La Vega","Pelaya","Medio San Juan","Puerto Libertador","Chía",null,null,"Palermo",null,"Salamina, Magdalena","Puerto Concordia","El Rosario","Hacarí",null,null,null,"Charta","San Marcos","Herveo","Ginebra"]
[null,"Briceño",null,null,"Usiacurí",null,"Montecristo","Chita","Salamina",null,"Villanueva","López","Pueblo Bello","Nóvita","Purísima","Chipaque",null,null,"Palestina, Huila",null,"San Sebastián de Buenavista","Puerto Gaitán","El Tablón de Gómez","Herrán",null,null,null,"Chima","San Onofre","Honda","Guacarí"]
[null,"Buriticá",null,null,null,null,"Morales","Chivatá","Samaná",null,"Yopal","Mercaderes","San Martín","Nuquí","Sahagún","Choachí",null,null,"Pital",null,"San Zenón","Puerto Lleras","El Tambo, Nariño","La Esperanza",null,null,null,"Chipatá","San Pedro, Sucre","Ibagué","Guadalajara de Buga"]
[null,"Cáceres",null,null,null,null,"Pinillos","Chivor","San José",null,null,"Miranda","Tamalameque","Quibdó","San Andrés Sotavento","Chocontá",null,null,"Pitalito",null,"Santa Ana","Puerto López","Francisco Pizarro","La Playa",null,null,null,"Cimitarra","Sincelejo","Lérida","Jamundí"]
[null,"Caicedo",null,null,null,null,"Regidor","Ciénega","Supía",null,null,"Morales","Valledupar","Riosucio, Chocó","San Antero","Cogua",null,null,"Rivera",null,"Santa Bárbara de Pinto","Puerto Rico, Meta","Funes","Labateca",null,null,null,"Concepción, Santander","Sucre","Líbano","La Cumbre"]
[null,"Caldas",null,null,null,null,"Río Viejo","Cómbita","Victoria",null,null,"Padilla",null,"San José del Palmar","San Bernardo del Viento","Cota",null,null,"Saladoblanco",null,"Santa Marta","Restrepo","Guachucal","Los Patios",null,null,null,"Confines","Tolú","Mariquita","La Unión, VC"]
[null,"Campamento",null,null,null,null,"San Cristóbal","Coper","Villamaría",null,null,"Paez",null,"Sipí","San Carlos, Córdoba","Cucunubá",null,null,"San Agustín",null,"Sitionuevo","San Carlos de Guaroa","Guaitarilla","Lourdes",null,null,null,"Contratación",null,"Melgar","La Victoria, VC"]
[null,"Cañasgordas",null,null,null,null,"San Estanislao","Corrales",null,null,null,"Patía",null,"Tadó","San Pelayo","El Colegio",null,null,"Santa María, Huila",null,"Tenerife","San Juan de Arama","Gualmatán","Mutiscua",null,null,null,"Coromoro",null,"Murillo","Obando"]
[null,"Caracolí",null,null,null,null,"San Fernando","Cubará",null,null,null,"Piamonte",null,"Unguía","Tierralta","El Peñón, Cundinamarca",null,null,"Suaza",null,null,"San Juanito","Iles","Ocaña",null,null,null,"Curití",null,"Natagaima","Palmira"]
[null,"Caramanta",null,null,null,null,"San Jacinto","Cucaita",null,null,null,"Piendamó",null,"Unión Panamericana","Valencia","El Rosal",null,null,"Tarqui",null,null,"San Martín, Meta","Imués","Pamplona",null,null,null,"El Carmen de Chucurí",null,"Ortega","Pradera"]
[null,"Carepa",null,null,null,null,"San Jacinto del Cauca","Cuítiva",null,null,null,"Popayán",null,null,null,"Facatativá",null,null,"Tello",null,null,"Villavicencio","Ipiales","Pamplonita",null,null,null,"El Guacamayo",null,"Palocabildo","Restrepo, VC"]
[null,"Carolina",null,null,null,null,"San Juan Nepomuceno","Duitama",null,null,null,"Puerto Tejada",null,null,null,"Fomeque",null,null,"Teruel",null,null,"Vistahermosa","La Cruz","Puerto Santander, NS",null,null,null,"El Peñón, Santander",null,"Piedras","Riofrío"]
[null,"Caucasia",null,null,null,null,"San Martín de Loba","El Cocuy",null,null,null,"Puracé",null,null,null,"Fosca",null,null,"Timaná",null,null,null,"La Florida","Ragonvalia",null,null,null,"El Playón",null,"Planadas","Roldanillo"]
[null,"Chigorodó",null,null,null,null,"San Pablo","El Espino",null,null,null,"Rosas",null,null,null,"Funza",null,null,"Villavieja",null,null,null,"La Llanada","Salazar",null,null,null,"Encino",null,"Prado","San Pedro, VC"]
[null,"Cisneros",null,null,null,null,"Santa Rosa del Sur","Firavitoba",null,null,null,"San Sebastián",null,null,null,"Fúquene",null,null,"Yaguará",null,null,null,"La Tola","San Calixto",null,null,null,"Enciso",null,"Purificación","Santiago de Cali"]
[null,"Ciudad Bolívar",null,null,null,null,"Simití","Floresta",null,null,null,"Santa Rosa",null,null,null,"Fusagasugá",null,null,null,null,null,null,"La Unión, Nariño","San Cayetano, NS",null,null,null,"Florián",null,"Rioblanco","Sevilla"]
[null,"Cocorná",null,null,null,null,"Soplaviento","Gachantivá",null,null,null,"Santander de Quilichao",null,null,null,"Gachala",null,null,null,null,null,null,"Leiva","Santiago",null,null,null,"Floridablanca",null,"Roncesvalles","Toro"]
[null,"Concepción",null,null,null,null,"Turbaco","Gameza",null,null,null,"Silvia",null,null,null,"Gachancipá",null,null,null,null,null,null,"Linares","Sardinata",null,null,null,"Galán",null,"Rovira","Trujillo"]
[null,"Concordia",null,null,null,null,null,"Garagoa",null,null,null,"Sotara",null,null,null,"Gachetá",null,null,null,null,null,null,"Magüi","Silos",null,null,null,"Gambita",null,"Saldaña","Tuluá"]
[null,"Copacabana",null,null,null,null,null,"Guacamayas",null,null,null,"Suárez",null,null,null,"Gama",null,null,null,null,null,null,"Mallama","Teorama",null,null,null,"Girón",null,"San Antonio","Ulloa"]
[null,"Dabeiba",null,null,null,null,null,"Guateque",null,null,null,"Timbío",null,null,null,"Girardot",null,null,null,null,null,null,"Mosquera, Nariño","Tibú",null,null,null,"Guaca",null,"Santa Isabel","Versalles, VC"]
[null,"Don Matías",null,null,null,null,null,"Guayatá",null,null,null,"Timbiquí",null,null,null,"Granada, Cundinamarca",null,null,null,null,null,null,"Nariño","Toledo, NS",null,null,null,"Guadalupe, Santander",null,"Suárez","Vijes"]
[null,"Ebéjico",null,null,null,null,null,"Güicán",null,null,null,"Toribio",null,null,null,"Guachetá",null,null,null,null,null,null,"Olaya Herrera","Villa Caro",null,null,null,"Guapotá",null,"Valle de San Juan","Yotoco"]
[null,"El Bagre",null,null,null,null,null,"Iza",null,null,null,"Totoró",null,null,null,"Guaduas",null,null,null,null,null,null,"Ospina","Villa del Rosario",null,null,null,"Guavatá",null,"Venadillo","Yumbo"]
[null,"El Carmen de Viboral",null,null,null,null,null,"Jenesano",null,null,null,"Villa Rica",null,null,null,"Guasca",null,null,null,null,null,null,"Pasto",null,null,null,null,"Güepsa",null,"Villahermosa","Zarzal, VC"]
[null,"El Santuario",null,null,null,null,null,"Jericó, Boyacá",null,null,null,null,null,null,null,"Guataquí",null,null,null,null,null,null,"Policarpa",null,null,null,null,"Hato",null,"Villarrica"]
[null,"Entrerrios",null,null,null,null,null,"La Capilla",null,null,null,null,null,null,null,"Guatavita",null,null,null,null,null,null,"Potosí",null,null,null,null,"Jesús María"]
[null,"Envigado",null,null,null,null,null,"La Uvita",null,null,null,null,null,null,null,"Guayabal de Siquima",null,null,null,null,null,null,"Providencia, Nariño",null,null,null,null,"Jordán"]
[null,"Fredonia",null,null,null,null,null,"La Victoria, Boyacá",null,null,null,null,null,null,null,"Guayabetal",null,null,null,null,null,null,"Puerres",null,null,null,null,"La Belleza"]
[null,"Frontino",null,null,null,null,null,"Labranzagrande",null,null,null,null,null,null,null,"Gutiérrez",null,null,null,null,null,null,"Pupiales",null,null,null,null,"La Paz, Santander"]
[null,"Giraldo",null,null,null,null,null,"Macanal",null,null,null,null,null,null,null,"Jerusalén",null,null,null,null,null,null,"Ricaurte, Nariño",null,null,null,null,"Landázuri"]
[null,"Girardota",null,null,null,null,null,"Maripí",null,null,null,null,null,null,null,"Junín",null,null,null,null,null,null,"Roberto Payán",null,null,null,null,"Lebríja"]
[null,"Gómez Plata",null,null,null,null,null,"Miraflores",null,null,null,null,null,null,null,"La Calera",null,null,null,null,null,null,"Samaniego",null,null,null,null,"Los Santos"]
[null,"Granada",null,null,null,null,null,"Mongua",null,null,null,null,null,null,null,"La Mesa",null,null,null,null,null,null,"San Andres de Tumaco",null,null,null,null,"Macaravita"]
[null,"Guadalupe",null,null,null,null,null,"Monguí",null,null,null,null,null,null,null,"La Palma",null,null,null,null,null,null,"San Bernardo",null,null,null,null,"Málaga"]
[null,"Guarne",null,null,null,null,null,"Moniquirá",null,null,null,null,null,null,null,"La Peña",null,null,null,null,null,null,"San Lorenzo",null,null,null,null,"Matanza"]
[null,"Guatapé",null,null,null,null,null,"Motavita",null,null,null,null,null,null,null,"La Vega, Cundinamarca",null,null,null,null,null,null,"San Pablo, Nariño",null,null,null,null,"Mogotes"]
[null,"Heliconia",null,null,null,null,null,"Muzo",null,null,null,null,null,null,null,"Lenguazaque",null,null,null,null,null,null,"San Pedro de Cartago",null,null,null,null,"Molagavita"]
[null,"Hispania",null,null,null,null,null,"Nobsa",null,null,null,null,null,null,null,"Machetá",null,null,null,null,null,null,"Sandoná",null,null,null,null,"Ocamonte"]
[null,"Itagui",null,null,null,null,null,"Nuevo Colón",null,null,null,null,null,null,null,"Madrid",null,null,null,null,null,null,"Santa Bárbara, Nariño",null,null,null,null,"Oiba"]
[null,"Ituango",null,null,null,null,null,"Oicatá",null,null,null,null,null,null,null,"Manta",null,null,null,null,null,null,"Sapuyes",null,null,null,null,"Onzaga"]
[null,"Jardín",null,null,null,null,null,"Otanche",null,null,null,null,null,null,null,"Medina",null,null,null,null,null,null,"Taminango",null,null,null,null,"Palmar"]
[null,"Jericó",null,null,null,null,null,"Pachavita",null,null,null,null,null,null,null,"Mosquera",null,null,null,null,null,null,"Tangua",null,null,null,null,"Palmas del Socorro"]
[null,"La Ceja",null,null,null,null,null,"Páez",null,null,null,null,null,null,null,"Nariño",null,null,null,null,null,null,"Túquerres",null,null,null,null,"Páramo"]
[null,"La Estrella",null,null,null,null,null,"Paipa",null,null,null,null,null,null,null,"Nemocón",null,null,null,null,null,null,"Yacuanquer",null,null,null,null,"Piedecuesta"]
[null,"La Pintada",null,null,null,null,null,"Pajarito",null,null,null,null,null,null,null,"Nilo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Pinchote"]
[null,"La Unión",null,null,null,null,null,"Panqueba",null,null,null,null,null,null,null,"Nimaima",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Puente Nacional"]
[null,"Liborina",null,null,null,null,null,"Pauna",null,null,null,null,null,null,null,"Nocaima",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Puerto Parra"]
[null,"Maceo",null,null,null,null,null,"Paya",null,null,null,null,null,null,null,"Pacho",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Puerto Wilches"]
[null,"Marinilla",null,null,null,null,null,"Paz del Río",null,null,null,null,null,null,null,"Paime",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rionegro, Santander"]
[null,"Medellín",null,null,null,null,null,"Pesca",null,null,null,null,null,null,null,"Pandi",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sabana de Torres"]
[null,"Montebello",null,null,null,null,null,"Pisba",null,null,null,null,null,null,null,"Paratebueno",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"San Andrés, Santander"]
[null,"Murindó",null,null,null,null,null,"Puerto Boyacá",null,null,null,null,null,null,null,"Pasca",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"San Benito"]
[null,"Mutatá",null,null,null,null,null,"Quípama",null,null,null,null,null,null,null,"Pulí",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"San Gil"]
[null,"Nechí",null,null,null,null,null,"Ramiriquí",null,null,null,null,null,null,null,"Quebradanegra",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"San Joaquín"]
[null,"Necoclí",null,null,null,null,null,"Ráquira",null,null,null,null,null,null,null,"Quetame",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"San José de Miranda"]
[null,"Olaya",null,null,null,null,null,"Rondón",null,null,null,null,null,null,null,"Quipile",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"San Miguel"]
[null,"Peñol",null,null,null,null,null,"Saboyá",null,null,null,null,null,null,null,"Ricaurte",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"San Vicente de Chucurí"]
[null,"Peque",null,null,null,null,null,"Sáchica",null,null,null,null,null,null,null,"San Antonio del Tequendama",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santa Bárbara, Santander"]
[null,"Pueblorrico",null,null,null,null,null,"Samacá",null,null,null,null,null,null,null,"San Bernardo",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Santa Helena del Opón"]
[null,"Puerto Berrío",null,null,null,null,null,"San Eduardo",null,null,null,null,null,null,null,"San Cayetano",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Simacota"]
[null,"Puerto Nare",null,null,null,null,null,"San Luis de Gaceno",null,null,null,null,null,null,null,"San Francisco, Cundinamarca",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Socorro"]
[null,"Puerto Triunfo",null,null,null,null,null,"San Mateo",null,null,null,null,null,null,null,"San Juan de Río Seco",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Suaita"]
[null,"Retiro",null,null,null,null,null,"San Miguel de Sema",null,null,null,null,null,null,null,"Sasaima",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sucre, Santander"]
[null,"Rionegro",null,null,null,null,null,"San Pablo de Borbur",null,null,null,null,null,null,null,"Sesquilé",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Suratá"]
[null,"Sabanalarga",null,null,null,null,null,"Santa María",null,null,null,null,null,null,null,"Sibaté",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tona"]
[null,"Sabaneta",null,null,null,null,null,"Santa Rosa de Viterbo",null,null,null,null,null,null,null,"Silvania",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Valle de San José"]
[null,"Salgar",null,null,null,null,null,"Santa Sofía",null,null,null,null,null,null,null,"Simijaca",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vélez"]
[null,"San Andrés de Cuerquía",null,null,null,null,null,"Sativanorte",null,null,null,null,null,null,null,"Soacha",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Vetas"]
[null,"San Carlos",null,null,null,null,null,"Sativasur",null,null,null,null,null,null,null,"Sopó",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Villanueva, Santander"]
[null,"San Francisco",null,null,null,null,null,"Siachoque",null,null,null,null,null,null,null,"Subachoque",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Zapatoca"]
[null,"San Jerónimo",null,null,null,null,null,"Soatá",null,null,null,null,null,null,null,"Suesca"]
[null,"San José de La Montaña",null,null,null,null,null,"Socha",null,null,null,null,null,null,null,"Susa"]
[null,"San Juan de Urabá",null,null,null,null,null,"Socotá",null,null,null,null,null,null,null,"Sutatausa"]
[null,"San Luis",null,null,null,null,null,"Sogamoso",null,null,null,null,null,null,null,"Tabio"]
[null,"San Pedro",null,null,null,null,null,"Somondoco",null,null,null,null,null,null,null,"Tausa"]
[null,"San Pedro de Uraba",null,null,null,null,null,"Sora",null,null,null,null,null,null,null,"Tena"]
[null,"San Rafael",null,null,null,null,null,"Soracá",null,null,null,null,null,null,null,"Tenjo"]
[null,"San Roque",null,null,null,null,null,"Sotaquirá",null,null,null,null,null,null,null,"Tibacuy"]
[null,"San Vicente",null,null,null,null,null,"Susacón",null,null,null,null,null,null,null,"Tibirita"]
[null,"Santa Bárbara",null,null,null,null,null,"Sutamarchán",null,null,null,null,null,null,null,"Tocaima"]
[null,"Santa Rosa de Osos",null,null,null,null,null,"Sutatenza",null,null,null,null,null,null,null,"Tocancipá"]
[null,"Santafé de Antioquia",null,null,null,null,null,"Tasco",null,null,null,null,null,null,null,"Topaipí"]
[null,"Santo Domingo",null,null,null,null,null,"Tenza",null,null,null,null,null,null,null,"Ubalá"]
[null,"Segovia",null,null,null,null,null,"Tibaná",null,null,null,null,null,null,null,"Ubaque"]
[null,"Sonson",null,null,null,null,null,"Tibasosa",null,null,null,null,null,null,null,"Une"]
[null,"Sopetrán",null,null,null,null,null,"Tinjacá",null,null,null,null,null,null,null,"Útica"]
[null,"Támesis",null,null,null,null,null,"Tipacoque",null,null,null,null,null,null,null,"Venecia"]
[null,"Tarazá",null,null,null,null,null,"Toca",null,null,null,null,null,null,null,"Vergara"]
[null,"Tarso",null,null,null,null,null,"Tópaga",null,null,null,null,null,null,null,"Vianí"]
[null,"Titiribí",null,null,null,null,null,"Tota",null,null,null,null,null,null,null,"Villagómez"]
[null,"Toledo",null,null,null,null,null,"Tunja",null,null,null,null,null,null,null,"Villapinzón"]
[null,"Turbo",null,null,null,null,null,"Tununguá",null,null,null,null,null,null,null,"Villeta"]
[null,"Uramita",null,null,null,null,null,"Turmequé",null,null,null,null,null,null,null,"Viotá"]
[null,"Urrao",null,null,null,null,null,"Tuta",null,null,null,null,null,null,null,"Yacopí"]
[null,"Valdivia",null,null,null,null,null,"Tutazá",null,null,null,null,null,null,null,"Zipacón"]
[null,"Valparaíso",null,null,null,null,null,"Umbita",null,null,null,null,null,null,null,"Zipaquirá"]
[null,"Vegachí",null,null,null,null,null,"Ventaquemada"]
[null,"Vigía del Fuerte",null,null,null,null,null,"Villa de Leyva"]
[null,"Yalí",null,null,null,null,null,"Viracachá"]
[null,"Yarumal",null,null,null,null,null,"Zetaquira"]
[null,"Yolombó"]
[null,"Zaragoza"]

{"sheet":"Estrés hídrico (IUA)","index":12,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,10],[3,1,3,10],[1,2,1,10],[10,7,10,10],[14,1,14,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4],[10,1,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[7,7,7,10],[8,7,8,10],[5,1,5,10],[6,2,6,10],[11,7,11,10],[12,7,12,10],[13,7,13,10],[7,1,7,4],[14,7,14,10],[9,7,9,10]]}
[]
[null,null,"IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO POR MUNICIPIO EN COLOMBIA"]
[null,"¿Qué es el ENA 2022 y que municipios incluye esta herramienta?"]
[null,"El Estudio Nacional del Agua 2022 es un informe que analiza y presenta el estado de los recursos hídricos en el país. Este estudio proporciona información clave sobre cuánta agua tiene Colombia en ríos, lagos y embalses, cómo se utiliza, y cuáles son las principales amenazas que enfrenta. El ENA 2022 también ayuda a entender qué regiones tienen más o menos agua disponible, y sirve para que el gobierno y las comunidades tomen decisiones sobre cómo cuidar mejor el recurso y garantizar que haya suficiente disponibilidad para el futuro.\n\nLa herramienta presentada incluye información hidrográfica que relaciona los datos sobre el indie IUA del ENA 2022 en año medio y seco con los datos contenidos en documentos como los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), los Planes Estratégicos de las cinco macrocuencas del país (Caribe, Magdalena-Cauca, Pacífico, Orinoco y Amazonas Y los Catálogos de Subzonas Hidrográficas de las macrocuencas Magdalena-Cauca y Caribe). De este análisis se recopiló información sobre municipios en zona de influencia por subzona hidrográfica para 1039 municipios de los 1101 municipios existentes en el país, abarcando el 94,4% de la información aplicable del país. Los 62 municipios restantes no fueron incluidos al no tener información específica para estos."]
[]
[null,"MetodologÍa del Índice de Uso de Agua (IUA)"]
[null,"Finalidad del IUA","El Índice de Uso de Agua corresponde a la medida que indica cuánto se está utilizando el agua disponible en una región en comparación con la cantidad total que hay. Es una forma de saber si se está usando mucha o poca agua respecto a lo que se tiene. Si el IUA es alto, significa que se está usando una gran parte del agua disponible, lo que puede llevar a problemas de escasez. Si es bajo, significa que se está utilizando solo una pequeña parte del agua disponible, lo que es más sostenible."]
[null,"Fórmula de Cálculo",null,null,null,"Rangos del índice de Uso de Agua","Categoría","Interpretación del Índice de Uso del Agua"]
[null,"IUA: Índice de Uso del Agua en la unidad espacial de referencia para condición hidrológica promedio o de año seco (%). En la expresión más cercana del estrés hídrico, dado que relaciona las variables de oferta y demanda de agua. ",null,null,null,">100","Crítico","Se hace uso de la totalidad del recurso disponible. Las situaciones de escasez son inminentes o ya están ocurriendo. La gestión del agua debe ser revisada y ajustada a la situación real con acciones en el corto y mediano plazo."]
[null,"DHMN: La Demanda Hídrica Multisectorial Nacional en la unidad espacial de referencia (Mm3 /año).",null,null,null,"50.01 - 100","Muy Alto","Se está utilizando casi la totalidad del agua disponible. Se requiere tomar medidas urgentes para optimizar y hacer un uso eficiente del recurso. Actividades económicas altamente demandantes del recurso podría generar desabastecimiento."]
[null,"OHDS: La Oferta Hídrica Disponible superficial se refiere a la cantidad de agua que está disponible en la superficie de la tierra y que puede ser utilizada para diferentes necesidades. Es el agua que se puede aprovechar directamente de estas fuentes naturales, y su disponibilidad puede variar según las lluvias, el clima y la gestión del agua (Mm3 /año). Este relaciona los siguientes dos términos:",null,null,null,"20.01 - 50","Alta","Se está usando un alto porcentaje del agua disponible. Se requiere tomar medidas para evitar un impacto sostenido sobre el recurso que lleve a situaciones de escasez si se continúa consumiendo en el mismo ritmo. "]
[null,null,null,null,null,"10.01 - 20","Moderada","Se realiza uso racional del agua. Existe una buena disponibilidad del recurso disponible, sin embargo, es importante mantener un uso consciente y responsable para no alcanzar niveles altos de consumo."]
[null,"- Año medio: Es un año en el que la cantidad de lluvia es cercana al promedio o lo que se espera en un año típico. En este caso, el agua disponible suele ser suficiente para las necesidades normales, sin grandes escaseces ni excesos.",null,null,null,"1.0 - 10","Baja","El uso de agua representa solo una pequeña fracción de la cantidad total de agua disponible en la región. Esto significa que la demanda de agua está bien equilibrada con la oferta, y hay suficiente agua para cubrir las necesidades actuales sin ejercer mucha presión sobre los recursos hídricos."]
[null,"- Año seco: Años en los que llueve mucho menos de lo normal según el promedio de la región. Esto significa que hay menos agua disponible en ríos, lagos y otras fuentes, lo que puede afectar el suministro de agua para el consumo, la agricultura y otras actividades.",null,null,null,"≤ 1","Muy Baja","Se hace uso de una cantidad mínima del agua disponible, lo cual puede estar asociado a regiones que no son densamente pobladas. Existe abundancia del recurso hídrico, por tanto, se deben establecer planes para garantizar la adecuada gestión y mantenimiento de las fuentes hídricas. "]
[null,{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"Sin Información","S.I","No fue clasificado dentro del ENA 2022."]

{"sheet":"IUA_Recomendaciones Inversión","index":13,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,1,14,10],[15,2,17,10],[18,2,18,10],[19,2,19,10],[20,2,20,10],[7,1,7,10],[8,1,10,1],[8,2,10,2],[8,3,10,3],[8,4,10,4],[8,5,10,5],[8,6,10,6],[8,7,8,10],[9,7,9,8],[9,9,9,10],[4,11,4,13],[5,11,5,13],[3,11,3,13],[1,2,1,10],[3,1,3,10],[4,9,4,10],[5,9,5,10],[4,2,4,8],[5,2,5,8]]}
[]
[null,null,"IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DEL USO DEL RECURSO HÍDRICO POR MUNICIPIO EN COLOMBIA"]
[]
[null,"ESTADO DEL USO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE ELECCIÓN"]
[null,"PASO 1","¿En cual departamento está interesado en realizar la inversión?",null,null,null,null,null,null,"Dpto_Arauca"]
[null,"PASO 2.","¿En que municipio desea realizar la inversión?",null,null,null,null,null,null,"Arauquita"]
[]
[null,"RESULTADOS DEL IUA POR MUNICIPIO Y SUBZONA HIDROGRÁFICA"]
[null,"Área Hidrográfica\nAH","Zona Hidrográfica\nZH","SZH","Nombre de subzona hidrográfica","Departamento","Municipio","Índice de uso del agua (IUA) según ENA 2022"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Año medio",null,"Año seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Valor","Categoría","Valor","Categoría"]
[null,"Orinoco","Casanare",3603,"Río Cravo Norte","Dpto_Arauca","Arauquita",5.6183648802194996,"Baja",15.0786635167465,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Arauca",3705,"Río Banadia y otros Directos al río Arauca (md)","Dpto_Arauca","Arauquita",6.0822876757828199,"Baja",15.5208116133484,"Moderada"]
[]
[null,"RECOMENDACIONES DE LOS TIPOS DE INVERSIONES FACTIBLES DE REALIZACION EN EL MUNICIPIO DE ELECCION"]
[null,"Muy Baja","En esta categoría la oferta hídrica superficial disponible supera la demanda hídrica y el sistema hídrico superficial puede satisfacer la demanda sin dificultad (IDEAM, s.f.). Esta categoría indica que, incluso durante años secos, el nivel de extracción de agua en el municipio es relativamente sostenible y no ejerce una presión significativa sobre los recursos hídricos disponibles. Para mantener el estado actual del recurso es esencial que se adopten prácticas eficientes de uso de agua, como la implementación de tecnologías de ahorro, el reciclaje de agua, y la optimización en los procesos productivos que utilicen este recurso. \n\nLas inversiones recomendadas en territorios con esta categorización debería enfocarse en proyectos que gestionen racionalmente el recurso hídrico, como: la agricultura de precisión, los sistemas de riego eficientes (p. ej: por goteo o aspersión controlada), la infraestructura verde, y en las tecnologías de reutilización de agua, promoviendo así un uso responsable y adaptado a la disponibilidad del recurso hídrico (CONAGUA, 2016). "]
[null,"Baja"]
[null,"Moderada"]
[null,"Alta","\nEn esta categoría los sistemas hídricos superficiales aún pueden satisfacer la demanda sin entrar en competencia con el caudal ambiental. Esto implica que deben tomarse decisiones enfocadas en la gestión integral y sostenible del agua, articuladas con la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, la biodiversidad y los sistemas hídricos superficiales (IDEAM, s.f.). En este sentido es recomendable hacer uso eficiente del recurso hídrico e implementar tecnologías, herramientas o sistemas para optimizar el uso del agua y disminuir la presión sobre las fuentes de abastecimiento convencionales. Considerando que el alcance de este trabajo se centra en entornos rurales, algunas herramientas que podrían emplearse son las siguientes: \n\n•\tUso de sistemas de captación de agua lluvia para su aprovechamiento en hogares o sistemas de riego. \n•\tImplementación de sistemas de riego por goteo.\n•\tImplementación de sistemas de riego de alta tecnología, los cuales incluyen el uso de sensores de humedad que optimizan la distribución de agua en el cultivo. \n\n"]
[null,"Muy Alta","\nEn esta categoría los sistemas hídricos superficiales se encuentran al limite de su capacidad para satisfacer la demanda hídrica sin entrar en competencia con el caudal ambiental, existe una alta probabilidad de escasez en épocas de largos periodos de sequía. Esto implica que deben tomarse decisiones enfocadas en la gestión integral y sostenible del agua, articuladas con la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, la biodiversidad y los sistemas hídricos superficiales (IDEAM, s.f.). En este sentido es recomendable hacer uso eficiente del recurso hídrico e implementar tecnologías, herramientas o sistemas para optimizar el uso del agua y disminuir la presión sobre las fuentes de abastecimiento convencionales. Considerando que el alcance de este trabajo se centra en entornos rurales, algunas herramientas que podrían emplearse son las siguientes: \n\n•\tUso de sistemas de captación de agua lluvia para su aprovechamiento en hogares o sistemas de riego. \n•\tImplementación de herramientas que optimicen el uso de agua en hogares, como el uso de duchas y cisternas eficientes. \n•\tReuso de aguas grises en cisternas y actividades de limpieza. \n•\tImplementación de sistemas de riego por goteo.\n•\tImplementación de sistemas de riego de alta tecnología, los cuales incluyen el uso de sensores de humedad que optimizan la distribución de agua en el cultivo. \n\n"]
[null,"Critico","\nEn esta categoría los sistemas hídricos superficiales se encuentran al limite de su capacidad para satisfacer la demanda del recurso, existe competencia de la demanda respecto al caudal ambiental y es inminente la ocurrencia de periodos de desabastecimiento y escasez del recurso por bajo nivel de oferta hídrica. Esto implica que deben tomarse decisiones enfocadas en la gestión integral y sostenible del agua, articuladas con la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, la biodiversidad y los sistemas hídricos superficiales (IDEAM, s.f.). En este sentido es recomendable hacer uso eficiente del recurso hídrico e implementar tecnologías, herramientas o sistemas para optimizar el uso del agua y disminuir la presión sobre las fuentes de abastecimiento convencionales. Considerando que el alcance de este trabajo se centra en entornos rurales, algunas herramientas que podrían emplearse son las siguientes: \n\n•\tUso de sistemas de captación de agua lluvia para su aprovechamiento en hogares o sistemas de riego. \n•\tImplementación de herramientas que optimicen el uso de agua en hogares, como el uso de duchas y cisternas eficientes. \n•\tReuso de aguas grises en cisternas y actividades de limpieza. \n•\tImplementación de sistemas de riego por goteo.\n•\tImplementación de sistemas de riego de alta tecnología, los cuales incluyen el uso de sensores de humedad que optimizan la distribución de agua en el cultivo. \n\n"]

{"sheet":"Base_datos_EH","index":14,"n_rows":379,"n_cols":23,"rows_kept":379,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[46,18,46,21],[47,20,47,21],[47,18,47,19],[48,18,48,19],[48,20,48,21],[42,18,42,21],[43,18,43,19],[44,18,44,19],[43,20,43,21],[44,20,44,21],[25,22,31,22],[34,18,34,19],[35,18,35,19],[36,18,36,19],[37,18,37,19],[34,20,34,21],[35,20,35,21],[36,20,36,21],[37,20,37,21],[33,18,33,21],[31,20,31,21],[31,18,31,19],[34,22,40,22],[39,20,39,21],[40,20,40,21],[38,18,38,19],[23,18,23,21],[24,18,24,21],[18,18,18,21],[29,18,29,19],[30,18,30,19],[25,18,25,19],[26,18,26,19],[25,20,25,21],[26,20,26,21],[30,20,30,21],[27,20,27,21],[27,18,27,19],[39,18,39,19],[40,18,40,19],[38,20,38,21],[28,20,28,21],[29,20,29,21],[28,18,28,19],[38,1,38,2],[73,1,75,1],[73,3,74,5],[73,6,75,6],[73,2,75,2],[1,2,1,22],[3,18,3,21],[4,18,4,21],[14,18,14,21],[3,1,3,14]]}
[]
[null,null,"BASE DE DATOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE CÁLCULO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIA"]
[]
[null,"DATOS PROMEDIO DE PRECIPITACIÓN MENSUAL (mm) POR DEPARTAMENTO PARA EL PERIODO 1993 - 2023",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TABLA DE CONVERSIONES"]
[null,"DEPARTAMENTO","ENE","FEB","MAR","ABR","MAY","JUN","JUL","AGO","SEP","OCT","NOV","DIC","PROM",null,null,null,"Unidades de tiempo"]
[null,"Amazonas",265.42218203294982,261.689082618258,344.59618111734278,393.81441057449007,386.17004489078937,329.49114389780561,303.94521523395713,228.62489741113518,233.8013418810886,260.36937532643094,260.1228862889044,287.99019968023413,{"$f":"AVERAGE(C6:N6)","v":296.33641341278218},null,null,null,1,"hora",3600,"segundos"]
[null,"Antioquia",95.287496011947823,101.81069377008471,180.76481777409478,278.93790650365162,339.68968092592019,281.16544258628898,262.07321021110278,286.79149389535968,313.33813979196356,331.37909334145127,286.52547772295674,164.68516805886725,243.5373850494741,null,null,null,1,"día",24,"horas"]
[null,"Arauca",24.257998791928049,25.962413837244164,72.383403428853825,192.03735282867848,278.6431396873715,302.1592439394737,279.26113484118133,221.97124619948059,210.42515556131656,203.83294657202839,140.89204911198581,49.276938878622026,166.75858530651374,null,null,null,1,"semana",7,"días"]
[null,"Atlántico",6.6182573738253581,4.7379129347663751,18.32050626253946,69.12710543238758,134.64898362490453,111.83112287713431,108.78889158922422,140.14392169571272,153.87727488427859,176.10597735768681,130.13529168468165,32.018033795283095,90.52943995936873,null,null,null,1,"mes",30,"días"]
[null,"Bolívar",29.626620033715636,29.984243968824693,69.720130526941077,156.69911275508485,243.32191860554218,222.61188206221414,211.09858534099831,255.85443166011902,261.63704442871216,289.01987468882021,234.20541143605524,99.071581685010059,175.23756976600316,null,null,null,1,"mes",4.3449999999999998,"semanas"]
[null,"Boyacá",40.396584524036804,56.242887903207048,108.2100797317153,166.97609100229064,185.31536957594608,158.72286395527357,153.88943292046167,132.22788219147816,120.52196826255786,150.8008958101837,128.37473025395389,61.354135767066808,121.91941015818095,null,null,null,1,"año",365,"días"]
[null,"Caldas",166.91982841399704,177.06842686160743,239.64731388611901,276.45738038852824,256.73176527144506,129.19061199935791,139.37934584109644,126.48139383167087,217.709927967407,268.353300855084,310.77680871226721,200.47491734332314,209.09925178099198,null,null,null,1,"año",52,"semanas"]
[null,"Caquetá",132.7326747854766,190.59784995823861,320.19442605596731,404.72534362760797,438.18337147131797,408.48050303672966,347.14326000152005,256.61582412191109,248.8172221461061,258.17663601565164,222.12038822759209,160.56369097986712,282.36259920233221,null,null,null,1,"año",12,"meses"]
[null,"Casanare",22.589980034539227,36.513515422278374,108.02603088956108,295.45647538884759,383.53516790699553,368.27887020339921,342.22288531555876,301.34489961844736,270.7944498094821,270.15595020456578,168.89678764174437,58.695401706408688,218.87586784515236]
[null,"Cauca",210.02441639935486,182.98420362638072,228.02788238912086,253.88973241753851,239.7598828819566,175.18277226124243,141.94392707135847,120.70656595713679,157.47110202916295,276.41592737198232,305.03163265377799,247.18685459651383,211.55207497129388,null,null,null,"Unidades de volumen"]
[null,"Cesar",22.617636215769341,27.815404232899784,81.231148247142642,155.46989238599036,212.14730063032692,144.56448173780018,125.70448148363357,175.19194101614781,211.89113439422238,243.07550746615556,185.75494913087999,57.370835911825814,136.90289273773288,null,null,null,1,"mm de lluvia",1,"litro/metro cuadrado"]
[null,"Chocó",392.69356177377676,325.7499769282752,381.58365906543128,474.35589892257468,563.56714236928804,519.74984126128595,555.11981483482759,584.78261916971883,530.70342954805471,549.37543027108575,575.65483328885841,495.34438604853824,495.72338279014298,null,null,null,1,"metro cúbico",1000,"litros"]
[null,"Córdoba",23.600694957363185,21.512293369462732,51.611059953626224,130.88661456214095,220.90975631862653,200.54700749111419,205.43196187042301,231.42045946298586,214.45073762495326,185.85529557609357,133.77609585155363,54.876059938878292,139.5731697481018]
[null,"Cundinamarca",55.261112608908888,68.879830816589859,113.42248626625822,152.29765593967502,155.25316309844581,120.5984507584689,107.76543514293654,92.118970785916048,90.806020591182985,137.20733109914127,123.63849595268258,65.170690075523254,106.86830359464413,null,null,null,"Unidades de área"]
[null,"Guainía",93.600015929908238,100.80995347564287,167.70401206121585,283.57863102349637,408.3313813385555,437.14578448988846,446.19334074898001,354.11658104340864,255.25668410716932,229.52268783928935,190.90279817080668,144.53578341013781,259.30813780320824,null,null,null,1,"metro",100,"centimetros"]
[null,"Guaviare",68.856767676767575,86.518974358974305,204.43405942205902,309.09497648110516,368.93860059480721,370.49422222222199,341.71807881773344,281.44644120247523,241.14611220196321,244.91449126718663,207.15684478739598,138.31245547555818,238.58600204235404,null,null,null,1,"kilómetro",1000,"metros"]
[null,"Huila",113.65365032380669,129.47453408241904,179.25811616730439,166.05324479845467,146.15555748823667,97.308397391757893,81.102070591606847,55.010412265905842,72.946429565723335,158.95553304676446,196.62908604009229,142.18179259653121,128.22740202988362,null,null,null,1,"Hectárea",10000,"metros cuadrados"]
[null,"Guajira",8.5631893071316902,4.0574608280927631,12.880440556795229,50.356379971262662,92.809446190585234,54.028002062107404,37.22297141355623,79.981847835278771,121.47246079351436,161.63048671688605,121.72734836162526,40.536788006110704,65.438901836912194]
[null,"Magdalena",14.488781861029448,14.930946019253303,43.969162765979007,106.6336311761028,182.00459986668005,161.25563648405875,139.35068903055156,190.12829088244155,210.86979000081936,257.16329655411499,176.08401901184007,58.244470986646981,129.59360955329316,null,null,null,"CONSTANTES DE CÁLCULO",null,null,null,"FUENTES RELEVANTES"]
[null,"Meta",59.835191816539655,80.548131126964748,214.72575743664339,424.7822322171956,491.62715674512691,437.7332413366064,384.54239406515086,306.90282121874156,283.10090901861537,314.49160932919244,270.58031942953784,124.25653084527616,282.76052454879925,null,null,null,"Coeficiente de escorrentía según tipos de tejados (adimensional)"]
[null,"Nariño",205.80669492842182,169.93530014146387,209.67154423027736,242.2575366115382,235.71234401301092,164.23099097541618,124.30429327676548,88.683329035285666,113.97913866187528,191.8216076175116,209.37609084021648,207.98338183035034,180.31352101351112,null,null,null,"Tejas de zinc",null,0.9,null,"CEPIS/OPS, 2004. Guía de diseño para captación del agua de lluvia. Disponible en: https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/OPS%202004.%20Guia%20de%20dise%C3%B1o%20para%20captaci%C3%B3n%20del%20agua%20de%20lluvia.pdf"]
[null,"Norte_Santander",83.928501948427922,80.108825993545224,122.3030705585174,200.42096495196029,200.37649120006469,141.54046647541986,138.76715607086706,163.00298464927096,211.16196868554306,271.17758611618126,238.9270671488203,140.97070157694506,166.05714878129689,null,null,null,"Cubierta metálica",null,0.9]
[null,"Putumayo",191.68670606551507,206.2329622378777,281.31800483175982,339.33655712034653,383.77488715481809,381.78315863265402,347.71060932027706,245.57114700916199,217.4446859414814,216.65435990793924,236.31796495829349,218.29374416007374,272.17706561168319,null,null,null,"Tejas de barro",null,0.8]
[null,"Quindío",117.34183307731681,73.183358934971722,167.03801843317962,142.65296979006641,125.7786994367638,55.616528064692588,29.778597030209919,34.154864311315876,71.335135688683991,173.16139449476481,210.25176651305677,74.718279569892289,106.25095377874288,null,null,null,"Techo plano",null,0.7]
[null,"Risaralda",143.59691819419709,138.99376070093419,203.19747999732257,239.54412442625429,222.14652347136297,158.17112057118027,137.49066246584351,133.81970108558127,174.75391374998463,252.13802554216895,268.40902188396319,184.28303675363867,188.04535740353595,null,null,null,"Techo de paja",null,0.2]
[null,"SA_Prov_SC",79.468426777799209,35.358867010053743,18.991877773943532,18.662210538337174,116.13389995879754,149.35728445852416,137.64432167298958,145.50575607662384,167.2783116321385,286.46677477862511,271.54103962055837,128.97452590069162,129.61527468325684,null,null,null,"Techo de gravilla",null,0.75]
[null,"Santander",66.631818110032313,95.44838242040872,169.70693722771932,228.8651520984676,233.94170051777377,155.5403618741104,141.46389363857142,164.36849415314956,203.76891022961235,250.92382628717226,211.38192174988839,98.261684601279086,168.35859024234875,null,null,null,"Techo verde con profundidad inferior a 4 pulgadas",null,0.5]
[null,"Sucre",21.603291984478272,17.809753977171091,45.917675447344799,116.60153082063385,210.83615152472342,205.33627575267201,196.50759619468528,228.16816635116916,227.42325911426553,221.21786826256331,175.70084656963536,67.561852359431612,144.55702236323117]
[null,"Tolima",108.84651593146403,129.60675886824262,194.99532528765207,229.68606433680304,208.7138790338179,104.33117790307334,78.141938435462606,74.716860524239209,126.41878640587878,203.68318171176912,205.17389166642067,135.83930859627355,150.01280739175806,null,null,null,"Datos para el diseño del FLA",null,null,null,"FUENTES RELEVANTES"]
[null,"Valle_del_Cauca",114.66107494054798,109.24303187511472,161.91222958164965,200.71216104253807,192.78381610143074,130.529232024572,104.53286767305453,108.22635085624894,151.96141573513262,219.11534251462257,218.59798783235962,146.10217726581831,154.86480728692416,null,null,null,"Velocidad o tasa de filtración del sustrato (m/h)",null,0.12,null,"IMTA, 2023. ¿Cómo purificar agua usando un filtro lento de arena en mi escuela? Disponible en: https://www.imta.gob.mx/gobmx/DOI/ecoagua/ecoagua-purificar-agua-filtro-lento-arena.pdf"]
[null,"Vaupés",199.84262265694622,220.12204645928747,306.80238255348621,383.50850461605256,419.27073647524099,391.70643714461244,384.18405335895073,291.78938337857892,242.66651501186945,263.3463000977514,254.22815274547438,241.28254955000469,299.89580700402126,null,null,null,"Profundidad de la capa de arena (m)",null,0.75]
[null,"Vichada",40.063777259281281,40.756965154950315,92.461854722904732,230.27303909790788,335.45569872537902,403.36977977252957,384.25541064123121,301.84062827414726,242.42672487949537,225.68749037449493,163.80518838394224,78.91285116057982,211.60911737057032,null,null,null,"Carga hidraulica (m)",null,0.14000000000000001]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Agua estancada (m)",null,0.05]
[null,"DATOS PROMEDIO DE EVAPORACIÓN (mm) POR DEPARTAMENTO PARA EL PERIODO 1981 - 2010",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Capa de drenaje de grava fina (m)",null,0.1]
[null,"DEPARTAMENTO","PROMEDIO MENSUAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Capa de separación de arena gruesa (m)",null,0.1]
[null,"Amazonas",{"$f":"1113/12","v":92.75},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"tiempo de operación del FLA (h/día)",null,24]
[null,"Antioquia",{"$f":"1040/12","v":86.666666666666671}]
[null,"Arauca",{"$f":"1570/12","v":130.83333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Datos para el diseño de la laguna de precipitación",null,null,null,"FUENTES RELEVANTES"]
[null,"Atlántico",{"$f":"1841/12","v":153.41666666666666},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Coeficiente de escorrentia de la geomembrana HDPE (adimensional)",null,0.85,null,"FAO, 2014. Compendium on rainwater harvesting for agriculture in Caribbean Sub-region. Disponible en: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/9e1e6970-26d5-4d07-94ce-7202552e4988/content"]
[null,"Bolívar",{"$f":"1807/12","v":150.58333333333334},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tasa de infiltración HDPE Geomembrana (mm/h)",null,{"$f":"0.0000003564*Base_datos_EH!U7*Base_datos_EH!U11","v":3.1220639999999995E-3}]
[null,"Boyacá",{"$f":"1230/12","v":102.5}]
[null,"Caldas",{"$f":"1315/12","v":109.58333333333333},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Generales",null,null,null,"FUENTES RELEVANTES"]
[null,"Caquetá",{"$f":"957/12","v":79.75},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Consumo de agua potable por persona (l/día)",null,50,null,"OHCHR, 2011. El derecho al agua. Disponible en:https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf"]
[null,"Casanare",{"$f":"1256/12","v":104.66666666666667},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Altura de agua para lavado de cubierta del techo (l/m2)",null,1,null,"CEPIS/OPS, 2004. Guía de diseño para captación del agua de lluvia. Disponible en: https://sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/OPS%202004.%20Guia%20de%20dise%C3%B1o%20para%20captaci%C3%B3n%20del%20agua%20de%20lluvia.pdf"]
[null,"Cauca",{"$f":"1645/12","v":137.08333333333334}]
[null,"Cesar",{"$f":"1051/12","v":87.583333333333329}]
[null,"Chocó",{"$f":"2365/12","v":197.08333333333334}]
[null,"Córdoba",{"$f":"960/12","v":80}]
[null,"Cundinamarca",{"$f":"1106/12","v":92.166666666666671}]
[null,"Guainía",{"$f":"1239/12","v":103.25}]
[null,"Guaviare",{"$f":"1085/12","v":90.416666666666671}]
[null,"Huila",{"$f":"2060/12","v":171.66666666666666}]
[null,"Guajira",{"$f":"2256/12","v":188}]
[null,"Magdalena",{"$f":"2002/12","v":166.83333333333334}]
[null,"Meta",{"$f":"1273/12","v":106.08333333333333}]
[null,"Nariño",{"$f":"1104/12","v":92}]
[null,"Norte_Santander",{"$f":"2211/12","v":184.25}]
[null,"Putumayo",{"$f":"918/12","v":76.5}]
[null,"Quindío",{"$f":"1301/12","v":108.41666666666667}]
[null,"Risaralda",{"$f":"1315/12","v":109.58333333333333}]
[null,"SA_Prov_SC",{"$f":"1300/12","v":108.33333333333333}]
[null,"Santander",{"$f":"1523/12","v":126.91666666666667}]
[null,"Sucre",{"$f":"1603/12","v":133.58333333333334}]
[null,"Tolima",{"$f":"1485/12","v":123.75}]
[null,"Valle_del_Cauca",{"$f":"1362/12","v":113.5}]
[null,"Vaupés",{"$f":"893/12","v":74.416666666666671}]
[null,"Vichada",{"$f":"1857/12","v":154.75}]
[]
[null,"Departamento","Cultivo","Requerimiento anual de agua por cultivo\n(mm/año)",null,null,"m³/ha/año"]
[]
[null,null,null,"Mínimo","Máximo","Promedio"]
[null,"Amazonas","Yuca",1000,4000,{"$f":"AVERAGE(D77:E77)","v":2500},{"$f":"(F77*10000)/1000","v":25000}]
[null,"Amazonas","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Amazonas","Chontaduro",1000,2000,1500,15000]
[null,"Amazonas","Uva",400,1100,750,7500]
[null,"Amazonas","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Amazonas","Arazá",2500,4000,3250,32500]
[null,"Amazonas","Cilantro",300,2600,1450,14500]
[null,"Antioquia","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Antioquia","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Antioquia","Tomate",400,600,500,5000]
[null,"Antioquia","Papa",1000,1200,1100,11000]
[null,"Antioquia","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Antioquia","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Antioquia","Aguacate",665,2000,1332.5,13325]
[null,"Antioquia","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Antioquia","Naranja",1100,2000,1550,15500]
[null,"Antioquia","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"Arauca","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Arauca","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Arauca","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Arauca","Cacao",1200,1800,1500,15000]
[null,"Arauca","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Arauca","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Arauca","Maracuyá",900,2000,1450,14500]
[null,"Arauca","Papaya",800,2000,1400,14000]
[null,"Arauca","Aguacate",665,2000,1332.5,13325]
[null,"Atlántico","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Atlántico","Melón",400,600,500,5000]
[null,"Atlántico","Mango",1000,1500,1250,12500]
[null,"Atlántico","Guayaba",1000,3800,2400,24000]
[null,"Atlántico","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Atlántico","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Atlántico","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Atlántico","Limón",900,1200,1050,10500]
[null,"Atlántico","Ahuyama",1000,2000,1500,15000]
[null,"Atlántico","Ñame",1000,1500,1250,12500]
[null,"Bolívar","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Bolívar","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Bolívar","Ñame",1000,1500,1250,12500]
[null,"Bolívar","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Bolívar","Palma",2000,2500,2250,22500]
[null,"Bolívar","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Bolívar","Ahuyama",1000,2000,1500,15000]
[null,"Bolívar","Mango",1000,1500,1250,12500]
[null,"Bolívar","Aguacate",665,2000,1332.5,13325]
[null,"Boyacá","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Boyacá","Papa",1000,1200,1100,11000]
[null,"Boyacá","Cebolla",450,800,625,6250]
[null,"Boyacá","Tomate",400,600,500,5000]
[null,"Boyacá","Zanahoria",600,1700,1150,11500]
[null,"Boyacá","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Boyacá","Mora",1200,1700,1450,14500]
[null,"Boyacá","Pera ",700,800,750,7500]
[null,"Boyacá","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Caldas","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Caldas","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Caldas","Aguacate",665,2000,1332.5,13325]
[null,"Caldas","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Caldas","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"Caldas","Mora",1200,1700,1450,14500]
[null,"Caldas","Guayaba",1000,3800,2400,24000]
[null,"Caldas","Papa",1000,1200,1100,11000]
[null,"Caquetá","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Caquetá","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Caquetá","Yuca",1000,4000,{"$f":"AVERAGE(D141:E141)","v":2500},{"$f":"(F141*10000)/1000","v":25000}]
[null,"Caquetá","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Caquetá","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Caquetá","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Caquetá","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Caquetá","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"Caquetá","Cacao",1200,1800,1500,15000]
[null,"Caquetá","Chontaduro",1000,2000,1500,15000]
[null,"Casanare","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Casanare","Palma",2000,2500,2250,22500]
[null,"Casanare","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Casanare","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Casanare","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Casanare","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Casanare","Papaya",800,2000,1400,14000]
[null,"Casanare","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"Casanare","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Casanare","Sandia",500,1500,1000,10000]
[null,"Cauca","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Cauca","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Cauca","Papa",1000,1200,1100,11000]
[null,"Cauca","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Cauca","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Cauca","Coco",1500,null,1500,15000]
[null,"Cauca","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Cauca","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Cauca","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Cauca","Chontaduro",1000,2000,1500,15000]
[null,"Cesar","Palma",2000,2500,2250,22500]
[null,"Cesar","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Cesar","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Cesar","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Cesar","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Cesar","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Cesar","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Cesar","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"Cesar","Aguacate",665,2000,1332.5,13325]
[null,"Chocó","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Chocó","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Chocó","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Chocó","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Chocó","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"Chocó","Ñame",1000,1500,1250,12500]
[null,"Chocó","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Chocó","Coco",1500,null,1500,15000]
[null,"Chocó","Borojó",3000,4000,3500,35000]
[null,"Chocó","Malanga",1000,1600,1300,13000]
[null,"Córdoba","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Córdoba","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Córdoba","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Córdoba","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Córdoba","Ñame",1000,1500,1250,12500]
[null,"Córdoba","Papaya",800,2000,1400,14000]
[null,"Córdoba","Mango",1000,1500,1250,12500]
[null,"Córdoba","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Córdoba","Sandia",500,1500,1000,10000]
[null,"Córdoba","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Cundinamarca","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Cundinamarca","Papa",1000,1200,1100,11000]
[null,"Cundinamarca","Zanahoria",600,1700,1150,11500]
[null,"Cundinamarca","Mango",1000,1500,1250,12500]
[null,"Cundinamarca","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Cundinamarca","Tomate",400,600,500,5000]
[null,"Cundinamarca","Fresa",900,1500,1200,12000]
[null,"Cundinamarca","Maíz",700,1100,{"$f":"AVERAGE(D205:E205)","v":900},{"$f":"(F205*10000)/1000","v":9000}]
[null,"Cundinamarca","Lechuga",1000,1200,1100,11000]
[null,"Cundinamarca","Cebolla",450,800,625,6250]
[null,"Guainía","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Guainía","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Guainía","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Guainía","Cacao",1200,1800,1500,15000]
[null,"Guainía","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Guainía","Ahuyama",1000,2000,1500,15000]
[null,"Guainía","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Guainía","Ají",600,1200,900,9000]
[null,"Guainía","Naranja",1100,2000,1550,15500]
[null,"Guajira","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"Guajira","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Guajira","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Guajira","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Guajira","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Guajira","Malanga",1000,1600,1300,13000]
[null,"Guajira","Ahuyama",1000,2000,1500,15000]
[null,"Guajira","Palma",2000,2500,2250,22500]
[null,"Guajira","Sandia",500,1500,1000,10000]
[null,"Guajira","Ñame",1000,1500,1250,12500]
[null,"Guaviare","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Guaviare","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Guaviare","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Guaviare","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Guaviare","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Guaviare","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Guaviare","Chontaduro",1000,2000,1500,15000]
[null,"Guaviare","Sandia",500,1500,1000,10000]
[null,"Guaviare","Cacao",1200,1800,1500,15000]
[null,"Huila","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Huila","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Huila","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Huila","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Huila","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Huila","Frijol",1000,1500,1250,12500]
[null,"Huila","Aguacate",665,2000,1332.5,13325]
[null,"Huila","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Huila","Tomate",400,600,500,5000]
[null,"Huila","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"Magdalena","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"Magdalena","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Magdalena","Palma",2000,2500,2250,22500]
[null,"Magdalena","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Magdalena","Mango",1000,1500,1250,12500]
[null,"Magdalena","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Magdalena","Naranja",1100,2000,1550,15500]
[null,"Magdalena","Papaya",800,2000,1400,14000]
[null,"Magdalena","Ahuyama",1000,2000,1500,15000]
[null,"Magdalena","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Meta","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Meta","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Meta","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Meta","Soya",450,700,575,5750]
[null,"Meta","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Meta","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Meta","Sandia",500,1500,1000,10000]
[null,"Meta","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Meta","Palma",2000,2500,2250,22500]
[null,"Nariño","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Nariño","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Nariño","Papa",1000,1200,1100,11000]
[null,"Nariño","Coco",1500,null,1500,15000]
[null,"Nariño","Arveja",250,380,{"$f":"AVERAGE(D269:E269)","v":315},{"$f":"(F269*10000)/1000","v":3150}]
[null,"Nariño","Tomate",400,600,500,5000]
[null,"Nariño","Zanahoria",600,1700,1150,11500]
[null,"Nariño","Cebolla",450,800,625,6250]
[null,"Nariño","Palma",2000,2500,2250,22500]
[null,"Nariño","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Norte_Satander","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Norte_Satander","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Norte_Satander","Palma",2000,2500,2250,22500]
[null,"Norte_Satander","Cebolla",450,800,625,6250]
[null,"Norte_Satander","Papa",1000,1200,1100,11000]
[null,"Norte_Satander","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Norte_Satander","Tomate",400,600,500,5000]
[null,"Norte_Satander","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Norte_Satander","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Putumayo","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Putumayo","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Putumayo","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Putumayo","Chontaduro",1000,2000,1500,15000]
[null,"Putumayo","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Putumayo","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Putumayo","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Putumayo","Cacao",1200,1800,1500,15000]
[null,"Putumayo","Pimienta",1500,2500,2000,20000]
[null,"Putumayo","Mora",1200,1700,1450,14500]
[null,"Quindío","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Quindío","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"Quindío","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Quindío","Aguacate",665,2000,1332.5,13325]
[null,"Quindío","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Quindío","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Quindío","Tomate",400,600,500,5000]
[null,"Quindío","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Risaralda","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Risaralda","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Risaralda","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Risaralda","Naranja",1100,2000,1550,15500]
[null,"Risaralda","Aguacate",665,2000,1332.5,13325]
[null,"Risaralda","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Risaralda","Tomate",400,600,500,5000]
[null,"Risaralda","Mandarina",1100,2000,1550,15500]
[null,"Risaralda","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Risaralda","Cebolla",450,800,625,6250]
[null,"SA_Prov_SC","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"SA_Prov_SC","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"SA_Prov_SC","Sandia",500,1500,1000,10000]
[null,"SA_Prov_SC","Coco",1500,null,1500,15000]
[null,"SA_Prov_SC","Papaya",800,2000,1400,14000]
[null,"SA_Prov_SC","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"SA_Prov_SC","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"SA_Prov_SC","Batata",750,2000,1375,13750]
[null,"SA_Prov_SC","Berenjena",600,1200,900,9000]
[null,"SA_Prov_SC","Ahuyama",1000,2000,1500,15000]
[null,"Santander","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Santander","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Santander","Palma",2000,2500,2250,22500]
[null,"Santander","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Santander","Naranja",1100,2000,1550,15500]
[null,"Santander","Mandarina",1100,2000,1550,15500]
[null,"Santander","Cebolla",450,800,625,6250]
[null,"Santander","Limón",900,1200,1050,10500]
[null,"Santander","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Santander","Papa",1000,1200,1100,11000]
[null,"Sucre","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Sucre","Arroz",1000,4000,{"$f":"AVERAGE(D333:E333)","v":2500},{"$f":"(F333*10000)/1000","v":25000}]
[null,"Sucre","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Sucre","Ñame",1000,1500,1250,12500]
[null,"Sucre","Sandia",500,1500,1000,10000]
[null,"Sucre","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Sucre","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Sucre","Tabaco",500,1000,750,7500]
[null,"Sucre","Palma",2000,2500,2250,22500]
[null,"Sucre","Mango",1000,1500,1250,12500]
[null,"Tolima","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Tolima","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Tolima","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Tolima","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Tolima","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Tolima","Aguacate",665,2000,1332.5,13325]
[null,"Tolima","Mango",1000,1500,1250,12500]
[null,"Tolima","Arracacha",600,1200,900,9000]
[null,"Tolima","Limón",900,1200,1050,10500]
[null,"Tolima","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Valle_del_Cauca","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Valle_del_Cauca","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Valle_del_Cauca","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Valle_del_Cauca","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Valle_del_Cauca","Banano",1200,2200,1700,17000]
[null,"Valle_del_Cauca","Aguacate",665,2000,1332.5,13325]
[null,"Valle_del_Cauca","Café",1200,1800,1500,15000]
[null,"Valle_del_Cauca","Papaya",800,2000,1400,14000]
[null,"Vaupés","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Vaupés","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Vaupés","Piña",1000,1500,1250,12500]
[null,"Vaupés","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Vaupés","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Vaupés","Chontaduro",1000,2000,1500,15000]
[null,"Vaupés","Ají",600,1200,900,9000]
[null,"Vaupés","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Vaupés","Cacao",1200,1800,1500,15000]
[null,"Vaupés","Ñame",1000,1500,1250,12500]
[null,"Vichada","Palma",2000,2500,2250,22500]
[null,"Vichada","Caña",1500,2500,2000,20000]
[null,"Vichada","Plátano",2000,4000,3000,30000]
[null,"Vichada","Yuca",1000,4000,2500,25000]
[null,"Vichada","Maíz",700,1100,900,9000]
[null,"Vichada","Cacao",1200,1800,1500,15000]
[null,"Vichada","Arroz",1000,4000,2500,25000]
[null,"Vichada","Algodón",500,1800,1150,11500]
[null,"Vichada","Limón",900,1200,1050,10500]
[null,"Vichada","Naranja",1100,2000,1550,15500]

{"sheet":"Tecnologías UEA","index":15,"n_rows":53,"n_cols":10,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[45,9,47,9],[49,1,52,1],[49,2,52,2],[49,3,52,3],[49,4,52,4],[49,5,52,5],[49,9,52,9],[45,1,47,1],[45,2,47,2],[45,3,47,3],[45,4,47,4],[45,5,47,5],[41,9,42,9],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[43,9,44,9],[41,1,42,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[34,9,37,9],[38,1,40,1],[38,2,40,2],[38,3,40,3],[38,4,40,4],[38,5,40,5],[38,9,40,9],[34,1,37,1],[34,2,37,2],[34,4,37,4],[34,5,37,5],[24,9,28,9],[29,1,33,1],[29,2,33,2],[29,3,33,3],[29,4,33,4],[29,5,33,5],[29,9,33,9],[24,1,28,1],[24,2,28,2],[24,3,28,3],[24,4,28,4],[24,5,28,5],[20,9,21,9],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[22,5,23,5],[22,9,23,9],[20,1,21,1],[20,2,21,2],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[15,9,17,9],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,9,19,9],[15,1,17,1],[15,2,17,2],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[15,5,17,5],[7,4,11,4],[7,5,11,5],[7,9,11,9],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,3,14,3],[12,4,14,4],[12,5,14,5],[12,9,14,9],[7,1,11,1],[7,2,11,2],[7,3,11,3],[2,9,3,9],[1,2,1,9],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,6,4],[4,5,6,5],[4,9,6,9],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,1,2,5],[2,6,3,6]]}
[]
[null,null,"TECNOLOGÍAS Y ALTERNATIVAS DE SISTEMAS URBANOS y RURALES DE DRENAJE SOSTENIBLE"]
[null,"Información tomada de la tabla 5.5 de la Guía de lineamientos para potenciar el uso del agua lluvía del MADS (2022) y complementada con revisión bibliográfica adicional",null,null,null,null,"Características del territorio que hacen favorable (mas no excluyente) la implementación del sistema de captación","Ejemplos de aplicación","Departamento priorizado en el ENA 2022 del ejemplo de aplicación","Imagen de referencia del\nsistema de captación"]
[null,"Sistema de captación","Descripción general","Parametros a controlar","Ventajas","Desventajas",null,null,"Departamento"]
[null,"Canales y zanjas","Son depresiones lineales que permiten que el agua fluya linealmente, logrando la filtración en el suelo o evaporándose (Woods-Ballard, B. et al, 2007)\n- Se emplean para recolectar, transportar y almacenar agua de escorrentía mediante estructuras rectas o meándricas. \n- Los canales se recubren normalmente en cemento o concreto. \n- Las zanjas están recubiertas normalmente con pasto o rocas y se refuerzan según las características del terreno. Además, es posible incorporar plantas acuáticas para disminuir la velocidad y favorecer la remoción de nutrientes y contaminantes. ","Los parámetros que se deben controlar son los siguientes: \n- Velocidad\n- Pendiente\n- Profundidad y forma\n- Erosión","Las ventajas que presentan los canales y zanjas son: \n- Alternativa de bajo costo para el control de la escorrentía\n- Fácil integración a espacios verdes\n- Fácil mantenimiento e integración a áreas verdes\n- Permite filtración y eliminación de contaminantes","Las desventajas que presentan los canales y zanjas son: \n- Costoso en áreas escarpadas\n- Uso limitado de árboles en áreas verdes\n- Uso limitado de áreas densamente pobladas","Clima con lluvias regulares","Pereira es una ciudad con alta pluviosidad (Weather Atlas, 2024), lo que facilita el uso de sistemas de recolección de agua de lluvia en distintos contextos. Sistemas como canales y zanjas son especialmente efectivos en territorios con precipitaciones regulares, ya que la frecuencia de las lluvias asegura un suministro continuo.","Risaralda",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Terreno favorable","Santa Marta, con su suave topografía costera, es ideal para la implementación de canales y zanjas. Los terrenos con pendiente suave facilitan la instalación de sistemas de canalización por gravedad, donde el agua se desplaza de manera natural hacia los puntos de recolección.","Magdalena"]
[null,null,null,null,null,null,"Áreas rurales o cerca de las ciudades","Valledupar, en una región agrícola, puede aprovechar sistemas de captación de agua, como canales y zanjas, para abastecer hogares y áreas agrícolas sin acceso a otras fuentes hídricas.","Cesar"]
[null,"Reservorios de agua","Cuerpo de agua natural o artificial empleado para retener escorrentía, regular el nivel del agua subterránea y tratar el agua. Tienen adicionalmente otros usos: áreas recreativas, granjas de peces, y diseño paisajístico. ","Los parámetros que se deben controlar son los siguientes: \n- Ubicación: pendiente del terreno, exposición al sol, presencia de fuentes de agua cercanas.\n- Dimensiones y profundidad: tener en cuenta el área disponible, la cantidad de agua lluvia a almacenar, entre otros factores. \n- Calidad del agua: circulación del agua en el estanque, oxigenación, control de nutrientes presentes en el agua. \n- Materiales y revestimientos: es ideal contar con materiales de construcción sostenibles y duraderos. \n - Mantenimiento: limpieza regular del sistema de filtración ","Las ventajas que presentan los reservorios de agua son:\n- Eficaz en retener grandes volúmenes de agua\n- Favorece el tratamiento del agua\n- Regula el nivel del agua\n- Estimula la biodiversidad y se convierte en un elemento de paisaje\n- Agua disponible para otros usos ","Las desventajas que presentan los reservorios de agua son:\n- No se disminuye el volumen de escorrentía\n- Requiere de grandes áreas\n- Pueden generarse condiciones anaeróbicas o crecimiento de algas\n- Riesgos por acceso de personas ","Suelo que absorbe poca agua","Tunja posee suelos pedregosos y arcillosos (IDEAM, 2022), ideales para la construcción de reservorios de agua a cielo abierto.","Boyacá",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Clima con lluvias regulares","Pereira es una ciudad con alta pluviosidad (Weather Atlas, 2024), lo que facilita el uso de sistemas de recolección de agua de lluvia en distintos contextos. Sistemas como canales y zanjas son especialmente efectivos en territorios con precipitaciones regulares, ya que la frecuencia de las lluvias asegura un suministro continuo.","Risaralda"]
[null,null,null,null,null,null,"Espacio disponible para almacenamiento","La zona periurbana de Sincelejo dispone de un amplio espacio que facilita la instalación de reservorios de agua y otros sistemas de recolección de agua lluvia. Esta característica es especialmente valiosa en áreas rurales o periurbanas, ya que garantiza una capacidad de almacenamiento sostenible a largo plazo, beneficiando así a la comunidad en su gestión hídrica.","Sucre"]
[null,null,null,null,null,null,"Áreas rurales o cerca de las ciudades","Valledupar, ubicada en una región con extensas áreas agrícolas, puede aprovechar los sistemas de captación de agua para abastecer sus zonas rurales. Estos sistemas, especialmente de recolección de agua de lluvia, son ideales para suministrar agua tanto a los hogares como a las áreas agrícolas que carecen de otras fuentes hídricas.","Cesar"]
[null,null,null,null,null,null,"Terreno favorable","Santa Marta, con su topografía costera suave, es un lugar ideal para la implementación de reservorios de agua. La inclinación natural del terreno facilita la recolección de agua por gravedad, permitiendo que ésta fluya de manera eficiente hacia los puntos de almacenamiento, optimizando el sistema de gestión hídrica.","Magdalena"]
[null,"Sistema de biorretención por infiltración/recarga","Los sistemas de biorretención son sistemas compuestos por un área de almacenamiento en el que se disponen sedimentos y vegetación, que son empleados para atenuar la escorrentía y disminuir su velocidad, así como realizar filtración y remoción de contaminantes. \nEste sistema es empleado en áreas con baja a moderada de contaminación por escorrentía (áreas residenciales, vías con bajo tráfico, etc.) en donde el suelo natural tiene una alta tasa de infiltración.","Los parametros que se deben controlar son:\n- Profundidad del suelo\n- Espesor de los materiales de drenaje y capa de vegetación\n- Velocidad máxima del flujo","Las ventajas que presentan son: \n- Bajo costo y fácil implementación","Las desventajas que presentan son: \n- Su implementación depende de las características del medio\n- Requiere adecuado mantenimiento de la capa de vegetación para mantener el potencial de infiltración o retención de contaminantes\n- Adecuado diseño de sistemas de drenaje\n- Ante la existencia de eventos extremos de precipitación se pueden generar desbordamientos en sistemas de biorretención /recarga. No es aplicable en áreas con nivel freático poco profundo o de muy baja pendiente","Centros urbanos","Barranquilla, gracias a su amplia zona industrial, puede implementar sistemas de recolección de agua mediante biorretención, como los jardines de lluvia. Estos sistemas facilitan la infiltración y la recarga en áreas con escorrentía de baja a moderada contaminación, como barrios residenciales y calles de poco tráfico, donde el suelo presenta una alta capacidad de absorción.","Atlántico",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Áreas rurales o cerca de las ciudades","Valledupar, ubicada en una región agrícola, puede beneficiarse del sistema de biorretención, como un jardín de lluvia, mediante la infiltración y la recarga en zonas con baja a moderada contaminación por escorrentía, como áreas residenciales y vías de bajo tráfico, donde el suelo tiene alta capacidad de infiltración.","Cesar"]
[null,null,null,null,null,null,"Terreno favorable","Santa Marta, con su suave topografía costera, es un lugar ideal para implementar un sistema de biorretención, como un jardín de lluvia, por infiltración y recarga. Este sistema es adecuado para áreas con baja a moderada contaminación por escorrentía, como zonas residenciales y calles de poco tráfico, donde el suelo presenta una alta capacidad de absorción.  Además, la inclinación del terreno permite que el agua fluya naturalmente hacia los puntos de almacenamiento, aprovechando la gravedad de manera eficiente.","Magdalena"]
[null,"Sistema de biorretención por filtración","Los sistemas de biorretención son sistemas compuestos por un área de almacenamiento en el que se disponen sedimentos y vegetación, que son empleados para atenuar la escorrentía y disminuir su velocidad, así como realizar filtración y remoción de contaminantes. \nA diferencia de los otros sistemas de biorretención, este sistema cuenta con una membrana  (geomembrana) entre el suelo natural y el suelo incorporado, para evitar la recarga. Lo anterior debido a\nque esta alternativa se emplea para zonas con escorrentía que se caracteriza por altas cargas de contaminación (vías de alto tráfico, estaciones de servicio, estacionamientos, etc.)","Los parametros que se deben controlar son:\n- Profundidad del suelo\n- Espesor de los materiales de drenaje y capa de vegetación\n- Velocidad máxima del flujo","Las ventajas que presentan son: \n-Permite un mejor control de la escorrentía \n- Impide que se contamine el agua subterránea","Las desventajas que presentan son: \n- Su implementación depende de las características del medio\n- Requiere adecuado mantenimiento de la capa de vegetación para mantener el potencial de infiltración o retención de contaminantes\n- Adecuado diseño de sistemas de drenaje\n- Ante la existencia de eventos extremos de precipitación se pueden generar desbordamientos en sistemas de biorretención /recarga. No es aplicable en áreas con nivel freático poco profundo o de muy baja pendiente","Centros urbanos","Barranquilla, con su amplia zona industrial y urbana, puede implementar sistemas de recolección de agua mediante biorretención, como jardines de lluvia, para filtrar el agua en áreas con alta contaminación por escorrentía. Esto incluye vías de alto tráfico, estaciones de servicio y estacionamientos.","Atlántico",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Áreas rurales o cerca de las ciudades","Valledupar, situada en una región agrícola, puede implementar sistemas de biorretención, como jardines de lluvia, para filtrar el agua en zonas rurales con escorrentía que presenta altas cargas de contaminación, como vías de alto tráfico, estaciones de servicio y estacionamientos.","Cesar"]
[null,null,null,null,null,null,"Terreno favorable","Santa Marta, con su suave topografía costera, es un lugar ideal para implementar sistemas de biorretención, como los jardines de lluvia, para filtrar el agua. Estos sistemas son especialmente útiles para tratar la escorrentía proveniente de áreas con altas cargas de contaminación, como vías de alto tráfico, estaciones de servicio y estacionamientos. Además, la inclinación del terreno permite que el agua fluya naturalmente hacia los puntos de almacenamiento, aprovechando la gravedad de manera eficiente.","Magdalena"]
[null,"Superficies permeables porosas","Las superficies permeables pueden ser empleadas para el tránsito peatonal o vehicular, a la vez que se permite la infiltración de agua a niveles inferiores. Estos sistemas permiten según la necesidad almacenar temporalmente el agua, reusarla o descargarla mediante drenaje. Para el tratamiento de la calidad del agua se emplea una sub-base de agregados. \nLa superficie porosa permite la infiltración del agua a través de toda la superficie.\nEl asfalto y el concreto porosos son los más comunes, están compuestos por mezclas de agregados sin materiales finos que permiten la infiltración del agua hacia la sub-base en donde se almacena temporalmente el agua para posteriormente ser liberada hacia el drenaje.","Los parámetros que se deben controlar son: \n- Carga aplicada","Las ventajas que presentan son: \n- Excelente reducción del caudal pico, volumen de escorrentía y mejoramiento de la calidad del agua \n- Aplicable en áreas desarrolladas con alta densidad \n- Reduce necesidad de excavación y drenajes y estructuras (manholes), lo que se traduce en beneficios de costos \n- Poco mantenimiento \n- Los costos pueden ser compensados por una disminución en las necesidades de tierra, tuberías y otros materiales. Esto reduce el costo total de instalación de sistemas de drenaje","Las desventajas que presentan son: \n- La capacidad de carga de estas superficies es inferior a la de sistemas tradicionales, por ello se recomienda para áreas de bajo tráfico como estacionamientos, vías residenciales, ciclovías y vías peatonales \n- Los costos de instalación son más altos en relación con métodos tradicionales, esto debido a su alto contenido de cemento y control de calidad especializado\n- Estos sistemas requieren de mantenimiento para evitar taponamiento de poros o vacíos","Centros urbanos","Barranquilla puede implementar sistemas de recolección de agua utilizando superficies permeables, como el asfalto y el concreto poroso, en áreas urbanas tales como vías de alto tráfico, estaciones de servicio y estacionamientos.","Atlántico",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Existencia de infraestructura adecuada","En áreas urbanas con infraestructura desarollada, como Cali (IWA, 2014), los sistemas de captación de agua mediante superficies permeables pueden integrarse fácilmente en las redes de agua y saneamiento existentes.","Valle del Cauca"]
[null,"Superficies permeables a través de vacíos","Las superficies permeables pueden ser empleadas para el tránsito peatonal o vehicular, a la vez que se permite la infiltración de agua a niveles inferiores. Estos sistemas permiten según la necesidad almacenar temporalmente el agua, reusarla o descargarla mediante drenaje. Para el tratamiento de la calidad del agua se emplea sub-base de agregados.\nSu uso se recomienda en estacionamientos, calles residenciales, entradas de vehículos, aceras o espacios peatonales. La superficie está formada por un material impermeable al agua, pero que debido a su disposición y espacios vacíos permite la infiltración. \nLos más comunes son los adoquines o bloques que están compuestos normalmente por concreto (para sistemas de baja carga se usa plástico reciclado) entrelazado con espacios. La infiltración la determinan el tipo de material y el espesor del material empleado para rellenar los espacios vacíos. ","Los parámetros que se deben controlar son: \n- La instalación típica está compuesta por una base de grava, una capa de arena y adoquines. Los espacios vacíos pueden llenarse com grava, tierra o pasto.","Las ventajas que presentan son: \n- Excelente reducción del caudal pico, volumen de escorrentía y mejoramiento de la calidad del agua \n- Aplicable en áreas desarrolladas con alta densidad \n- Reduce necesidad de excavación y drenajes y estructuras (manholes), lo que se traduce en beneficios de costos \n- Poco mantenimiento \n- Los costos pueden ser compensados por una disminución en las necesidades de tierra, tuberías y otros materiales. Esto reduce el costo total de instalación de sistemas de drenaje","Las desventajas que presentan son: \n- La capacidad de carga de estas superficies es inferior a la de sistemas tradicionales, por ello se recomienda para áreas de bajo tráfico como estacionamientos, vías residenciales, ciclovías y vías peatonales \n- Los costos de instalación son más altos en relación con métodos tradicionales, esto debido a su alto contenido de cemento y control de calidad especializado\n- Estos sistemas requieren de mantenimiento para evitar taponamiento de poros o vacíos","Centros urbanos","Barranquilla puede implementar sistemas de recolección de agua utilizando superficies permeables, como adoquines, bloques o pavé, que permiten la infiltración a través de sus vacíos. Estos sistemas son ideales para áreas urbanas como vías de alto tráfico, estaciones de servicio y estacionamientos.","Atlántico",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Existencia de infraestructura adecuada","En áreas urbanas con infraestructura desarollada, como Cali (IWA, 2014), los sistemas de captación de agua mediante superficies permeables, como adoquines, bloques o pavé, que permiten la infiltración a través de sus vacíos, pueden integrarse fácilmente en las redes de agua y saneamiento existentes.","Valle del Cauca"]
[null,"Techos verdes","Los techos verdes son sistemas de plantas soportados en un medio de cultivo que absorben parte del agua lluvia proveniente de techos, calles o estacionamientos, permitiendo su infiltración en el suelo. Esto permite reducir la escorrentía y atenuar los picos de flujo de agua. ","Los parámetros que se deben controlar son los siguientes: \n- Deslizamientos\n- Viento\n- Selección de plantas teniendo en cuenta las necesidades de agua. En caso de requerir riego en temporadas secas, puede emplearse riego por goteo, aspersión y capilares. \n- No emplear materiales inflamables y seleccionar las plantas que se mantengan en periodos secos.\n- Carga estructural\n- Sistemas de drenaje\n- Irrigación\n- Impermeabilización","Las ventajas que presentan los techos verdes son:\n- Permiten eliminación de contaminantes urbanos atmosféricos. \n- Aplicables en zonas de alta densidad urbana\n- Mejoran la calidad del aire, agua y clima, además de aislar estructuras de calor y el ruido\n- Disminuyen el consumo de energía\n- Pueden emplearse en producción de alimentos","Las desventajas que presentan los techos verdes son:\n- Limitación por el área disponible en infraestructura, su capacidad de carga, pendiente, entre otros. \n","Centros urbanos","Barranquilla, tiene una importante área urbana e industrial, puede implementar techos verdes en edificios y en la industria.","Atlántico",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Existencia de infraestructura adecuada","En áreas urbanas con infraestructura desarrollada, como Cali (IWA, 2014), los sistemas de captación de agua mediante techos verdes pueden integrarse fácilmente en las redes de agua y saneamiento existentes.","Valle del Cauca"]
[null,"Humedales artificiales con superficie libre de agua","Los humedales artificiales de flujo subsuperficial con sistemas aislados por membranas impermeables (geomembranas), que se llenan con medios filtrantes (arena, grava, etc.) y cubiertos con macrófitas pueden tener flujo horizontal o vertical.\nLos humedales artificiales con superficie libre de agua son estanques poco profundos cubiertos por plantas acuáticas que soportan los microorganismos que desarrollan los procesos de tratamiento. Por lo anterior entre más densa es la cobertura de vegetación, más eficiente es el proceso de tratamiento. \nAplicable para tratar aguas lluvias poco contaminadas, principalmente de áreas residenciales","Los parámetros que se deben controlas son los siguientes: \n- Su profundidad limita el crecimiento de las plantas y el contenido de oxígeno (zonas anóxicas para tratamiento de nitrógeno por procesos de denitrificación)\n- Es posible dimensionar el sistema empleando carga de DBO, tiempo de retención, tasa de infiltración, lluvia de diseño o métodos indirectos ","Las ventajas que presentan son: \n- Opera adecuadamente ante variaciones de caudal y carga contaminante\n- Buena remoción de materia orgánica y nitrógeno en el cuerpo de agua y remoción de fósforo y compuestos orgánicos en sistemas subsuperficiales\n- Fácil incorporación al paisaje y aumento de la biodiversidad\n- Bajo costo de mantenimiento y energía debido a que emplea procesos naturales\n- Opera como un ecosistema ","Las desventajas que presentan son: \n- Requerimiento de área \n- El proceso no es controlado.\n- El proceso es lento.\n- Sistema sujeto a sobrecarga","Espacio disponible para almacenamiento","La zona periurbana de Sincelejo cuenta con un amplio espacio que facilita la instalación de estanques y otros sistemas de recolección de agua lluvia, como humedales artificiales. Esta característica es especialmente valiosa en áreas rurales o periurbanas, ya que asegura una capacidad de almacenamiento sostenible a largo plazo, beneficiando así a la comunidad en su gestión hídrica.","Sucre",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Áreas rurales o cerca de las ciudades","Valledupar, ubicada en una región con extensas áreas agrícolas, puede aprovechar los sistemas de captación de agua para abastecer sus zonas rurales. Estos sistemas, especialmente de recolección de agua lluvia, son ideales para suministrar agua tanto a los hogares como a las áreas agrícolas que carecen de otras fuentes hídricas.","Cesar"]
[null,null,null,null,null,null,"Centros urbanos","Barranquilla, con su extensa zona urbana, puede implementar humedales artificiales con superficie libre de agua. Estos sistemas son adecuados para tratar aguas lluvias poco contaminadas, especialmente aquellas provenientes de áreas residenciales.","Atlántico"]
[null,null,null,null,null,null,"Suelo que absorbe poca agua","Tunja cuenta con suelos pedregosos y arcillosos (IDEAM, 2022), que son ideales para la construcción de reservorios de agua a cielo abierto, como humedales artificiales. ","Boyacá"]
[null,null,null,null,null,null,"Terreno favorable","Santa Marta, con su topografía costera suave, es un lugar ideal para la implementación de humedales artificiales. La inclinación natural del terreno facilita la recolección de agua por gravedad, permitiendo que ésta fluya de manera eficiente hacia los puntos de almacenamiento, optimizando el sistema de gestión hídrica.","Magdalena"]
[null,"Humedales artificiales de flujo subsuperficial","Los humedales artificiales emplean procesos fisicoquímicos y biológicos para el tratamiento de aguas lluvias o tratamiento combinado de aguas residuales y aguas lluvias. \nLos humedales artificiales de flujo subsuperficial con sistemas aislados por membranas impermeables, que se llenan con medios filtrantes (arena, grava, etc.) y cubiertos con macrófitas pueden tener flujo horizontal o vertical.\nTiene buena eficiencia de remoción de compuestos orgánicos de alto peso molecular (petróleo) y por tanto es útil en el tratamiento de escorrentía de estacionamientos y carreteras.\n","Los parámetros que se deben controlar son:\n-Dimensionamiento del sistema empleando tiempo de retención, tasa de infiltración, caudal de aguas lluvias  o métodos indirectos","Las ventajas que presentan son: \n- Opera adecuadamente ante variaciones de caudal y carga contaminante\n- Buena remoción de materia orgánica y nitrógeno en el cuerpo de agua y remoción de fósforo y compuestos orgánicos en sistemas subsuperficiales\n- Fácil incorporación al paisaje y aumento de la biodiversidad\n- Bajo costo de mantenimiento y energía debido a que emplea procesos naturales\n- Opera como un ecosistema ","Las desventajas que presentan son: \n- Requerimiento de área \n- El proceso no es controlado.\n- El proceso es lento.\n- Sistema sujeto a sobrecarga","Espacio disponible para almacenamiento","La zona periurbana de Sincelejo cuenta con un amplio espacio que facilita la instalación de estanques y otros sistemas de recolección de agua de lluvia, como humedales artificiales. Esta característica es especialmente valiosa en áreas rurales o periurbanas, ya que asegura una capacidad de almacenamiento sostenible a largo plazo, beneficiando así a la comunidad en su gestión hídrica.","Sucre",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Centros urbanos","Barranquilla, una importante área urbana e industrial, puede implementar humedales artificiales de flujo subsuperficial para tratar el agua lluvia en zonas contaminadas, como estacionamientos y carreteras con residuos de petróleo.","Atlántico"]
[null,null,null,null,null,null,"Terreno favorable","Santa Marta, con su topografía costera suave, es un lugar ideal para la implementación de humedales artificiales. La inclinación natural del terreno facilita la recolección de agua por gravedad, permitiendo que ésta fluya de manera eficiente hacia los puntos de almacenamiento, optimizando el sistema de gestión hídrica.","Magdalena"]
[null,null,null,null,null,null,"Áreas rurales o cerca de las ciudades","Valledupar, situada en una región con amplias áreas agrícolas, puede aprovechar los sistemas de captación de agua para abastecer sus zonas rurales. Estos sistemas, especialmente diseñados para la recolección de agua lluvia, son ideales para suministrar agua tanto a los hogares como a las áreas agrícolas que carecen de otras fuentes hídricas. Además, son efectivos en zonas con diferentes niveles de contaminación, incluyendo áreas con residuos de petróleo, y resultan útiles para tratar el agua lluvia proveniente de carreteras.","Cesar"]
[null,null,null,null,null,null,"Suelo que absorbe poca agua","Tunja cuenta con suelos pedregosos y arcillosos (IDEAM, 2022), que son ideales para la construcción de reservorios de agua a cielo abierto, como humedales artificiales. ","Boyacá"]
[null,"Zanjas de infiltración/drenajes de filtro (filtro francés)","Son excavaciones que se llenan con un medio filtrante grueso que permiten la infiltración del agua en el subsuelo, almacenaje, filtración y reducción de la velocidad de flujo.\nPuede emplearse como un drenaje al incorporarse tubería perforada al medio filtrante para transportar el agua que no se infiltra a un punto de descarga. Se recomienda su aplicación en aguas lluvias poco contaminadas, principalmente de áreas residenciales, para evitar problemas de contaminación de suelos o del agua subterránea.","Los parámetros que se deben controlar son: \n-  Contenido de sólidos del agua\n- Dimensionamiento","Las ventajas que presentan son: \n- Permite la remoción de contaminantes mediante la absorción, filtración y descomposición microbiana en el suelo circundante al drenaje de filtro","Las desventajas que presentan son: \n- Requiere de la eliminación de excesos de sólidos para mantener su funcionalidad y prolongar su vida útil\n- Se debe evaluar su uso para impedir la contaminación del suelo o del agua subterránea","Existencia de infraestructura adecuada","En áreas urbanas con infraestructura desarrollada, como Cali (IWA, 2014), los drenajes de filtro (también conocidos como filtro francés) requieren infraestructura complementaria para funcionar de manera óptima. Estos sistemas son empleados para gestionar y tratar el agua de escorrentía en entornos tanto urbanos como rurales. Su principal objetivo es permitir la infiltración del agua en el suelo, favoreciendo la recarga de aguas subterráneas y disminuyendo el riesgo de inundaciones, al reducir el volumen de agua que fluye por la superficie. ","Valle del Cauca",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Centros urbanos","Barranquilla, una importante área urbana e industrial, puede beneficiarse de sistemas diseñados para gestionar y tratar el agua de escorrentía en entornos urbanos y rurales, así como para reducir el riesgo de inundaciones.","Atlántico"]
[null,null,null,null,null,null,"Áreas rurales o cerca de las ciudades","Valledupar, ubicada en una región con amplias áreas agrícolas, puede beneficiarse de sistemas diseñados para gestionar y tratar el agua de escorrentía en entornos urbanos y rurales. Estos sistemas tienen como objetivo principal permitir la infiltración del agua en el suelo, lo que promueve la recarga de aguas subterráneas y reduce el riesgo de inundaciones.","Cesar"]
[null,null,null,null,null,null,"Clima con lluvias regulares","Pereira es una ciudad con alta pluviosidad (Weather Atlas, 2024), lo que facilita el uso de sistemas de recolección de agua  lluvia en distintos contextos. Sistemas como canales y zanjas son especialmente efectivos en territorios con precipitaciones regulares, ya que la frecuencia de las lluvias asegura un suministro continuo.","Risaralda"]
[null,"Sistemas de captación de aguas lluvias (SCALL)","Es la captación de aguas lluviaa para su uso. Puede ser recolectada de techos y otras áreas impermeables, almacenada, tratada (cuando se requiera) y luego se utiliza como suministro de agua para uso doméstico, comercial, industrial o institucional.\nEstos sistemas representan los siguientes beneficios:\n- Disminuyen escorrentía.\n- Disminuyen la demanda de agua.\n- Reducen el volumen de almacenamiento.\nSe diseñan para proveer un nivel específico de servicio, pueden emplearse para la conservación del agua (suministro) o para la gestión del agua superficial, o ambas.","Los parámetros que se deben controlar son: \n- Diseño hidráulico \n- Caudal de aguas lluvias\n- Oferta y demanda \n- Superficie de captación (área y materiales)\n- Diseño del sistema de tratamiento según el uso (pretratamiento, filtración, tratamiento biológico y desinfección)","Las ventajas que presentan son:\n- Disminuyen la demanda de agua de fuentes superficiales y subterráneas y la dependencia de suministro de sistemas centralizados y los impactos asociados a estos\n- Bajo costo de inversión y disminución de costos asociados al consumo de agua \n- El agua lluvia tiene buena calidad fisicoquímica y microbiológica por lo que permite múltiples usos\n","Las desventajas que presentan son:\n- Para que esta alternativa sea efectiva debe masificarse o complementarse con el uso de otros sistemas urbanos de drenaje sostenible. \n- El agua requiere un adecuado manejo para evitar que se contamine\n- El mantenimiento y operación son dependientes de la superficie de captación y el uso","Clima con lluvias regulares","Pereira es una ciudad con alta pluviosidad (Weather Atlas, 2024), lo que facilita el uso de sistemas de recolección de agua  lluvia en distintos contextos. Sistemas como canales y zanjas son especialmente efectivos en territorios con precipitaciones regulares, ya que la frecuencia de las lluvias asegura un suministro continuo.","Risaralda",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Centros urbanos","Barranquilla, tiene una importante área urbana e industrial, puede implementar sistemas de captación de aguas lluvias en edificios y en la industria.","Atlántico"]
[null,null,null,null,null,null,"Poca agua (subterránea o de ríos)","En Riohacha, se recomienda implementar este tipo de sistema de captación de agua de lluvia debido a la escasez de agua y al clima árido de la región (Weather Atlas, 2024). Este sistema no solo reduce la demanda de agua potable, sino que también contribuye a la conservación del recurso hídrico, ofreciendo una alternativa sostenible para el abastecimiento y la gestión del agua disponible.","La Guajira"]
[null,"Barriles de lluvia","Son sistemas de almacenamiento pequeños que recolectan y almacenan el agua lluvia. Las estructuras  de almacenamiento son variables y pudiéndose emplear: barriles plásticos, cisternas en concreto, metal, polipropileno, fibra de vidrio, entre otros.\nEl agua almacenada se limita a uso doméstico, sin incluir el consumo humano. Por ello, normalmente no se emplea ningún tratamiento.","Los parámetros que se deben controlar son: \n- Mosquitos y algas","Las ventajas que presentan son: \n- Sencillo y económico de implementar\n- Fácil mantenimiento","Las desventajas que presentan son: \n- El tamaño limita el volumen de almacenamiento\n- Poco retorno en función de la inversión\n- Crecimiento de algas y propagación de mosquitos","Poca agua (subterránea o de ríos)","En Riohacha, se recomienda implementar este tipo de sistema de captación de agua de lluvia debido a la escasez de agua y al clima árido de la región (Weather Atlas, 2024). Este sistema no solo reduce la demanda de agua potable, sino que también contribuye a la conservación del recurso hídrico, ofreciendo una alternativa sostenible para el abastecimiento y la gestión del agua disponible.","La Guajira",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Áreas rurales o cerca de las ciudades","Valledupar, situada en una región con amplias áreas agrícolas, puede aprovechar los sistemas de captación de agua para abastecer sus zonas rurales. Estos sistemas, diseñados específicamente para la recolección de agua de lluvia, son ideales para suministrar agua tanto para uso doméstico, excluyendo el consumo humano, como para las áreas agrícolas que carecen de otras fuentes hídricas.","Cesar"]
[null,"Sistemas de tratamiento","Son sistemas empleados para el tratamiento de la escorrentía y remoción de contaminantes, los cuales se fundamentan en los siguientes principios de tratamiento:\n- Filtración: el agua es filtrada a través de varios medios filtrantes, en cámaras construidas por debajo de la superficie del terreno.\n- Filtración biológica: cuenta con un medio de soporte en el que crecen plantas o biopelículas.\n- Eliminación de sedimentos: por métodos físicos e.g. separadores hidrodinámicos o vórtex que emplean la gravedad o fuerza centrífuga para eliminar sedimentos o escombros.\n- Eliminación de material flotante por métodos físicos: separadores de aceite o sólidos suspendidos, en cámaras que favorecen la flotación y sedimentación.\n- Se pueden emplear varios procesos de manera simultánea.","Los parámetros que se deben controlar son: \n- Diseño hidráulico \n- Características de los contaminantes presentes en la escorrentía\n- Las concentraciones en la entrada \n- Mantenimiento","Las ventajas que presentan son: \nSon sistemas que pueden ser empleados para disminuir los requerimientos de tratamiento de aguas de escorrentía o para mejorar la provisión de servicios aguas abajo o para eliminar contaminantes prioritarios","Las desventajas que presentan son: \n- Requieren de mantenimiento periódico \n- El mantenimiento influencia su eficacia","Centros urbanos","Barranquilla, tiene una importante área urbana e industrial, puede implementar sistemas de tratamiento de agua que mejoren la calidad del recurso hídrico. Estos sistemas son fundamentales para garantizar el suministro de agua potable, reducir la contaminación y promover un desarrollo sostenible en la ciudad.","Atlántico",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Existencia de infraestructura adecuada","En áreas urbanas con infraestructura desarrollada, como Cali (IWA, 2014), los sistemas de tratamiento necesitan de infraestructura adecuada para complementar la recolección y almacenamiento de agua. ","Valle del Cauca"]
[null,"Canales con vegetación","Canales abiertos de poca profundidad, de fondo plano y vegetación (usualmente pastos) diseñados para transportar, tratar y a menudo atenuar la escorrentía. El sistema tiene el propósito de promover la sedimentación, la infiltración a través de la zona radicular y matriz del suelo, y la evapotranspiración e infiltración en el suelo circundante, especialmente en zonas de pendiente escarpada.\nEmpleados normalmente como sistemas de drenaje de carreteras, caminos o estacionamientos.","Los parámetros que se deben controlar son: \n- Sección transversal\n- Ancho de la base \n- Pendiente longitudinal y estructuras de control (presas)\n- El lateral debe ser preferiblemente plano\n- Profundidad","Las ventajas que presentan son: \n- Aplicable y adaptable a las condiciones de la mayor parte de los sitios\n- Fácil diseño e instalación\n- Buena reducción de sedimentos y contaminantes\n- Generan bienestar, se adaptan a paisajes generando amplios corredores verdes\n- El mantenimientose relaciona principalmente a la poda de la vegetación","Las desventajas que presentan son:\n- Posibilidad de contaminación de aguas subterráneas si el suelo no tiene alto contenido de materia orgánica o arcilla, por lo tanto, debe ser tenida en cuenta la vulnerabilidad para proteger el agua subterránea\n- La infiltración es dependiente del terreno \n- Alto requerimiento de área \n- Requiere tratamientos adicionales dependiendo de las condiciones de calidad de la escorrentía\n- Puede requerirse limpieza por acumulaciones de sedimentos","Centros urbanos","Barranquilla, tiene una importante área urbana e industrial, puede implementar canales de vegetación, que se utilizan comúnmente como sistemas de drenaje para carreteras, caminos y estacionamientos.","Atlántico",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Áreas rurales o cerca de las ciudades","Valledupar, ubicada en una región con amplias áreas agrícolas, puede beneficiarse de sistemas de recolección y tratamiento de agua de lluvia. Estos sistemas son efectivos en áreas con distintos niveles de contaminación, incluidos los residuos de petróleo, y son especialmente útiles para tratar el agua lluvia de estacionamientos y carreteras.","Cesar"]
[null,null,null,null,null,null,"Terreno favorable","Santa Marta, con su suave topografía costera, es ideal para la implementación de canales y zanjas. Los terrenos con pendiente suave facilitan la instalación de sistemas de canalización por gravedad, donde el agua se desplaza de manera natural hacia los puntos de recolección.","Magdalena"]
[null,"Esquemas de sistemas urbanos de drenaje sostenible que emplean árboles","Desde el punto de vista de la gestión del agua superficial la presencia de árboles atenúa la escorrentía debido a los siguientes aspectos:\n- Transpiración: se favorece la evaporación a través de las hojas de los árboles.\n- Interceptación: las hojas, las ramas y las superficies del tronco retienen importantes volúmenes de agua, retrasando el pico y volumen de escorrentía.\n- Infiltración: las raíces aumentan la infiltración del suelo.\n- Fitorremediación: los árboles toman del suelo pequeñas cantidades de sustancias químicas (metales, compuestos orgánicos, combustibles y solventes) y los transforman, usan como nutrientes o almacenan.","Los parámetros que se deben controlar son:\n- Los árboles requieren suficiente espacio, suelo apropiado (nutrientes), suficiente intercambio de gases, drenaje adecuado y suministro de agua\n- Criterios de selección del árbol (tamaño:altura, dosel y raíces, tasas de crecimiento, longevidad, tolerancia a condiciones ambientales: disponibilidad de agua, contaminación del aire y suelos, criterios estéticos: belleza y caída de hojas)","Las ventajas que presentan son: \n- Mejoran el bienestar de la población debido a su valor estético \n- Tienen ventajas adicionales a la gestión de aguas superficiales (regulan el clima disminuyen el consumo energético, reducen el ruido, mejoran hábitats para vida silvestre, absorción y almacenan dióxido de carbono)","Las desventajas que presentan son: \n- Aplicables en áreas de drenaje locales \n- Aplicables en áreas con buena capacidad de infiltración","Centros urbanos","Barranquilla, con su extensa zona urbana, puede implementar sistemas de drenaje que integren árboles. Estos sistemas no solo ayudan a gestionar el agua de escorrentía, sino que también mejoran la calidad del aire y embellecen el entorno urbano, promoviendo un ambiente más sostenible y saludable para la comunidad.","Atlántico",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,"Tanques de almacenamiento para atenuación","Estos sistemas se emplean para crear un almacenamiento subterráneo temporal de agua superficial, antes de su infiltración, liberación controlada o uso. Para el almacenamiento se emplean diversas opciones entre las que se encuentran:\n- Estructuras de plásticos o polímeros. Unidades geocelulares.\n- Tuberías de concreto, acero o plástico corrugado.\n- Secciones de box culverts y tanques\n- Estructuras híbridas que utilizan paredes en tierra reforzada y paneles de techo en concreto.","Los parámetros que se deben controlar son: \n- Diseño estructural (cargas, factores de seguridad, deformación, resistencia), geotécnico e hidráulico\n- Comportamiento de aguas subterráneas "," Pueden ser empleados para cualquier sitio que requiera almacenamiento en el subsuelo \n- El agua almacenada puede ser destinada para varios  usos, generando beneficios a la población","Requiere pretratamiento, para evitar acumulación de sedimentos, especialmente en sistemas con acceso limitado para su remoción\n- En áreas con suelos o aguas subterráneas contaminadas se debe hacer un análisis de riesgo y de medidas para reducirlo\n- Deben estar instalados por encima del nivel freático o hacerse un diseño que evite problemas de flotación","Clima con lluvias regulares","Pereira es una ciudad con alta pluviosidad (Weather Atlas, 2024), lo que facilita el uso de sistemas de recolección de agua  lluvia en distintos contextos. Sistemas como canales y zanjas son especialmente efectivos en territorios con precipitaciones regulares, ya que la frecuencia de las lluvias asegura un suministro continuo.","Risaralda",{"$error":"#VALUE!"}]
[null,null,null,null,null,null,"Existencia de infraestructura adecuada","En áreas urbanas con infraestructura desarrollada, como Cali (IWA, 2014), los tanques de almacenamiento para atenuación se utilizan para crear un espacio subterráneo temporal que recoge el agua de superficie. Esto permite gestionar el agua antes de su infiltración, liberación controlada o uso, contribuyendo a una mejor gestión hídrica y a la reducción del riesgo de inundaciones.","Valle del Cauca"]
[null,null,null,null,null,null,"Centros urbanos","Barranquilla, con su extensa zona urbana e industrial, puede beneficiarse de la implementación de tanques de almacenamiento para atenuación. Estos tanques permiten gestionar de manera efectiva el agua de escorrentía, reduciendo el riesgo de inundaciones y optimizando el uso del recurso hídrico en la ciudad.","Atlántico"]
[null,null,null,null,null,null,"Espacio disponible para almacenamiento","La zona periurbana de Sincelejo dispone de un amplio espacio que facilita la instalación de tanques de almacenamineto para atenuación.","Sucre"]

{"sheet":"HC_SCALL","index":16,"n_rows":85,"n_cols":7,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,4,82,5],[80,1,84,1],[66,4,66,5],[80,2,80,3],[80,4,80,5],[81,2,81,3],[81,4,81,5],[75,2,75,3],[75,4,75,5],[75,1,78,1],[77,4,77,5],[77,2,77,3],[68,4,68,5],[83,4,83,5],[84,4,84,5],[76,4,76,5],[56,4,56,5],[58,2,58,3],[58,4,58,5],[64,2,64,3],[64,4,64,5],[57,4,57,5],[59,4,59,5],[65,4,65,5],[67,4,67,5],[69,4,69,5],[70,4,70,5],[71,4,71,5],[78,4,78,5],[73,1,73,6],[62,1,62,6],[60,2,60,3],[27,1,45,1],[29,4,29,5],[31,2,31,3],[31,4,31,5],[60,4,60,5],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[52,2,52,3],[47,1,54,1],[51,2,51,3],[30,4,30,6],[27,2,27,3],[50,2,50,3],[12,4,12,5],[33,2,33,3],[33,4,33,6],[34,2,45,3],[49,2,49,3],[47,2,47,3],[47,4,47,6],[48,2,48,3],[48,4,48,5],[49,4,49,5],[11,4,11,6],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[14,2,25,3],[32,2,32,3],[30,2,30,3],[27,4,27,6],[28,4,28,5],[28,2,28,3],[68,2,68,3],[1,2,1,6],[3,1,3,6],[13,2,13,3],[13,4,13,6],[5,1,7,1],[7,4,7,6],[7,2,7,3],[6,4,6,6],[5,4,5,6],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[9,2,9,3],[9,1,25,1],[10,2,10,3],[9,4,9,5],[78,2,78,3],[84,2,84,3],[83,2,83,3],[82,2,82,3],[56,1,60,1],[56,2,56,3],[64,1,71,1],[66,2,66,3],[76,2,76,3],[71,2,71,3],[65,2,65,3],[67,2,67,3],[57,2,57,3],[59,2,59,3],[69,2,69,3],[70,2,70,3]]}
[]
[null,null,"HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIA (A PEQUEÑA ESCALA) PARA ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES"]
[]
[null,"Instrucciones de diligenciamiento:\n\nBienvenido a la herramienta de cálculo para estimar el volumen para la construcción de sistemas de cáptación de agua lluvia para uso doméstico y agrícola en Colombia. Las celdas en color AZUL corresponden a celdas con listas despleglables donde el usuario debe seleccionar una opción según el tipo de proyecto de su interés. El usuario debe ingresar manualmente los datos del proyecto en cada celda que se encuentre resaltada en color AMARILLO. Los resultados de los cálculos serán visibles en las celdas resaltadas en color VERDE. Estos datos serán usados para la estimación de las dimensiones de sistemas de captación de agua lluvia a través de techos rurales o lagunas de precipitación. A continuación se muestra la ruta de navegación general de la herramienta de cálculo:\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nNOTA: Recuerde habilitar la ejecución de macros para el funcionamiento de la herramienta de cálculo de emisiones, sin estas la calculadora NO funcionará. "]
[]
[null,"PASO 1. INGRESO DE DATOS","¿En qué departamento de Colombia se encuentra ubicado el terreno donde se emplazará el sistema de captación de agua lluvia?",null,"Seleccione un departamento de Colombia"]
[null,null,"¿Qué tipo de captación de agua lluvia busca realizar? ",null,"Seleccione una opción"]
[null,null,"¿Qué tipo de uso le dará al agua lluvia recolectada?",null,"Seleccione una opción"]
[]
[null,"PASO 2. DATOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA LLUVIA \n\n(Estructura de captación en techo para uso doméstico)","¿Cúantas personas habitan la vivienda?",null,null,null,"# personas"]
[null,null,"¿Conoce el consumo diario de agua por persona en la vivienda?",null,"Seleccione una opción",null,"l/p.día"]
[null,null,"¿Qué tipo de techo tiene la vivienda donde se emplazará el sistema de captación de agua lluvia?",null,"Seleccione una opción"]
[null,null,"¿Cúal es el área de cubierta del techo de la vivienda?",null,null,null,"m²"]
[null,null,"¿Conoce la precipitación promedio mensual en la ubicación del sistema de captación de agua lluvia a implementar?",null,"Seleccione una opción"]
[null,null,"Si su respuesta fue si en la pregunta anterior, favor ingrese los datos de precipitación promedio mensual para cada mes en las celdas adyacentes:",null,"Enero",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Febrero",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Marzo",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Abril",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Mayo",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Junio",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Julio",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Agosto",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Septiembre",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Octubre",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Noviembre",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Diciembre",null,"mm/mes"]
[]
[null,"PASO 2: DATOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN \n\n(Estructura de captación en techo de aguas lluvia, para uso agrícola)","¿Cúal tipo de cultivo tiene en el terreno donde se emplazará el sistema de captación de aguas lluvia?\n\nNOTA: los cultivos relacionados corresponden a los cultivos con mayor relevancia en cuanto a producción por departamento. La herramienta de cálculo se encuentra diseñada para el cálculo bajo la selección de un único tipo de cultivo.",null,"Yuca"]
[null,null,"¿Cúal es el área plantada del cultivo seleccionado?",null,null,null,"m2"]
[null,null,"¿Cuántos días a la semana riega su cultivo?",null,null,null,"días/semana"]
[null,null,"¿Qué tipo de techo tiene la vivienda donde se emplazará el sistema de captación de aguas lluvia?",null,"Seleccione una opción"]
[null,null,"¿Cúal es el área de cubierta del techo de la vivienda?",null,null,null,"m²"]
[null,null,"¿Conoce el requerimiento anual de agua para el cultivo seleccionado?",null,"Seleccione una opción",null,"l/(m².año)"]
[null,null,"¿Conoce la precipitación promedio mensual en la ubicación del sistema de captación de aguas lluvias a implementar?",null,"Seleccione una opción"]
[null,null,"Si su respuesta fue si en la pregunta anterior, favor ingrese los datos de precipitación promedio mensual para cada mes en las celdas adyacentes:",null,"Enero",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Febrero",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Marzo",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Abril",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Mayo",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Junio",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Julio",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Agosto",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Septiembre",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Octubre",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Noviembre",null,"mm/mes"]
[null,null,null,null,"Diciembre",null,"mm/mes"]
[]
[null,"PASO 2: DATOS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN \n\n(Laguna de almacenamiento de agua lluvia/jagüey para uso agrícola)","¿Cúal tipo de cultivo tiene en el terreno donde se emplazará el sistema de captación de aguas lluvia?\n\nNOTA: los cultivos relacionados corresponden a los cultivos con mayor relevancia en cuanto a producción por departamento. La herramienta de cálculo se encuentra diseñada para el cálculo bajo la selección de un único tipo de cultivo.",null,"Yuca"]
[null,null,"¿Cúanta área tiene plantada del cultivo seleccionado?",null,null,null,"m2"]
[null,null,"¿Cuántos días a la semana riega su cultivo?",null,null,null,"días/semana"]
[null,null,"¿Conoce la precipitación promedio anual en la ubicación del sistema de captación de aguas lluvias a implementar?",null,"Seleccione una opción",null,"mm/año"]
[null,null,"¿Conoce la evaporación promedio anual en la ubicación del sistema de captación de aguas lluvias a implementar?",null,"Seleccione una opción",null,"mm/año"]
[null,null,"¿Conoce el requerimiento anual de agua para el cultivo seleccionado?",null,"Seleccione una opción",null,"l/(m².año)"]
[null,null,"¿Conoce el coeficiente de escorrentia de la geomembrana a usar en el sistema de captación de aguas lluvias a implementar?",null,"Seleccione una opción",null,"adimensional"]
[null,null,"¿Conoce la tasa de infiltración de la geomembrana a usar en el sistema de captación de aguas lluvias a implementar?",null,"Seleccione una opción",null,"mm/año"]
[]
["*","PASO 3: RESULTADOS\n(Uso doméstico - Agua cruda)","Estimación del volumen de agua cruda requerida mensualmente para abastecer la necesidad",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!C9","v":0},null,"m³/mes"]
["*",null,"Volumen de agua lluvias susceptibles de captar al mes (tanque de almacenamiento) ",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!F28/Base_datos_EH!U13","v":{"$error":"#N/A"}},null,"m³/mes"]
["*",null,"Porcentaje de cobertura del requerimiento de agua mensual para abastecer el consumo de agua cruda",null,{"$f":"E58/E57","v":{"$error":"#N/A"}},null,"%"]
[null,null,"Estimación del volumen de aguas lluvias crudas a captar a través del techo anualmente",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!F28","v":{"$error":"#N/A"}},null,"m³/año"]
[null,null,"Volumen del tanque para el primer filtro de lavado",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!C13","v":0},null,"m³"]
[]
[null,"NOTA: El sistema de captación de aguas lluvia por estructura en techo cuenta con un mecanismo de depuración que consiste en el tanque de primer filtro de lavado, sin embargo, este no implica que el recurso recolectado sea apto para consumo humano. El agua recolectada se identifica como agua cruda y puede ser usada para labores domésticas y/o agrícolas, NO se recomienda el consumo humano sin la realización de análisis de agua que confirmen que cumple con los limites permisibles establecidos dentro de la Resolución 2115 de 2007."]
[]
["*","PASO 3: RESULTADOS\n(Uso doméstico - pretratamiento físico)","Estimación del volumen de agua con pre-tratamiento físico requerida mensualmente para abastecer la necesidad",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!C33","v":0},null,"m³/mes"]
["*",null,"Volumen de agua lluvia susceptible de captar al mes (tanque de almacenamiento)",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!F28/Base_datos_EH!U13","v":{"$error":"#N/A"}},null,"m³/mes"]
["*",null,"Porcentaje de cobertura del requerimiento de agua mensual para abastecer el consumo de agua con pre-tratamiento físico",null,{"$f":"E66/E65","v":{"$error":"#N/A"}},null,"%"]
[null,null,"Estimación del volumen de agua lluvia a captar a través del techo con pre-tratamiento anualmente",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!F28","v":{"$error":"#N/A"}},null,"m³/año"]
[null,null,"Volumen del tanque para el primer filtro de lavado",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!C13","v":0},null,"m³"]
[null,null,"Área superficial del filtro lento de arena",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!C46*Base_datos_EH!U20","v":0},null,"cm"]
[null,null,"Profundidad del filtro lento de arena",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!C44*Base_datos_EH!U20","v":114.00000000000001},null,"cm"]
[null,null,"Diametro mínimo del filtro lento de arena",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!C38*Base_datos_EH!U20","v":0},null,"cm"]
[]
[null,"NOTA: El sistema de captación de agua lluvia por estructura en techo con un pre-tratamiento físico cuenta con mecanismos de depuración como el tanque de primer filtro de lavado y el filtro lento de arena (FLA), sin embargo, estos no garantizan que el agua recolectada sea apta para consumo humano. El agua recolectada se identifica como agua cruda y puede ser usada para labores domésticas y/o agrícolas, NO se recomienda el consumo humano sin la realización de análisis de agua que confirmen que cumple con los limites permisibles establecidos dentro de la Resolución 2115 de 2007."]
[]
["*","PASO 3: RESULTADOS\n(captación en techo - uso agrícola)","Estimación  del volumen de agua mensual requerido para el cultivo y frecuencia de riego seleccionados",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!N32","v":0},null,"m³/mes"]
["*",null,"Volumen de aguas lluvias susceptible de captar al mes (tanque de almacenamiento)",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!Q28/Base_datos_EH!U13","v":{"$error":"#N/A"}},null,"m³"]
["*",null,"Porcentaje de cobertura del requerimiento de agua mensual para abastecer el cultivo y frecuencia de riego",null,{"$f":"E77/E76","v":{"$error":"#N/A"}},null,"%"]
[null,null,"Estimación del volumen de aguas lluvias a captar a través del techo para uso agrícola anualmente",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!Q28","v":{"$error":"#N/A"}},null,"m³/año"]
[]
["*","PASO 3: RESULTADOS\n(Laguna de almacenamiento de agua lluvia/jagüey. - uso agrícola)","Estimación  del volumen de agua mensual requerido para el cultivo y frecuencia de riego seleccionados",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!Y24","v":0},null,"m³/mes"]
["*",null,"Volumen de aguas lluvias susceptibles de captar a través de la laguna de almacenamiento de agua lluvia/jagüey al mes",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!Y22/Base_datos_EH!U13","v":{"$error":"#N/A"}},null,"m³/mes"]
["*",null,"Porcentaje de cobertura del requerimiento de agua mensual para abastecer el cultivo y frecuencia de riego",null,{"$f":"E82/E81","v":{"$error":"#N/A"}},null,"%"]
[null,null,"Área de captación de la laguna de almacenamiento de agua lluvia/jagüey",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!Y16","v":{"$error":"#N/A"}},null,"m²"]
[null,null,"Estimación del volumen de aguas lluvias a captar con la laguna de almacenamiento de agua lluvia/jagüey anualmente",null,{"$f":"'Calculadora SCALL'!Y22","v":{"$error":"#N/A"}},null,"m³/año"]

{"sheet":"Calculadora SCALL","index":17,"n_rows":46,"n_cols":28,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[3,23,3,27],[1,2,1,27],[29,1,29,5],[3,1,3,8],[3,12,3,19],[10,17,10,19]]}
[]
[null,null,"HERRAMIENTA DE CÁLCULO PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA LLUVIA (PEQUEÑA ESCALA) PARA ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y AGRÍCOLAS EN ZONAS RURALES"]
[]
[null,"Herramienta de cálculo por estructura en techo para uso doméstico (agua cruda)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Herramienta de cálculo por estructura en techo para uso agrícola",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Herramienta de cálculo por laguna de precipitación para uso agrícola"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de cultivo",{"$f":"HC_SCALL!E28:G28","v":"Yuca"},0,0,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo de cultivo",{"$f":"HC_SCALL!E48:G48","v":"Yuca"},0,0]
[null,"No. de personas en la vivienda",{"$f":"HC_SCALL!E10:F10","v":0},0,null,"# de personas",null,null,null,null,null,null,"Área cultivada",{"$f":"IF(HC_SCALL!G29=\"ha\",HC_SCALL!E29:F29*Base_datos_EH!U22,HC_SCALL!E29:F29)","v":0},0,null,"m²",null,null,null,null,null,null,"Área cultivada",{"$f":"IF(HC_SCALL!G49=\"ha\",HC_SCALL!E49:F49*Base_datos_EH!U22,HC_SCALL!E49:F49)","v":0},0,null,"m²"]
[null,"Consumo de agua potable diario",{"$f":"IF(HC_SCALL!E11=\"Si\",HC_SCALL!F11,Base_datos_EH!U48)","v":50},null,null,"l/día",null,null,null,null,null,null,"Área de cubierta del techo",{"$f":"HC_SCALL!E32:F32","v":0},0,null,"m²",null,null,null,null,null,null,"Frecuencia de riego mensual",{"$f":"HC_SCALL!E50:F50*Base_datos_EH!U10","v":0},0,null,"días/mes"]
[null,"Consumo total de agua potable mensual en la vivienda",{"$f":"(C8*Base_datos_EH!U9)/(Base_datos_EH!U17)*C7","v":0},null,null,"m³/mes",null,null,null,null,null,null,"Coeficiente de escorrentía",{"$f":"VLOOKUP(HC_SCALL!E31:G31,Base_datos_EH!S26:V32,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"adimensional",null,null,null,null,null,null,"Coeficiente de escorrentia de la geomembrana HDPE",{"$f":"IF(HC_SCALL!$E54=\"Si\",HC_SCALL!$F54,Base_datos_EH!$U44)","v":0.85},null,null,"adimensional"]
[null,"Área de cubierta del techo",{"$f":"HC_SCALL!E13:F13","v":0},0,null,"m²",null,null,null,null,null,null,"Frecuencia de riego mensual",{"$f":"HC_SCALL!E30:F30*Base_datos_EH!U10","v":0},0,null,"días/mes",null,null,null,null,null,null,"Tasa de infiltración (HDPE Geomembrana)",{"$f":"IF(HC_SCALL!$E55=\"Si\",HC_SCALL!F55,Base_datos_EH!U45)","v":3.1220639999999995E-3},null,null,"mm/año"]
[null,"Coeficiente de escorrentía",{"$f":"VLOOKUP(HC_SCALL!E12:G12,Base_datos_EH!S26:V32,3,FALSE)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"adimensional",null,null,null,null,null,null,"Requerimiento anual de agua del cultivo de referencia",{"$f":"IF(HC_SCALL!$E$33=\"No\",INDEX(Base_datos_EH!G77:G379,MATCH(1,(Base_datos_EH!B77:B379=HC_SCALL!E6)*(Base_datos_EH!C77:C379=HC_SCALL!E28),0)),HC_SCALL!$F$33)","v":0},null,null,"l/(m²*año)",null,null,null,null,null,null,"Frecuencia de riego mensual",{"$f":"HC_SCALL!E50:F50*Base_datos_EH!U10","v":0},0,null,"días/mes"]
[null,"Altura de agua para lavado de cubierta del techo",{"$f":"Base_datos_EH!U49","v":1},null,null,"l/m²",null,null,null,null,null,null,"Requerimiento anual de agua del cultivo",{"$f":"(N11*N10)/Base_datos_EH!U9","v":0},null,null,"mm/año",null,null,null,null,null,null,"Requerimiento anual de agua del cultivo de referencia",{"$f":"IF(HC_SCALL!$E$53=\"No\",INDEX(Base_datos_EH!G77:G379,MATCH(1,(Base_datos_EH!B77:B379=HC_SCALL!E6)*(Base_datos_EH!C77:C379=HC_SCALL!E48),0)),HC_SCALL!$F$53)","v":0},null,null,"l/(m²*año)"]
[null,"Volumen del tanque para el primer filtro de lavado",{"$f":"(C10*C12)/Base_datos_EH!U17","v":0},null,null,"m³",null,null,null,null,null,null,"Demanda de agua anual",{"$f":"(N12*N7)/Base_datos_EH!U17","v":0},null,null,"m³/año",null,null,null,null,null,null,"Requerimiento anual de agua del cultivo",{"$f":"(Y12*Y11)/Base_datos_EH!U9","v":0},null,null,"mm/año"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Demanda de agua anual",{"$f":"(Y13*Y7)/Base_datos_EH!U17","v":0},null,null,"m³/año"]
[null,"Mes","Precipitación mensual \n(mm/mes)",null,null,"Volumen de agua captado\n(m³/mes)","Oferta acumulada\n(m³/mes)","Demanda acumulada\n(m³/mes)","Volumen acumulado\n(m³/mes)",null,null,null,"Mes","Precipitación mensual \n(mm/mes)",null,null,"Volumen de agua captado\n(m³/mes)","Oferta acumulada\n(m³/mes)","Demanda acumulada\n(m³/mes)","Volumen acumulado\n(m³/mes)",null,null,null,"Precipitación promedio anual",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$51=\"Si\",HC_SCALL!$F51,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!O$6:O$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"mm/mes"]
[null,"Enero",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F15,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!C$6:C$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C16*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"F16","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$C$9*1","v":0},{"$f":"$G16-$H16","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Enero",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F35,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!C$6:C$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N16*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"Q16","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$N$13/12","v":0},{"$f":"$R16-$S16","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Área de captación de la laguna ",{"$f":"((Y13-Y15)/(Y15*Y9)*Y7)/Base_datos_EH!U13","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"m²"]
[null,"Febrero",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F16,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!D$6:D$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C17*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$G16+$F17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$C$9*2","v":0},{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Febrero",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F36,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!D$6:D$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N17*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$R16+$Q17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"($N$13/12)+$S16","v":0},{"$f":"$R17-$S17","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,"Infiltración anual de la geomembrana",{"$f":"(Y10/Base_datos_EH!U17)*Y16","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"m³/año"]
[null,"Marzo",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F17,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!E$6:E$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C18*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"$C$9*3","v":0},{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Marzo",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F37,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!E$6:E$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N18*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"$R17+$Q18","v":{"$error":"#N/A"}},0,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Tasa de evaporación anual",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$52=\"Si\",HC_SCALL!$F52,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!B41:B72,Base_datos_EH!C$41:C$72))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},"mm/año"]
[null,"Abril",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F18,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!F$6:F$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C19*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"$C$9*4","v":0},{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Abril",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F38,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!F$6:F$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N19*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Evaporación anual en la laguna",{"$f":"(Y18*Y16)/Base_datos_EH!U17","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"mm/año"]
[null,"Mayo",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F19,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!G$6:G$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C20*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"$C$9*5","v":0},{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Mayo",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F39,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!G$6:G$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N20*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Pérdidas anuales totales en la laguna",{"$f":"Y19+Y17","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"m³/año"]
[null,"Junio",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F20,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!H$6:H$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C21*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"$C$9*6","v":0},{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Junio",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F40,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!H$6:H$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N21*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Volumen adicional de agua por la precipitación en la laguna",{"$f":"(Y15*Y16)/Base_datos_EH!U17","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"m³/año"]
[null,"Julio",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F21,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!I$6:I$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C22*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"$C$9*7","v":0},{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Julio",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F41,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!I$6:I$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N22*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Volumen neto en la laguna",{"$f":"Y14+Y21-Y20","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,"m³/año"]
[null,"Agosto",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F22,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!J$6:J$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C23*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"$C$9*8","v":0},{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Agosto",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F42,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!J$6:J$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N23*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Volumen diario de agua requerida para el cultivo seleccionado",{"$f":"(Y7*Y12)/(Base_datos_EH!U17*Base_datos_EH!U11)","v":0},null,null,"m³/día"]
[null,"Septiembre",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F23,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!K$6:K$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C24*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"$C$9*9","v":0},{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Septiembre",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F43,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!K$6:K$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N24*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Volumen mensual de agua requerida para el cultivo seleccionado",{"$f":"Y23*Y11","v":0},null,null,"m³/mes"]
[null,"Octubre",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F24,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!L$6:L$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C25*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"$C$9*10","v":0},{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Octubre",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F44,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!L$6:L$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N25*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#N/A"}]
[null,"Noviembre",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F25,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!M$6:M$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C26*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"$C$9*11","v":0},{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Noviembre",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F45,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!M$6:M$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N26*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#N/A"}]
[null,"Diciembre",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$14:$G$14=\"Si\",HC_SCALL!$F26,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!N$6:N$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($C$10*$C27*$C$11)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$f":"$C$9*12","v":0},{"$error":"#N/A"},null,null,null,"Diciembre",{"$f":"+IF(HC_SCALL!$E$34:$G$34=\"Si\",HC_SCALL!$F46,_xlfn.XLOOKUP(HC_SCALL!$E$6:$G$6,Base_datos_EH!$B$6:$B$37,Base_datos_EH!N$6:N$37))","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},{"$error":"#N/A"},{"$f":"($N27*$N$8*$N$9)/Base_datos_EH!$U$17","v":{"$error":"#N/A"}},{"$error":"#N/A"},0,{"$error":"#N/A"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(F16:F27)","v":{"$error":"#N/A"}},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(Q16:Q27)","v":{"$error":"#N/A"}}]
[]
[null,"Herramienta de cálculo por estructura en techo para uso doméstico (agua con pre-tratamiento físico)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Volumen día de agua requerida para el cultivo seleccionado",{"$f":"(N7*N11)/(Base_datos_EH!U17*Base_datos_EH!U11)","v":0},null,null,"m³/día"]
[]
[null,"Volumen diario de agua requerido",{"$f":"C8*C7","v":0},null,null,"l/día",null,null,null,null,null,null,"Volumen mensual de agua requerida para el cultivo seleccionado",{"$f":"N30*N10","v":0},null,null,"m³/mes"]
[null,"Volumen mensual de agua requerido",{"$f":"(C32*Base_datos_EH!U9)/Base_datos_EH!U17","v":0},null,null,"m³/mes"]
[null,"Tiempo de operación del FLA",{"$f":"Base_datos_EH!U41","v":24},null,null,"h/día"]
[null,"Caudal del filtro (Qf)",{"$f":"C32/C34","v":0},null,null,"l/h"]
[null,"Velocidad o tasa de filtración (Vf)",{"$f":"Base_datos_EH!$U$35","v":0.12},null,null,"m/h"]
[null,"Superficie de la parte superior de la capa de arena de filtración (Af)",{"$f":"C35/(C36*Base_datos_EH!U17)","v":0},null,null,"m²"]
[null,"Diámetro del filtro (Df)",{"$f":"SQRT((4*C37/PI()))","v":0},null,null,"m"]
[null,"Profundidad de la capa de arena",{"$f":"Base_datos_EH!U36","v":0.75},null,null,"m"]
[null,"Carga hidráulica",{"$f":"Base_datos_EH!U37","v":0.14000000000000001},null,null,"m"]
[null,"Agua estancada",{"$f":"Base_datos_EH!U38","v":0.05},null,null,"m"]
[null,"Capa de drenaje de grava fina",{"$f":"Base_datos_EH!U39","v":0.1},null,null,"m"]
[null,"Capa de separación de arena gruesa",{"$f":"Base_datos_EH!U40","v":0.1},null,null,"m"]
[null,"Profundidad del filtro",{"$f":"SUM(C39:C43)","v":1.1400000000000001},null,null,"m"]
[null,"Radio",{"$f":"C38/2","v":0},null,null,"m"]
[null,"Área superficial del filtro",{"$f":"2*PI()*C45*(C45+C44)","v":0},null,null,"m²"]

{"sheet":"Recomendaciones diseño techo","index":18,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[121,12,121,14],[1,1,1,2],[1,3,1,12]]}
[]
[null,null,null,"RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (SCALL) MEDIANTE ESTRUCTURAS EN TECHO"]

{"sheet":"Recomendaciones diseño laguna","index":19,"n_rows":2,"n_cols":4,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[121,0,121,1],[1,1,1,2],[1,3,1,12]]}
[]
[null,null,null,"RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA EL DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (SCALL) MEDIANTE LAGUNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LLUVIA/JAGÜEY CON GEOMEMBRANA"]

{"sheet":"Dropdown_EH","index":20,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Seleccione un departamento de Colombia","Seleccione una opción","Seleccione una opción","Seleccione una opción","Seleccione una opción","Seleccione una opción","Seleccione la unidad"]
["Amazonas","Captación_por_techo","Doméstico (agua cruda)","Agrícola (riego de cultivo)","Si","Tejas de zinc","ha"]
["Antioquia","Laguna_de_precipitación","Doméstico (agua con pre-tratamiento físico)",null,"No","Cubierta metálica","m2"]
["Arauca",null,"Agrícola (riego de cultivo)",null,null,"Tejas de barro"]
["Atlántico",null,null,null,null,"Techo plano"]
["Bolívar",null,null,null,null,"Techo de paja"]
["Boyacá",null,null,null,null,"Techo de gravilla"]
["Caldas",null,null,null,null,"Techo verde con profundidad inferior a 4 pulgadas"]
["Caquetá"]
["Casanare"]
["Cauca"]
["Cesar"]
["Chocó"]
["Córdoba"]
["Cundinamarca"]
["Guainía"]
["Guaviare"]
["Huila"]
["Guajira"]
["Magdalena"]
["Meta"]
["Nariño"]
["Norte_Santander"]
["Putumayo"]
["Quindío"]
["Risaralda"]
["SA_Prov_SC"]
["Santander"]
["Sucre"]
["Tolima"]
["Valle_del_Cauca"]
["Vaupés"]
["Vichada"]

{"sheet":"Base_datos_IUA","index":21,"n_rows":1514,"n_cols":11,"rows_kept":1514,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[1,1,1,2],[1,3,1,10],[15,6,17,6],[15,5,17,5],[15,7,15,10],[16,7,16,8],[16,9,16,10],[6,3,6,10],[7,3,7,10],[15,4,17,4],[15,3,17,3],[15,2,17,2],[15,1,17,1],[13,3,13,10],[10,6,12,10],[12,3,12,5],[4,1,5,1],[2,1,2,10],[3,2,3,10],[4,2,4,10],[5,2,5,10],[8,6,9,10],[8,3,8,5],[9,3,9,5],[10,3,10,5],[11,3,11,5]]}
[]
[null,null,null,"BASE DE DATOS PARA LA RELACIÓN ENTRE EL IUA PARA AÑO MEDIO Y SECO SEGÚN EL ENA 2022 Y LOS CATÁLOGOS DE SUBZONAS HIDROGRÁFICAS DE LAS MACROCUENCAS HIROGRÁFICAS DE COLOMBIA"]
[null,"MetodologÍa para el desarrollo del Indice de Uso de Agua (IUA)"]
[null,"Finalidad del IUA","Representa la cantidad de agua utilizada por diferentes sectores usuarios, en un período determinado (anual, mensual) y por unidad espacial de subzona hidrográfica y cuencas abastecedoras de acueductos, en relación con la oferta hídrica superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio. "]
[null,"Fórmula de \nCálculo","IUA: Índice de Uso del Agua en la unidad espacial de referencia para condición hidrológica promedio o de año seco (%) \nDHMN: Demanda Hídrica Multisectorial Nacional en la unidad espacial de referencia (Mm3 /año) \nOHDS : Oferta Hídrica Disponible Superficial en la unidad espacial de referencia para condición hidrológica promedio o de año seco (Mm3 /año).\nAño medio: El año hidrológico medio es una condición definida por los valores promedio multianuales de la Oferta Hídrica Superficial en todos los sistemas hídricos del país.\nAño seco: El año hidrológico seco es una condición definida por los valores mínimos multianuales de la Oferta Hídrica Superficial en todos los sistemas hídricos del país."]
[]
[null,"Rango índice de Uso de Agua","Categoría","Interpretación Índice de Uso del Agua"]
[null,">100","Crítico","La demanda supera la oferta hídrica superficial disponible en los sistemas hídricos"]
[null,"50.01 - 100","Muy Alto","La presión de la demanda es muy alta respecto a la oferta superficial disponible",null,null,"La demanda hídrica socioeconómica supera la oferta hídrica superficial disponible y la presión es alta o muy alta, de forma que los sistemas hídricos superficiales están llegando al límite para satisfacerla, compitiendo con el caudal ambiental. "]
[null,"20.01 - 50","Alta","La presión de la demanda es alta respecto a la oferta superficial disponible"]
[null,"10.01 - 20","Moderada","La presión de la demanda es moderada respecto a la oferta superficial disponible",null,null,"La presión es muy baja a moderada, de forma que los sistemas hídricos superficiales aún pueden satisfacer la demanda sin entrar en competencia con el caudal ambiental."]
[null,"1.0 - 10","Baja","La presión de la demanda es baja respecto a la oferta superficial disponible"]
[null,"≤ 1","Muy Baja","La presión de la demanda no es significativa respecto a la oferta superficial disponible"]
[null,"Sin Información","S.I"]
[]
[null,"Área Hidrográfica\nAH","Zona Hidrográfica\nZH","SZH","Nombre de subzona hidrográfica","Departamento","Municipio","Índice de uso del agua (IUA)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Año medio",null,"Año seco"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Valor","Categoría","Valor","Categoría"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1101,"Río Andágueda","Dpto_Chocó","Lloró",0.22923883234601275,"Muy Baja",0.5457999041726076,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1101,"Río Andágueda","Dpto_Chocó","Bagadó",0.22923883234601275,"Muy Baja",0.5457999041726076,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1102,"Alto Atrato","Dpto_Chocó","El Carmen de Atrato",0.10341221262536336,"Muy Baja",0.24338219875091666,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1103,"Río Quito","Dpto_Chocó","Cértegui",0.5619764573074657,"Muy Baja",1.1697605030730815,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1103,"Río Quito","Dpto_Chocó","El Cantón del San Pablo",0.5619764573074657,"Muy Baja",1.1697605030730815,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1103,"Río Quito","Dpto_Chocó","Unión Panamericana",0.5619764573074657,"Muy Baja",1.1697605030730815,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1105,"Directos Atrato entre ríos Quito y Bojayá (mi = margen izquierdo)","Dpto_Chocó","Bojaya",7.5306458318502592E-2,"Muy Baja",0.16100709398723881,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1105,"Directos Atrato entre ríos Quito y Bojayá (mi = margen izquierdo)","Dpto_Antioquia","Vigía del Fuerte",7.5306458318502592E-2,"Muy Baja",0.16100709398723881,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1106,"Directos Atrato entre ríos Bebaramá y Murrí (md)","Dpto_Chocó","Quibdó",0.16087058979824448,"Muy Baja",0.35934266789357694,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1106,"Directos Atrato entre ríos Bebaramá y Murrí (md)","Dpto_Antioquia","Quibdó",0.16087058979824448,"Muy Baja",0.35934266789357694,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1107,"Río Murrí","Dpto_Antioquia","Urrao",0.40616046653079785,"Muy Baja",0.99821672967089703,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1108,"Río Bojayá","Dpto_Chocó","Bojaya",0.11302682380770185,"Muy Baja",0.26031637276520869,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1109,"Río Napipí - Río Opogadó","Dpto_Antioquia","Tarazá",9.8403320633474983E-2,"Muy Baja",0.22600360827643612,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1109,"Río Napipí - Río Opogadó","Dpto_Antioquia","La Unión",9.8403320633474983E-2,"Muy Baja",0.22600360827643612,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1109,"Río Napipí - Río Opogadó","Dpto_Chocó","Vigía del Fuerte",9.8403320633474983E-2,"Muy Baja",0.22600360827643612,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1110,"Río Murindó - Directos al Atrato","Dpto_Antioquia","Murindó",0.22614464212366006,"Muy Baja",0.52469374682304115,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1111,"Río Sucio","Dpto_Chocó","Riosucio, Chocó",1.361126422997706,"Baja",3.4370106326307637,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1111,"Río Sucio","Dpto_Antioquia","Mutatá",1.361126422997706,"Baja",3.4370106326307637,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1111,"Río Sucio","Dpto_Antioquia","Dabeiba",1.361126422997706,"Baja",3.4370106326307637,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1111,"Río Sucio","Dpto_Antioquia","Uramita",1.361126422997706,"Baja",3.4370106326307637,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1111,"Río Sucio","Dpto_Antioquia","Frontino",1.361126422997706,"Baja",3.4370106326307637,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1111,"Río Sucio","Dpto_Antioquia","Cañasgordas",1.361126422997706,"Baja",3.4370106326307637,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1111,"Río Sucio","Dpto_Antioquia","Abriaquí",1.361126422997706,"Baja",3.4370106326307637,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1112,"Río Salaquí y otros Directos Bajo Atrato","Dpto_Chocó","Carmen del Darién",0.42678792916290237,"Muy Baja",1.1183998009390297,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1113,"Río Perancho","Dpto_Chocó","Riosucio, Chocó",1.4246743125010173,"Baja",4.0919280115862078,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1114,"Directos Bajo Atrato entre Río Sucio y desembocadura","Dpto_Antioquia","Riosucio",0.70078525477207698,"Muy Baja",2.1264784584863845,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1114,"Directos Bajo Atrato entre Río Sucio y desembocadura","Dpto_Chocó","Riosucio, Chocó",0.70078525477207698,"Muy Baja",2.1264784584863845,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1115,"Río Tanela y otros Directos al Atrato","Dpto_Chocó","Unguía",1.7475549138284832,"Baja",5.5110674112808473,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1116,"Río Tolo y otros Directos al Caribe","Dpto_Chocó","Acandí",2.7088293335217632,"Baja",8.0017502740990434,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1117,"Río Cabí y otros Directos Atrato (md)","Dpto_Chocó","Quibdó",0.66764715525905394,"Muy Baja",1.3174784534664274,"Baja"]
[null,"Caribe","Atrato - Darién",1117,"Río Cabí y otros Directos Atrato (md)","Dpto_Antioquia","Guadalupe",0.66764715525905394,"Muy Baja",1.3174784534664274,"Baja"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1201,"Río León","Dpto_Antioquia","Apartadó",5.7872137716275862,"Baja",19.286000576124902,"Moderada"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1201,"Río León","Dpto_Antioquia","Carepa",5.7872137716275862,"Baja",19.286000576124902,"Moderada"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1201,"Río León","Dpto_Antioquia","Chigorodó",5.7872137716275862,"Baja",19.286000576124902,"Moderada"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1202,"Río Mulatos y otros Directos al Caribe","Dpto_Antioquia","Necoclí",18.982189784572228,"Moderada",74.805856987808681,"Muy Alta"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1202,"Río Mulatos y otros Directos al Caribe","Dpto_Antioquia","San Juan de Urabá",18.982189784572228,"Moderada",74.805856987808681,"Muy Alta"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1203,"Río San Juan","Dpto_Antioquia","San Pedro de Uraba",32.156888001202994,"Alta",100.86240346205496,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1204,"Río Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Córdoba","Canalete",67.48698344658149,"Muy Alta",169.08365923065989,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1204,"Río Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Córdoba","Los Córdobas",67.48698344658149,"Muy Alta",169.08365923065989,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1204,"Río Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Córdoba","Puerto Escondido",67.48698344658149,"Muy Alta",169.08365923065989,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1204,"Río Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Córdoba","Moñitos",67.48698344658149,"Muy Alta",169.08365923065989,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1204,"Río Canalete y otros Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Antioquia","Arboletes",67.48698344658149,"Muy Alta",169.08365923065989,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1205,"Directos Caribe Golfo de Morrosquillo","Dpto_Sucre","Tolú",23.815964612900064,"Alta",71.278694099781362,"Muy Alta"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1205,"Directos Caribe Golfo de Morrosquillo","Dpto_Sucre","Coveñas",23.815964612900064,"Alta",71.278694099781362,"Muy Alta"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1205,"Directos Caribe Golfo de Morrosquillo","Dpto_Sucre","San Onofre",23.815964612900064,"Alta",71.278694099781362,"Muy Alta"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1205,"Directos Caribe Golfo de Morrosquillo","Dpto_Córdoba","Lorica",23.815964612900064,"Alta",71.278694099781362,"Muy Alta"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1205,"Directos Caribe Golfo de Morrosquillo","Dpto_Córdoba","San Antero",23.815964612900064,"Alta",71.278694099781362,"Muy Alta"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Bolívar","Cartagena de Indias",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Bolívar","Turbaco",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Bolívar","Arjona",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Atlántico","Barranquilla",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Atlántico","Puerto Colombia",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Córdoba","San Antero",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Córdoba","Lorica",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Guajira","Riohacha",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Guajira","Manaure, Guajira",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Magdalena","Santa Marta",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Magdalena","Ciénaga, Magdalena",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Sucre","Tolú",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Sucre","Coveñas",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Litoral",1206,"Arroyos Directos al Caribe","Dpto_Chocó","Acandí",137.23288913036802,"Critico",372.04796681928707,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1301,"Alto Sinú - Urrá","Dpto_Córdoba","Tierralta",11.417674782928088,"Moderada",29.951524032046301,"Alta"]
[null,"Caribe","Sinú",1301,"Alto Sinú - Urrá","Dpto_Córdoba","Valencia",11.417674782928088,"Moderada",29.951524032046301,"Alta"]
[null,"Caribe","Sinú",1301,"Alto Sinú - Urrá","Dpto_Córdoba","Puerto Libertador",11.417674782928088,"Moderada",29.951524032046301,"Alta"]
[null,"Caribe","Sinú",1301,"Alto Sinú - Urrá","Dpto_Córdoba","Montelíbano",11.417674782928088,"Moderada",29.951524032046301,"Alta"]
[null,"Caribe","Sinú",1302,"Medio Sinú","Dpto_Córdoba","Valencia",22.180574779854087,"Alta",50.49721544768019,"Muy Alta"]
[null,"Caribe","Sinú",1302,"Medio Sinú","Dpto_Córdoba","Tierralta",22.180574779854087,"Alta",50.49721544768019,"Muy Alta"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","Montería",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","San Carlos, Córdoba",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","Cereté",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","San Pelayo",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","Ciénaga de Oro",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","Cotorra",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","Sahagún",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","Chimá",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","San Andrés Sotavento",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","Lorica",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","Purísima",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","Momil",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","San Bernardo del Viento",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Sinú",1303,"Bajo Sinú","Dpto_Córdoba","San Antero",50.992130344905121,"Muy Alta",111.90872634564883,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1501,"Río  Piedras - Río Manzanares","Dpto_Magdalena","Santa Marta",26.370395551041192,"Alta",106.57357666419725,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1502,"Río Don Diego","Dpto_Magdalena","Santa Marta",1.9470169187361757,"Baja",7.7103740472628797,"Baja"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1502,"Río Don Diego","Dpto_Guajira","Dibulla",1.9470169187361757,"Baja",7.7103740472628797,"Baja"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1503,"Río Ancho y Otros Directos al Caribe","Dpto_Guajira","Dibulla",11.57355215322074,"Moderada",49.152569751227261,"Alta"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1504,"Río Tapias","Dpto_Guajira","Dibulla",11.101931147476325,"Moderada",67.862086422558477,"Muy Alta"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1505,"Río Camarones y otros Directos Caribe","Dpto_Guajira","Riohacha",12.973890690639116,"Moderada",89.750067066463004,"Muy Alta"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1506,"Río Ranchería","Dpto_Guajira","Riohacha",21.875745611999317,"Alta",163.89840092054666,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1506,"Río Ranchería","Dpto_Guajira","Albania, Guajira",21.875745611999317,"Alta",163.89840092054666,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1506,"Río Ranchería","Dpto_Guajira","Hatonuevo",21.875745611999317,"Alta",163.89840092054666,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1506,"Río Ranchería","Dpto_Guajira","Barrancas",21.875745611999317,"Alta",163.89840092054666,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1506,"Río Ranchería","Dpto_Guajira","Distracción",21.875745611999317,"Alta",163.89840092054666,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1506,"Río Ranchería","Dpto_Guajira","Fonseca",21.875745611999317,"Alta",163.89840092054666,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1507,"Directos Caribe - Ay.Sharimahana Alta Guajira","Dpto_Guajira","Manaure, Guajira",32.938404887452371,"Alta",240.30310852790268,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1507,"Directos Caribe - Ay.Sharimahana Alta Guajira","Dpto_Guajira","Uribia",32.938404887452371,"Alta",240.30310852790268,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1508,"Río Carraipía - Paraguachón, Directos al Golfo Maracaibo","Dpto_Guajira","Maicao",16.908119533777931,"Moderada",173.92650313330719,"Critico"]
[null,"Caribe","Caribe - Guajira",1509,"Río Guachaca - Mendihuaca y Buritaca","Dpto_Magdalena","Santa Marta",2.8583285099854172,"Baja",12.017539282073395,"Moderada"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1601,"Río Pamplonita","Dpto_Norte_de_Santander","Cúcuta",40.39191928522682,"Alta",132.41373116857596,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1601,"Río Pamplonita","Dpto_Norte_de_Santander","Los Patios",40.39191928522682,"Alta",132.41373116857596,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1601,"Río Pamplonita","Dpto_Norte_de_Santander","Villa del Rosario",40.39191928522682,"Alta",132.41373116857596,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1601,"Río Pamplonita","Dpto_Norte_de_Santander","Bochalema",40.39191928522682,"Alta",132.41373116857596,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1601,"Río Pamplonita","Dpto_Norte_de_Santander","Chinácota",40.39191928522682,"Alta",132.41373116857596,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1601,"Río Pamplonita","Dpto_Norte_de_Santander","Ragonvalia",40.39191928522682,"Alta",132.41373116857596,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1601,"Río Pamplonita","Dpto_Norte_de_Santander","Herrán",40.39191928522682,"Alta",132.41373116857596,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1601,"Río Pamplonita","Dpto_Norte_de_Santander","Pamplonita",40.39191928522682,"Alta",132.41373116857596,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1601,"Río Pamplonita","Dpto_Norte_de_Santander","Pamplona",40.39191928522682,"Alta",132.41373116857596,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1602,"Río Zulia","Dpto_Norte_de_Santander","Puerto Santander, NS",41.904112910280304,"Alta",140.90269831843514,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1602,"Río Zulia","Dpto_Norte_de_Santander","El Zulia",41.904112910280304,"Alta",140.90269831843514,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1602,"Río Zulia","Dpto_Norte_de_Santander","San Cayetano, NS",41.904112910280304,"Alta",140.90269831843514,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1602,"Río Zulia","Dpto_Norte_de_Santander","Santiago",41.904112910280304,"Alta",140.90269831843514,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1602,"Río Zulia","Dpto_Norte_de_Santander","Gramalote",41.904112910280304,"Alta",140.90269831843514,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1602,"Río Zulia","Dpto_Norte_de_Santander","Salazar",41.904112910280304,"Alta",140.90269831843514,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1602,"Río Zulia","Dpto_Norte_de_Santander","Durania",41.904112910280304,"Alta",140.90269831843514,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1602,"Río Zulia","Dpto_Norte_de_Santander","Arboledas",41.904112910280304,"Alta",140.90269831843514,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1602,"Río Zulia","Dpto_Norte_de_Santander","Cucutilla",41.904112910280304,"Alta",140.90269831843514,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1602,"Río Zulia","Dpto_Norte_de_Santander","Mutiscua",41.904112910280304,"Alta",140.90269831843514,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1603,"Río Nuevo Presidente - Tres Bocas (Sardinata, Tibú)","Dpto_Norte_de_Santander","Tibú",41.904112910280304,"Alta",140.90269831843514,"Critico"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1603,"Río Nuevo Presidente - Tres Bocas (Sardinata, Tibú)","Dpto_Norte_de_Santander","Sardinata",4.742710439294167,"Baja",17.58546547673388,"Moderada"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1603,"Río Nuevo Presidente - Tres Bocas (Sardinata, Tibú)","Dpto_Norte_de_Santander","Bucarasica",4.742710439294167,"Baja",17.58546547673388,"Moderada"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1603,"Río Nuevo Presidente - Tres Bocas (Sardinata, Tibú)","Dpto_Norte_de_Santander","Lourdes",4.742710439294167,"Baja",17.58546547673388,"Moderada"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1603,"Río Nuevo Presidente - Tres Bocas (Sardinata, Tibú)","Dpto_Norte_de_Santander","Villa Caro",4.742710439294167,"Baja",17.58546547673388,"Moderada"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1604,"Río Tarra","Dpto_Norte_de_Santander","El Tarra",2.4623248789161862,"Baja",7.3429781342397238,"Baja"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1604,"Río Tarra","Dpto_Norte_de_Santander","Hacarí",2.4623248789161862,"Baja",7.3429781342397238,"Baja"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1605,"Río Algodonal (Alto Catatumbo)","Dpto_Norte_de_Santander","Convención",7.16126216617522,"Baja",21.616320654684941,"Alta"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1605,"Río Algodonal (Alto Catatumbo)","Dpto_Norte_de_Santander","Teorama",7.1612621661752227,"Baja",21.616320654684941,"Alta"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1605,"Río Algodonal (Alto Catatumbo)","Dpto_Norte_de_Santander","San Calixto",7.1612621661752227,"Baja",21.616320654684941,"Alta"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1605,"Río Algodonal (Alto Catatumbo)","Dpto_Norte_de_Santander","Ocaña",7.1612621661752227,"Baja",21.616320654684941,"Alta"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1605,"Río Algodonal (Alto Catatumbo)","Dpto_Norte_de_Santander","La Playa",7.1612621661752227,"Baja",21.616320654684941,"Alta"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1605,"Río Algodonal (Alto Catatumbo)","Dpto_Norte_de_Santander","Abrego",7.1612621661752227,"Baja",21.616320654684941,"Alta"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1606,"Río Socuavo del Norte y río Socuavo Sur","Dpto_Antioquia","Turbo",4.5919333554875781,"Baja",14.615811251188829,"Moderada"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1606,"Río Socuavo del Norte y río Socuavo Sur","Dpto_Antioquia","Mutatá",4.5919333554875781,"Baja",14.615811251188829,"Moderada"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1606,"Río Socuavo del Norte y río Socuavo Sur","Dpto_Antioquia","Apartadó",4.5919333554875781,"Baja",14.615811251188829,"Moderada"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1606,"Río Socuavo del Norte y río Socuavo Sur","Dpto_Antioquia","Chigorodó",4.5919333554875781,"Baja",14.615811251188829,"Moderada"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1607,"Bajo Catatumbo","Dpto_Norte_de_Santander","Tibú",1.2473770183705266,"Baja",3.6922016882872373,"Baja"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1607,"Bajo Catatumbo","Dpto_Norte_de_Santander","El Tarra",1.2473770183705266,"Baja",3.6922016882872373,"Baja"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1608,"Río del Suroeste y Directos Río del Oro","Dpto_Antioquia","Santafé de Antioquia",0.57145055083109386,"Muy Baja",1.7926914284637245,"Baja"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1608,"Río del Suroeste y Directos Río del Oro","Dpto_Antioquia","San Jerónimo",0.57145055083109386,"Muy Baja",1.7926914284637245,"Baja"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1608,"Río del Suroeste y Directos Río del Oro","Dpto_Antioquia","Dabeiba",0.57145055083109386,"Muy Baja",1.7926914284637245,"Baja"]
[null,"Caribe","Catatumbo",1608,"Río del Suroeste y Directos Río del Oro","Dpto_Antioquia","El Bagre",0.57145055083109386,"Muy Baja",1.7926914284637245,"Baja"]
[null,"Caribe","Islas Caribe",1701,"San Andrés","Dpto_SanAndrés","San Andrés",0,"Muy Baja",0,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Islas Caribe",1702,"Providencia","Dpto_SanAndrés","Providencia",0,"Muy Baja",0,"Muy Baja"]
[null,"Caribe","Islas Caribe",1703,"Roncador y Quitasueño","Dpto_SanAndrés","San Andrés",0,"Muy Baja",0,"Muy Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2101,"Alto Magdalena","Dpto_Huila","Pitalito",2.8339490919874954,"Baja",6.0917090875201376,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2101,"Alto Magdalena","Dpto_Huila","Palestina, Huila",2.8339490919874954,"Baja",6.0917090875201376,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2101,"Alto Magdalena","Dpto_Huila","San Agustín",2.8339490919874954,"Baja",6.0917090875201376,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2102,"Río Timaná y otros Directos al Magdalena","Dpto_Huila","Elías",25.323459973599526,"Alta",49.634697073837422,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2102,"Río Timaná y otros Directos al Magdalena","Dpto_Huila","Timaná",25.323459973599526,"Alta",49.634697073837422,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2102,"Río Timaná y otros Directos al Magdalena","Dpto_Huila","Altamira",25.323459973599526,"Alta",49.634697073837422,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2103,"Río Suaza","Dpto_Huila","Guadalupe, Huila",11.994030828037525,"Moderada",25.669374435917202,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2103,"Río Suaza","Dpto_Huila","Suaza",11.994030828037525,"Moderada",25.669374435917202,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2103,"Río Suaza","Dpto_Huila","Acevedo",11.994030828037525,"Moderada",25.669374435917202,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2104,"Ríos Directos al Magdalena (mi)","Dpto_Huila","Pital",136.21000652175806,"Critico",283.00576211613242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2104,"Ríos Directos al Magdalena (mi)","Dpto_Huila","Agrado",136.21000652175806,"Critico",283.00576211613242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2104,"Ríos Directos al Magdalena (mi)","Dpto_Huila","Tarqui",136.21000652175806,"Critico",283.00576211613242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2104,"Ríos Directos al Magdalena (mi)","Dpto_Huila","Oporapa",136.21000652175806,"Critico",283.00576211613242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2104,"Ríos Directos al Magdalena (mi)","Dpto_Huila","Saladoblanco",136.21000652175806,"Critico",283.00576211613242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2105,"Río Páez","Dpto_Cauca","Inzá",2.8932390761354272,"Baja",6.5911989266527939,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2105,"Río Páez","Dpto_Cauca","Paez",2.8932390761354272,"Baja",6.5911989266527939,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2106,"Ríos Directos Magdalena (md)","Dpto_Huila","Hobo",284.6436834346456,"Critico",611.84083356481108,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2106,"Ríos Directos Magdalena (md)","Dpto_Huila","Gigante",284.6436834346456,"Critico",611.84083356481108,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2106,"Ríos Directos Magdalena (md)","Dpto_Huila","Garzón",284.6436834346456,"Critico",611.84083356481108,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2108,"Río Yaguará y río Íquira","Dpto_Huila","Teruel",80.505682420116898,"Muy Alta",216.89733514976433,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2108,"Río Yaguará y río Íquira","Dpto_Huila","Yaguará",80.505682420116898,"Muy Alta",216.89733514976433,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2108,"Río Yaguará y río Íquira","Dpto_Huila","Iquira",80.505682420116898,"Muy Alta",216.89733514976433,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2109,"Juncal y otros ríos Directos al Magdalena","Dpto_Cundinamarca","La Vega, Cundinamarca",73.224377473321042,"Muy Alta",170.88511906432319,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2109,"Juncal y otros ríos Directos al Magdalena","Dpto_Cundinamarca","Guatavita",73.224377473321042,"Muy Alta",170.88511906432319,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2109,"Juncal y otros ríos Directos al Magdalena","Dpto_Cundinamarca","Cota",73.224377473321042,"Muy Alta",170.88511906432319,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2110,"Río Neiva","Dpto_Huila","Campoalegre",154.11542736295596,"Critico",361.90796697399878,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2110,"Río Neiva","Dpto_Huila","Algeciras",154.11542736295596,"Critico",361.90796697399878,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2111,"Río Fortalecillas y otros","Dpto_Huila","Villavieja",69.195879247285973,"Muy Alta",191.05071903489696,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2111,"Río Fortalecillas y otros","Dpto_Huila","Baraya",69.195879247285973,"Muy Alta",191.05071903489696,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2111,"Río Fortalecillas y otros","Dpto_Huila","Tello",69.195879247285973,"Muy Alta",191.05071903489696,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2111,"Río Fortalecillas y otros","Dpto_Huila","Neiva",69.195879247285973,"Muy Alta",191.05071903489696,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2111,"Río Fortalecillas y otros","Dpto_Huila","Rivera",69.195879247285973,"Muy Alta",191.05071903489696,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2112,"Río Baché","Dpto_Huila","Santa María, Huila",29.116505197264225,"Alta",69.646862790756231,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2112,"Río Baché","Dpto_Huila","Palermo",29.116505197264225,"Alta",69.646862790756231,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2113,"Río Aipe, río Chenche y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Purificación",36.297840496811872,"Alta",100.58716943782555,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2113,"Río Aipe, río Chenche y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Natagaima",36.297840496811872,"Alta",100.58716943782555,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2113,"Río Aipe, río Chenche y otros Directos al Magdalena","Dpto_Huila","Aipe",36.297840496811872,"Alta",100.58716943782555,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2114,"Río Cabrera","Dpto_Tolima","Alpujarra",3.9492309820212532,"Baja",11.52741911045389,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2114,"Río Cabrera","Dpto_Huila","Colombia",3.9492309820212532,"Baja",11.52741911045389,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2115,"Directos Magdalena entre ríos Cabrera y Sumapaz","Dpto_Tolima","Suárez",35.192627401163818,"Alta",106.56500362030989,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2115,"Directos Magdalena entre ríos Cabrera y Sumapaz","Dpto_Tolima","Dolores",35.192627401163818,"Alta",106.56500362030989,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2116,"Río Prado","Dpto_Tolima","Cunday",22.79750164636302,"Alta",85.36294802126298,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2116,"Río Prado","Dpto_Tolima","Villarrica",22.79750164636302,"Alta",85.36294802126298,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2116,"Río Prado","Dpto_Tolima","Prado",22.79750164636302,"Alta",85.36294802126298,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2118,"Río Luisa y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Rovira",63.799664213574758,"Muy Alta",180.06346425112395,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2118,"Río Luisa y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Valle de San Juan",63.799664213574758,"Muy Alta",180.06346425112395,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2118,"Río Luisa y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Espinal",63.799664213574758,"Muy Alta",180.06346425112395,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2118,"Río Luisa y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Flandes",63.799664213574758,"Muy Alta",180.06346425112395,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Cundinamarca","Granada, Cundinamarca",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Cundinamarca","Silvania",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Cundinamarca","Tibacuy",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Cundinamarca","Fusagasugá",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Cundinamarca","Pasca",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Cundinamarca","Arbeláez",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Cundinamarca","Pandi",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Cundinamarca","San Bernardo",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Cundinamarca","Venecia",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Cundinamarca","Cabrera",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Cundinamarca","Nilo",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Tolima","Melgar",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2119,"Río Sumapaz","Dpto_Tolima","Carmen de Apicalá",27.04823197705344,"Alta",91.420038283088573,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Villapinzón",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Chocontá",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Suesca",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Nemocón",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Sesquilé",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Gachancipá",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Tocancipá",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Guatavita",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Guasca",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Sopó",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","La Calera",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Cogua",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Zipaquirá",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Cajicá",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Chía",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Tabio",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Tenjo",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Cota",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Subachoque",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Mosquera",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Funza",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","El Rosal",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Soacha",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Sibaté",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Facatativá",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Madrid",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Zipacón",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Bojacá",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Tena",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","San Antonio del Tequendama",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","La Mesa",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Cachipay",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Anolaima",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","El Colegio",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Anapoima",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Apulo",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Viotá",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Tocaima",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Agua de Dios",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Girardot",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2120,"Río Bogotá","Dpto_Cundinamarca","Ricaurte",175.38723390740748,"Critico",620.48970555404242,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2121,"Río Coello","Dpto_Tolima","Ibagué",12.258780974849373,"Moderada",31.288120531234316,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2121,"Río Coello","Dpto_Tolima","Coello",12.258780974849373,"Moderada",31.288120531234316,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2121,"Río Coello","Dpto_Tolima","Espinal",12.258780974849373,"Moderada",31.288120531234316,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2121,"Río Coello","Dpto_Tolima","Saldaña",12.258780974849373,"Moderada",31.288120531234316,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2122,"Río Opía y otros Directos al Magdalena (mi)","Dpto_Tolima","Ibagué",37.720680661748524,"Alta",105.80577219432085,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2123,"Río Seco y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cundinamarca","Chaguaní",16.580086918396962,"Moderada",58.412701458651952,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2123,"Río Seco y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cundinamarca","San Juan de Río Seco",16.580086918396962,"Moderada",58.412701458651952,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2123,"Río Seco y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cundinamarca","Beltrán",16.580086918396962,"Moderada",58.412701458651952,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2123,"Río Seco y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cundinamarca","Quipile",16.580086918396962,"Moderada",58.412701458651952,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2123,"Río Seco y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cundinamarca","Pulí",16.580086918396962,"Moderada",58.412701458651952,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2123,"Río Seco y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cundinamarca","Jerusalén",16.580086918396962,"Moderada",58.412701458651952,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2123,"Río Seco y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cundinamarca","Guataquí",16.580086918396962,"Moderada",58.412701458651952,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2123,"Río Seco y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cundinamarca","Nariño",16.580086918396962,"Moderada",58.412701458651952,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2124,"Río Totare","Dpto_Tolima","Anzoátegui",19.345193478477995,"Moderada",55.856442058799452,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2124,"Río Totare","Dpto_Tolima","Alvarado",19.345193478477995,"Moderada",55.856442058799452,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2124,"Río Totare","Dpto_Tolima","Piedras",19.345193478477995,"Moderada",55.856442058799452,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2125,"Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Palocabildo",20.894481404447344,"Alta",64.76883823534979,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2125,"Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Falan",20.894481404447344,"Alta",64.76883823534979,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2125,"Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Casabianca",20.894481404447344,"Alta",64.76883823534979,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2125,"Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Villahermosa",20.894481404447344,"Alta",64.76883823534979,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2125,"Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Líbano",20.894481404447344,"Alta",64.76883823534979,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2125,"Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Murillo",20.894481404447344,"Alta",64.76883823534979,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2125,"Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Lérida",20.894481404447344,"Alta",64.76883823534979,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2125,"Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Ambalema",20.894481404447344,"Alta",64.76883823534979,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2125,"Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Venadillo",20.894481404447344,"Alta",64.76883823534979,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Alto Magdalena",2125,"Río Lagunilla y otros Directos al Magdalena","Dpto_Tolima","Santa Isabel",20.894481404447344,"Alta",64.76883823534979,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2201,"Alto Saldaña","Dpto_Tolima","Rioblanco",0.22746156331760592,"Muy Baja",0.58952119001128123,"Muy Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2202,"Río Atá","Dpto_Tolima","Planadas",0.53051376434334896,"Muy Baja",1.2671569018348341,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2203,"Medio Saldaña","Dpto_Tolima","Saldaña",2.0250129327271251,"Baja",5.3573702801169087,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2204,"Río Amoyá","Dpto_Tolima","Ibagué",1.4165969131224236,"Baja",3.7523127923761233,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2204,"Río Amoyá","Dpto_Tolima","Coello",1.4165969131224236,"Baja",3.7523127923761233,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2206,"Río Tetuán, río Ortega","Dpto_Tolima","Chaparral",4.1126202979455471,"Baja",11.726229961963144,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2206,"Río Tetuán, río Ortega","Dpto_Tolima","Ortega",4.1126202979455471,"Baja",11.726229961963144,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2206,"Río Tetuán, río Ortega","Dpto_Tolima","San Antonio",4.1126202979455471,"Baja",11.726229961963144,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2207,"Río Cucuana","Dpto_Tolima","Roncesvalles",3.2403562019388112,"Baja",9.0717322892072438,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2208,"Bajo Saldaña","Dpto_Tolima","Guamo",49.756073349213196,"Alta",126.4366314127783,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2208,"Bajo Saldaña","Dpto_Tolima","Saldaña",49.756073349213196,"Alta",126.4366314127783,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Saldaña",2208,"Bajo Saldaña","Dpto_Tolima","Coyaima",49.756073349213196,"Alta",126.4366314127783,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2301,"Río Gualí","Dpto_Tolima","Honda",3.2756001179380276,"Baja",10.058864173918296,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2301,"Río Gualí","Dpto_Tolima","Mariquita",3.2756001179380276,"Baja",10.058864173918296,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2301,"Río Gualí","Dpto_Tolima","Fresno",3.2756001179380276,"Baja",10.058864173918296,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2301,"Río Gualí","Dpto_Tolima","Herveo",3.2756001179380276,"Baja",10.058864173918296,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2302,"Río Guarinó","Dpto_Caldas","Manizales",0.41430533663600938,"Muy Baja",1.2733923055730079,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2302,"Río Guarinó","Dpto_Caldas","Marulanda",0.41430533663600938,"Muy Baja",1.2733923055730079,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2302,"Río Guarinó","Dpto_Caldas","Victoria",0.41430533663600938,"Muy Baja",1.2733923055730079,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2303,"Directos al Magdalena entre Río Seco y Río Negro (md)","Dpto_Córdoba","Montelíbano",1.7896792092581923,"Baja",4.84741108122717,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2304,"Directos Magdalena entre ríos Guarinó y La Miel","Dpto_Caldas","La Dorada",1.4255232306519334,"Baja",4.1680422838775701,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2305,"Río La Miel (Samaná)","Dpto_Caldas","Norcasia",7.4603348780935859,"Baja",21.220025846742107,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2305,"Río La Miel (Samaná)","Dpto_Caldas","Marquetalia",7.4603348780935859,"Baja",21.220025846742107,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2305,"Río La Miel (Samaná)","Dpto_Caldas","Samaná",7.4603348780935859,"Baja",21.220025846742107,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2305,"Río La Miel (Samaná)","Dpto_Caldas","Pensilvania",7.4603348780935859,"Baja",21.220025846742107,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Yacopí",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Caparrapí",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","La Palma",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Topaipí",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Útica",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","La Peña",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Quebradanegra",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Nimaima",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Vergara",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Pacho",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Guaduas",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Villeta",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Nocaima",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","La Vega, Cundinamarca",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","San Francisco, Cundinamarca",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Sasaima",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Guayabal de Siquima",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Albán",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Vianí",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Bituima",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","Pacho",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2306,"Río Negro","Dpto_Cundinamarca","El Peñón, Cundinamarca",4.767597520821421,"Baja",15.26663064690772,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2307,"Directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare","Dpto_Antioquia","Puerto Nare",1.1347263954797813,"Baja",2.6525083110978214,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2307,"Directos Magdalena Medio entre ríos La Miel y Nare","Dpto_Antioquia","Puerto Triunfo",1.1347263954797813,"Baja",2.6525083110978214,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Cisneros",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","San Roque",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Caracolí",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Santo Domingo",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Alejandría",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","San Rafael",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","San Carlos",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Concepción",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Guatapé",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","San Luis",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","San Vicente",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Peñol",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Granada",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","San Francisco",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Cocorná",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","El Santuario",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Marinilla",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Rionegro",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Guarne",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","El Carmen de Viboral",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","Retiro",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2308,"Río Nare","Dpto_Antioquia","La Ceja",14.880789247579967,"Moderada",34.545339946433842,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2310,"Río San Bartolo y otros Directos al Magdalena Medio","Dpto_Antioquia","Yolombó",4.2962015231035915,"Baja",9.4135640805768901,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2310,"Río San Bartolo y otros Directos al Magdalena Medio","Dpto_Antioquia","Yalí",4.2962015231035915,"Baja",9.4135640805768901,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2310,"Río San Bartolo y otros Directos al Magdalena Medio","Dpto_Antioquia","Vegachí",4.2962015231035915,"Baja",9.4135640805768901,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2310,"Río San Bartolo y otros Directos al Magdalena Medio","Dpto_Antioquia","Maceo",4.2962015231035915,"Baja",9.4135640805768901,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2310,"Río San Bartolo y otros Directos al Magdalena Medio","Dpto_Antioquia","Puerto Berrío",4.2962015231035915,"Baja",9.4135640805768901,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2311,"Directos al Magdalena Medio entre Río Negro y río Carare","Dpto_Boyacá","Puerto Boyacá",2.4858171505859255,"Baja",6.284070361540266,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Santander","Puerto Parra",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Santander","Cimitarra",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Santander","Landázuri",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Santander","El Peñón, Santander",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Santander","La Belleza",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Santander","Florián",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Santander","Albania, Santander",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Boyacá","San Pablo de Borbur",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Boyacá","Tununguá",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Boyacá","Otanche",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Boyacá","Pauna",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Boyacá","Briceño, Boyacá",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Boyacá","Muzo",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Boyacá","Maripí",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Boyacá","La Victoria, Boyacá",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Boyacá","Quípama",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Boyacá","Coper",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Boyacá","Buenavista",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Cundinamarca","Paime",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Cundinamarca","San Cayetano",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2312,"Río Carare (Minero)","Dpto_Cundinamarca","Villagómez",1.0610263166715388,"Baja",3.0697447588532496,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2314,"Río Opón","Dpto_Santander","Barrancabermeja",3.2370389448630492,"Baja",8.8153118021032544,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2314,"Río Opón","Dpto_Santander","El Carmen de Chucurí",3.2370389448630492,"Baja",8.8153118021032544,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2314,"Río Opón","Dpto_Santander","Santa Helena del Opón",3.2370389448630492,"Baja",8.8153118021032544,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cesar","San Martín",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Norte_de_Santander","Cachirá",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Norte_de_Santander","La Esperanza",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","El Playón",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Suratá",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","California",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Matanza",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Charta",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Vetas",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Tona",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Rionegro, Santander",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Lebríja",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Bucaramanga",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Girón",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Floridablanca",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Piedecuesta",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Sabana de Torres",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2319,"Río Lebrija y otros Directos al Magdalena","Dpto_Santander","Puerto Wilches",5.8214891608610246,"Baja",14.204439993981094,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2320,"Directos al Magdalena (Brazo Morales)","Dpto_Bolívar","Arenal",17.746739803422503,"Moderada",46.891914419000116,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2320,"Directos al Magdalena (Brazo Morales)","Dpto_Bolívar","Morales",17.746739803422503,"Moderada",46.891914419000116,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2320,"Directos al Magdalena (Brazo Morales)","Dpto_Bolívar","Santa Rosa del Sur",4.8458291238113151,"Baja",11.420267176202222,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2320,"Directos al Magdalena (Brazo Morales)","Dpto_Bolívar","Simití",4.8458291238113151,"Baja",11.420267176202222,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2320,"Directos al Magdalena (Brazo Morales)","Dpto_Bolívar","San Pablo",4.8458291238113151,"Baja",11.420267176202222,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2321,"Quebrada El Carmen y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cesar","La Gloria",12.471765354764255,"Moderada",31.035881115546161,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2321,"Quebrada El Carmen y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cesar","Aguachica",12.471765354764255,"Moderada",31.035881115546161,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2321,"Quebrada El Carmen y otros Directos al Magdalena","Dpto_Cesar","Gamarra",12.471765354764255,"Moderada",31.035881115546161,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Medio Magdalena",2321,"Quebrada El Carmen y otros Directos al Magdalena","Dpto_Norte_de_Santander","El Carmen",12.471765354764255,"Moderada",31.035881115546161,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Villanueva, Santander",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Galán",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Barichara",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Cabrera, Santander",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Hato",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Palmar",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Socorro",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Simacota",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Palmas del Socorro",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Confines",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Chima",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Guapotá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Guadalupe, Santander",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Contratación",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Oiba",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","El Guacamayo",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","La Paz, Santander",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Aguada, Santander",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","San Benito",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Suaita",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Chipatá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Güepsa",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Vélez",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Gambita",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Bolívar, Santander",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Guavatá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Barbosa, Santander",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Puente Nacional",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Sucre, Santander",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Santander","Jesús María",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Moniquirá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Arcabuco",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Gachantivá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Santa Sofía",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Saboyá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Villa de Leyva",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Chíquiza",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Sutamarchán",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Chiquinquirá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Tinjacá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Sáchica",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Sora",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Cucaita",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Ráquira",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Samacá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","San Miguel de Sema",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Boyacá","Caldas, Boyacá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Cundinamarca","Simijaca",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Cundinamarca","Susa",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Cundinamarca","Fúquene",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Cundinamarca","Guachetá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Cundinamarca","Lenguazaque",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Cundinamarca","Carmen de Carupa",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Cundinamarca","Cucunubá",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Cundinamarca","Sutatausa",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2401,"Río Suárez","Dpto_Cundinamarca","Tausa",4.9580197400321424,"Baja",16.165235699207855,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2402,"Río Fonce","Dpto_Santander","Curití",2.6985574052762038,"Baja",7.6052891712451203,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2402,"Río Fonce","Dpto_Santander","San Gil",2.6985574052762038,"Baja",7.6052891712451203,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2402,"Río Fonce","Dpto_Santander","Pinchote",2.6985574052762038,"Baja",7.6052891712451203,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2402,"Río Fonce","Dpto_Santander","Mogotes",2.6985574052762038,"Baja",7.6052891712451203,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2402,"Río Fonce","Dpto_Santander","Valle de San José",2.6985574052762038,"Baja",7.6052891712451203,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2402,"Río Fonce","Dpto_Santander","Páramo",2.6985574052762038,"Baja",7.6052891712451203,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2402,"Río Fonce","Dpto_Santander","Ocamonte",2.6985574052762038,"Baja",7.6052891712451203,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2402,"Río Fonce","Dpto_Santander","Charalá",2.6985574052762038,"Baja",7.6052891712451203,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2402,"Río Fonce","Dpto_Santander","Coromoro",2.6985574052762038,"Baja",7.6052891712451203,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2402,"Río Fonce","Dpto_Santander","Encino",2.6985574052762038,"Baja",7.6052891712451203,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Santa Bárbara, Santander",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Guaca",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Cerrito",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","San Andrés, Santander",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Concepción, Santander",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Cerrito",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Cepitá",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Jordán",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Aratoca",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Molagavita",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Málaga",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Enciso",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","San José de Miranda",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","San Andrés, Santander",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Carcasí",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","San Miguel",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Capitanejo",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","San Joaquín",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Macaravita",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Santander","Onzaga",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","El Espino",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Guacamayas",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Tipacoque",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","San Mateo",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Panqueba",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Güicán",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","El Cocuy",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Boavita",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","La Uvita",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Soatá",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Susacón",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Chita",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Jericó, Boyacá",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Sativanorte",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Sativasur",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Tutazá",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Socotá",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Paz del Río",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Socha",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Belén",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Betéitiva",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Cerinza",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Tasco",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Santa Rosa de Viterbo",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Floresta",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Busbanzá",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Corrales",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Gameza",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Duitama",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Nobsa",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Tópaga",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Tibasosa",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Mongua",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Sogamoso",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Monguí",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Firavitoba",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Paipa",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Sotaquirá",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Tuta",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Iza",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Pesca",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Cuítiva",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Tota",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Toca",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Cómbita",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Oicatá",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Chivatá",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Motavita",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Tunja",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Soracá",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2403,"Río Chicamocha","Dpto_Boyacá","Siachoque",10.556605732485174,"Moderada",35.032453939159332,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2405,"Río Sogamoso","Dpto_Santander","Betulia, Santander",75.590166349067445,"Muy Alta",196.76640869243249,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2405,"Río Sogamoso","Dpto_Santander","Zapatoca",75.590166349067445,"Muy Alta",196.76640869243249,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2405,"Río Sogamoso","Dpto_Santander","Los Santos",75.590166349067445,"Muy Alta",196.76640869243249,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Sogamoso",2405,"Río Sogamoso","Dpto_Santander","San Vicente de Chucurí",75.590166349067445,"Muy Alta",196.76640869243249,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2501,"Alto San Jorge","Dpto_Córdoba","Montelíbano",3.0008984693281224,"Baja",7.9893693287658811,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2501,"Alto San Jorge","Dpto_Córdoba","Puerto Libertador",3.0008984693281224,"Baja",7.9893693287658811,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Bolívar","Córdoba",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Ovejas",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","San Pedro, Sucre",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Los Palmitos",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Corozal",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Morroa",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Buenavista, Sucre",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","San Luis de Sincé",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Sincelejo",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","San Juan de Betulia",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Galeras",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Sampués",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","El Roble",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","San Benito Abad",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","La Unión, Sucre",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Caimito",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Sucre",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","San Marcos",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Majagual",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Sucre","Guaranda",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Bolívar","Achí",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Bolívar","San Jacinto del Cauca",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Córdoba","Pueblo Nuevo",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Córdoba","Buenavista, Córdoba",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Córdoba","Planeta Rica",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Córdoba","La Apartada",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Antioquia","Caucasia",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena- Cauca -San Jorge",2502,"Bajo San Jorge - La Mojana","Dpto_Antioquia","Nechí",10.290414716626971,"Moderada",24.319653941843853,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2601,"Alto Río Cauca","Dpto_Cauca","Popayán",10.846245892852869,"Moderada",25.872521608375603,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2601,"Alto Río Cauca","Dpto_Cauca","Puracé",10.846245892852869,"Moderada",25.872521608375603,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2602,"Río Palacé","Dpto_Cauca","Cajibío",5.2186806183113523,"Baja",12.948778797358818,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2602,"Río Palacé","Dpto_Cauca","Totoró",5.2186806183113523,"Baja",12.948778797358818,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2603,"Río Salado y otros Directos Cauca","Dpto_Cauca","Puerto Tejada",8.2125856437517797,"Baja",23.715468068537358,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2604,"Río Palo","Dpto_Cauca","Padilla",20.217502700577526,"Alta",59.507592836273247,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2604,"Río Palo","Dpto_Cauca","Miranda",20.217502700577526,"Alta",59.507592836273247,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2604,"Río Palo","Dpto_Cauca","Guachené",20.217502700577526,"Alta",59.507592836273247,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2604,"Río Palo","Dpto_Cauca","Corinto",20.217502700577526,"Alta",59.507592836273247,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2604,"Río Palo","Dpto_Cauca","Toribio",20.217502700577526,"Alta",59.507592836273247,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2604,"Río Palo","Dpto_Cauca","Jambaló",20.217502700577526,"Alta",59.507592836273247,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2605,"Río Timba","Dpto_Valle_del_Cauca","Santiago de Cali",2.1731960091611842,"Baja",6.3704509711321995,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2605,"Río Timba","Dpto_Valle_del_Cauca","Yumbo",2.1731960091611842,"Baja",6.3704509711321995,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2605,"Río Timba","Dpto_Valle_del_Cauca","Candelaria, VC",2.1731960091611842,"Baja",6.3704509711321995,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2606,"Río Ovejas","Dpto_Cauca","Piendamó",8.2297837436619812,"Baja",22.097088103590341,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2606,"Río Ovejas","Dpto_Cauca","Caldono",8.2297837436619812,"Baja",22.097088103590341,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2607,"Río Guachal (Bolo - Fraile y Párraga)","Dpto_Valle_del_Cauca","Candelaria, VC",81.357675566221189,"Muy Alta",250.68574182624212,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2607,"Río Guachal (Bolo - Fraile y Párraga)","Dpto_Valle_del_Cauca","Pradera",81.357675566221189,"Muy Alta",250.68574182624212,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2607,"Río Guachal (Bolo - Fraile y Párraga)","Dpto_Valle_del_Cauca","Florida",81.357675566221189,"Muy Alta",250.68574182624212,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2608,"Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral","Dpto_Risaralda","La Celia",6.9639513069121586,"Baja",21.653607129543015,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2608,"Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral","Dpto_Risaralda","Balboa, Risaralda",6.9639513069121586,"Baja",21.653607129543015,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2608,"Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral","Dpto_Valle_del_Cauca","El Águila",6.9639513069121586,"Baja",21.653607129543015,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2608,"Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral","Dpto_Valle_del_Cauca","Ansermanuevo",6.9639513069121586,"Baja",21.653607129543015,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2608,"Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral","Dpto_Valle_del_Cauca","Toro",6.9639513069121586,"Baja",21.653607129543015,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2608,"Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral","Dpto_Valle_del_Cauca","La Unión, VC",6.9639513069121586,"Baja",21.653607129543015,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2608,"Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral","Dpto_Valle_del_Cauca","Roldanillo",6.9639513069121586,"Baja",21.653607129543015,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2608,"Ríos Pescador - RUT - Chanco - Catarina y Cañaveral","Dpto_Valle_del_Cauca","Bolívar, VC",6.9639513069121586,"Baja",21.653607129543015,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2609,"Ríos Amaime y Cerrito","Dpto_Valle_del_Cauca","Palmira",68.796794084465901,"Muy Alta",192.76032868034332,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2610,"Ríos Tuluá y Morales","Dpto_Valle_del_Cauca","Tuluá",25.840065100220468,"Alta",72.851912756204555,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2610,"Ríos Tuluá y Morales","Dpto_Valle_del_Cauca","San Pedro, VC",25.840065100220468,"Alta",72.851912756204555,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2610,"Ríos Tuluá y Morales","Dpto_Valle_del_Cauca","Guadalajara de Buga",25.840065100220468,"Alta",72.851912756204555,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2611,"Río Frío","Dpto_Valle_del_Cauca","Trujillo",22.270697429399501,"Alta",62.49931012490363,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2611,"Río Frío","Dpto_Valle_del_Cauca","Riofrío",22.270697429399501,"Alta",62.49931012490363,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Valle_del_Cauca","Cartago",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Valle_del_Cauca","Ulloa",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Valle_del_Cauca","Alcalá",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Quindio","Filandia",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Quindio","Quimbaya",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Quindio","Circasia",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Quindio","Montenegro",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Quindio","Salento",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Quindio","Armenia",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Quindio","La Tebaida",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Quindio","Córdoba, Quindío",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Quindio","Buenavista, Quindío",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Quindio","Pijao",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Quindio","Génova",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2612,"Río La Vieja","Dpto_Risaralda","Pereira",8.7768027452679735,"Baja",25.054139317987246,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2613,"Río Otún y otros Directos al Cauca","Dpto_Risaralda","Marsella",5.1597765482489582,"Baja",14.661331765476953,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2613,"Río Otún y otros Directos al Cauca","Dpto_Risaralda","Santa Rosa de Cabal",5.1597765482489582,"Baja",14.661331765476953,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2613,"Río Otún y otros Directos al Cauca","Dpto_Risaralda","Dosquebradas",5.1597765482489582,"Baja",14.661331765476953,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2614,"Río Risaralda","Dpto_Risaralda","Guática",26.226826697913324,"Alta",72.845722323191112,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2614,"Río Risaralda","Dpto_Risaralda","Mistrató",26.226826697913324,"Alta",72.845722323191112,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2614,"Río Risaralda","Dpto_Risaralda","Belén de Umbría",26.226826697913324,"Alta",72.845722323191112,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2614,"Río Risaralda","Dpto_Risaralda","Apía",26.226826697913324,"Alta",72.845722323191112,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2614,"Río Risaralda","Dpto_Risaralda","Santuario",26.226826697913324,"Alta",72.845722323191112,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2614,"Río Risaralda","Dpto_Risaralda","La Virginia",26.226826697913324,"Alta",72.845722323191112,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2615,"Río Chinchiná","Dpto_Caldas","Neira",11.350071444006957,"Moderada",37.424650340488505,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2615,"Río Chinchiná","Dpto_Caldas","Manizales",11.350071444006957,"Moderada",37.424650340488505,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2615,"Río Chinchiná","Dpto_Caldas","Palestina",11.350071444006957,"Moderada",37.424650340488505,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2615,"Río Chinchiná","Dpto_Caldas","Villamaría",11.350071444006957,"Moderada",37.424650340488505,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2615,"Río Chinchiná","Dpto_Caldas","Chinchiná",11.350071444006957,"Moderada",37.424650340488505,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2616,"Río Tapias y otros Directos al Cauca","Dpto_Caldas","Aguadas",4.7116166633618599,"Baja",14.49529639524831,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2616,"Río Tapias y otros Directos al Cauca","Dpto_Caldas","Pácora",4.7116166633618599,"Baja",14.49529639524831,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2616,"Río Tapias y otros Directos al Cauca","Dpto_Caldas","La Merced",4.7116166633618599,"Baja",14.49529639524831,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2616,"Río Tapias y otros Directos al Cauca","Dpto_Caldas","Salamina",4.7116166633618599,"Baja",14.49529639524831,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2616,"Río Tapias y otros Directos al Cauca","Dpto_Caldas","Filadelfia",4.7116166633618599,"Baja",14.49529639524831,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2616,"Río Tapias y otros Directos al Cauca","Dpto_Caldas","Aranzazu",4.7116166633618599,"Baja",14.49529639524831,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Antioquia","Tarso",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Antioquia","Pueblorrico",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Antioquia","Jericó",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Antioquia","La Pintada",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Antioquia","Támesis",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Antioquia","Valparaíso",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Antioquia","Caramanta",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Caldas","Marmato",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Caldas","Supía",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Caldas","Riosucio",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Caldas","San José",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2617,"Río Cartama y otros Directos al Cauca","Dpto_Caldas","Belalcázar",9.2397724560971781,"Baja",26.900868193166843,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2618,"Río Arma","Dpto_Antioquia","La Unión",2.2498658079940821,"Baja",6.462753797354023,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2618,"Río Arma","Dpto_Antioquia","Montebello",2.2498658079940821,"Baja",6.462753797354023,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2618,"Río Arma","Dpto_Antioquia","Santa Bárbara",2.2498658079940821,"Baja",6.462753797354023,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2618,"Río Arma","Dpto_Antioquia","Abejorral",2.2498658079940821,"Baja",6.462753797354023,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2618,"Río Arma","Dpto_Antioquia","Sonson",2.2498658079940821,"Baja",6.462753797354023,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2619,"Río San Juan","Dpto_Antioquia","Salgar",2.1094354790094272,"Baja",5.4115656590142818,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2619,"Río San Juan","Dpto_Antioquia","Ciudad Bolívar",2.1094354790094272,"Baja",5.4115656590142818,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2619,"Río San Juan","Dpto_Antioquia","Hispania",2.1094354790094272,"Baja",5.4115656590142818,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2619,"Río San Juan","Dpto_Antioquia","Betania",2.1094354790094272,"Baja",5.4115656590142818,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2619,"Río San Juan","Dpto_Antioquia","Andes",2.1094354790094272,"Baja",5.4115656590142818,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2619,"Río San Juan","Dpto_Antioquia","Jardín",2.1094354790094272,"Baja",5.4115656590142818,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Briceño",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Toledo",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","San Andrés de Cuerquía",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","San José de La Montaña",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Liborina",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Olaya",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Sopetrán",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","San Jerónimo",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Ebéjico",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Heliconia",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Quindio","Armenia",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Titiribí",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Angelópolis",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Amagá",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Venecia",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Fredonia",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","La Pintada",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2620,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen derecho","Dpto_Antioquia","Sabanalarga",4.2950153777572933,"Baja",10.966929585223719,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2621,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen izquierdo","Dpto_Antioquia","Ituango",2.1503514458639907,"Baja",5.6700867824759751,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2621,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen izquierdo","Dpto_Antioquia","Peque",3.1503514458639899,"Baja",6.6700867824759804,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2621,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen izquierdo","Dpto_Antioquia","Buriticá",4.1503514458639899,"Baja",7.6700867824759804,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2621,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen izquierdo","Dpto_Antioquia","Giraldo",5.1503514458639899,"Baja",8.6700867824759804,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2621,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen izquierdo","Dpto_Antioquia","Santafé de Antioquia",6.1503514458639899,"Baja",9.6700867824759804,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2621,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen izquierdo","Dpto_Antioquia","Caicedo",7.1503514458639899,"Baja",10.670086782476,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2621,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen izquierdo","Dpto_Antioquia","Anza",8.1503514458639899,"Baja",11.670086782476,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2621,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen izquierdo","Dpto_Antioquia","Betulia",9.1503514458639899,"Baja",12.670086782476,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2621,"Directos río Cauca entre río San Juan y Pto. Valdivia, margen izquierdo","Dpto_Antioquia","Concordia",10.150351445864001,"Baja",13.670086782476,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2622,"Río Desbaratado","Dpto_Norte_de_Santander","Tibú",87.71109062688312,"Muy Alta",277.41015912705319,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2622,"Río Desbaratado","Dpto_Norte_de_Santander","El Tarra",87.71109062688312,"Muy Alta",277.41015912705319,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2624,"Río Tarazá - Río Man","Dpto_Antioquia","Tarazá",0.74992274317694285,"Muy Baja",2.0985103198185824,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2625,"Directos al Cauca entre Pto. Valdivia y río Nechí","Dpto_Antioquia","Nechí",1.6195266443020335,"Baja",4.1986479665914986,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2625,"Directos al Cauca entre Pto. Valdivia y río Nechí","Dpto_Antioquia","Cáceres",1.6195266443020335,"Baja",4.1986479665914986,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2625,"Directos al Cauca entre Pto. Valdivia y río Nechí","Dpto_Antioquia","Valdivia",1.6195266443020335,"Baja",4.1986479665914986,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2626,"Directos Bajo Cauca - Cga. La Raya entre río Nechí y Brazo de Loba","Dpto_Bolívar","Altos del Rosario",0.69467572925357002,"Muy Baja",1.6160517086026223,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2626,"Directos Bajo Cauca - Cga. La Raya entre río Nechí y Brazo de Loba","Dpto_Bolívar","Montecristo",0.69467572925357002,"Muy Baja",1.6160517086026223,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2627,"Río Piendamó","Dpto_Cauca","Suárez",88.881823947726062,"Muy Alta",232.65504459859079,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2627,"Río Piendamó","Dpto_Cauca","Morales",88.881823947726062,"Muy Alta",232.65504459859079,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2627,"Río Piendamó","Dpto_Cauca","Silvia",88.881823947726062,"Muy Alta",232.65504459859079,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2628,"Río Quinamayó y otros Directos al Cauca","Dpto_Cauca","Villa Rica",9.0181990949887467,"Baja",30.199767043887594,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2628,"Río Quinamayó y otros Directos al Cauca","Dpto_Cauca","Buenos Aires",9.0181990949887467,"Baja",30.199767043887594,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2628,"Río Quinamayó y otros Directos al Cauca","Dpto_Cauca","Caloto",9.0181990949887467,"Baja",30.199767043887594,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2628,"Río Quinamayó y otros Directos al Cauca","Dpto_Cauca","Santander de Quilichao",9.0181990949887467,"Baja",30.199767043887594,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2629,"Ríos Claro y Jamundí","Dpto_Valle_del_Cauca","Santiago de Cali",7.2538734110843093,"Baja",22.909474568429623,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2629,"Ríos Claro y Jamundí","Dpto_Valle_del_Cauca","El Cerrito",7.2538734110843093,"Baja",22.909474568429623,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2629,"Ríos Claro y Jamundí","Dpto_Valle_del_Cauca","Jamundí",7.2538734110843093,"Baja",22.909474568429623,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2630,"Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo","Dpto_Valle_del_Cauca","Santiago de Cali",201.03155370829029,"Critico",628.87493557558378,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2630,"Ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo","Dpto_Valle_del_Cauca","Jamundí",201.03155370829029,"Critico",628.87493557558378,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2631,"Ríos Arroyohondo - Yumbo - Mulaló - Vijes - Yotoco","Dpto_Valle_del_Cauca","Yotoco",59.507307667808696,"Muy Alta",172.05356382063073,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2631,"Ríos Arroyohondo - Yumbo - Mulaló - Vijes - Yotoco","Dpto_Valle_del_Cauca","Vijes",59.507307667808696,"Muy Alta",172.05356382063073,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2631,"Ríos Arroyohondo - Yumbo - Mulaló - Vijes - Yotoco","Dpto_Valle_del_Cauca","Yumbo",59.507307667808696,"Muy Alta",172.05356382063073,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2632,"Ríos Guabas, Sabaletas y Sonso","Dpto_Valle_del_Cauca","Guacarí",159.0063181475285,"Critico",453.08912245646565,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2632,"Ríos Guabas, Sabaletas y Sonso","Dpto_Valle_del_Cauca","Ginebra",159.0063181475285,"Critico",453.08912245646565,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2632,"Ríos Guabas, Sabaletas y Sonso","Dpto_Valle_del_Cauca","El Cerrito",159.0063181475285,"Critico",453.08912245646565,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2633,"Ríos Guadalajara y San Pedro","Dpto_Valle_del_Cauca","Guadalajara de Buga",37.84725985619945,"Alta",110.84791501380479,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2634,"Río Cali","Dpto_Valle_del_Cauca","Andalucía",9.9044970671982959,"Baja",29.611088436557903,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2635,"Río Bugalagrande","Dpto_Valle_del_Cauca","Bugalagrande",16.471907944903553,"Moderada",46.511734577883054,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2636,"Río Paila","Dpto_Valle_del_Cauca","Sevilla",38.347737807045434,"Alta",110.77824303623819,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2637,"Quebradas Las Cañas - Los Micos y Obando","Dpto_Valle_del_Cauca","Cartago",27.472563535914418,"Alta",88.529099697605034,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2637,"Quebradas Las Cañas - Los Micos y Obando","Dpto_Valle_del_Cauca","Obando",27.472563535914418,"Alta",88.529099697605034,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2637,"Quebradas Las Cañas - Los Micos y Obando","Dpto_Valle_del_Cauca","La Victoria, VC",27.472563535914418,"Alta",88.529099697605034,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cauca",2637,"Quebradas Las Cañas - Los Micos y Obando","Dpto_Valle_del_Cauca","Zarzal, VC",27.472563535914418,"Alta",88.529099697605034,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Amalfi",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Guadalupe",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Carolina",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Gómez Plata",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Santa Rosa de Osos",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Belmira",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Entrerrios",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","San Pedro",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Don Matías",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Barbosa",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Girardota",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Copacabana",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Bello",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Medellín",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Itagui",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Envigado",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Sabaneta",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","La Estrella",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2701,"Río Porce","Dpto_Antioquia","Caldas",18.328861963423833,"Moderada",45.357474606911339,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2702,"Alto Nechí","Dpto_Antioquia","Anorí",2.6126579285715184,"Baja",6.4975634744566815,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2702,"Alto Nechí","Dpto_Antioquia","Campamento",2.6126579285715184,"Baja",6.4975634744566815,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2702,"Alto Nechí","Dpto_Antioquia","Yarumal",2.6126579285715184,"Baja",6.4975634744566815,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2702,"Alto Nechí","Dpto_Antioquia","Angostura",2.6126579285715184,"Baja",6.4975634744566815,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2703,"Bajo Nechí (md)","Dpto_Antioquia","El Bagre",4.4423990659881207,"Baja",10.634392237213275,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2703,"Bajo Nechí (md)","Dpto_Antioquia","Zaragoza",4.4423990659881207,"Baja",10.634392237213275,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2703,"Bajo Nechí (md)","Dpto_Antioquia","Segovia",4.4423990659881207,"Baja",10.634392237213275,"Moderada"]
[null,"Magdalena - Cauca","Nechi",2704,"Directos al Bajo Nechí (mi)","Dpto_Antioquia","Nechí",2.8258092500782372,"Baja",6.5184297149175157,"Baja"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2802,"Medio Cesar","Dpto_Cesar","Valledupar",30.416066825824334,"Alta",186.93458168217794,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2802,"Medio Cesar","Dpto_Cesar","La Paz",30.416066825824334,"Alta",186.93458168217794,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2802,"Medio Cesar","Dpto_Cesar","Manaure",30.416066825824334,"Alta",186.93458168217794,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2802,"Medio Cesar","Dpto_Cesar","Agustín Codazzi",30.416066825824334,"Alta",186.93458168217794,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2802,"Medio Cesar","Dpto_Cesar","Becerril",30.416066825824334,"Alta",186.93458168217794,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2804,"Río Ariguaní","Dpto_Cesar","Pueblo Bello",36.74872789327852,"Alta",166.32197715858169,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2804,"Río Ariguaní","Dpto_Cesar","El Copey",36.74872789327852,"Alta",166.32197715858169,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2804,"Río Ariguaní","Dpto_Cesar","Bosconia",36.74872789327852,"Alta",166.32197715858169,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2804,"Río Ariguaní","Dpto_Cesar","El Paso",36.74872789327852,"Alta",166.32197715858169,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2804,"Río Ariguaní","Dpto_Cesar","Astrea",36.74872789327852,"Alta",166.32197715858169,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2804,"Río Ariguaní","Dpto_Magdalena","Algarrobo",36.74872789327852,"Alta",166.32197715858169,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2805,"Bajo Cesar","Dpto_Cesar","La Jagua de Ibirico",9.4764718140567474,"Baja",34.374192530382977,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2805,"Bajo Cesar","Dpto_Cesar","Chiriguaná",9.4764718140567474,"Baja",34.374192530382977,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2805,"Bajo Cesar","Dpto_Cesar","Chimichagua",9.4764718140567474,"Baja",34.374192530382977,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2805,"Bajo Cesar","Dpto_Cesar","Curumaní",9.4764718140567474,"Baja",34.374192530382977,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2805,"Bajo Cesar","Dpto_Cesar","Pailitas",9.4764718140567474,"Baja",34.374192530382977,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2805,"Bajo Cesar","Dpto_Cesar","Tamalameque",9.4764718140567474,"Baja",34.374192530382977,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Cesar",2805,"Bajo Cesar","Dpto_Cesar","Pelaya",9.4764718140567474,"Baja",34.374192530382977,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2901,"Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar (mi)","Dpto_Bolívar","El Guamo",37.513378794868643,"Alta",94.949173121345211,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2901,"Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar (mi)","Dpto_Bolívar","San Juan Nepomuceno",37.513378794868643,"Alta",94.949173121345211,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2901,"Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar (mi)","Dpto_Bolívar","San Jacinto",37.513378794868643,"Alta",94.949173121345211,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2901,"Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar (mi)","Dpto_Bolívar","El Carmen de Bolívar",37.513378794868643,"Alta",94.949173121345211,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2902,"Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar (md)","Dpto_Magdalena","Pedraza",14.941533035177137,"Moderada",41.475691597296269,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2902,"Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar (md)","Dpto_Magdalena","Tenerife",14.941533035177137,"Moderada",41.475691597296269,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2903,"Canal del Dique (md)","Dpto_Atlántico","Usiacurí",79.611684655398093,"Muy Alta",201.06017262771351,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2903,"Canal del Dique (md)","Dpto_Atlántico","Sabanalarga, Atlántico",79.611684655398093,"Muy Alta",201.06017262771351,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2903,"Canal del Dique (md)","Dpto_Atlántico","Repelón",79.611684655398093,"Muy Alta",201.06017262771351,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2903,"Canal del Dique (md)","Dpto_Atlántico","Manatí",79.611684655398093,"Muy Alta",201.06017262771351,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2903,"Canal del Dique (md)","Dpto_Bolívar","San Estanislao",79.611684655398093,"Muy Alta",201.06017262771351,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2903,"Canal del Dique (md)","Dpto_Bolívar","Soplaviento",79.611684655398093,"Muy Alta",201.06017262771351,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2903,"Canal del Dique (md)","Dpto_Bolívar","San Cristóbal",79.611684655398093,"Muy Alta",201.06017262771351,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2903,"Canal del Dique (md)","Dpto_Bolívar","Mahates",79.611684655398093,"Muy Alta",201.06017262771351,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2903,"Canal del Dique (md)","Dpto_Bolívar","Arroyohondo",79.611684655398093,"Muy Alta",201.06017262771351,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2903,"Canal del Dique (md)","Dpto_Bolívar","Calamar",79.611684655398093,"Muy Alta",201.06017262771351,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Barranquilla",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Soledad",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Malambo",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Galapa",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Baranoa",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Polonuevo",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Sabanagrande",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Santo Tomás",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Palmar de Varela",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Ponedera",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Candelaria",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Campo de La Cruz",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511444,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2904,"Directos al Bajo Magdalena entre Calamar y desembocadura","Dpto_Atlántico","Suan",185.91329937417825,"Critico",519.26307937511399,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2905,"Canal del Dique (mi)","Dpto_Bolívar","Cartagena de Indias",61.203065903058615,"Muy Alta",157.31659828458822,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2905,"Canal del Dique (mi)","Dpto_Bolívar","Turbaná",61.203065903058615,"Muy Alta",157.31659828458822,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2905,"Canal del Dique (mi)","Dpto_Bolívar","Clemencia",61.203065903058615,"Muy Alta",157.31659828458822,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2905,"Canal del Dique (mi)","Dpto_Bolívar","Arjona",61.203065903058615,"Muy Alta",157.31659828458822,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2905,"Canal del Dique (mi)","Dpto_Atlántico","Baranoa",61.203065903058615,"Muy Alta",157.31659828458822,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2905,"Canal del Dique (mi)","Dpto_Atlántico","Sabanalarga, Atlántico",61.203065903058615,"Muy Alta",157.31659828458822,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2905,"Canal del Dique (mi)","Dpto_Atlántico","Manatí",61.203065903058615,"Muy Alta",157.31659828458822,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2905,"Canal del Dique (mi)","Dpto_Sucre","Sincelejo",61.203065903058615,"Muy Alta",157.31659828458822,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2905,"Canal del Dique (mi)","Dpto_Córdoba","Montelíbano",61.203065903058615,"Muy Alta",157.31659828458822,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2906,"Cga. Grande de Santa Marta","Dpto_Magdalena","Ciénaga, Magdalena",23.719986453852268,"Alta",84.729977931849817,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2906,"Cga. Grande de Santa Marta","Dpto_Magdalena","Puebloviejo",23.719986453852268,"Alta",84.729977931849817,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2906,"Cga. Grande de Santa Marta","Dpto_Magdalena","Sitionuevo",23.719986453852268,"Alta",84.729977931849817,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2906,"Cga. Grande de Santa Marta","Dpto_Magdalena","Salamina, Magdalena",23.719986453852268,"Alta",84.729977931849817,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2906,"Cga. Grande de Santa Marta","Dpto_Magdalena","El Piñon",23.719986453852268,"Alta",84.729977931849817,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2906,"Cga. Grande de Santa Marta","Dpto_Magdalena","Cerro San Antonio",23.719986453852268,"Alta",84.729977931849817,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2906,"Cga. Grande de Santa Marta","Dpto_Magdalena","Concordia, Magdalena",23.719986453852268,"Alta",84.729977931849817,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2906,"Cga. Grande de Santa Marta","Dpto_Magdalena","Pivijay",23.719986453852268,"Alta",84.729977931849817,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2906,"Cga. Grande de Santa Marta","Dpto_Magdalena","Fundación",23.719986453852268,"Alta",84.729977931849817,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2906,"Cga. Grande de Santa Marta","Dpto_Magdalena","El Retén",23.719986453852268,"Alta",84.729977931849817,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2906,"Cga. Grande de Santa Marta","Dpto_Magdalena","Aracataca",23.719986453852268,"Alta",84.729977931849817,"Muy Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Magdalena","Santa Bárbara de Pinto",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Magdalena","Plato",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Magdalena","Santa Ana",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Magdalena","San Zenón",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Magdalena","Pijiño del Carmen",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Magdalena","San Sebastián de Buenavista",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Bolívar","Margarita",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Bolívar","Mompós",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Bolívar","San Fernando",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Bolívar","Pinillos",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Bolívar","Hatillo de Loba",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Bolívar","Barranco de Loba",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Bolívar","San Martín de Loba",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Bolívar","El Peñón",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Bolívar","Río Viejo",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2907,"Directos Bajo Magdalena entre El Banco y El Plato","Dpto_Bolívar","Regidor",14.676106241831869,"Moderada",34.025817978998788,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2908,"Ríos Chimicuica y Corozal","Dpto_Magdalena","Chivolo",10.237992832131487,"Moderada",29.766516729837448,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2908,"Ríos Chimicuica y Corozal","Dpto_Magdalena","Nueva Granada",10.237992832131487,"Moderada",29.766516729837448,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2908,"Ríos Chimicuica y Corozal","Dpto_Magdalena","Ariguaní",10.237992832131487,"Moderada",29.766516729837448,"Alta"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2909,"Ciénaga de Mallorquín","Dpto_Atlántico","Barranquilla",101.01410040661925,"Critico",305.03534972380095,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2909,"Ciénaga de Mallorquín","Dpto_Atlántico","Soledad",101.01410040661925,"Critico",305.03534972380095,"Critico"]
[null,"Magdalena - Cauca","Bajo Magdalena",2909,"Ciénaga de Mallorquín","Dpto_Atlántico","Puerto Colombia",101.01410040661925,"Critico",305.03534972380095,"Critico"]
[null,"Orinoco","Inírida",3101,"Río Inírida Alto","Dpto_Guaviare","El Retorno",0.1649184096877466,"Muy Baja",0.40563833284644496,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3101,"Río Inírida Alto","Dpto_Guaviare","San José del Guaviare",0.1649184096877466,"Muy Baja",0.40563833284644496,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3101,"Río Inírida Alto","Dpto_Guaviare","Miraflores, Guaviare",0.1649184096877466,"Muy Baja",0.40563833284644496,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3104,"Río Inírida Medio","Dpto_Guaviare","El Retorno",2.2947296681039245E-2,"Muy Baja",5.2954053588047598E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3104,"Río Inírida Medio","Dpto_Guaviare","San José del Guaviare",2.2947296681039245E-2,"Muy Baja",5.2954053588047598E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3104,"Río Inírida Medio","Dpto_Guainía","Morichal",2.2947296681039245E-2,"Muy Baja",5.2954053588047598E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3104,"Río Inírida Medio","Dpto_Guainía","Barranco Minas",2.2947296681039245E-2,"Muy Baja",5.2954053588047598E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3104,"Río Inírida Medio","Dpto_Guainía","Inírida",2.2947296681039245E-2,"Muy Baja",5.2954053588047598E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3105,"Río Papunaua","Dpto_Guainía","Pana Pana",3.1363581854249811E-2,"Muy Baja",7.1726018156704166E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3105,"Río Papunaua","Dpto_Guaviare","El Retorno",3.1363581854249811E-2,"Muy Baja",7.1726018156704166E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3105,"Río Papunaua","Dpto_Vaupés","Papunaua",3.1363581854249811E-2,"Muy Baja",7.1726018156704166E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3107,"Caño Nabuquén","Dpto_Guainía","Puerto Colombia",5.9720556207432422E-4,"Muy Baja",1.375652483542782E-3,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3107,"Caño Nabuquén","Dpto_Guainía","Inírida",5.9720556207432422E-4,"Muy Baja",1.375652483542782E-3,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3108,"Río Inírida (mi), hasta bocas Caño Bocón, y río Las Viñas","Dpto_Guainía","Barranco Minas",3.6901190307548327E-2,"Muy Baja",7.7523235126733439E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3108,"Río Inírida (mi), hasta bocas Caño Bocón, y río Las Viñas","Dpto_Guainía","Inírida",3.6901190307548327E-2,"Muy Baja",7.7523235126733439E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3110,"Caño Bocón","Dpto_Guainía","Barranco Minas",1.8418892607452043E-2,"Muy Baja",3.7267817624846863E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Inírida",3110,"Caño Bocón","Dpto_Guainía","Inírida",1.8418892607452043E-2,"Muy Baja",3.7267817624846863E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3201,"Río Guayabero Alto","Dpto_Meta","La Macarena",0.29033490635345988,"Muy Baja",0.74580805438710507,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3201,"Río Guayabero Alto","Dpto_Meta","Uribe",0.29033490635345988,"Muy Baja",0.74580805438710507,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3202,"Río Guape","Dpto_Meta","Uribe",0.2555467866732809,"Muy Baja",0.68967788572729294,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3202,"Río Guape","Dpto_Meta","Mesetas",0.2555467866732809,"Muy Baja",0.68967788572729294,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3202,"Río Guape","Dpto_Meta","Vistahermosa",0.25554678667328101,"Muy Baja",0.68967788572729305,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3202,"Río Guape","Dpto_Meta","Cubarral",0.25554678667328101,"Muy Baja",0.68967788572729305,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3203,"Río Losada","Dpto_Meta","La Macarena",0.28047856862069448,"Muy Baja",0.67215102333961885,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3204,"Río Guayabero Bajo","Dpto_Meta","La Macarena",0.64386505999188515,"Muy Baja",1.5108185236142706,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3204,"Río Guayabero Bajo","Dpto_Meta","Vistahermosa",0.64386505999188515,"Muy Baja",1.5108185236142706,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3204,"Río Guayabero Bajo","Dpto_Meta","Puerto Rico, Meta",0.64386505999188504,"Muy Baja",1.5108185236142699,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3204,"Río Guayabero Bajo","Dpto_Guaviare","San José del Guaviare",0.64386505999188504,"Muy Baja",1.5108185236142699,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","Guamal",3.1175778159017784,"Baja",7.9712220841761816,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","Cubarral",3.1175778159017784,"Baja",7.9712220841761816,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","Lejanías",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","El Castillo",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","El Dorado",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","San Juan de Arama",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","Granada, Meta",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","Fuente de Oro",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","San Martín, Meta",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","Vistahermosa",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","Puerto Lleras",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","Puerto Rico, Meta",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","Puerto Concordia",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3206,"Río Ariari","Dpto_Meta","Mapiripán",3.1175778159017802,"Baja",7.9712220841761798,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3207,"Río Güejar","Dpto_Meta","Mesetas",0.9062324992762274,"Muy Baja",2.3739033315885623,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3207,"Río Güejar","Dpto_Meta","San Juan de Arama",0.9062324992762274,"Muy Baja",2.3739033315885623,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3207,"Río Güejar","Dpto_Meta","Vistahermosa",0.90623249927622695,"Muy Baja",2.37390333158856,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3207,"Río Güejar","Dpto_Meta","Puerto Rico, Meta",0.90623249927622695,"Muy Baja",2.37390333158856,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3210,"Medio Guaviare","Dpto_Meta","Puerto Concordia",0.45007806042116755,"Muy Baja",1.0560589773335389,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3210,"Medio Guaviare","Dpto_Meta","Mapiripán",0.45007806042116755,"Muy Baja",1.0560589773335389,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3210,"Medio Guaviare","Dpto_Guaviare","San José del Guaviare",0.45007806042116799,"Muy Baja",1.05605897733354,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3210,"Medio Guaviare","Dpto_Guainía","Barranco Minas",0.45007806042116799,"Muy Baja",1.05605897733354,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3210,"Medio Guaviare","Dpto_Vichada","Cumaribo",0.45007806042116799,"Muy Baja",1.05605897733354,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3212,"Río Siare","Dpto_Vichada","Cumaribo",0.13453300701068946,"Muy Baja",0.33300433780195382,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3212,"Río Siare","Dpto_Meta","Mapiripán",0.13453300701068946,"Muy Baja",0.33300433780195382,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3213,"Río Iteviare","Dpto_Meta","Mapiripán",0.47570132541157062,"Muy Baja",1.1430056482363651,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3213,"Río Iteviare","Dpto_Meta","Puerto Gaitán",0.47570132541157062,"Muy Baja",1.1430056482363651,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3213,"Río Iteviare","Dpto_Vichada","Cumaribo",0.47570132541157101,"Muy Baja",1.14300564823637,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3214,"Bajo Guaviare","Dpto_Vichada","Cumaribo",0.11669022464185246,"Muy Baja",0.2242769362562288,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3214,"Bajo Guaviare","Dpto_Guainía","Barranco Minas",0.11669022464185246,"Muy Baja",0.2242769362562288,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3214,"Bajo Guaviare","Dpto_Guainía","Inírida",0.116690224641852,"Muy Baja",0.22427693625622899,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3215,"Caño Minisiare","Dpto_Guainía","Barranco Minas",1.7081337833426274E-2,"Muy Baja",3.3967453792351832E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3216,"Alto río Uvá","Dpto_Vichada","Cumaribo",2.515066861670525E-2,"Muy Baja",6.2032565505313879E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3216,"Alto río Uvá","Dpto_Meta","Puerto Gaitán",2.515066861670525E-2,"Muy Baja",6.2032565505313879E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3217,"Medio río Uvá","Dpto_Vichada","Cumaribo",6.5647695909651846E-2,"Muy Baja",0.14956383142108617,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3218,"Bajo río Uvá","Dpto_Vichada","Cumaribo",2.4451887254434389E-2,"Muy Baja",5.1474851023415744E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3301,"Alto Vichada","Dpto_Meta","Puerto Gaitán",1.1157055638970657,"Baja",2.8304330333648196,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3301,"Alto Vichada","Dpto_Vichada","Cumaribo",1.1157055638970657,"Baja",2.8304330333648196,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3302,"Río Guarrojo","Dpto_Meta","Puerto Gaitán",1.238640337407749,"Baja",3.1461936106323964,"Baja"]
[null,"Orinoco","Guaviare",3302,"Río Guarrojo","Dpto_Vichada","Cumaribo",1.238640337407749,"Baja",3.1461936106323964,"Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3303,"Río Muco","Dpto_Meta","Puerto Gaitán",4.1360115820083116,"Baja",10.259547489828819,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3303,"Río Muco","Dpto_Vichada","Cumaribo",4.1360115820083116,"Baja",10.259547489828819,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3305,"Directos Vichada Medio","Dpto_Vichada","Cumaribo",5.7492938726741029E-2,"Muy Baja",0.1391289178997164,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3306,"Bajo Vichada","Dpto_Vichada","Cumaribo",5.0154074981746267E-2,"Muy Baja",0.10061233194390232,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3401,"Alto río Tomo","Dpto_Vichada","Cumaribo",0.29703624101112996,"Muy Baja",0.74059859649298843,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3401,"Alto río Tomo","Dpto_Vichada","Santa Rosalía",0.29703624101112996,"Muy Baja",0.74059859649298843,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3401,"Alto río Tomo","Dpto_Vichada","La Primavera",0.29703624101112996,"Muy Baja",0.74059859649298843,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3402,"Río Elvita","Dpto_Vichada","Santa Rosalía",0.52101289855538657,"Muy Baja",1.2446207179470301,"Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3402,"Río Elvita","Dpto_Vichada","La Primavera",0.52101289855538657,"Muy Baja",1.2446207179470301,"Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3403,"Bajo río Tomo","Dpto_Vichada","La Primavera",0.10261408957223379,"Muy Baja",0.23161080115137589,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3403,"Bajo río Tomo","Dpto_Vichada","Cumaribo",0.10261408957223379,"Muy Baja",0.23161080115137589,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3403,"Bajo río Tomo","Dpto_Vichada","Puerto Carreño",0.10261408957223379,"Muy Baja",0.23161080115137589,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3405,"Caño Lioni Terecay","Dpto_Vichada","Puerto Carreño",0.13040774305968814,"Muy Baja",0.30829799494366827,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3405,"Caño Lioni Terecay","Dpto_Vichada","La Primavera",0.13040774305968814,"Muy Baja",0.30829799494366827,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Vichada",3501,"Río Metica (Guamal - Humadea)","Dpto_Meta","Acacías",5.5805141863429721,"Baja",15.47102106556709,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3501,"Río Metica (Guamal - Humadea)","Dpto_Meta","San Carlos de Guaroa",5.5805141863429721,"Baja",15.47102106556709,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3501,"Río Metica (Guamal - Humadea)","Dpto_Meta","Castilla la Nueva",5.5805141863429704,"Baja",15.471021065567101,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3501,"Río Metica (Guamal - Humadea)","Dpto_Meta","San Martín, Meta",5.5805141863429704,"Baja",15.471021065567101,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3501,"Río Metica (Guamal - Humadea)","Dpto_Meta","Puerto López",5.5805141863429704,"Baja",15.471021065567101,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3501,"Río Metica (Guamal - Humadea)","Dpto_Meta","Guamal",5.5805141863429704,"Baja",15.471021065567101,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Meta","Acacías",5.4681056895526554,"Baja",15.205305693818799,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Meta","San Carlos de Guaroa",5.4681056895526554,"Baja",15.205305693818799,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Meta","Villavicencio",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Meta","Puerto López",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Cundinamarca","La Calera",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Cundinamarca","Fomeque",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Cundinamarca","Choachí",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Cundinamarca","Ubaque",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Cundinamarca","Chipaque",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Cundinamarca","Une",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Cundinamarca","Caqueza",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Cundinamarca","Fosca",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Cundinamarca","Quetame",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Cundinamarca","Guayabetal",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Dpto_Cundinamarca","Gutiérrez",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3502,"Río Guayuriba","Bogotá","Bogotá",5.4681056895526599,"Baja",15.205305693818801,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3503,"Río Guatiquía","Dpto_Meta","Restrepo",7.9606722334240114,"Baja",24.078659016094523,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3503,"Río Guatiquía","Dpto_Meta","Villavicencio",7.9606722334240114,"Baja",24.078659016094523,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3503,"Río Guatiquía","Dpto_Meta","El Calvario",7.9606722334240096,"Baja",24.078659016094502,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3503,"Río Guatiquía","Dpto_Meta","San Juanito",7.9606722334240096,"Baja",24.078659016094502,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3503,"Río Guatiquía","Dpto_Cundinamarca","Fomeque",7.9606722334240096,"Baja",24.078659016094502,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3504,"Río Guacavía","Dpto_Cundinamarca","Paratebueno",9.3102629036254125,"Baja",27.223874080513138,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3504,"Río Guacavía","Dpto_Cundinamarca","Medina",9.3102629036254125,"Baja",27.223874080513138,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3504,"Río Guacavía","Dpto_Meta","Cumaral",9.3102629036254108,"Baja",27.223874080513099,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3504,"Río Guacavía","Dpto_Meta","Restrepo",9.3102629036254108,"Baja",27.223874080513099,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3505,"Río Humea","Dpto_Meta","Cumaral",4.6967229271377589,"Baja",13.080564605178166,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3505,"Río Humea","Dpto_Meta","Cabuyaro",4.6967229271377589,"Baja",13.080564605178166,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3505,"Río Humea","Dpto_Meta","Puerto López",4.6967229271377597,"Baja",13.0805646051782,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3505,"Río Humea","Dpto_Cundinamarca","Paratebueno",4.6967229271377597,"Baja",13.0805646051782,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3505,"Río Humea","Dpto_Cundinamarca","Medina",4.6967229271377597,"Baja",13.0805646051782,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Vichada",3506,"Río Guavio","Dpto_Cundinamarca","Guasca",15.77017263550286,"Moderada",48.613711833290438,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3506,"Río Guavio","Dpto_Cundinamarca","Guatavita",15.77017263550286,"Moderada",48.613711833290438,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3506,"Río Guavio","Dpto_Cundinamarca","Junín",15.770172635502901,"Moderada",48.613711833290402,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3506,"Río Guavio","Dpto_Cundinamarca","La Calera",15.770172635502901,"Moderada",48.613711833290402,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3506,"Río Guavio","Dpto_Cundinamarca","Ubalá",15.770172635502901,"Moderada",48.613711833290402,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3506,"Río Guavio","Dpto_Cundinamarca","Gachala",15.770172635502901,"Moderada",48.613711833290402,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3506,"Río Guavio","Dpto_Cundinamarca","Gachetá",15.770172635502901,"Moderada",48.613711833290402,"Alta"]
[null,"Orinoco","Vichada",3506,"Río Guavio","Dpto_Cundinamarca","Gama",15.770172635502901,"Moderada",48.613711833290402,"Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Almeida",29.695457763805884,"Alta",98.870508890812772,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Boyacá",29.695457763805884,"Alta",98.870508890812772,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Chinavita",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Chivor",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Ciénega",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Cucaita",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Garagoa",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Guateque",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Guayatá",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Jenesano",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","La Capilla",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Macanal",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Nuevo Colón",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Pachavita",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Ramiriquí",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Samacá",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Santa María",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Siachoque",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Somondoco",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Soracá",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Sutatenza",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Tenza",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Tibaná",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Tunja",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Turmequé",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Umbita",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Ventaquemada",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Boyacá","Viracachá",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Cundinamarca","Chocontá",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Cundinamarca","Machetá",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Cundinamarca","Manta",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Cundinamarca","Tibirita",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3507,"Río Garagoa","Dpto_Cundinamarca","Villapinzón",29.695457763805901,"Alta",98.8705088908128,"Muy Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3508,"Río Lengupá","Dpto_Boyacá","Rondón",3.8109885007769808,"Baja",11.667863568250205,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3508,"Río Lengupá","Dpto_Boyacá","Pesca",3.8109885007769808,"Baja",11.667863568250205,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3508,"Río Lengupá","Dpto_Boyacá","Tota",3.8109885007769799,"Baja",11.667863568250199,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3508,"Río Lengupá","Dpto_Boyacá","Aquitania",3.8109885007769799,"Baja",11.667863568250199,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3508,"Río Lengupá","Dpto_Boyacá","Zetaquira",3.8109885007769799,"Baja",11.667863568250199,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3508,"Río Lengupá","Dpto_Boyacá","Berbeo",3.8109885007769799,"Baja",11.667863568250199,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3508,"Río Lengupá","Dpto_Boyacá","San Eduardo",3.8109885007769799,"Baja",11.667863568250199,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3508,"Río Lengupá","Dpto_Boyacá","Miraflores",3.8109885007769799,"Baja",11.667863568250199,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3508,"Río Lengupá","Dpto_Boyacá","Páez",3.8109885007769799,"Baja",11.667863568250199,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Boyacá","Macanal",6.6914036527509051,"Baja",19.378438717704054,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Boyacá","Paratebueno",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Boyacá","Santa María",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Boyacá","San Luis de Gaceno",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Casanare","Sabanalarga, Casanare",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Casanare","Villanueva",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Casanare","Aguazul",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Casanare","Monterrey",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Casanare","Yopal",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Casanare","Tauramena",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Meta","Cumaral",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Meta","Barranca de Upía",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Meta","Cabuyaro",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3509,"Río Upía","Dpto_Meta","Restrepo",6.6914036527509104,"Baja",19.3784387177041,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3510,"Río Negro","Dpto_Meta","Villavicencio",3.7539113499028045,"Baja",10.03302628790949,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3510,"Río Negro","Dpto_Meta","Puerto López",3.7539113499028045,"Baja",10.03302628790949,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3511,"Directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao (md)","Dpto_Meta","Puerto López",4.9104768051159766,"Baja",11.101365595816681,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3511,"Directos al Meta entre ríos Guayuriba y Yucao (md)","Dpto_Meta","San Martín, Meta",4.9104768051159766,"Baja",11.101365595816681,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3512,"Río Yucao","Dpto_Meta","Puerto López",3.3237544866090727,"Baja",7.6037883916572664,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3512,"Río Yucao","Dpto_Meta","Puerto Gaitán",3.3237544866090727,"Baja",7.6037883916572664,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3513,"Río Melúa","Dpto_Meta","San Martín, Meta",1.086664571245467,"Baja",2.6297920389661327,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3513,"Río Melúa","Dpto_Meta","Puerto López",1.086664571245467,"Baja",2.6297920389661327,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3514,"Caño Cumaral","Dpto_Meta","San Martín, Meta",0.41600649640239784,"Muy Baja",1.0447623899558867,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3515,"Río Manacacías y otros Directos al Meta (md)","Dpto_Meta","Puerto López",0.68100633342368577,"Muy Baja",1.6793928914435972,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3515,"Río Manacacías y otros Directos al Meta (md)","Dpto_Meta","Puerto Gaitán",0.68100633342368577,"Muy Baja",1.6793928914435972,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3515,"Río Manacacías y otros Directos al Meta (md)","Dpto_Meta","San Martín, Meta",0.68100633342368599,"Muy Baja",1.6793928914436,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3515,"Río Manacacías y otros Directos al Meta (md)","Dpto_Meta","Puerto Lleras",0.68100633342368599,"Muy Baja",1.6793928914436,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3515,"Río Manacacías y otros Directos al Meta (md)","Dpto_Meta","Mapiripán",0.68100633342368599,"Muy Baja",1.6793928914436,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3516,"Lago de Tota","Dpto_Boyacá","Aquitania",8.1403336215713811,"Baja",40.589945870526812,"Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3516,"Lago de Tota","Dpto_Boyacá","Cuítiva",8.1403336215713811,"Baja",40.589945870526812,"Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3516,"Lago de Tota","Dpto_Boyacá","Tota",8.1403336215713793,"Baja",40.589945870526797,"Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3516,"Lago de Tota","Dpto_Boyacá","Sogamoso",8.1403336215713793,"Baja",40.589945870526797,"Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3518,"Río Túa y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Maní",5.1461391892886343,"Baja",13.389610404622518,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3518,"Río Túa y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Tauramena",5.1461391892886343,"Baja",13.389610404622518,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3518,"Río Túa y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Villanueva",5.1461391892886299,"Baja",13.3896104046225,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3518,"Río Túa y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Monterrey",5.1461391892886299,"Baja",13.3896104046225,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3518,"Río Túa y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Sabanalarga, Casanare",5.1461391892886299,"Baja",13.3896104046225,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3519,"Río Cusiana","Dpto_Casanare","Maní",2.6909416419658045,"Baja",8.4730563870322193,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3519,"Río Cusiana","Dpto_Casanare","Tauramena",2.6909416419658045,"Baja",8.4730563870322193,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3519,"Río Cusiana","Dpto_Casanare","Aguazul",2.6909416419658001,"Baja",8.4730563870322193,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3519,"Río Cusiana","Dpto_Casanare","Yopal",2.6909416419658001,"Baja",8.4730563870322193,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3519,"Río Cusiana","Dpto_Casanare","Recetor",2.6909416419658001,"Baja",8.4730563870322193,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3519,"Río Cusiana","Dpto_Casanare","Chameza",2.6909416419658001,"Baja",8.4730563870322193,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3519,"Río Cusiana","Dpto_Boyacá","Sogamoso",2.6909416419658001,"Baja",8.4730563870322193,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3519,"Río Cusiana","Dpto_Boyacá","Aquitania",2.6909416419658001,"Baja",8.4730563870322193,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3519,"Río Cusiana","Dpto_Boyacá","Pajarito",2.6909416419658001,"Baja",8.4730563870322193,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3519,"Río Cusiana","Dpto_Boyacá","Labranzagrande",2.6909416419658001,"Baja",8.4730563870322193,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3520,"Directos al Meta entre ríos Cusiana y Cravo Sur (mi)","Dpto_Casanare","Maní",4.8483366878229095,"Baja",12.969146033529322,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3520,"Directos al Meta entre ríos Cusiana y Cravo Sur (mi)","Dpto_Casanare","Orocué",4.8483366878229095,"Baja",12.969146033529322,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3520,"Directos al Meta entre ríos Cusiana y Cravo Sur (mi)","Dpto_Casanare","Yopal",4.8483366878229104,"Baja",12.969146033529301,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Boyacá","Mongua",3.7056868600579289,"Baja",10.975284277030875,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Boyacá","Labranzagrande",3.7056868600579289,"Baja",10.975284277030875,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Boyacá","Aquitania",3.7056868600579298,"Baja",10.9752842770309,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Boyacá","Socotá",3.7056868600579298,"Baja",10.9752842770309,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Boyacá","Paya",3.7056868600579298,"Baja",10.9752842770309,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Boyacá","Gameza",3.7056868600579298,"Baja",10.9752842770309,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Boyacá","Pisba",3.7056868600579298,"Baja",10.9752842770309,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Boyacá","Tasco",3.7056868600579298,"Baja",10.9752842770309,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Casanare","Yopal",3.7056868600579298,"Baja",10.9752842770309,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Casanare","Orocué",3.7056868600579298,"Baja",10.9752842770309,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Casanare","San Luis de Palenque",3.7056868600579298,"Baja",10.9752842770309,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3521,"Río Cravo Sur","Dpto_Casanare","Nunchía",3.7056868600579298,"Baja",10.9752842770309,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Meta",3522,"Caño Guanápalo y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Orocué",2.8576802716741971,"Baja",7.6624170085691192,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3522,"Caño Guanápalo y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","San Luis de Palenque",2.8576802716741971,"Baja",7.6624170085691192,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3522,"Caño Guanápalo y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Nunchía",2.8576802716741998,"Baja",7.6624170085691201,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3523,"Río Pauto y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Paz de Ariporo",2.0284728633562206,"Baja",5.5828231888775646,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3523,"Río Pauto y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Trinidad",2.0284728633562206,"Baja",5.5828231888775646,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3523,"Río Pauto y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","San Luis de Palenque",2.0284728633562201,"Baja",5.5828231888775601,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3523,"Río Pauto y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Pore",2.0284728633562201,"Baja",5.5828231888775601,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3523,"Río Pauto y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Támara",2.0284728633562201,"Baja",5.5828231888775601,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3523,"Río Pauto y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Casanare","Nunchía",2.0284728633562201,"Baja",5.5828231888775601,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3523,"Río Pauto y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Boyacá","Mongua",2.0284728633562201,"Baja",5.5828231888775601,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3523,"Río Pauto y otros Directos al Meta (mi)","Dpto_Boyacá","Pisba",2.0284728633562201,"Baja",5.5828231888775601,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3524,"Directos al río Meta entre ríos Pauto y Agua Clara (mi)","Dpto_Casanare","Paz de Ariporo",0.3050047124933879,"Muy Baja",0.76719581331395648,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3525,"Directos Bajo Meta entre ríos Casanare y Orinoco","Dpto_Vichada","La Primavera",0.55251383364982087,"Muy Baja",1.2092327116817843,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3525,"Directos Bajo Meta entre ríos Casanare y Orinoco","Dpto_Vichada","Puerto Carreño",0.55251383364982087,"Muy Baja",1.2092327116817843,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3525,"Directos Bajo Meta entre ríos Casanare y Orinoco","Dpto_Arauca","Cravo Norte",0.55251383364982098,"Muy Baja",1.20923271168178,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3526,"Directos al río Meta entre ríos Cusiana y Casanare (md)","Dpto_Vichada","La Primavera",1.1217057707294469,"Baja",2.4384750856049395,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3526,"Directos al río Meta entre ríos Cusiana y Casanare (md)","Dpto_Vichada","Santa Rosalía",1.1217057707294469,"Baja",2.4384750856049395,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3526,"Directos al río Meta entre ríos Cusiana y Casanare (md)","Dpto_Meta","Puerto Gaitán",1.12170577072945,"Baja",2.43847508560494,"Baja"]
[null,"Orinoco","Meta",3527,"Directos al río Meta entre ríos Guatiquía y Upía (mi)","Dpto_Meta","Barranca de Upía",13.364981792135719,"Moderada",34.815450265165722,"Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3527,"Directos al río Meta entre ríos Guatiquía y Upía (mi)","Dpto_Meta","Cabuyaro",13.364981792135719,"Moderada",34.815450265165722,"Alta"]
[null,"Orinoco","Meta",3527,"Directos al río Meta entre ríos Guatiquía y Upía (mi)","Dpto_Boyacá","Paratebueno",13.364981792135699,"Moderada",34.815450265165701,"Alta"]
[null,"Orinoco","Casanare",3601,"Río Ariporo","Dpto_Casanare","Hato Corozal",0.5700724070240385,"Muy Baja",1.560518504054049,"Baja"]
[null,"Orinoco","Casanare",3601,"Río Ariporo","Dpto_Casanare","Paz de Ariporo",0.5700724070240385,"Muy Baja",1.560518504054049,"Baja"]
[null,"Orinoco","Casanare",3601,"Río Ariporo","Dpto_Casanare","Támara",0.57007240702403805,"Muy Baja",1.5605185040540499,"Baja"]
[null,"Orinoco","Casanare",3602,"Río Casanare","Dpto_Arauca","Tame",2.7720954947310821,"Baja",7.8363339851557345,"Baja"]
[null,"Orinoco","Casanare",3602,"Río Casanare","Dpto_Arauca","Puerto Rondón",2.7720954947310821,"Baja",7.8363339851557345,"Baja"]
[null,"Orinoco","Casanare",3602,"Río Casanare","Dpto_Arauca","Cravo Norte",2.7720954947310799,"Baja",7.8363339851557301,"Baja"]
[null,"Orinoco","Casanare",3602,"Río Casanare","Dpto_Casanare","La Salina",2.7720954947310799,"Baja",7.8363339851557301,"Baja"]
[null,"Orinoco","Casanare",3602,"Río Casanare","Dpto_Casanare","Sácama",2.7720954947310799,"Baja",7.8363339851557301,"Baja"]
[null,"Orinoco","Casanare",3602,"Río Casanare","Dpto_Casanare","Hato Corozal",2.7720954947310799,"Baja",7.8363339851557301,"Baja"]
[null,"Orinoco","Casanare",3603,"Río Cravo Norte","Dpto_Arauca","Puerto Rondón",5.6183648802195032,"Baja",15.078663516746534,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Casanare",3603,"Río Cravo Norte","Dpto_Arauca","Cravo Norte",5.6183648802195032,"Baja",15.078663516746534,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Casanare",3603,"Río Cravo Norte","Dpto_Arauca","Arauca",5.6183648802194996,"Baja",15.0786635167465,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Casanare",3603,"Río Cravo Norte","Dpto_Arauca","Arauquita",5.6183648802194996,"Baja",15.0786635167465,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Casanare",3603,"Río Cravo Norte","Dpto_Arauca","Tame",5.6183648802194996,"Baja",15.0786635167465,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Casanare",3603,"Río Cravo Norte","Dpto_Arauca","Fortul",5.6183648802194996,"Baja",15.0786635167465,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Casanare",3604,"Caño Samuco","Dpto_Arauca","Arauca",0.58700181991655831,"Muy Baja",1.4593735049650502,"Baja"]
[null,"Orinoco","Casanare",3604,"Caño Samuco","Dpto_Arauca","Cravo Norte",0.58700181991655831,"Muy Baja",1.4593735049650502,"Baja"]
[null,"Orinoco","Casanare",3605,"Río Agua Clara","Dpto_Casanare","Paz de Ariporo",0.28993170268242929,"Muy Baja",0.6778932181088323,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Santander","Carcasí",0.94324312581463032,"Muy Baja",2.5394933896942593,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Santander","Concepción, Santander",0.94324312581463032,"Muy Baja",2.5394933896942593,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Santander","Cerrito",0.94324312581462999,"Muy Baja",2.5394933896942602,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Santander","Guaca",0.94324312581462999,"Muy Baja",2.5394933896942602,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Santander","Santa Bárbara, Santander",0.94324312581462999,"Muy Baja",2.5394933896942602,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Santander","Tona",0.94324312581462999,"Muy Baja",2.5394933896942602,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Norte_de_Santander","Chitagá",0.94324312581462999,"Muy Baja",2.5394933896942602,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Norte_de_Santander","Toledo, NS",0.94324312581462999,"Muy Baja",2.5394933896942602,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Norte_de_Santander","Labateca",0.94324312581462999,"Muy Baja",2.5394933896942602,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Norte_de_Santander","Silos",0.94324312581462999,"Muy Baja",2.5394933896942602,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Norte_de_Santander","Cácota",0.94324312581462999,"Muy Baja",2.5394933896942602,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3701,"Río Chitagá","Dpto_Norte_de_Santander","Pamplona",0.94324312581462999,"Muy Baja",2.5394933896942602,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3702,"Río Margua","Dpto_Norte_de_Santander","Toledo, NS",0.30508663546834036,"Muy Baja",0.74537929331772157,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3703,"Río Cubugón - Río Covaría","Dpto_Norte_de_Santander","Chitagá",7.7498605694086786E-2,"Muy Baja",0.20116326338537283,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3703,"Río Cubugón - Río Covaría","Dpto_Norte_de_Santander","Toledo, NS",7.7498605694086786E-2,"Muy Baja",0.20116326338537283,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3703,"Río Cubugón - Río Covaría","Dpto_Santander","Concepción, Santander",7.74986056940868E-2,"Muy Baja",0.20116326338537299,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3703,"Río Cubugón - Río Covaría","Dpto_Boyacá","Cubará",7.74986056940868E-2,"Muy Baja",0.20116326338537299,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3703,"Río Cubugón - Río Covaría","Dpto_Boyacá","Chiscas",7.74986056940868E-2,"Muy Baja",0.20116326338537299,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3703,"Río Cubugón - Río Covaría","Dpto_Boyacá","Güicán",7.74986056940868E-2,"Muy Baja",0.20116326338537299,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3704,"Río Bojabá y otros Directos al Arauca (md)","Dpto_Arauca","Fortul",0.37311489185055841,"Muy Baja",1.0474339632605831,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3704,"Río Bojabá y otros Directos al Arauca (md)","Dpto_Arauca","Saravena",0.37311489185055841,"Muy Baja",1.0474339632605831,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3704,"Río Bojabá y otros Directos al Arauca (md)","Dpto_Boyacá","Cubará",0.37311489185055802,"Muy Baja",1.04743396326058,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3704,"Río Bojabá y otros Directos al Arauca (md)","Dpto_Boyacá","Chiscas",0.37311489185055802,"Muy Baja",1.04743396326058,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3704,"Río Bojabá y otros Directos al Arauca (md)","Dpto_Boyacá","Güicán",0.37311489185055802,"Muy Baja",1.04743396326058,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3705,"Río Banadia y otros Directos al río Arauca (md)","Dpto_Arauca","Fortul",6.082287675782819,"Baja",15.520811613348421,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Arauca",3705,"Río Banadia y otros Directos al río Arauca (md)","Dpto_Arauca","Saravena",6.082287675782819,"Baja",15.520811613348421,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Arauca",3705,"Río Banadia y otros Directos al río Arauca (md)","Dpto_Arauca","Arauquita",6.0822876757828199,"Baja",15.5208116133484,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Arauca",3705,"Río Banadia y otros Directos al río Arauca (md)","Dpto_Arauca","Arauca",6.0822876757828199,"Baja",15.5208116133484,"Moderada"]
[null,"Orinoco","Arauca",3706,"Directos río Arauca (md)","Dpto_Arauca","Arauca",3.4164017757355438,"Baja",9.1174200774166625,"Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3801,"Río Vita","Dpto_Vichada","Puerto Carreño",0.43427493789642901,"Muy Baja",0.98461705671104571,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Arauca",3801,"Río Vita","Dpto_Vichada","La Primavera",0.43427493789642901,"Muy Baja",0.98461705671104571,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Orinoco Directos",3802,"Río Tuparro y otros Directos al Orinoco (mi)","Dpto_Vichada","Cumaribo",5.8906132987349341E-2,"Muy Baja",0.12642743146761179,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Orinoco Directos",3803,"Caño Matavén y otros Directos al Orinoco (mi)","Dpto_Vichada","Cumaribo",1.1658286248204803E-2,"Muy Baja",2.2862644252497247E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Orinoco Directos",3804,"Directos río Atabapo (mi)","Dpto_Guainía","Puerto Colombia",1.0166678838439384E-2,"Muy Baja",2.0396538768485031E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Orinoco Directos",3804,"Directos río Atabapo (mi)","Dpto_Guainía","Inírida",1.0166678838439384E-2,"Muy Baja",2.0396538768485031E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Orinoco Directos",3804,"Directos río Atabapo (mi)","Dpto_Guainía","Cacahual",1.01666788384394E-2,"Muy Baja",2.0396538768485E-2,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Orinoco Directos",3805,"Directos Orinoco entre ríos Tomo y Meta (mi)","Dpto_Vichada","Puerto Carreño",0.1982677390525327,"Muy Baja",0.44700087054701998,"Muy Baja"]
[null,"Orinoco","Orinoco Directos",3809,"Río Cinaruco y Directos río Orinoco (mi)","Dpto_Arauca","Arauca",0.61395088979720158,"Muy Baja",1.5200274115568668,"Baja"]
[null,"Orinoco","Orinoco Directos",3809,"Río Cinaruco y Directos río Orinoco (mi)","Dpto_Arauca","Cravo Norte",0.61395088979720158,"Muy Baja",1.5200274115568668,"Baja"]
[null,"Orinoco","Apure",3901,"Alto río Apure","Dpto_Norte_de_Santander","Toledo, NS",0.10436111081613605,"Muy Baja",0.27396927670754234,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4101,"Alto río Guainía","Dpto_Guainía","Pana Pana",3.8399177859325874E-4,"Muy Baja",8.8941080347000861E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4101,"Alto río Guainía","Dpto_Guainía","Morichal",3.8399177859325874E-4,"Muy Baja",8.8941080347000861E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4101,"Alto río Guainía","Dpto_Guainía"," Inírida",3.8399177859325902E-4,"Muy Baja",8.8941080347000904E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4101,"Alto río Guainía","Dpto_Guainía","Puerto Colombia",3.8399177859325902E-4,"Muy Baja",8.8941080347000904E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4102,"Medio río Guainía","Dpto_Guainía","Puerto Colombia",4.1544151830193659E-4,"Muy Baja",9.813477967398356E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4103,"Medio río Guainía","Dpto_Guainía","Pana Pana",4.1544151830193659E-4,"Muy Baja",9.813477967398356E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4105,"Bajo río Guainía","Dpto_Guainía","Puerto Colombia",6.5701066336276779E-4,"Muy Baja",1.5275093643820337E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4105,"Bajo río Guainía","Dpto_Guainía","San Felipe",6.5701066336276779E-4,"Muy Baja",1.5275093643820337E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4106,"Río Aquió o Caño Aque","Dpto_Guainía","Puerto Colombia",5.522637758563117E-4,"Muy Baja",1.3079476893352133E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4107,"Directos Río Negro (md)","Dpto_Guainía","San Felipe",1.0290742691331219E-3,"Muy Baja",2.5232673976735547E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4107,"Directos Río Negro (md)","Dpto_Guainía","La Guadalupe",1.0290742691331219E-3,"Muy Baja",2.5232673976735547E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4108,"Río Cuiarí","Dpto_Guainía","Pana Pana",4.1065231090060931E-4,"Muy Baja",9.6969165370383798E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4109,"Río Isana","Dpto_Guainía","Pana Pana",3.5600524883296812E-4,"Muy Baja",7.857382258847005E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4109,"Río Isana","Dpto_Vaupés","Papunaua",3.5600524883296812E-4,"Muy Baja",7.857382258847005E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4109,"Río Isana","Dpto_Vaupés","Mitú",3.5600524883296812E-4,"Muy Baja",7.857382258847005E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4110,"Río Tomo","Dpto_Guainía","San Felipe",6.6138289100379653E-4,"Muy Baja",1.5681528920240793E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Guainia",4110,"Río Tomo","Dpto_Guainía","Puerto Colombia",6.6138289100379653E-4,"Muy Baja",1.5681528920240793E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4201,"Río Itilla","Dpto_Guaviare","Calamar, Guaviare",8.0139535458364039E-2,"Muy Baja",0.19872972404815789,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4201,"Río Itilla","Dpto_Guaviare","Miraflores, Guaviare",8.0139535458364039E-2,"Muy Baja",0.19872972404815789,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4202,"Río Unilla","Dpto_Guaviare","Calamar, Guaviare",0.21083369198921703,"Muy Baja",0.51820678900553252,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4202,"Río Unilla","Dpto_Guaviare","Miraflores, Guaviare",0.21083369198921703,"Muy Baja",0.51820678900553252,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4202,"Río Unilla","Dpto_Guaviare","El Retorno",0.21083369198921703,"Muy Baja",0.51820678900553252,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4203,"Alto Vaupés","Dpto_Guaviare","Calamar, Guaviare",3.4479490715195515E-2,"Muy Baja",8.2819122528786884E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4203,"Alto Vaupés","Dpto_Guaviare","Miraflores, Guaviare",3.4479490715195515E-2,"Muy Baja",8.2819122528786884E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4203,"Alto Vaupés","Dpto_Vaupés","Caruru",3.4479490715195515E-2,"Muy Baja",8.2819122528786884E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4207,"Bajo Vaupés","Dpto_Vaupés","Caruru",6.2206348851378147E-3,"Muy Baja",1.2421120394981076E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4207,"Bajo Vaupés","Dpto_Vaupés","Mitú",6.2206348851378147E-3,"Muy Baja",1.2421120394981076E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4207,"Bajo Vaupés","Dpto_Vaupés","Yavaraté",6.2206348851378147E-3,"Muy Baja",1.2421120394981076E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4208,"Río Querarí","Dpto_Vaupés","Papunaua",3.5226204284098412E-3,"Muy Baja",7.1604204539597472E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4208,"Río Querarí","Dpto_Vaupés","Mitú",3.5226204284098412E-3,"Muy Baja",7.1604204539597472E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4209,"Río Papurí","Dpto_Vaupés","Mitú",2.9165403531204027E-3,"Muy Baja",6.2394864825587757E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4209,"Río Papurí","Dpto_Vaupés","Yavaraté",2.9165403531204027E-3,"Muy Baja",6.2394864825587757E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4211,"Río Tiquié","Dpto_Vaupés","Mitú",3.0384630628100288E-3,"Muy Baja",6.6923120009755588E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Vaupés",4211,"Río Tiquié","Dpto_Vaupés","Pacoa",3.0384630628100288E-3,"Muy Baja",6.6923120009755588E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4301,"Río Tunia (Macayá)","Dpto_Guaviare","Calamar, Guaviare",9.1576364508296607E-2,"Muy Baja",0.22473603527131042,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4301,"Río Tunia (Macayá)","Dpto_Meta","La Macarena",9.1576364508296607E-2,"Muy Baja",0.22473603527131042,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4301,"Río Tunia (Macayá)","Dpto_Caquetá","San Vicente del Caguán",9.1576364508296607E-2,"Muy Baja",0.22473603527131,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4302,"Río Ajajú","Dpto_Caquetá","San Vicente del Caguán",0.10182829853969932,"Muy Baja",0.25270722771512566,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4302,"Río Ajajú","Dpto_Caquetá","Solano",0.10182829853969932,"Muy Baja",0.25270722771512566,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4303,"Alto río Apaporis","Dpto_Caquetá","Solano",4.4814922355127691E-3,"Muy Baja",1.0538167911893664E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4303,"Alto río Apaporis","Dpto_Vaupés","Caruru",4.4814922355127691E-3,"Muy Baja",1.0538167911893664E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4303,"Alto río Apaporis","Dpto_Vaupés","Pacoa",4.48149223551277E-3,"Muy Baja",1.0538167911893701E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4303,"Alto río Apaporis","Dpto_Guaviare","Miraflores, Guaviare",4.48149223551277E-3,"Muy Baja",1.0538167911893701E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4305,"Bajo río Apaporis","Dpto_Vaupés","Pacoa",6.9162198484719729E-4,"Muy Baja",1.4150898571072643E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4305,"Bajo río Apaporis","Dpto_Vaupés","Taraira",6.9162198484719729E-4,"Muy Baja",1.4150898571072643E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4305,"Bajo río Apaporis","Dpto_Amazonas","La Victoria",6.9162198484719697E-4,"Muy Baja",1.41508985710726E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4305,"Bajo río Apaporis","Dpto_Amazonas","Miriti - Paraná",6.9162198484719697E-4,"Muy Baja",1.41508985710726E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4305,"Bajo río Apaporis","Dpto_Amazonas","La Pedrera",6.9162198484719697E-4,"Muy Baja",1.41508985710726E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4306,"Río Cananarí","Dpto_Vaupés","Mitú",1.0619227955974103E-3,"Muy Baja",2.3307124421887379E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4306,"Río Cananarí","Dpto_Vaupés","Caruru",1.0619227955974103E-3,"Muy Baja",2.3307124421887379E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4306,"Río Cananarí","Dpto_Vaupés","Pacoa",1.0619227955974101E-3,"Muy Baja",2.33071244218874E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4307,"Río Pira Paraná","Dpto_Vaupés","Pacoa",5.2653509025041496E-4,"Muy Baja",1.15407161842552E-3,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4307,"Río Pira Paraná","Dpto_Vaupés","Mitú",3.2576470074529201E-4,"Muy Baja",7.12831309514312E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4307,"Río Pira Paraná","Dpto_Vaupés","Taraira",1.24994311240165E-4,"Muy Baja",2.71591000603102E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Apaporis",4309,"Directos río Taraira","Dpto_Vaupés","Taraira",-2.7654646777007503E-4,"Muy Baja",-6.1088961721930798E-4,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4401,"Alto Caquetá","Dpto_Putumayo","Puerto Guzmán",0.14134332125368337,"Muy Baja",0.31337614194062174,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4401,"Alto Caquetá","Dpto_Putumayo","Mocoa",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4401,"Alto Caquetá","Dpto_Putumayo","Villagarzón",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4401,"Alto Caquetá","Dpto_Putumayo","San Francisco, Putumayo",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4401,"Alto Caquetá","Dpto_Cauca","Piamonte",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4401,"Alto Caquetá","Dpto_Cauca","Santa Rosa",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4402,"Río Caquetá Medio","Dpto_Cauca","Piamonte",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4402,"Río Caquetá Medio","Dpto_Putumayo","Puerto Guzmán",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4402,"Río Caquetá Medio","Dpto_Putumayo","Leguízamo",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4402,"Río Caquetá Medio","Dpto_Caquetá","Solano",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4402,"Río Caquetá Medio","Dpto_Caquetá","Solita",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4402,"Río Caquetá Medio","Dpto_Caquetá","Valparaíso",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4402,"Río Caquetá Medio","Dpto_Caquetá","Curillo",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4402,"Río Caquetá Medio","Dpto_Caquetá","San José del Fragua",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4402,"Río Caquetá Medio","Dpto_Caquetá","Albania",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4402,"Río Caquetá Medio","Dpto_Amazonas","Puerto Alegría",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4402,"Río Caquetá Medio","Dpto_Amazonas","La Chorrera",0.14134332125368301,"Muy Baja",0.31337614194062202,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4403,"Río Orteguaza","Dpto_Caquetá","Solano",0.72920706563098248,"Muy Baja",1.6508517235591436,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4403,"Río Orteguaza","Dpto_Caquetá","La Montañita",0.72920706563098248,"Muy Baja",1.6508517235591436,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4403,"Río Orteguaza","Dpto_Caquetá","Milán",0.72920706563098203,"Muy Baja",1.65085172355914,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4403,"Río Orteguaza","Dpto_Caquetá","Valparaíso",0.72920706563098203,"Muy Baja",1.65085172355914,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4403,"Río Orteguaza","Dpto_Caquetá","El Paujil",0.72920706563098203,"Muy Baja",1.65085172355914,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4403,"Río Orteguaza","Dpto_Caquetá","Florencia",0.72920706563098203,"Muy Baja",1.65085172355914,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4403,"Río Orteguaza","Dpto_Caquetá","Morelia",0.72920706563098203,"Muy Baja",1.65085172355914,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4403,"Río Orteguaza","Dpto_Caquetá","Belén de los Andaquies",0.72920706563098203,"Muy Baja",1.65085172355914,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4404,"Río Pescado","Dpto_Caquetá","Valparaíso",0.52670566059022406,"Muy Baja",1.1668423095856413,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4404,"Río Pescado","Dpto_Caquetá","Morelia",0.52670566059022406,"Muy Baja",1.1668423095856413,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4404,"Río Pescado","Dpto_Caquetá","Milán",0.52670566059022395,"Muy Baja",1.1668423095856399,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4404,"Río Pescado","Dpto_Caquetá","Belén de los Andaquies",0.52670566059022395,"Muy Baja",1.1668423095856399,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4404,"Río Pescado","Dpto_Caquetá","San José del Fragua",0.52670566059022395,"Muy Baja",1.1668423095856399,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4404,"Río Pescado","Dpto_Caquetá","Albania",0.52670566059022395,"Muy Baja",1.1668423095856399,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4407,"Río Rutuya","Dpto_Caquetá","Solano",1.6899630588049649E-2,"Muy Baja",3.8130175330652445E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4408,"Río Mecaya","Dpto_Putumayo","Leguízamo",0.20120549998977286,"Muy Baja",0.46837670812687593,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4408,"Río Mecaya","Dpto_Putumayo","Puerto Guzmán",0.20120549998977286,"Muy Baja",0.46837670812687593,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4408,"Río Mecaya","Dpto_Putumayo","Puerto Asís",0.201205499989773,"Muy Baja",0.46837670812687598,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4408,"Río Mecaya","Dpto_Putumayo","Puerto Caicedo",0.201205499989773,"Muy Baja",0.46837670812687598,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4408,"Río Mecaya","Dpto_Putumayo","Mocoa",0.201205499989773,"Muy Baja",0.46837670812687598,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4408,"Río Mecaya","Dpto_Putumayo","Villagarzón",0.201205499989773,"Muy Baja",0.46837670812687598,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4409,"Río Sencella","Dpto_Putumayo","Leguízamo",5.713305103004461E-2,"Muy Baja",0.13499873139644969,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4409,"Río Sencella","Dpto_Putumayo","Puerto Asís",5.713305103004461E-2,"Muy Baja",0.13499873139644969,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4410,"Río Peneya","Dpto_Caquetá","Cartagena del Chairá",5.7877206761436217E-3,"Muy Baja",1.2137004353522813E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4410,"Río Peneya","Dpto_Caquetá","Solano",5.7877206761436217E-3,"Muy Baja",1.2137004353522813E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4414,"Río Cuemaní","Dpto_Caquetá","Solano",7.1412363811035997E-3,"Muy Baja",1.74472015437977E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4415,"Río Caquetá Bajo","Dpto_Caquetá","Solano",8.1563731598235899E-3,"Muy Baja",2.14298494365039E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4415,"Río Caquetá Bajo","Dpto_Amazonas","La Chorrera",8.6639415491835802E-3,"Muy Baja",2.3421173382857E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4415,"Río Caquetá Bajo","Dpto_Amazonas","Puerto Santander",9.1715099385435792E-3,"Muy Baja",2.5412497329209999E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4415,"Río Caquetá Bajo","Dpto_Amazonas","Miriti - Paraná",9.6790783279035696E-3,"Muy Baja",2.7403821275563199E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4415,"Río Caquetá Bajo","Dpto_Amazonas","La Pedrera",1.01866467172636E-2,"Muy Baja",2.9395145221916299E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4415,"Río Caquetá Bajo","Dpto_Amazonas","Puerto Arica",1.0694215106623601E-2,"Muy Baja",3.1386469168269399E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4417,"Río Cahuinarí","Dpto_Amazonas","La Chorrera",1.17093518853436E-2,"Muy Baja",3.5369117060975501E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4417,"Río Cahuinarí","Dpto_Amazonas","Puerto Santander",1.22169202747035E-2,"Muy Baja",3.7360441007328597E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4417,"Río Cahuinarí","Dpto_Amazonas","Puerto Arica",1.2724488664063499E-2,"Muy Baja",3.93517649536817E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4418,"Río Mirití-Paraná","Dpto_Amazonas","Miriti - Paraná",1.3739625442783499E-2,"Muy Baja",4.33344128463879E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4418,"Río Mirití-Paraná","Dpto_Amazonas","La Pedrera",1.42471938321435E-2,"Muy Baja",4.5325736792740899E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4420,"Río Puré","Dpto_Amazonas","La Pedrera",1.52623306108635E-2,"Muy Baja",4.9308384685447099E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4420,"Río Puré","Dpto_Amazonas","Puerto Arica",1.5769899000223499E-2,"Muy Baja",5.1299708631800299E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caquetá",4420,"Río Puré","Dpto_Amazonas","Tarapacá",1.6277467389583501E-2,"Muy Baja",5.3291032578153298E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Yari",4501,"Alto Yarí","Dpto_Caquetá","Cartagena del Chairá",0.27802055615428789,"Muy Baja",0.67496268999219577,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Yari",4501,"Alto Yarí","Dpto_Caquetá","San Vicente del Caguán",0.278020556154288,"Muy Baja",0.674962689992196,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Yari",4502,"Río Camuya","Dpto_Caquetá","San Vicente del Caguán",0.278020556154288,"Muy Baja",0.674962689992196,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Yari",4504,"Medio Yarí","Dpto_Caquetá","San Vicente del Caguán",5.2843382966627573E-3,"Muy Baja",1.2944346745809627E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Yari",4504,"Medio Yarí","Dpto_Caquetá","Cartagena del Chairá",5.2843382966627599E-3,"Muy Baja",1.2944346745809601E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Yari",4504,"Medio Yarí","Dpto_Caquetá","Solano",5.2843382966627599E-3,"Muy Baja",1.2944346745809601E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Yari",4505,"Río Luisa","Dpto_Caquetá","Cartagena del Chairá",7.9002130106001725E-2,"Muy Baja",0.19036149683252993,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Yari",4505,"Río Luisa","Dpto_Caquetá","Solano",7.9002130106001697E-2,"Muy Baja",0.19036149683253001,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Yari",4506,"Bajo Yarí","Dpto_Caquetá","Solano",7.4409620307521723E-3,"Muy Baja",1.6280610390026606E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Yari",4509,"Río Cuñare","Dpto_Caquetá","Solano",6.8632772553744604E-3,"Muy Baja",1.8186567792758498E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Yari",4510,"Río Mesay","Dpto_Caquetá","Solano",6.2855924799967502E-3,"Muy Baja",2.0092525195490301E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4601,"Río Caguán Alto","Dpto_Caquetá","San Vicente del Caguán",0.76544701477031263,"Muy Baja",1.7734960087867833,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4601,"Río Caguán Alto","Dpto_Caquetá","Puerto Rico",0.76544701477031263,"Muy Baja",1.7734960087867833,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4601,"Río Caguán Alto","Dpto_Caquetá","Cartagena del Chairá",0.76544701477031263,"Muy Baja",1.7734960087867833,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4602,"Río Guayas","Dpto_Caquetá","Puerto Rico",0.67532216865260675,"Muy Baja",1.4991647292864805,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4602,"Río Guayas","Dpto_Caquetá","El Doncello",0.67532216865260697,"Muy Baja",1.49916472928648,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4602,"Río Guayas","Dpto_Caquetá","El Paujil",0.67532216865260697,"Muy Baja",1.49916472928648,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4602,"Río Guayas","Dpto_Caquetá","Cartagena del Chairá",0.67532216865260697,"Muy Baja",1.49916472928648,"Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4604,"Río Caguán Bajo","Dpto_Caquetá","Cartagena del Chairá",0.19667517706299084,"Muy Baja",0.46371857267996691,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4604,"Río Caguán Bajo","Dpto_Caquetá","San Vicente del Caguán",0.19667517706299101,"Muy Baja",0.46371857267996702,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4604,"Río Caguán Bajo","Dpto_Caquetá","Solano",0.19667517706299101,"Muy Baja",0.46371857267996702,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4605,"Río Sunsiyá","Dpto_Caquetá","San Vicente del Caguán",0.19667517706299101,"Muy Baja",0.46371857267996702,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4605,"Río Sunsiyá","Dpto_Caquetá","Solano",0.19667517706299101,"Muy Baja",0.46371857267996702,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4605,"Río Sunsiyá","Dpto_Caquetá","La Montañita",0.19667517706299101,"Muy Baja",0.46371857267996702,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Caguán",4605,"Río Sunsiyá","Dpto_Caquetá","El Paujil",0.19667517706299101,"Muy Baja",0.46371857267996702,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4701,"Alto río Putumayo","Dpto_Putumayo","Puerto Asís",0.41797577642868067,"Muy Baja",0.93124837268068539,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4701,"Alto río Putumayo","Dpto_Putumayo","San Miguel",0.41797577642868067,"Muy Baja",0.93124837268068539,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4701,"Alto río Putumayo","Dpto_Putumayo","Valle del Guamuez",0.417975776428681,"Muy Baja",0.93124837268068505,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4701,"Alto río Putumayo","Dpto_Putumayo","Orito",0.417975776428681,"Muy Baja",0.93124837268068505,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4701,"Alto río Putumayo","Dpto_Putumayo","Puerto Caicedo",0.417975776428681,"Muy Baja",0.93124837268068505,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4701,"Alto río Putumayo","Dpto_Putumayo","Villagarzón",0.417975776428681,"Muy Baja",0.93124837268068505,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4701,"Alto río Putumayo","Dpto_Putumayo","Santiago, Putumayo",0.417975776428681,"Muy Baja",0.93124837268068505,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4701,"Alto río Putumayo","Dpto_Putumayo","San Francisco, Putumayo",0.417975776428681,"Muy Baja",0.93124837268068505,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4701,"Alto río Putumayo","Dpto_Putumayo","Colón, Putumayo",0.417975776428681,"Muy Baja",0.93124837268068505,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4701,"Alto río Putumayo","Dpto_Putumayo","Sibundoy",0.417975776428681,"Muy Baja",0.93124837268068505,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4702,"Río San Miguel","Dpto_Putumayo","Puerto Asís",0.26237920918608848,"Muy Baja",0.62451841084429971,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4702,"Río San Miguel","Dpto_Putumayo","San Miguel",0.26237920918608798,"Muy Baja",0.62451841084430004,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4702,"Río San Miguel","Dpto_Putumayo","Valle del Guamuez",0.26237920918608798,"Muy Baja",0.62451841084430004,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4702,"Río San Miguel","Dpto_Putumayo","Orito",0.26237920918608798,"Muy Baja",0.62451841084430004,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4702,"Río San Miguel","Dpto_Nariño","Ipiales",0.26237920918608798,"Muy Baja",0.62451841084430004,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4702,"Río San Miguel","Dpto_Nariño","Potosí",0.26237920918608798,"Muy Baja",0.62451841084430004,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4703,"Río Putumayo Medio","Dpto_Putumayo","Leguízamo",0.11957770893225933,"Muy Baja",0.2702897321063078,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4703,"Río Putumayo Medio","Dpto_Putumayo","Puerto Asís",0.119577708932259,"Muy Baja",0.27028973210630802,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4703,"Río Putumayo Medio","Dpto_Putumayo","Puerto Caicedo",0.119577708932259,"Muy Baja",0.27028973210630802,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4703,"Río Putumayo Medio","Dpto_Putumayo","Villagarzón",0.119577708932259,"Muy Baja",0.27028973210630802,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4704,"Río Putumayo Directos (mi)","Dpto_Putumayo","Leguízamo",3.1598673022017645E-2,"Muy Baja",6.9551139999371875E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4704,"Río Putumayo Directos (mi)","Dpto_Amazonas","Puerto Alegría",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4704,"Río Putumayo Directos (mi)","Dpto_Amazonas","El Encanto",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4705,"Río Cara-Paraná","Dpto_Amazonas","Puerto Alegría",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4705,"Río Cara-Paraná","Dpto_Amazonas","El Encanto",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4705,"Río Cara-Paraná","Dpto_Amazonas","La Chorrera",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4705,"Río Cara-Paraná","Dpto_Putumayo","Leguízamo",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4706,"Río Putumayo Bajo","Dpto_Amazonas","El Encanto",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4706,"Río Putumayo Bajo","Dpto_Amazonas","Puerto Arica",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4706,"Río Putumayo Bajo","Dpto_Amazonas","Tarapacá",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4706,"Río Putumayo Bajo","Dpto_Amazonas","Leticia",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4707,"Río Igara-Paraná","Dpto_Amazonas","Puerto Alegría",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4707,"Río Igara-Paraná","Dpto_Amazonas","La Chorrera",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4707,"Río Igara-Paraná","Dpto_Amazonas","El Encanto",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4707,"Río Igara-Paraná","Dpto_Amazonas","Puerto Arica",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4707,"Río Igara-Paraná","Dpto_Amazonas","Puerto Santander",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4710,"Río Cotuhé","Dpto_Amazonas","Tarapacá",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4710,"Río Cotuhé","Dpto_Amazonas","Leticia",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4710,"Río Cotuhé","Dpto_Amazonas","Puerto Nariño",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Putumayo",4711,"Río Purité","Dpto_Amazonas","Leticia",3.1598673022017597E-2,"Muy Baja",6.9551139999371903E-2,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Amazonas Directos",4801,"Directos río Amazonas (mi)","Dpto_Amazonas","Leticia",0.13914353158433118,"Muy Baja",0.48187710626500757,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Amazonas Directos",4801,"Directos río Amazonas (mi)","Dpto_Amazonas","Puerto Nariño",0.13914353158433118,"Muy Baja",0.48187710626500757,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Napo",4901,"Río Chingual","Dpto_Nariño","Ipiales",0.37445867979996234,"Muy Baja",0.92589797569100374,"Muy Baja"]
[null,"Amazonas","Napo",4901,"Río Chingual","Dpto_Nariño","Potosí",0.37445867979996234,"Muy Baja",0.92589797569100374,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5101,"Río San Juan (frontera Ecuador)","Dpto_Nariño","Barbacoas",2.0127452167742659,"Baja",5.2914584568283667,"Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5101,"Río San Juan (frontera Ecuador)","Dpto_Nariño","Ricaurte, Nariño",2.0127452167742699,"Baja",5.2914584568283702,"Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5101,"Río San Juan (frontera Ecuador)","Dpto_Nariño","Cumbal",2.0127452167742699,"Baja",5.2914584568283702,"Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5102,"Río Mira","Dpto_Nariño","Barbacoas",1.0509157882781099,"Baja",2.7022729231341689,"Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5102,"Río Mira","Dpto_Nariño","Ricaurte, Nariño",1.0509157882781099,"Baja",2.7022729231341698,"Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5102,"Río Mira","Dpto_Nariño","Cumbal",1.0509157882781099,"Baja",2.7022729231341698,"Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5102,"Río Mira","Dpto_Nariño","San Andres de Tumaco",1.0509157882781099,"Baja",2.7022729231341698,"Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5102,"Río Mira","Dpto_Nariño","Sapuyes",1.0509157882781099,"Baja",2.7022729231341698,"Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5102,"Río Mira","Dpto_Nariño","Mallama",1.0509157882781099,"Baja",2.7022729231341698,"Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5103,"Río Rosario","Dpto_Nariño","San Andres de Tumaco",1.0509157882781099,"Baja",2.7022729231341698,"Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5104,"Río Chagüí","Dpto_Nariño","San Andres de Tumaco",0.44613070846917346,"Muy Baja",1.1016453114559106,"Baja"]
[null,"Pacifico","Mira",5104,"Río Chagüí","Dpto_Nariño","Roberto Payán",0.44613070846917346,"Muy Baja",1.1016453114559106,"Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5201,"Río Patía Alto","Dpto_Nariño","Leiva",3.2825863413608722,"Bajo",10.582577243577031,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5201,"Río Patía Alto","Dpto_Nariño","El Rosario",3.28258634136087,"Bajo",10.582577243576999,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5201,"Río Patía Alto","Dpto_Nariño","Policarpa",3.28258634136087,"Bajo",10.582577243576999,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5201,"Río Patía Alto","Dpto_Nariño","Taminango",3.28258634136087,"Bajo",10.582577243576999,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5201,"Río Patía Alto","Dpto_Cauca","Mercaderes",3.28258634136087,"Bajo",10.582577243576999,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5201,"Río Patía Alto","Dpto_Cauca","Patía",3.28258634136087,"Bajo",10.582577243576999,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5201,"Río Patía Alto","Dpto_Cauca","Balboa",3.28258634136087,"Bajo",10.582577243576999,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5201,"Río Patía Alto","Dpto_Cauca","Rosas",3.28258634136087,"Bajo",10.582577243576999,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5201,"Río Patía Alto","Dpto_Cauca","La Sierra",3.28258634136087,"Bajo",10.582577243576999,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5201,"Río Patía Alto","Dpto_Cauca","Sotara",3.28258634136087,"Bajo",10.582577243576999,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5201,"Río Patía Alto","Dpto_Cauca","Timbío",3.28258634136087,"Bajo",10.582577243576999,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5202,"Río San Jorge","Dpto_Cauca","Patía",4.4205546161428542,"Baja",11.973008028595283,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5202,"Río San Jorge","Dpto_Cauca","Mercaderes",4.4205546161428497,"Baja",11.9730080285953,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5202,"Río San Jorge","Dpto_Cauca","Almaguer",4.4205546161428497,"Baja",11.9730080285953,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5202,"Río San Jorge","Dpto_Cauca","Bolívar",4.4205546161428497,"Baja",11.9730080285953,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5202,"Río San Jorge","Dpto_Cauca","San Sebastián",4.4205546161428497,"Baja",11.9730080285953,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5202,"Río San Jorge","Dpto_Cauca","La Vega",4.4205546161428497,"Baja",11.9730080285953,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5202,"Río San Jorge","Dpto_Cauca","La Sierra",4.4205546161428497,"Baja",11.9730080285953,"Moderada"]
[null,"Pacifico","Patia",5203,"Río Mayo","Dpto_Cauca","Mercaderes",21.484323965335665,"Alta",49.805880966418833,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5203,"Río Mayo","Dpto_Cauca","Florencia, Cauca",21.484323965335701,"Alta",49.805880966418798,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5203,"Río Mayo","Dpto_Nariño","San Pablo, Nariño",21.484323965335701,"Alta",49.805880966418798,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5203,"Río Mayo","Dpto_Nariño","Colón",21.484323965335701,"Alta",49.805880966418798,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5203,"Río Mayo","Dpto_Nariño","Belén, Nariño",21.484323965335701,"Alta",49.805880966418798,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5203,"Río Mayo","Dpto_Nariño","San Lorenzo",21.484323965335701,"Alta",49.805880966418798,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5203,"Río Mayo","Dpto_Nariño","La Unión, Nariño",21.484323965335701,"Alta",49.805880966418798,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5203,"Río Mayo","Dpto_Nariño","La Cruz",21.484323965335701,"Alta",49.805880966418798,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5203,"Río Mayo","Dpto_Nariño","Taminango",21.484323965335701,"Alta",49.805880966418798,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","Albán, Nariño",11.25103844741917,"Moderada",27.468809716651986,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","Arboleda",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","Buesaco",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","Chachagüí",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","El Peñol",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","El Tablón de Gómez",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","El Tambo, Nariño",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","La Florida",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","Nariño",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","Pasto",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","San Bernardo",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","San Lorenzo",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","San Pedro de Cartago",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","Taminango ",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5204,"Río Juananbú","Dpto_Nariño","Tangua",11.2510384474192,"Moderada",27.468809716652,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Aldana",12.299359210711437,"Moderada",31.450344950190367,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Ancuyá",12.299359210711437,"Moderada",31.450344950190367,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Consaca",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Contadero",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Córdoba",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Cuaspud",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Cumbal",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","El Tambo, Nariño",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","El Peñol",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Funes",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Guachucal",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Guaitarilla",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Gualmatán",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Iles",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Imués",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Ipiales",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","La Florida",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","La Llanada",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Linares",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Ospina",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Potosí",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Providencia, Nariño",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Puerres",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Pupiales",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Samaniego",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Sandoná",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Sapuyes",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Tangua",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Túquerres",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5205,"Río Guáitara","Dpto_Nariño","Yacuanquer",12.299359210711399,"Moderada",31.450344950190399,"Alta"]
[null,"Pacifico","Patia",5206,"Río Telembí","Dpto_Nariño","Barbacoas",8.7799798805999044E-2,"Muy Baja",0.21863029716158708,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5206,"Río Telembí","Dpto_Nariño","Magüi",8.7799798805999002E-2,"Muy Baja",0.218630297161587,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5206,"Río Telembí","Dpto_Nariño","Roberto Payán",8.7799798805999002E-2,"Muy Baja",0.218630297161587,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5206,"Río Telembí","Dpto_Nariño","San Andres de Tumaco",8.7799798805999002E-2,"Muy Baja",0.218630297161587,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5206,"Río Telembí","Dpto_Nariño","Ricaurte, Nariño",8.7799798805999002E-2,"Muy Baja",0.218630297161587,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5206,"Río Telembí","Dpto_Nariño","Mallama",8.7799798805999002E-2,"Muy Baja",0.218630297161587,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5207,"Río Patía Medio","Dpto_Nariño","Magüi",0.23555829381129148,"Muy Baja",0.57204845465817067,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5207,"Río Patía Medio","Dpto_Nariño","El Charco",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5207,"Río Patía Medio","Dpto_Nariño","Leiva",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5207,"Río Patía Medio","Dpto_Nariño","El Rosario",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5207,"Río Patía Medio","Dpto_Nariño","Policarpa",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5207,"Río Patía Medio","Dpto_Nariño","Cumbitara",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5209,"Río Patía Bajo","Dpto_Nariño","Roberto Payán",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5209,"Río Patía Bajo","Dpto_Nariño","Francisco Pizarro",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5209,"Río Patía Bajo","Dpto_Nariño","Magüi",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5209,"Río Patía Bajo","Dpto_Nariño","Olaya Herrera",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5209,"Río Patía Bajo","Dpto_Nariño","Mosquera, Nariño",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5209,"Río Patía Bajo","Dpto_Nariño","La Tola",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Patia",5209,"Río Patía Bajo","Dpto_Nariño","El Charco",0.23555829381129101,"Muy Baja",0.572048454658171,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5302,"Río Tapaje","Dpto_Nariño","El Charco",6.8295383102388932E-2,"Muy Baja",0.17342016248012404,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5302,"Río Tapaje","Dpto_Nariño","Santa Bárbara, Nariño",6.8295383102388904E-2,"Muy Baja",0.17342016248012401,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5302,"Río Tapaje","Dpto_Nariño","Magüi",6.8295383102388904E-2,"Muy Baja",0.17342016248012401,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5303,"Río Iscuandé","Dpto_Nariño","El Charco",6.8295383102388904E-2,"Muy Baja",0.17342016248012401,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5303,"Río Iscuandé","Dpto_Nariño","Santa Bárbara, Nariño",6.8295383102388904E-2,"Muy Baja",0.17342016248012401,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5303,"Río Iscuandé","Dpto_Nariño","Magüi",6.8295383102388904E-2,"Muy Baja",0.17342016248012401,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5304,"Río Guapi","Dpto_Cauca","Guapi",2.3864410421697704E-2,"Muy Baja",5.7628788183413882E-2,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5304,"Río Guapi","Dpto_Cauca","Timbiquí",2.3864410421697704E-2,"Muy Baja",5.7628788183413882E-2,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5305,"Río Timbiquí","Dpto_Cauca","Guapi",8.3181020929959493E-2,"Muy Baja",0.20916919304999185,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5305,"Río Timbiquí","Dpto_Cauca","Timbiquí",8.3181020929959493E-2,"Muy Baja",0.20916919304999185,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5306,"Río Saija","Dpto_Cauca","Timbiquí",2.9128872616111599E-2,"Muy Baja",7.8753864646216795E-2,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5307,"Río San Juan del Micay","Dpto_Cauca","Timbiquí",4.3176055391884668E-2,"Muy Baja",0.11144575271679324,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5307,"Río San Juan del Micay","Dpto_Cauca","López",4.3176055391884703E-2,"Muy Baja",0.111445752716793,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5307,"Río San Juan del Micay","Dpto_Cauca","El Tambo",4.3176055391884703E-2,"Muy Baja",0.111445752716793,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5307,"Río San Juan del Micay","Dpto_Cauca","Argelia",4.3176055391884703E-2,"Muy Baja",0.111445752716793,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5308,"Río Naya - Yurumanguí","Dpto_Cauca","López",4.3176055391884703E-2,"Muy Baja",0.111445752716793,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5308,"Río Naya - Yurumanguí","Dpto_Valle_del_Cauca","Buenaventura",4.3176055391884703E-2,"Muy Baja",0.111445752716793,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5309,"Ríos Cajambre - Mayorquín - Raposo","Dpto_Valle_del_Cauca","Buenaventura",0.11794389097526776,"Muy Baja",0.344390095951423,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5310,"Río Anchicayá","Dpto_Valle_del_Cauca","Buenaventura",0.26108886704847223,"Muy Baja",0.92845399104983062,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5310,"Río Anchicayá","Dpto_Valle_del_Cauca","Dagua",0.26108886704847223,"Muy Baja",0.92845399104983062,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5311,"Dagua - Buenaventura - Bahía Málaga","Dpto_Valle_del_Cauca","Buenaventura",0.998814878731628,"Muy Baja",2.5800161601389022,"Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5311,"Dagua - Buenaventura - Bahía Málaga","Dpto_Valle_del_Cauca","Dagua",0.998814878731628,"Muy Baja",2.5800161601389,"Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5311,"Dagua - Buenaventura - Bahía Málaga","Dpto_Valle_del_Cauca","Restrepo, VC",0.998814878731628,"Muy Baja",2.5800161601389,"Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5311,"Dagua - Buenaventura - Bahía Málaga","Dpto_Valle_del_Cauca","La Cumbre",0.998814878731628,"Muy Baja",2.5800161601389,"Baja"]
[null,"Pacifico","Tapaje - Dagua - Directos",5311,"Dagua - Buenaventura - Bahía Málaga","Dpto_Valle_del_Cauca","Vijes",0.998814878731628,"Muy Baja",2.5800161601389,"Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5401,"Río San Juan Alto","Dpto_Risaralda","Pueblo Rico, Risaralda",0.39629836426553566,"Muy Baja",0.94055598846685529,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5401,"Río San Juan Alto","Dpto_Risaralda","Mistrató",0.396298364265536,"Muy Baja",0.94055598846685495,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5401,"Río San Juan Alto","Dpto_Chocó","Tadó",0.396298364265536,"Muy Baja",0.94055598846685495,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5401,"Río San Juan Alto","Dpto_Chocó","Istmina",0.396298364265536,"Muy Baja",0.94055598846685495,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5402,"Río Tamaná y otros Directos San Juan","Dpto_Chocó","San José del Palmar",0.16453891601109086,"Muy Baja",0.38657818672832517,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5402,"Río Tamaná y otros Directos San Juan","Dpto_Chocó","Nóvita",0.164538916011091,"Muy Baja",0.386578186728325,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5402,"Río Tamaná y otros Directos San Juan","Dpto_Chocó","Medio San Juan",0.164538916011091,"Muy Baja",0.386578186728325,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5402,"Río Tamaná y otros Directos San Juan","Dpto_Chocó","Condoto",0.164538916011091,"Muy Baja",0.386578186728325,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5403,"Río Sipí","Dpto_Chocó","Sipí",1.045075821234642,"Baja",2.6516495125911312,"Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5403,"Río Sipí","Dpto_Valle_del_Cauca","Bolívar, VC",1.04507582123464,"Baja",2.6516495125911299,"Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5403,"Río Sipí","Dpto_Valle_del_Cauca","Versalles, VC",1.04507582123464,"Baja",2.6516495125911299,"Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5403,"Río Sipí","Dpto_Valle_del_Cauca","El Dovio",1.04507582123464,"Baja",2.6516495125911299,"Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5403,"Río Sipí","Dpto_Valle_del_Cauca","El Cairo",1.04507582123464,"Baja",2.6516495125911299,"Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5403,"Río Sipí","Dpto_Valle_del_Cauca","Argelia, VC",1.04507582123464,"Baja",2.6516495125911299,"Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5404,"Río Cajón","Dpto_Chocó","Medio San Juan",5.6271765072046322E-2,"Muy Baja",0.1241284688090013,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5404,"Río Cajón","Dpto_Chocó","Nóvita",5.6271765072046301E-2,"Muy Baja",0.124128468809001,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5405,"Río Capoma y otros Directos al San Juan","Dpto_Chocó","Litoral de San Juan",5.6271765072046301E-2,"Muy Baja",0.124128468809001,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5405,"Río Capoma y otros Directos al San Juan","Dpto_Chocó","Istmina",5.6271765072046301E-2,"Muy Baja",0.124128468809001,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5405,"Río Capoma y otros Directos al San Juan","Dpto_Chocó","Medio San Juan",5.6271765072046301E-2,"Muy Baja",0.124128468809001,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5406,"Río Munguidó","Dpto_Chocó","Litoral de San Juan",9.4964966958390289E-3,"Muy Baja",2.2661375853014067E-2,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5407,"Ríos Calima y  Bajo San Juan","Dpto_Chocó","Litoral de San Juan",2.7197678955008118,"Baja",5.9237164415921892,"Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5407,"Ríos Calima y  Bajo San Juan","Dpto_Chocó","Istmina",2.7197678955008118,"Baja",5.9237164415921892,"Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5407,"Ríos Calima y  Bajo San Juan","Dpto_Valle_del_Cauca","Buenaventura",2.71976789550081,"Baja",5.9237164415921901,"Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5407,"Ríos Calima y  Bajo San Juan","Dpto_Valle_del_Cauca","Calima",2.71976789550081,"Baja",5.9237164415921901,"Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5408,"Río San Juan Medio","Dpto_Chocó","Bajo Baudó",0.16630774547359606,"Muy Baja",0.31510782943675308,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5408,"Río San Juan Medio","Dpto_Chocó","Istmina",0.16630774547359606,"Muy Baja",0.31510782943675308,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5408,"Río San Juan Medio","Dpto_Chocó","Medio Baudó",0.166307745473596,"Muy Baja",0.31510782943675297,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","San Juan",5408,"Río San Juan Medio","Dpto_Chocó","Medio San Juan",0.166307745473596,"Muy Baja",0.31510782943675297,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Baudó - Directos Pacífico",5501,"Río Baudó","Dpto_Chocó","Bajo Baudó",2.3704022120751095E-2,"Muy Baja",5.3609564106612148E-2,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Baudó - Directos Pacífico",5501,"Río Baudó","Dpto_Chocó","Medio Baudó",2.3704022120751095E-2,"Muy Baja",5.3609564106612148E-2,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Baudó - Directos Pacífico",5501,"Río Baudó","Dpto_Chocó","Alto Baudó",2.3704022120751098E-2,"Muy Baja",5.36095641066121E-2,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Baudó - Directos Pacífico",5501,"Río Baudó","Dpto_Chocó","El Cantón del San Pablo",2.3704022120751098E-2,"Muy Baja",5.36095641066121E-2,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Baudó - Directos Pacífico",5502,"Río Docampadó y Directos Pacífico","Dpto_Chocó","Litoral de San Juan",2.3704022120751098E-2,"Muy Baja",5.36095641066121E-2,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Baudó - Directos Pacífico",5502,"Río Docampadó y Directos Pacífico","Dpto_Chocó","Bajo Baudó",2.3704022120751098E-2,"Muy Baja",5.36095641066121E-2,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Pacífico - Directos",5601,"Directos Pacífico (frontera Panamá)","Dpto_Chocó","Bajo Baudó",7.7507734000694842E-2,"Muy Baja",0.18967913940850281,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Pacífico - Directos",5601,"Directos Pacífico (frontera Panamá)","Dpto_Chocó","Medio Baudó",7.7507734000694842E-2,"Muy Baja",0.18967913940850281,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Pacífico - Directos",5601,"Directos Pacífico (frontera Panamá)","Dpto_Chocó","Nuquí",7.75077340006948E-2,"Muy Baja",0.18967913940850301,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Pacífico - Directos",5601,"Directos Pacífico (frontera Panamá)","Dpto_Chocó","Bahía Solano",7.75077340006948E-2,"Muy Baja",0.18967913940850301,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Pacífico - Directos",5601,"Directos Pacífico (frontera Panamá)","Dpto_Chocó","Juradó",7.75077340006948E-2,"Muy Baja",0.18967913940850301,"Muy Baja"]
[null,"Pacifico","Islas Pacífico",5701,"Malpelo","Dpto_Valle_del_Cauca","Buenaventura","S.I.","S.I.","S.I.","S.I."]
[null,"Pacifico","Islas Pacífico",5702,"Gorgona","Dpto_Cauca","Guapi","S.I.","S.I.","S.I.","S.I."]